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[bookmark: _Toc74322008][bookmark: _Toc196311779]
第一章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
桂林理工大学学科建设数智化与成果宣传推广平台设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年8月12日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc71365362][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc71366040][bookmark: _Toc28359012]
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-002551-YZLZ
政府采购计划编号：广西政采[2026]15493号-001~广西政采[2026]15493号-011
项目名称：桂林理工大学学科建设数智化与成果宣传推广平台设备采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：2003500.00元。
最高限价：1899800.00元。
采购需求：
（1） 标的的名称、数量：超高清摄像机3台，无线导播通话系统1套，存储卡-（1）3张，读卡器-（1）3个，电池-（1）3块，摄像机三脚架3套，电池-（2）3块，充电适配器1个，脚轮3组，提词器1台，4K超高清实时制作系统1套，无线图传1套，大屏电视1台，固态硬盘1块，监看电视-（1）3台，电视推车2个，无线领夹采访麦3套，音频延时器1台，音频工作站1套，外置录音声卡1台，耳机分配器1台，监听耳机3个，有源监听音箱2只，耳分支架1个，话筒支架4套，专业录音话筒2个，话筒放大器2台，耳机放大器1台，配件1组，柔光灯29盏，聚光灯8个，灯钩30个，电源直通箱1台，调光台1台，信号放大器1台，电源分线盒3个，航空自锁电源连接器16个，灯具保险链及号牌42组，灯光配电及线缆接插件1批，灯光葡萄架1项，恒力铰链16个，系统集成线材敷料1批，系统设计安装调试培训1项，影音内容制作工作站1套，虚拟演播室平台1套，超渲染引擎1套，特技切换台1台，智能跟踪单元1套，彩色技术监视器1台，雷电数据线2条，会议平板一体机1台，监看电视-（2）2台，HDMI分配器1个，HDMI光纤线8条，媒体资源管理器1套，影像调色工作站2套，摄像专用手机2部，存储卡-（2）2张，存储卡-（3）6张，影视补光灯3套，手持云台相机稳定器1套，可调减光镜2个，通用型滤镜转接环2个，可调ND 1个，支架接环1个，双色温补光灯2个，可调便携常亮夜拍灯2个，迷你柔光箱2个，便携灯架三脚架2把，穿戴相机1台，口袋云台相机2台，迷你无线麦克风2套，运动相机1台，存储卡-（4）4张，航拍无人机1台，SSD固态硬盘2个，相机三脚架1个，相机清洁套装 1个，硅胶气吹 2个，相机肩带2条，设备防潮柜1个，平板电脑1台，相机提词器 1个，相机电池充电器2个，LP-E6P单块电池4块，访谈区地毯1张，休息区地毯1张，异形标识牌1项，数据可视化平台定制1项。（2）简要技术需求或服务要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，具体详见竞争性谈判文件。
合同履行期限（交付时间）：自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。
[bookmark: _Toc71365363][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc71366041][bookmark: _Toc35393630]本项目（否）接受联合体参与谈判。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc71366042][bookmark: _Toc71365364][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年8月6日至2026年8月11日，每天00：00至11：59，12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc71366043][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc71365365]售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月12日上午9时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc71365366][bookmark: _Toc71366044][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016]地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
五、开启
时间：2026年8月12日上午9时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc71365367][bookmark: _Toc71366045][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017]地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
六、公告期限
[bookmark: _Toc71366046][bookmark: _Toc71365368][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc35393636]1.网上查询地址
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购）。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
4.采购代理服务费：根据本项目委托代理协议，本项目采购代理服务费收取标准详见谈判文件“供应商须知前附表”第32.1条款规定，由成交供应商于获取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：桂林理工大学
地址：广西桂林市建干路12号
联系人：倪兰霞
联系方式：0773-5895090
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房
联系方式：0773-2887388、2887399
3.项目联系方式
项目联系人：吕雯 万紫琳
电话：0773-2887388、2887399                           
[bookmark: _Toc74322009][bookmark: _Toc196311780]
第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告。

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下（如不接受联合体竞标的，此条忽略）：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	不允许分包
□允许分包
分包内容：       \        。
分包金额或者比例：      \     
分包供应商必须具备的资质：      \     

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：
□随机抽取；
依次按最后报价低的优先、节能、环保产品累计金额高的优先、正偏离项数多的优先、保修期长优先、交付时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件【供应商为企业法人的，应当提供其有效的营业执照复印件；供应商为企业法人的分支机构(分公司)的，应当提供其有效的分支机构（分公司）营业执照复印件和总部/总公司的授权书原件（格式自拟）；供应商为事业单位的，应当提供其有效的事业单位法人证书。供应商为自然人的，应当提供其有效身份证复印件】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足1个月的，无需提供）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料【2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社保部门出具的社会保险缴费证明或者税务部门出具的完税证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提供】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商的财务状况报告[2024或2025年度的财务报表复印件，或者2025年以来银行出具的资信证明，或者2025年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告)。供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年]；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
5.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）；其中，“竞标声明”必须由法定代表人签字（或签章或电子签名）；否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
3.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
4.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商参加本项目无回避事项的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.商务要求响应表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7.技术要求响应表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]8.响应材料真实性承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.货物配置清单（格式后附）；
10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
11.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）；其中，“授权委托书”必须由法定代表人签字（或签章或电子签名）及由授权委托人签字（或电子签名），“供应商参加本项目无回避事项的承诺函”必须由法定代表人签字（或签章或电子签名）；否则响应文件按无效处理。

	15.2
	本次采购范围内货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试及改造、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、售后服务、技术培训费（包括但不限于场地费、教材费用等）、技术资料、涉及的人工、差旅以及其他与本项目有关的未列明的一切费用，报价为人民币报价。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	□本项目不收取竞标保证金。
本项目收取竞标保证金，具体规定如下：
竞标保证金：人民币壹万捌仟元整（¥18000.00）。
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司；银行账号：8113001013100074449；开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函无需提供原件）。否则视为无效竞标保证金。
相关要求：
1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场提交或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房；邮寄地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房，收件人：吕雯 万紫琳，联系方式：0773-2887388、2887399 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件（电子保函无需提供原件）提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
（1）竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。
（2）供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。
（3）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。
（4）保函（包含电子保函）有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”
首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	26.1最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
实质性要求正偏离项数多的优先、保修期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	
	26.2商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按成交金额的5%提交（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%提交）。由成交供应商在成交通知书发出之日起25日内(但必须在签订合同前)，向采购人交纳履约保证金。
履约保证金提交方式：转账或电汇等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：桂林理工大学；
开户银行：中国银行桂林分行；
账号：613257488744。
履约保证金退付方式、时间及条件：
（1）履约保证金在成交供应商履行完合同约定的权利义务（包括保修服务等）事项后7个工作日内，由成交供应商凭履约保证金的申请表及合同向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
（2）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
（3）成交供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
备注：履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者未在规定提交期限缴纳的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系电话：吕雯 万紫琳，通讯地址：云之龙咨询集团有限公司（广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房）
业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理服务费支付方式：
本项目采购代理服务费由成交供应商在获取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理服务费收取标准：
以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮50%收取。
□固定采购代理收费              。
3.采购代理服务费收取银行账户
开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行
银行账号：8113001014300158041

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商其他形式印章均不能代替公章。
2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




供应商须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9“实质性要求”是指采购需求所有条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。供应商对实质性要求若有任意一项不满足，响应文件按无效处理。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形。
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞标费用
竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.转包与分包
6.1本项目不允许转包。
6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.特别说明
7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk54682620]7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: https://www.gov.cn/zhengce/content/202509/W020250930645245947614.png]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审程序和评定成交的标准；
（5）响应文件格式；
（6）合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中全部内容分别作完整唯一总价报价方案，不得存在漏项报价；
2）供应商必须就本项目单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价（如有）的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.竞标保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。
17.2竞标保证金的退还
未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。
17.3竞标保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间止未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选人。评审价相同时，成交候选人推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价（如有）的供应商不足3家的，但“第四章  评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1采购代理费支付方式、采购代理服务费收取标准及采购代理费收取银行账户：见“供应商须知前附表”。
32.2采购代理服务费收取标准如下：
	                         费率
成交金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 （万元）
（150 －100）万元 ×1.1%＝ 0.55 （万元）
合计收费基准价格＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）
以收费基准价格下浮50%=2.05×（1-50%）=1.025（万元）
32.3采购代理机构的银行账户：
32.3.1用于交纳竞标保证金
开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司
银行账号：8113001013100074449
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行
32.3.2用于交纳采购代理服务费
开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司
银行账号：8113001014300158041
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行
33.需要补充的其他内容
33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 采购需求
采购项目技术规格、参数及要求
Ⅰ、说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业生产，在响应文件中提供《中小企业声明函》的，其最后报价给予10%的扣除。本项目非专门面向中小微企业采购（《中小企业划型标准规定》详见附件2）。
（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（5）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”（《节能产品政府采购品目清单》详见附件1）。
（6）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购需求一览表所有条款或者谈判文件要求“必须提供”的条款或者已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款。若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
4.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。如有此类产品的，竞标无效。
5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
Ⅱ、采购需求一览表
	一、采购内容及技术要求

	用途：本次采购的设备用于教学科研使用。

	项号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求

	1
	超高清摄像机
	3
	台
	工业
	1.成像器件：参考或相当于1/2英寸3片式4K CMOS影像传感器。
2.镜头：F1.9恒定光圈，≥17倍光学变焦。
3.灵敏度：F13。
4.美颜功能：具备肤色优化磨皮美颜功能。
5.输出接口：具备12G-SDI、UVC、SRT、RTMP输出及FTP文件传输功能。
6.同步接口：具备GENLOCK、TC接口。
7.监看：灵动LCD支架结构，允许拍摄时灵活调整监看角度。
8.AI识别：AI处理单元能够基于人类肢体结构、姿态等信息精准识别画面中的人类主体；即使被拍摄者背对镜头或面部不可见（如佩戴头盔或口罩），也能实现可靠的识别与对焦。
9.扩展接口：机侧具备V型拓展接口座。
10.存储：双卡槽均兼容CFexpress Type A及SDXC UHS-II/UHS-I存储卡。
11.供电：可使用USB Type-C接口，通过USB Power Delivery（USB PD）协议电源适配器供电。

	2
	无线导播通话系统
	1
	套
	
	1.频率范围：400~470MHz。
2.通话距离：视距无干扰传输≥1000米。
3.穿墙距离：普通楼体≥6层。
4.发射功率：≥1W。
5.通话方式：免按键操作，解放双手。
6.主机尺寸/重量：≤440×255×44mm，≤2kg。
7.分机扩展：主机支持分机数量不限，可随时增加。
8.通话类型：支持单独通话、分组通话，可任意选择。
9.Tally支持：IP协议可支持≥40路红绿Tally；
10.分机尺寸/重量：≤25×70×102mm，≤220g。
11.分机电池：3.7V锂离子可充电电池，容量≥5000mAh。
12.分机待机功率：≤40mW/10mA。
13.分机待机时间：≥15天。
14.分机持续通话时间：≥28小时。
15.信道数：≥150个。
16.灵敏度：≤-97dBm。
17.加密方式：32位通信密码。
18.数字语音编码：8K采样率16bits精度。

	3
	存储卡-（1）
	3
	张
	
	支持CFE-A，容量≥256G。

	4
	读卡器-（1）
	3
	个
	
	支持读取SD卡&CFexpress卡；接口：USB3.1。

	5
	电池-（1）
	3
	块
	
	1.锂电池，容量≥6600mAh，便携式专业摄影机适用。
2.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。

	6
	摄像机三脚架
	3
	套
	
	1.材质：碳纤维。 
2.自重（净重）：云台≤3kg ，架体≤3kg。 
3.承重：≥8kg。 
4.架体承重：≥20kg。 
5.水平气泡：支持。
6.球碗直径：≥65mm。
7.升降高度：≥780mm—1700mm。

	7
	电池-（2）
	3
	块
	
	1.要求14.8V，10Ah，148Wh  USB 双路D-TAP输出 miniV口电池。
2.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。

	8
	充电适配器
	1
	个
	
	1.充电类型：手提便携式两路同步DC充电器。
2.充电能力：同时充两块V口电池（BP系列）。
3.充电电压：DC14.8V。
4.充电电流：单路≥3A。
5.显示功能：LED指示灯显示充电状态。
6.保护功能：过充保护、过温保护、短路保护。
7.输入电压：AC100-240V 50/60Hz。

	9
	脚轮
	3
	组
	
	1.可折叠，适用于多种三脚架。
2.重量：≤4kg，
3、 承重：≥35kg，
4、 收起半径：≤470mm。

	10
	提词器
	1
	台
	
	1.硬件配置：嵌入式主机，四核参考或相当于Cortex-A72 64位处理器，板载≥4路USB 3.0扩展口，兼容USB 2.0/1.1传输；RJ45千兆以太网口，10/100/1000Mbps自适应；PoE管脚支持接入带PoE功能的扩展板。
2.软件授权：提词器软件著作权（正版）。
3.基本功能：双HDMI输出接口，支持1路HDMI镜像输出；可自动识别主持人语速调整题词速度；支持无线遥控器控制。
4.语音识别：智能语音识别服务本地化部署，支持离线语音识别提词；开启语音识别控制后，系统利用AI语音大模型识别主持人语音信息转换为文字信息，对比文稿位置，自动滚动题词内容
5.U盘自动加载：开机前插入提词器内容U盘，开机后自动加载提词器内容；开机后插入U盘，点击刷新按钮可自动加载U盘提词器内容。
6.多色提词：支持用不同文字颜色显示提词内容，适用于多用户同时提词场景。
7.文稿排版：文稿录入自动完成排版，支持txt、rtf、word、PPT等格式文本。
8.大纲浏览：通过特殊字符将题词内容分列出简要大纲，便于播出前快速定位、浏览、修改题词内容。
9.快速切换：通过快捷键方式快速切换读取的提词器文本内容，修改题词内容。

	11
	4K超高清实时制作系统
	1
	套
	
	1.最高支持UHD 4K60超高清视频制作与处理，兼容2160p、1080p、1080i等多分辨率及对应帧率。
2.信号输入接口≥4路SDI视频输入（支持12G-SDI）。
3.视频输出≥2路（含SDI、HDMI或网络输出中至少两种类型）。
4.支持多画面监看。
5.显示器配备：≥17英寸
6.支持画中画功能。
7.支持DVE数字视频特效或键控处理功能。
8.支持视频混合合成处理，具备转场特效及图层管理能力。
9.集成媒体播放功能或虚拟场景功能。
10.支持字幕或图形叠加。
11.成交供应商于供货时必须向采购人提供所竞产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

	12
	无线图传
	1
	套
	
	1.二发一收无线图传，支持2路无线音视频传输，只占用1路无线信道。
2.采用H.265编解码技术，高画质低延迟（≤70毫秒）。
3.无线传输距离：1000米（视距）。
4.工作频率：5.1-5.8GHz。
5.工作频点：11个。
6.分辨率：HDMI/SDI输入输出支持1080P60。
7.发射器视频接口：HDMI，SDI输入。
8.接收器视频接口：HDMI×2,SDI×2输出。
9.整机功耗：发射器10W，接收器13W（供应商于响应文件中必须提供产品符合此项技术指标的相关有效证明材料，可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页等，并加盖供应商电子签章）。
10.无线发射器配备NPF电池扣板，可用NPF电池供电，也可通过标配的2PINLEMO线连接V口电池的B口供电。
11.无线接收器具备V型口电池扣板，可安装V口电池供电，也可通过标配的电源适配器供电。
12.无线发射器可工作3种工作模式：高增益模式/低增益模式/拉流模式（供应商于响应文件中必须提供产品符合此项技术指标的相关有效证明材料，可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页等，并加盖供应商电子签章）。
13.支持TALLY及RS232/422/485云台摄像机控制（供应商于响应文件中必须提供产品符合此项技术指标的相关有效证明材料，可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页等，并加盖供应商电子签章）。
14.支持LAN网口拉流功能。
15.支持自动、手动扫频，频道自动切换及干扰分析。
16.支持静帧功能，如遇拍摄事故信号中断，输出画面将自动停留在最后一帧。
17.支持使用平板天线提升传输距离。
18.成交供应商于供货时必须向采购人提供所竞产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

	13
	大屏电视
	1
	台
	
	1.屏幕尺寸：≥98英寸。
2.显示分辨率：≥3840×2160（4K UHD）。
3.背光方式：Mini LED，背光分区数≥1000区。
4.峰值亮度：≥1500nit。
5.对比度：≥1,000,000:1。
6.色域覆盖：≥95% DCI-P3。
7.刷新率：≥120Hz。
8.系统：参考或相当于Android智能系统。
9.运行内存/RAM：≥6GB。
10.存储容量：≥128GB。
11.发声单元个数：≥4个，支持杜比全景声。
12.接口配置：HDMI 2.1≥2个，HDMI 2.0≥2个，USB 3.0≥1个，USB 2.0≥1个，RJ45网口≥1个。
13.无线连接：Wi-Fi 6，蓝牙≥5.0。
14.智能语音助手：支持远场语音控制。
15.屏占比：≥97%，全面屏设计。
16.支持HDR格式：HDR10、HDR10+、杜比视界。
17.功耗：≤350W。
18.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。

	14
	固态硬盘
	1
	块
	
	1.类型：与切换台兼容使用的存储单元。
2.存储容量：≥2TB。
3.接口类型：NVMe M.2。
4.读取速度：≥1050MB/s。
5.写入速度：≥1000MB/s。

	15
	监看电视-（1）
	3
	台
	
	1. 尺寸：≥55 英寸。
2.分辨率：≥3840×2160。
3.屏占比：≥97.6%。
4.背光源：D-LED（直下式）。
5.接口：≥HDMI2.1×3、≥USB2.0×2、≥网口×1、≥数字音频输出×1、≥音视频输入×1。
6.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。

	16
	电视推车
	2
	个
	
	1.产品类型：移动电视推车。
2.适用尺寸：≥55-90 英寸。
3.承重范围：≥90kg。
4.升降距离：≥1350—1650mm。

	17
	无线领夹采访麦
	3
	套
	
	1.振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器。
2.接收类型：真分集式。
3.载波频率：806.125 ~ 809.750 MHz。
4.频率响应：23 Hz ~ 18 kHz（典型）。
5.指向性：全指向。
6.含接收机+发射机+领夹麦。

	18
	音频延时器
	1
	台
	
	1.输入信号：XLR 0dB 600Ω。
2.输出信号：XLR 0dB 600Ω。
3.物理接口：XLR。
4.音频幅频特性：≥20Hz～0kHz ±0.5%。
5.延迟范围：≥0-3000毫秒。

	19
	音频工作站
	1
	套
	
	1.处理器≥24核32线程，最大频率 ≥6.0GHz，三级缓存 ≥36MB，二级缓存 ≥32MB。 
2.内存≥64GB。
3.素材盘≥8TB HDD。
4.系统盘≥1TB NVMe SSD。
5.正版操作系统。
6.≥40英寸显示器。

	20
	外置录音声卡
	1
	台
	
	1.支持≥2路麦克风/线路/乐器输入，≥2路线路输入。
2.支持48V幻象供电，可独立开关控制。
3.≥4路平衡输出，≥1路耳机输出。
4.采用USB传输接口。

	21
	耳机分配器
	1
	台
	
	1.产品类型：≥8通道耳机放大器。
2.每路输出均有音量控制旋钮。
3.独立放大线路。
4.≥3组立体声平衡输入，≥8路立体声输出。

	22
	监听耳机
	3
	个
	
	1.类型：降噪耳机。
2.振膜类型：动圈。
3.佩戴方式：头戴式。
4.灵敏度（@1kHz）：≥97 dB/mw。
5.单元大小：≥40mm。

	23
	有源监听音箱
	2
	只
	
	1.系统类型：监听有源电子分频扬声器系统，两路四阶倒相式。
2.单元配置：≥6.5英寸中低音单元+20mm金属硬球顶高音单元。
3.频响范围：38Hz~20kHz（±2.5dB，free space）。
4.分频点：3.0kHz，采用有源电子分频滤波器。
5.额定功率：每声道总功率≥110W RMS。

	24
	耳分支架
	1
	个
	
	1.高度：75～125cm可调。
2.上托盘规格：宽≥10cm，长≥40cm。
3.耳机挂钩规格：长≥40cm，宽度≥5cm。
4.底盘直径：≥50cm。

	25
	话筒支架
	4
	套
	
	1.承重≥3.5公斤。
2.杆子采用锌铁合金制成；旋钮部分紧密。
3.杆子的高度从120厘米—210厘米之间调节。
4.下杆直径≥3厘米，上杆直径≥2.5厘米。
5.衡梁长度≥80厘米。

	26
	专业录音话筒
	2
	个
	
	1.话筒类型：大振膜多指向电子管电容话筒。
2.指向性：指向性可切换。
3.振膜：双振膜设计。
4.频率范围：20Hz~20,000Hz。
5.灵敏度：16mV/Pa（-36dBV）±2dB（1kHz）。
6.输出阻抗：≤200Ω。
7.最大声压级：≥124dB（1% THD@1kHz）。
8.等效噪声级：≤19dB-A。
9.信噪比：≥75dB-A。
10.供电方式：专用电源盒供电（非48V幻象供电）。

	27
	话筒放大器
	2
	台
	
	1.通道数：2通道。
2.频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB。
3.失真度：＜0.07%@1kHz。
4.电源：DC24V。
5.模拟输出
（1）输出接口：6.35mmTRS/XLR。
（2）输出阻抗：75Ω平衡。
（3）大输出电平：+21dB。
6.线性输入
（1）输入接口：6.35mmTRS。
（2）输入阻抗：10kΩ平衡。
（3）线性增益：-10dB~+20dB。
7.乐器输入
（1）输入接口：6.35mmTS。
（2）输入阻抗：＞100kΩ。
8.话筒输入。
（1）输入接口：XLR。
（2）输入阻抗：300/1200Ω平。
（3）线性增益：+20dB~+80dB。

	28
	耳机放大器
	1
	台
	
	1.通道数：4 个独立立体声通道。
2.耳机输出：4×立体声 6.35mm （每通道一个输出口）。
3.输出功率：每通道 564mW (32Ω负载）。 
4.耳机阻抗范围：16-600 欧姆。 
5.频率响应：17Hz-47kHz(-3dB)。 
6.本底噪声：-114dBu。 
7.最大输出电平：8.3 dBu(1% THD+N，16Ω负载）。

	29
	配件
	1
	组
	
	1.包含系统所需的全部连接线材及转接头。
2.SDI线缆：≥3根（长度≥1米），支持12G-SDI。
3.HDMI线缆：≥2根（长度≥2米），支持HDMI 2.0。
4.音频转接头：BNC、XLR、TRS等多种规格。
5.线材材质：铜芯屏蔽编织，信号传输稳定。
6.接头工艺：镀铜镀金处理，耐插拔。

	30
	柔光灯
	29
	盏
	
	1.功率：≥100W。
2.显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95。
3.色温：4000K/5600K/3200K—5600K，3种可选。
4.照度：2550LUX/1M 680LUX/2M 320LUX/3M 140LUX/5M。
5.电压：AC100-240V 50/60Hz。
6.灯珠数量：600颗。
7.出光角度：120°。
8.CQS:≥95。
9.TM-30-15:(Rf95, Rg102)。
10.刷新频率：9kHz，高清拍摄无闪烁。
11.可达10000级无抖动线性调光。
12.光效：66lm/W，光通量：6751lm。
13.通道数量：1个通道。
14.调光方式：0%至100%无级调节。
15.控制面板：数码显示管显示，按键调节地址码和亮度+旋钮调光。
16.控制方式：DMX512(1990版）。
17.信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手连接（接线：3：正，2：负，1：屏蔽）。
18.电源链接：三芯自锁电源插头，输入/输出手拉手链接。
19.冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热。
20.光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥90%。
21.使用寿命：≥50000小时。
22.成交供应商于供货时必须向采购人提供所竞产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。
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	聚光灯
	8
	个
	
	1.额定功率：≥70W。
2.显色指数：Ra≥95，R9≥92，TLCI≥95。
3.应用场景：20-60㎡校园电视台，直播间，融媒体中心，演播室，无影棚。
4.色温：3200K/5600K(±150K），2种可选。
5.电压：AC100-240V 50/60Hz。
6.光源：LED集成灯珠 70W/颗。
7.光束角度：15-60度。
8.光效：56.5Lm/W，总光通量：3777Lm。
9.CQS:≥94。
10.TM-30-15:(Rf94, Rg102)。
11.刷新频率：9kHz，高清拍摄无闪烁。
12.可达10000级无抖动线性调光。
13.光学系统：聚焦透镜式透镜，透镜直径：≥130mm。
14.通道数量：1个通道。
15.调光功能：0%至100%无极调节。
16.控制协议：DMX512信号。
17.操作：数码显示管控制地址码和相对照度。
18.信号线：三芯卡侬头输入/输出。
19.连接方式：电源线in/out，信号线in/out。
20.驱动方式：恒流驱动3500mA。
21.冷却系统：对流传热。
22.使用寿命：≥50000小时。
23.成交供应商于供货时必须向采购人提供所竞产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

	32
	灯钩
	30
	个
	
	1.承重：≥80KG。
2.开口：约6cm，适用于6cm以内方管或圆管。

	33
	电源直通箱
	1
	台
	
	1.电源输入：三相380V和单相220V/50Hz/60Hz交流电（两种输入方式）。
2.电源输出：12路输出（三芯自锁电源插座）。
3.控制：20A空气开关过流保护，12路，LED输出指示。
4.额定功率：约3520W/路。
5.总功率：约42kW。
6.输出电压：220V±10%，50Hz。

	34
	调光台
	1
	台
	
	1.通道：48路独立调光通道，电气隔离输出。
2.推杆：24个调光推杆。
3.点控：24个点控按键。
4.电压：AC88～256V 50/60Hz。
5.电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式。
6.通讯协议：DMX 512（1990版）。
7.集控/场景：6个场景。
8.集控推杆：6个集控推杆。
9.集控按键：6个集控按键。
10.通道翻页：页面1-24和页面 25-28按键通道翻页切换。
11.总调光：1个总控推杆。
12.按键：蓝色背光显示。
13.中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控。
14.扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台。
15.DMX 信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬，双路输出（3正2负1屏蔽）。
16.显示：LCD屏显示参数内容。

	35
	信号放大器
	1
	台
	
	1.供电：220-240VAC，50Hz。
2.DMX数字信号光电耦合隔离2进8出。
3.要求8位独立放大的DMX信号输出。


	36
	电源分线盒
	3
	个
	
	1.最大负载：3500W。
2.输入电源：220V/50Hz。
3.材料：铸铁，插座插头材质为玻璃纤维。
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	航空自锁电源连接器
	16
	个
	
	1.最大功率：3520W。
2.最大电流：16A。
3.用途：用于220V电源转接连接。
4.颜色：黑色+橙色。
5.材质：ABS工程塑料。
6.防水等级：≥IP65。
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	灯具保险链及号牌
	42
	组
	
	1.用途：保护灯具用的安全绳。
2.承重：≥80KG。
3.材质：≥3MM钢丝。
4.颜色：黑色。
5.规格尺寸：≥长度800mm，带胶钢丝绳4mm+5mm扣件。
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	灯光配电及线缆接插件
	1
	批
	
	1.导体截面：国标2.5mm²。
2.额定电压：300/500V。 
3.导体材料：无氧铜 。
4.绝缘材料：聚氯乙烯。 
5.绝缘平均厚度：≥0.8mm。 
6.绝缘最薄厚度：≥0.75mm。 
7.护套材料：阻燃聚氯乙烯。 
8.护套平均厚度：≥1.0mm。 
9.护套最薄厚度：≥0.92mm。 
10.20°C导体电阻：7.52Ω/Km。 
11.20°C绝缘电阻：40MΩ/Km。
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	灯光葡萄架
	1
	项
	
	1.产品类型：演播室专用铝合金灯光吊挂葡萄架系统。
2.材质：≥1.2mm壁厚铝合金桁架，表面哑光处理。
3.覆盖面积：约长10米×宽5米，覆盖实景和虚拟区域。
4.高度范围：距地面2.5m~6m间。
5.设备吊挂符合国家相关安全标准。
6.含安装调试，产品安装调试完成后须通过由国家认可的第三方检测机构检测，检测不合格或不符合上述参数要求的，采购人有权不予验收。供应商将检测费用综合考虑在谈判报价中，采购人不再另外支付相关费用。

	41
	恒力铰链
	16
	个
	
	1.5M承重范围：2~11KG。
2.材质：铝合金。
3.弹簧：采用高品质弹簧。
4.弹簧厚度：≥0.7mm。
5.弹簧宽度：≥20mm。
6.收缩长度：1.5m收缩约290mm/2m收缩约340mm。
7.抗腐蚀抗疲劳：10000次内不超过1%。
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	系统集成线材敷料
	1
	批
	
	系统搭建所需全套视频线、音频线、网线、电源线和工具敷料等，具体包括但不限于：
1.SDI视频线缆：12G-SDI标准75Ω同轴电缆（BNC接口），长度≥3m/根，数量≥20根。
2.HDMI线缆：HDMI 2.0标准，支持4K@60Hz，长度≥5m/根，数量≥5根。
3.音频线缆：平衡卡侬线（XLR），长度≥5m/根，数量≥15根。
4.网络线缆：超六类（Cat6A）屏蔽双绞线（RJ45接口），支持万兆传输。
5.DMX信号线缆：5芯DMX标准信号线，长度≥10m/根，数量≥10根。
6.电源线缆：国标≥1.5mm²截面积铜芯电源线，含PDU电源分配单元≥4个。
7.线缆辅料：线槽、扎带、标签纸、热缩管、接线端子等。
8.所有线缆均为国标纯铜线芯，具备阻燃等级认证，含光纤跳线≥4根（LC-LC多模），用于设备间高速互联。成交供应商于供货时向采购人提供完整线缆标识及布线图纸，否则采购人有权不予验收。
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	系统设计安装调试培训
	1
	项
	
	1.系统设计：成交供应商于供货前必须向采购人提供演播室整体系统设计方案，包括但不限于项目理解、设备选型、搭配、信号流程设计等。
2.设备安装：包含所有设备的机柜安装、设备上架、线缆敷设及标识、接口连接等。
3.系统调试：包含视频信号联调、色彩校准（含D65白平衡校准）、音频调校（含声学测量）、网络配置、虚拟演播系统标定等，确保所有设备性能指标达到设计要求。
4.培训服务：提供≥5天现场培训，分三个层次：（1）基础操作培训：面向≥10名采购人操作人员，覆盖设备开关机、基本操作、信号切换等。
（2）高级应用培训：面向≥5名采购人技术人员，涵盖虚拟演播系统操作、调色工作流程、媒资管理等进阶应用。
（3）维护管理培训：面向≥3名采购人维护人员，教授日常维护保养、常见故障诊断与排除方法。
5.文档交付：验收时提供完整的系统竣工文档（含系统拓扑图、设备清单、线缆连接图、操作手册等）。
6.售后服务：提供≥1年技术支持服务，响应时间≤4小时，重大故障24小时内到场处理（费用包含在谈判报价中，采购人不再另行支付费用）。
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	影音内容制作工作站
	1
	套
	
	1.主机：专业图形工作站（处理器：参考或相当于Intel I7 13代高性能处理器。
2.内存：≥32GB DDR5 。
3.显存：≥ 12GB GDDR6。
4.系统盘：≥2TB SSD。
5.素材盘：≥4TB企业级HDD。
6.显示器：≥40英寸。
7.广播级非线性编辑软件
（1）全中文、具有国内自主知识产权的专业版编辑制作软件套装，支持标清、高清、超高清及8K节目独立及混合编辑。
（2）软件可以同时在Linux（信创）、windows平台下运行，所有素材包括字幕和工程文件兼容信创和windows平台。
10.保修期限：≥3年。
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	虚拟演播室平台
	1
	套
	
	1.渲染纹理容量：虚拟场景纹理贴图容量＞40GB，支持分辨率≥25000×25000的贴图。
2.场景开放编辑：支持虚拟三维场景编辑功能，可修改三维场景内所有物体，包括改变物体纹理、光效、空间位置、大小、透明度、朝向和物体动画等属性；可添加或删除三维物体，可输出查看修改效果及实时光影变幻，可生成并另存为新场景。
3.过场动画实时编辑：物体、字幕条模板、视频窗入场/出场模板、三维物体轨迹动画模板、柱状图、饼状图、走势图、折线图动画模板的材质、色彩、运动方式、字体、光影及场景整体变换等所有属性均可组合为独立模板，并可保存为模板调用。
4.多场景同时处理：可一次性同时载入多个三维场景或图片、视频和模型等多种格式场景；三维场景之间支持自定义转场特效（如材质消散、融合等）。
5.在线包装：可在节目中实时创建三维文字、三维几何体，导入外来图文或三维模型、动画；可实时调整倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射参数；所有物件所有面均可实现纹理贴图。
6.虚拟运动机位无轨跟踪：虚拟摄像机运动轨迹≥1000个。
7.虚拟机位预设：支持≥180个虚拟机位关键帧预设，每个机位可设置独立的摄像机参数（含摄像机位置、各方向角位移、焦段参数等）。
8.AR植入：实景拍摄时可在画面中植入各类AR内容，通过有轨跟踪保证AR植入内容与实时拍摄画面运动姿态一致、景深一致。
9.多功能色键：内置色键可对摄像机信号、网络信号、NDI信号和本地视频等进行抠像处理；支持多次取色；抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾。
10.一键智能抠像和滤镜美颜：支持将水瓶、头发丝等半透明物体从背景中分离，抠像物体边缘连续完整、无杂色；支持对前景人物进行美肤、美白处理（含轮廓柔化、肤质美化和亮度调整等）；基于示波器肤色线，美颜效果仅对肤色有效；内置≥11种滤镜样式，滤镜强度可调。
11.色彩还原：支持色彩还原功能，可调整画面暗部色彩。
12.多路抠像：可并行处理≥12路色键，可独立设置色键参数，独立保存、调用。
13.步进时间线：每个分镜头包含≥6个轨道，每个轨道均可添加素材；在步进时间线上点击相应分镜头的播放按钮可播放相应画面。
14.提词器控制：可在虚拟软件内将题词文稿发送到提词器主机，并根据导播切换机位自动切换到该主持人的题词内容。
15.演播室灯光控制：采用DMX512协议，绑定灯光地址码；可在步进时间线上配置灯光亮度（0-255）、开灯/关灯时长、延时开灯/关灯等属性，通过切换步进时间线实现灯光控制。
16.内置录制功能：无需外置采集设备即可将4路输入和1路输出的音视频信号录制并生成多种可选格式的视频文件；支持≥200Mbps码率，CQP、VBR、CBR编码可选；音频支持AAC、AC3、MP2、MP3格式；录制文件最高支持2160p60；可同步将录制的4路输入视频导入到板卡进行播放，4路视频帧对齐。
17.流媒体直播：支持RTMP协议，可设置≥100Mbps码率，视频支持CQP、VBR、CBR编码，音频支持AAC、AC3、MP2、MP3编码，支持同步多平台实时流媒体推送。
18.软件调音台：可对每路输入音频分别进行音量、均衡、混叠、延时等调节；可对PGM输出音频进行调整；支持断电直通。
19.TALLY控制：支持高低电压和通断两种协议；支持红绿双色4路或单色8路Tally。
20.NDI输入输出：可输入4K、高清、标清等各种制式的NDI信号，可作为虚拟背景、虚拟开窗、信号源使用。
21.动作捕捉设备接入：可将穿戴动捕设备的人物动作数据通过动捕系统实时接入；可实时赋予虚拟三维人物，三维虚拟人物与现场表演者动作一致。
22.具备1.5U 工控机箱，含专用后背接口板；处理器主频不低于 3.4GHZ(20 核 28 线程）；内存：不低于（2×32）64G 内存；具有≥16G 显存专业图形渲染显卡。
23.具备广播级多通道板卡。
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	超渲染引擎
	1
	套
	
	1.渲染引擎：应同时支持自研渲染引擎和第三方渲染引擎。
2.基于物理的渲染（PBR）：可调整材质的物理及光照属性；可展示不同物体在空间不同位置的真实光影信息，展现不同材质的真实物理性质。
3.实时反射与折射：支持所有材质及VR植入虚拟物体的实时反射、倒影、折射，符合真实世界光学规律。
4.实时阴影：场景调整不同光线角度时，应实时呈现不同的阴影效果。
5.渲染三角形面片数：实时渲染三角形面片数＞30亿个。
6.三维模型导入：支持FBX、OBJ、UDATASMITH等多种格式的三维模型和虚拟场景导入。
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	特技切换台
	1
	台
	
	1.切换台功能：外置切换台可实时控制系统进行摄像机控制、虚拟机位运动控制、机位切换、音频控制、推流录制、在线包装控制等；切换台自带OLED大屏，可实时观看PGM、PVW信息及录制、推流状态（供应商于响应文件中必须提供产品符合此项技术指标的相关有效证明材料，可以是由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页等，并加盖供应商电子签章）。
2.监看与操控：原生≥6英寸高清监看屏幕（分辨率≥1920×1080），可监看虚拟主机渲染画面（含PGM、PVW、多画面信号）；采用POE供电及控制信号传输；双色显示按键可清晰显示当前机位和待切机位状态；T型推杆可控制切换速度（0~4096级键程确保平滑过渡）；支持≥80个预编摄像机机位，≥8路字幕叠加，多路特技效果可选；磁感应摇杆可实时控制机位跟踪功能。
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	智能跟踪单元
	1
	套
	
	1.AI智能跟踪：通过视频板卡内嵌自主4K视频处理芯片完成人工智能算法推理，识别摄像机拍摄画面中的人物肢体信息并实时绑定三维场景，实现运动机位在滑轨上运动过程中始终保持主持人居中。
2.跟踪方式：支持全自动跟踪和特技切换台摇杆跟踪两种方式可选。
3.预置机位运动：可通过时间线上预置机位运动模块指定摄像机运动时间、速度、路径，同时将运动信息传输给虚拟主机，实现与字幕、包装、机位切换及大屏播放等特技效果同时合成输出。
4.标识点跟踪防抖系统：采用标识点实时姿态算法，帧级别检出相对摄像机的位姿并进行实时位姿计算，与机械传感数据融合，实现摄像机实时稳定和抖动抑制。
5.支持双目跟踪系统：利用双目视觉和高分辨率传感器感知周围对象位置，通过光学传感器高精度检测和机械传感器运动识别，使用定位地图重构技术实时描绘前方三维世界，感知三维空间与运动。
6.支持FreeD协议：支持第三方跟踪数据的FreeD协议，在Aruco码防抖系统校正下实现稳定跟踪、无抖晃。
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	彩色技术监视器
	1
	台
	
	1.屏幕尺寸：≥27英寸，屏幕宽高比：16:9，分辨率：3840×2160，亮度≥1000nits，对比度≥1000:1，色深：1.07B。
2.≥2路12G-SDI视频输入与环出（向下兼容
6G/3G/HD/SD-SDI)。
3.≥2路3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出。
4.≥1路HDMI 2.0输入和1路HDMI 2.0输出；
口输入。
5.支持4K信号下转换2K/高清信号，并通过SDI输出。
6.支持HDR下转换SDR信号，并通过SDI输出。
7.四画分模式支持SDI/HDMI /SFP+不同分辨率&帧率信号同时混合显示。
8.支持 HDR；ST2084 PQ/PQ(softroll),  HLG (1.03/1.11/1.16/1.20/1.27/1.33) 。                                                                   9.12G-SDI 单链路信号最大支持 4096×2160 60p 格式。
10.支持4K HDR波形图，矢量图，直方图，CIE色度图，CIE显色体积图，RGB 3D立方图。
11.成交供应商于供货时必须向采购人提供所竞产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。
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	雷电数据线
	2
	条
	
	1.长度：≥3米。
2.数据带宽：≥40Gb/s。
3.供电能力：≥100W，可为兼容设备充电。
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	会议平板一体机
	1
	台
	
	1.尺寸：≥75 英寸。
2.分辨率：≥3840×2160。
3.触摸屏：红外触摸。
4.内存：≥8GB。
5.麦克风：≥6阵列。
6.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。
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	监看电视-（2）
	2
	台
	
	1.尺寸：≥65 英寸。
2.分辨率：≥3840×2160。
3.屏占比：≥97.6%。
4.背光源：D-LED（直下式）。
5.HDR：支持。
6.CPU：≥ 四核。
7.DDR/EMMC：≥3GB/64GB。
8.Wi-Fi：≥2.4GHz/5GHz 双频双线。
9.蓝牙：支持。
10.语音控制：支持。
11.多屏互动：支持。
12.接口：≥HDMI2.1×3、≥USB2.0×2、≥网口×1、≥数字音频输出×1、≥音视频输入×1。
13.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。
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	HDMI分配器
	1
	个
	
	1.≥HDMI2.0矩阵。
2.≥4进4出切换器。
3.支持切换分配模式自由选择，HDMI输入输出自由切换。
4.支持≥4K×2K@60Hz分辨率，3D立体成像技术。

	54
	HDMI光纤线
	8
	条
	
	1.接口规格：HDMI2.0  Type A公转Type A公。
2.视频规格：≥4K@60Hz。
3.线缆长度：≥30米。
4.线缆类型：光纤线。
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	媒体资源管理器
	1
	套
	
	（一）硬件配置
1.≥2U机架服务器，64GB DDR4内存。
2.≥48T存储空间。
3.要求10G SFP+万兆光纤口×2，1000M×2网络。
4.≥专用800W（1+1）服务器冗余电源。
（二）系统平台
1.支持国产统信UOS系统部署。
2.系统支持云端及本地私有化两种部署方式。
（三）系统安全性
1.状态监视-支持快捷入口，可直接切换到工作模块。
2.支持服务器状态监视，可分别监视服务器存储、CPU、内存的总量、已用和剩余空间。
3.支持按时间监视存储容量的柱形图表。
4.文件加密-支持文件保密级别设置，最高3级保密，具有保密权限的用户可搜索下载文件，实现不同保密文件的安全功能。
（四）应用管理
1.机构管理-支持部门机构管理模式，各机构部门媒体资产分离并可独立管理，可对每个机构进行机构磁盘配额、机构禁用、机构名称及密码修改。
2.支持修改登录界面logo、简称、登录页背景图。
3.支持应用管理功能，包含媒体转码、文档预览、保密级别、语音识别、人脸识别、智能标签、急速转码等选配应用。
（五）系统软件基础功能
1.支持主流8K、4K文件的导入、预览、编目、审核和转码下载。
2.系统支持文件导入、审核、编目、管理、检索、下载、统计等操作。
3.自定义编目-支持自定义多级编目项，采用层次化结构设计及目录树管理，满足各个行业的编目需求。
4.支持无带化文件及其数据结构的导入，并对主文件进行编目。支持对导入系统的视音频文件添加附件。
5.自定义入库流程-支持自定义入库工作流程，系统提供流程模板设计工具，根据不同应用环境设定不同的入库流程，流程中可指定用户与部门，同时支持多个入库流程并行工作。
6.系统支持内部自动化转码，可单独配置额外的转码服务器（可选独立显卡进行GPU转码加速）。
（六）文件标签与检索
1.标签和标签库-具有标签功能，可对素材和目录进行标签设置，可选择标签或搜索标签完成素材检索；标签库支持新建标签、标签分类，并可统计每个标签使用次数。
2.系统提供方便、快捷的检索工具，根据不同需要自定义检索条件，并提供同音、模糊、精确查询方式。
（七）汇总系统
1.统计功能-支持用户操作统计功能，包含上载、媒体审核、编目、编目审核、下载的操作次数统计。
2.统计波形图支持图片导出，导出格式为excel表格。
3.具有日志查询功能，支持筛选查询所有用户和操作类型，记录用户具体操作信息、时间和IP地址。
4.具有工作记录功能，可实时查看当前用户上传素材的状态，清晰明确的记录上传素材传到哪个步骤，方便不熟悉上传流程的用户快速定位素材。
（八）支持文件预览，视频格式包括mp4、wmv、mxf、avi、mpg、mov；音频格式包括wav、mp3；图片格式包括jpg、png；文档格式包括：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt、pdf。
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	影像调色工作站
	2
	套
	
	1.处理器：参考或相当于Intel Core i7-14700F，≥20核心（8P+12E），≥28线程，最大睿频频率≥5.6GHz。
2.内存：≥32GB DDR5（可扩展至≥128GB）。
3.固态硬盘：≥1TB NVMe SSD（读速≥5000MB/s）。
4.显卡：同等级或更优性能独立显卡，显存≥12GB。
5.电源：≥850W，能效等级达到国家一级能效标准。
6.操作系统：参考或相当于Windows 10 64bit专业版。
7.鼠标键盘：USB有线鼠标键盘套装。
8.显示器：≥27英寸4K IPS显示器，色域≥99% sRGB（要求可根据采购人需要另配专业监视器）。
9.机箱散热：静音工作站设计，支持7×24小时连续运行。
10.接口配置：USB 3.2≥4个，HDMI≥1个，DP≥1个，10Gb以太网口≥1个。
11.包括配套正版专业后期制作软件。
12.保修期限：≥3年。
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	摄像专用手机
	2
	部
	
	1.CPU≥8核，最高主频≥4.6GHz。
2.操作系统：参考或相当于Android 16， 
3.屏幕尺寸：≥6.82 英寸。
4.材质：AMOLED或同等及以上。
5.分辨率：3168×1440 (510 ppi)。
6.刷新率：144Hz (1—144Hz 自适应）。
7.影像系统：后置摄像头：35mm f/1.85 （主摄） + 85mm f/2.67 （长焦） + 14mm f/2.0 （超广角）。
8.防抖：具备
9.视频录制：最高8K@30fps，支持4K@120fps 10-bit Log 录制。
10.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。
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	存储卡-（2）
	2
	张
	
	1.类型：CFexpress Type B存储卡。
2.容量：≥128GB。
3.读取速度：≥1700MB/s。
4.写入速度：≥1200MB/s。
5.接口兼容：PCIe Gen3×2/NVMe 1.3。
8.防护设计：防尘防水滴。
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	存储卡-（3）
	6
	张
	
	1.类型：SDXC存储卡，UHS-II规格。
2.容量：≥128GB。
3.读取速度：≥280MB/s。
4.写入速度：≥100MB/s。
5.速度等级：U3/V30。
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	影视补光灯
	3
	套
	
	1.类型：补光灯。
2.色温：RGB全彩。
3.光源：COB 集成光源。
4.显色指数：CRI≥95。
5.功率：≥300W。
6.附件：柔光箱、配套灯架。
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	手持云台相机稳定器
	1
	套
	
	1.负载重量：≥3.0千克。
2.最大可控转速：
（1）平移方向：360°/秒；
（2）俯仰方向：360°/秒；
（3）横滚方向：360°/秒。
3.机械限位范围
（1）平移轴：无限位；
（2）横滚轴： -95°至 240°；
（3）俯仰轴： -112°至 214°。
4.轴锁：自动。
5.竖排：支持。
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	可调减光镜
	2
	个
	
	1.类型：可调中灰密度滤镜。
2.档位：ND2至ND32（1-5档）无级可调。

	63
	通用型滤镜转接环
	2
	个
	
	1.类型：通用型滤镜转接环套装。
2.包含口径：40.5mm/49mm/52mm/58mm转67mm，67mm转82mm，82mm转105mm。

	64
	可调ND
	1
	个
	
	1.类型：可调中灰密度滤镜（Variable ND）。
2.口径：约67mm。
3.档位：ND2至ND400无级可调。
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	支架接环
	1
	个
	
	1.类型：镜头转接环/支架接环。
2.口径转换：55mm转67mm。
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	双色温补光灯
	2
	个
	
	1.功率：≥120W。
2.色温范围：2700K—6500K双色温可调。
3.显色指数：Ra≥95，TLCI≥95。
4.重量：≤1.5kg（不含电池）。
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	可调便携常亮夜拍灯
	2
	个
	
	1.色温范围：3200K—5600K双色温可调。
2.显色指数：Ra≥95。
3.最大功率：≥30W。
4.调光方式：0%—100%无级调节。
5.供电方式：H型电池手柄（兼容NP-F系列电池）。
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	迷你柔光箱
	2
	个
	
	1.类型：深口八角柔光箱。
2.直径：约45cm。
3.卡口类型：标准保荣卡口（Bowens Mount）。

	69
	便携灯架三脚架
	2
	把
	
	1.类型：反折叠收纳式便携三脚架。
2.最大高度：≥2.1米。
3.收纳高度：≤50cm。
4.重量：≤1.2kg。

	70
	穿戴相机
	1
	台
	
	1.视频分辨率：支持4K@30fps/1080P@60fps。
2.传感器：CMOS传感器。
3.镜头：广角镜头，视角≥150°。
4.防抖：电子防抖（EIS）。
5.连接方式：Wi-Fi/蓝牙/USB-C。
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	口袋云台相机
	2
	台
	
	1.拍照：1/8000 秒至 4 秒。
2.录像 Auto：1/8000 秒至帧率限制快门。
3.录像 M：1/8000 秒至 1/4 秒 4K（16:9）：3840 ×2160。

	72
	迷你无线麦克风
	2
	套
	
	1.无线模式：Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac/ax。
2.SDR：自定义。
3.等效全向辐射功耗（EIRP）。
4.Wi-Fi:2.400 GHz 至 2.4835 GHz：
5.工作时间：≥8小时。
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	运动相机
	1
	台
	
	1.影像传感器：1.1 英寸 CMOS
2.镜头：视场角：155°。
3.光圈：f/2.0-f/4.0。
4.焦点范围：在光圈 f/4.0 时，焦点范围为0.2 米至无穷远。
5.ISO 范围
（1）拍照：100 至 25600。
（2）录像：100 至 51200。
6.电子快门速度
（1）拍照：1/8000 秒至 30 秒。
（2）录像：1/8000 秒至帧率限制快门。
7.照片最大分辨率：7168×5376。
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	存储卡-（4）
	4
	张
	
	1.类型：microSDXC存储卡。
2.容量：≥128GB。
3.速度等级：UHS-I U3/V30。
4.读取速度：≥160MB/s。
5.写入速度：≥60MB/s。
6.适用设备：运动相机、无人机、手机等。
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	航拍无人机
	1
	台
	
	1.最大上升速度：
（1）10 米/秒（运动档）。
（2）6 米/秒（普通档）。
（3）6 米/秒（平稳档）。
2.最大下降速度
（1）10 米/秒（运动档）。
（2）6 米/秒（普通档）。
（3）6 米/秒（平稳档）。
3.最大水平飞行速度
（1）等效海平面，等效无风环境：
①25 米/秒（运动档）。
②15 米/秒（跟随模式）。
（2）等效海平面，2 米/秒等效顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：
①27 米/秒（运动档）。
②15 米/秒（跟随模式）。
4.悬停精度
（1）垂直：
±0.1 米（视觉定位正常工作时）。
±0.5 米（卫星定位正常工作时）。
（2）水平：
±0.3 米（视觉定位正常工作时）。
±0.5 米（卫星定位正常工作时）。
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	SSD固态硬盘
	2
	个
	
	1.容量：≥2TB。
2.类型：SSD固态硬盘。
3.接口：NVMe M.2。
4.NAND类型：3D NAND TLC。
5.读取速度：≥3500MB/s。
6.写入速度：≥3000MB/s。

	77
	相机三脚架
	1
	个
	
	1.产品材质：碳纤维。
2.自重：约1.8kg。
3.脚架节数：5节。
4.云台类型：液压云台。

	78
	相机清洁套装
	1
	个
	
	包含内容：气吹×1、清洁液×1、镜头笔×1、传感器清洁棒×1、超细纤维布×2、毛刷×1。

	79
	硅胶气吹
	2
	个
	
	1.材质：硅胶。
2.气吹容量：≥100ml。
3.气嘴设计：锥形气嘴，精准控制气流。
4.底部设计：平放不倒设计。

	80
	相机肩带
	2
	条
	
	1.类型：磁吸快拆斜挎肩带。
2.材质：高强度尼龙/涤纶编织。
3.快拆方式：强磁吸附。

	81
	设备防潮柜
	1
	个
	
	1.容量：≥100L。
2.除湿功率：≥10W。
3.除湿范围：25%—65%RH（精度±3%）。
4.控制方式：微电脑全自动控制。
5.显示方式：LED数字湿度表，实时监测。
6.层板配置：可调节层板≥3层。
7.柜体材质：优质冷轧钢板，防锈喷涂。

	82
	平板电脑
	1
	台
	
	1.操作系统：参考或相当于HarmonyOS 6.0。
2.屏幕类型：LCD。
3.屏幕尺寸：≥12英寸。
4.存储容量（ROM）：256GB。
5.数据传输接口：USB、Wi-Fi、蓝牙、星闪。
6.电池容量：10100mAh（典型值）。
7.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。

	83
	相机提词器
	1
	个
	
	1.类型：便携式提词器。
2.兼容性：手机/平板通用（支持4.7-12.9英寸设备）。
3.分光镜：高透光率光学玻璃，文字叠加清晰。
4.支持屏幕尺寸：≥7英寸。
5.调节功能：字体大小、颜色、滚动速度可调。
6.控制方式：蓝牙遥控/手柄调速。
7.供电方式：内置锂电池或USB供电。

	84
	相机电池充电器
	2
	个
	
	1.输入电压：AC100-240V宽电压。
2.输出电压：DC8.4V。
3.充电电流：≥2A。
4.接口类型：USB Type-C。
5.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。

	85
	LP-E6P单块电池
	4
	块
	
	1.电池类型：锂离子电池。
2.电芯容量：2400mAh。
3.典型容量：2320mAh。
4.额定容量：2200mAh。
5.标称电压：7.2V。
6.所竞产品必须通过中国强制性产品认证（CCC/3C认证）。
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	访谈区地毯
	1
	张
	
	1.类型：艺术装饰地毯。
2.风格要求：与装修风格搭配。
3.材质：优质绒面。
4.尺寸参考：约3米×2米。
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	休息区地毯
	1
	张
	
	1.类型：圆形装饰地毯。
2.材质：圈绒。
3.尺寸：直径约2.4米。
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	异形标识牌
	1
	项
	
	1.制作内容：前后门头logo标识定制及安装。
2.材质：外层304不锈钢，厚度≥1mm，表面拉丝/烤漆处理；里层PVC打底做造型，总厚度≥30mm。
3.尺寸规格：总长参考≥4.5米，高度≥0.6米（按采购人实际门头比例定制）。
4.工艺要求：激光切割焊接成型，边缘打磨光滑；表面采用汽车级烤漆工艺，颜色按采购人要求定制。
5.安装方式：膨胀螺栓暗装固定，含安装支架及预埋件。
6.含设计、制作、运输、安装及验收全流程服务。
7.保修期限：≥3年。
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	数据可视化平台定制
	1
	项
	
	1.定制服务内容：
（1）数据抓取与分析：自动采集微信、微博、抖音等平台的阅读量、点赞量、转发量、评论量等传播数据，通过大数据与AI算法实现智能分析，自动生成传播效果分析报告。
（2）社情民意管理：采集并分析各平台评论数据，支持舆情关键词监控、情感分析、热点话题识别，支持舆情预警提醒。
（3）可视化数据大屏：传播数据看板（实时数据/历史趋势）、任务数据看板（工作量统计/完成进度）、多维度可视化展示（支持≥6个数据模块的自定义配置）。
2.技术要求：B/S架构，支持Chrome/Edge等主流浏览器访问；支持API接口对接第三方系统。
3.并发能力：支持≥100用户同时在线。
4.数据安全：支持HTTPS加密传输，操作日志完整记录。
5.定制周期：≤20个工作日。
6.售后服务：含首年升级维护服务，提供操作培训≥2次（费用包含在谈判报价中，采购人不再另行支付费用）。

	二、核心产品：第11项号标的“4K超高清实时制作系统”。

	三、商务要求

	[bookmark: OLE_LINK6]（一）售后服务要求
	供应商提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在谈判报价中，采购人不再就此另行支付费用：
（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（保修期从设备验收合格之日起计算，“技术要求”中有特别注明的除外），保修期内负责上门维修，更换零部件，不另收取维修费和元器件费，并提供终身保修（维护）服务。
（2）负责送货上门，安装、调试，提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期内提供升级服务；如厂家有更优承诺的，按厂家承诺进行。
（3）提供售后服务联系电话及联系人，保修期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。若产品自带软件的，则须提供保修期内升级服务。其余按厂家承诺执行。

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。
2.交付地点：广西桂林市内采购人校内指定地点。

	[bookmark: OLE_LINK10]（三）合同签订时间
	自成交通知书发出之日起  25   日内。

	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]（四）付款方式
	本项目通过最终验收后，成交供应商开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]（五）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏等一切风险，相关损失由供应商自行承担。

	（六）保险
	本项目采购标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

	[bookmark: OLE_LINK17]（七）质量标准及验收标准
	1.质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2.产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。
3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。
4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测单位到现场进行校准，并出具检测报告，所涉及的相关费用由供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入谈判报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。
5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。
6.成交供应商于供货时必须向采购人提供所竞第11、12、30、31、49项产品“4K超高清实时制作系统、无线图传、柔光灯、聚光灯、彩色技术监视器”由生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。

	（八）知识产权
	供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

	（九）违约责任
	1.成交供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。
2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
3.采购人无故延期接收货物、成交供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；采购人延期付货款的，每天向成交供应商偿付延期货款额的3‰，但累计偿付不得超过延期货款额的5%。
4.成交供应商未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，成交供应商应按本合同合计金额 5%向采购人支付违约金。
5.成交供应商提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由成交供应商负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
6.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
7.成交供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品，且提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等必须与响应文件承诺相符。验收前，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合谈判文件要求及响应文件承诺的指标的，采购人有权不予验收，终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足谈判文件要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担虚假竞标的相关法律责任。

	（十）采购预算
	采购预算金额为人民币贰佰万零叁仟伍佰元整（¥2003500.00），最高限价为人民币壹佰捌拾玖万玖仟捌佰元整（¥1899800.00），供应商报价超出最高限价的，响应文件按无效处理。

	（十一）进口产品说明
	本项目产品不接受进口产品参与竞标，如供应商选用进口产品竞标的，响应文件按无效处理。




附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。


附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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第四章 评审程序和评定成交的标准
一、评审程序
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；
（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.6条的情形的；
11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
14）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应谈判文件实质性要求；
16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就本项目所有内容进行报价或者存在漏项报价；供应商未就本项目单项内容作唯一报价；供应商未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。
4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。
5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过本项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

[bookmark: _Toc74322012]6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
[bookmark: OLE_LINK27]①竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值65%的，即竞标报价＜全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×65%；
②竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价65%的，即竞标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×65%；
③竞标报价低于采购项目最高限价65%的，即竞标报价＜采购项目最高限价×65%；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3政策性扣除计算方法。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且响应货物全部由小微企业制造，对供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）。除上述情况外，评审价=最后报价。
6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.6本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.7中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准
7.成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。















[bookmark: _Toc196311783]第五章 响应文件格式











[bookmark: _Toc71366060][bookmark: _Toc71365382]
一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：

电子响应文件

资格证明文件





项目名称：

项目编号：


供应商名称：




年  月  日

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


















供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：
                           年  月  日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：
                                                年  月  日

竞标声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.如我方成交：
（1）我方承诺，若我方成交，保证在公告成交结果之日起5个工作日内，按本项目谈判文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：
①公司名称：                
②纳税人识别号：               
8.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：               
邮政编号：               
电话/传真：               电子邮箱：               
开户银行：               账号/行号：               
9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

                           年   月  日

二、报价文件格式
1.报价文件封面格式

电子响应文件


报价文件





项目名称：

项目编号：


供应商名称：




年  月  日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标报价表

项目名称：                          项目编号：
供应商名称：                        单位：元
	项号
	标的的名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	[bookmark: OLE_LINK24]技术参数、性能、指标及配置
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	响应产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为    %。



注：
1. 以上竞标报价表中“标的的名称；数量及单位；品牌；规格型号；制造商；原产地；技术参数、性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
                      日期：  年  月  日

三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式

电子响应文件


商务技术文件





项目名称：

项目编号：

供应商名称：




年  月  日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商名称（电子签章）：
年  月  日
供应商参加本项目无回避事项的承诺函
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织项目           （项目编号：          ）的政府采购活动。我方在此郑重承诺：
我方承诺参加本项目的政府采购活动中与采购人员及相关人员不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条情形；如有，自行提出回避申请：
在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
    特此承诺。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
                              
法定代表人签字（或签章或电子签名）：           
                                          供应商（盖电子签章）：         
                                                     年      月      日




法定代表人证明书

供应商名称：                                   
地址：                                   
姓名：                                   
性别：                                   
年龄：                                   
职务：                                   
身份证号码：                                   
系（供应商名称）                   的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：
年   月   日



授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）： 
委托代理人身份证号码：
法定代表人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：
年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

[bookmark: OLE_LINK26]
商务要求响应表

项目名称：                项目编号：                所竞分标（如有）：          
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: _Hlk184859946]条款
	[bookmark: OLE_LINK25]谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求
	供应商对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求详细的响应承诺
	偏离说明
	备注

	（一）售后服务要求
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK28]售后服务联系电话：    
联系人：    

	（二）交付时间和地点
	
	
	
	

	（三）合同签订时间
	
	
	
	

	（四）付款方式
	
	
	
	

	（五）包装和运输
	
	
	
	

	（六）保险
	
	
	
	

	（七）质量及验收标准
	
	
	
	

	（八）违约责任
	
	
	
	


注：
1.说明：供应商应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日


技术要求响应表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
所竞分标（如有）：                       
	项号
	标的名称
	谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求
	供应商对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求详细的响应承诺
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：
1说明：供应商应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据所竞设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求响应表中列明，于响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证。
4.如技术要求响应表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日

响应材料真实性承诺函

致：桂林理工大学：
我公司参与                 采购（项目编号：                   ）项目的竞标，在此郑重承诺：我公司对响应文件中提供的证明材料真实性承担对应责任，如提供虚假材料，我公司无条件承担其相应的后果。
特此承诺

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日












货物配置清单

项目编号：                  
项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。货物名称、数量及单位、品牌应当与“竞标报价表”一致。	


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日

其他文书、文件格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（电子签章）：
日期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。










关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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验收报告
	附件1
	
	
	
	
	
	
	

	桂林理工大学货物和服务院级验收报告单

	    根据政府采购项目（采购合同编号：HT        ）的约定，我单位对（                 ）采购项目中标（或成交）供应商（                 ）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	申购单位
	　
	行政实验室
（科室）
	　

	项目负责人（签名）:
	设备管理人（签名）:

	联系电话：                       
	联系电话：                      

	验收方式：
	☑自行验收         □委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金  额
（万元）

	　1
	
	
	　
	

	合计
	

	合计大写：

	实际供货日期
	　
	验收日期
	　

	验收具体内容（按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收）
	在安装调试等方面是否符合合同约定和服务规范要求
	　

	
	提供的质量保证证明材料是否齐全
	　

	
	应有的配件及附件是否达到合同约定
	　

	
	其他内容
	(可增附页）

	验收小组
意见
	验收结论性意见：






	
	

	
	有异议的意见和说明理由：

	
	                                           签字：

	验收小组(3人或以上单数均可）

	姓 名
	工作单位
	职  称
	专业方向
	本人签名

	小组负责人
	　
	　
	　
	　
	　

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　

	其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
	 学院（部门）领导签字：

	联系电话：                           年   月   日
	年   月   日





	附件2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桂林理工大学货物校级验收报告单

	

	申购单位
	　
	合同编号
	　

	项目名称
	　

	合同金额（万元）
	　
	校级验收日期
	　

	验收方式
	☑自行验收         □委托验收

	学院（部门）级
验收审核情况
	　

	
	

	抽测情况
	　

	
	

	
	

	
	

	验收结论
	　

	
	

	参加验收人员

	姓名
	工作单位
	职称
	专业方向
	本人签名

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	监督人员或其他相关人员签字：

	或受邀机构的意见（盖章）：

	资产管理处意见
	分管副处长意见：

        
                                                   年      月    日

	
	处长意见：

                
                                                   年      月    日




质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                      分标号（如有）：                  
采购人名称：                                         
质疑事项：
□谈判文件   谈判文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书（否则，不予受理）。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分标（如有）进行质疑，质疑函中应列明具体分标号（如有）。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




















质疑授权委托书（格式）
致：                  

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
委托代理人身份证号：                                   
投标人（公章）：                                   
 
法定代表人签字：                 
 
      年     月    日
 
附：委托代理人身份证正反面复印件。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                                     
采购项目的编号：                                   分标号（如有）：                                                              
采购人名称：                                                                 
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分标（如有）进行投诉，投诉书中应列明具体分标号（如有）。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc74322013][bookmark: _Toc196311784]第六章 合同文本
合同编号：

采购人（甲方）：桂林理工大学               
供应商（乙方）：                                 
项目名称：桂林理工大学学科建设数智化与成果宣传推广平台设备采购   
项目编号：GXZC2026-J1-002551-YZLZ           
采购计划编号：广西政采[2026]15493号-001~广西政采[2026]15493号-011
[bookmark: _GoBack]签订地点：广西桂林市                       签订时间：                     
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件(以下简称采购文件)规定条款和乙方承诺，甲、乙双方签订本合同。
第一条 合同标的
1.供货一览表
	项号
	标的的名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	技术参数、性能、指标及配置
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（合计金额）大写：                  人民币（¥               ）


2.合同合计金额包括：本次采购范围内货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试及改造、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、售后服务、技术培训费（包括但不限于场地费、教材费用等）、技术资料、涉及的人工、差旅以及其他与本项目有关的未列明的一切费用。
第二条 质量保证
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或响应文件承诺的质量要求。
第三条 权利保证
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
3.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
4.乙方应按采购文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条 货物包装、发运及运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，进口设备必须提供报关单。
第五条 交付
1.交货时间：                      【按乙方响应文件中承诺的不超过采购文件要求的时间】；交付地点：广西桂林市甲方校内指定地点。乙方需在规定的交付期限内将货物送达甲方指定的地点，同时通知甲方货物已送达。
2.乙方提供不符合采购文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
第六条 安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方应当按照响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间、地点：由甲方指定。
第七条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到货物安装调试后符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.甲方应当在到货（安装、调试完成）后，由甲方确认货物满足验收条件后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收合格后由甲乙双方签署验收报告单，甲乙双方各执一份，验收费用由乙方负责。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。
6.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
7.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。
8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
9.设备符合国家相关标准及制造厂家合格产品的出厂质量标准。本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。
10.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收
11.验收方法及方案：产品到货后，由甲方负责组织验收。设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐全。甲方现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方承担全部赔偿责任。
12.验收时，甲方有权邀请国家认可的第三方检测单位到现场进行检测，并出具检测报告，所涉及的相关费用由乙方承担（乙方应当将此费用综合考虑在报价中），甲方不再另行支付。校准不合格的，甲方不予验收。
14.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
15.乙方于供货时必须向甲方提供所竞第11、12、30、31、49项产品“4K超高清实时制作系统、无线图传、柔光灯、聚光灯、彩色技术监视器”由生产厂家出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。
第八条 付款方式
1.当实际使用数量发生变化时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）。
2.付款方式：本项目通过最终验收后，乙方开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方，甲方收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。
第九条 履约保证金
1.履约保证金金额：按成交金额的5%提交（如乙方为中小微企业的，按成交金额的2%提交）。由乙方在合同签订之前，向甲方交纳履约保证金。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇等非现金形式。
3.履约保证金指定账户：
开户名称：桂林理工大学；
开户银行：中国银行桂林分行；
账号：613257488744。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：
（1）履约保证金在乙方履行完合同约定的权利义务（包括保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方凭履约保证金的申请表及合同向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
（2）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。
（3）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
备注：履约保证金不足额缴纳或者不按规定提交方式提交的，不予签订合同。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  售后服务及保修期
1.乙方应按响应文件承诺的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过采购文件要求的响应时间        小时内到达甲方现场处理。
3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、响应文件承诺和本合同所附附件，为甲方提供售后服务。
5.货物保修期：按乙方响应文件中承诺的不少于采购文件要求的保修期。
6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。
7.上述的货物保修期为     年（保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方响应承诺保修期超过采购文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
第十二条 违约责任
1.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的3‰，但累计偿付不得超过延期货款额的5%。
4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
5.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
6.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
7.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品，且提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等必须与响应文件承诺相符。验收前，甲方现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购文件要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权不予验收，终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足采购文件要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由乙方承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。
第十三条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条  合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十六条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条  签订本合同依据
1.成交通知书；
2.乙方提供的响应文件、应答文件；
3.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
4.标准、规范及有关技术文件；
5.双方约定的其他合同文件。
第十八条  本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方一份，采购代理机构一份（可根据需要另行增加）。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

       年   月   日

	单位地址：桂林市七星区建干路12号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0773-5895090
	电话：

	电子邮箱：zbk@glut.edu.cn
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行桂林分行
	开户银行：

	账号：6132 5748 8744
	账号：

	邮政编码：541004
	邮政编码：


  


合 同 附 件
一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：

	2.售后服务具体事项：

	3.保修期责任：

	4.其他具体事项：

	甲方（章）


                 年   月   日 
	乙方（章）


                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页
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