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第一章 竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

广西体育高等专科学校体卫融合-运动促进健康中心项目（重）的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年7月24日15时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-002325-YZLZ（政府采购计划编号：广西政采[2026]14684号）

项目名称：广西体育高等专科学校体卫融合-运动促进健康中心项目（重）
采购方式：竞争性谈判

预算金额：205.8486万元。

最高限价：205.8486万元。
采购需求： 

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	简要技术需求

	1
	健康体适能测评中心工作站
	1
	台
	▲1.接入相关设备可测试项目：国民体质、心肺功能、骨密度、血管机能、身体成分、脊柱机能、健康风险等项目。提供测试数据的科学综合分析处理服务……

	2
	便携式身体成分分析仪
	1
	台
	1.测量频率：≥3种不同频率，包含20kHz, 50kHz, 100kHz

2.测试方法：不使用经验值估算……

	…
	…
	…
	…
	


合同履行期限：合同签订之日起30个日历日交付使用并验收通过。
本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购预留项目（竞标产品的生产厂家均应为中型或小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。
3.本项目的特定资格要求：供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含相关的标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者供应商为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人。

三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年7月20日至2026年7月23日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月24日15点00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
时间：2026年7月24日15点00分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：广西体育高等专科学校

地址：南宁市西乡塘区大学西路176号

联系方式：邓泽平；0771-3108902
2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司　　

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201　　

联系电话：0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：李鸿海、岑昌桦
电　　话：0771-2618118、2611889、2611898　　
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标： 详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：。
分包金额或者比例：。
分包供应商必须具备的资质：。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：

☑随机抽取；

	12.1.1
	资格证明文件

1. 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年 12 月至 2026 年 6月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2025 年 12 月至 2026 年 6月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
 4. 供应商财务状况报告（ 2024或2025 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6. 供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效处理）

9.供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10. 本项目的特定资格要求：（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
①本项目有第二类医疗器械的，应该提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械）复印件，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证复印件；

②本项目有第三类医疗器械的，应该提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）复印件；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证复印件；

③本项目有第二类和第三类医疗器械的。应按上述①、②要求提供。
11.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
3.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。
4.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
9.代理服务费承诺书（格式后附）；

10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
11.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	竞标报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、保险和各项税金的全部费用。具体详见第三章《采购需求》。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	□本项目不收取竞标保证金。

☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下：

竞标保证金：人民币20000元。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号）
指定账户：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

银行账号：8113001013400293071

开户银行：中信银行南宁园湖支行

开户行行号：302611029137；
采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。

相关要求：

1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。

2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司(广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼)；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：李鸿海，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：

1. 竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人或以上单数。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间： 30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术参数及规格要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	28.1
	(本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：（与商务要求不一致的以商务要求为准）

履约保证金金额：按合同金额的5%。（以评审时候专家认可的《中小企业声明函》为准，如被认可为中小微企业，按成交金额的2%收取）
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（电子保函）等非现金方式。

履约保证金缴纳期限: 自成交通知书发出之日起10日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后五个工作日内，且成交供应商无违约情形的，成交供应商提供《采购项目履约保证金退付意见书》及《采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。如果成交供应商履行合同过程中有违约情形，则采购人有权不予以退还保证金，不予退还。

履约保证金指定账户：

开户名：广西体育高等专科学校

开户行：建行南宁市新民路支行

账  号：4500 1604 2580 5050 2755

备注：
1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部

联系电话：0771-2618118.2611889.2611898

通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

(以分标（(成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第32.1条规定的（(货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（(收费基准价格/□收费基准价格下浮%/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费。

3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

银行账号：8113001013400293071

开户银行：中信银行南宁园湖支行

开户行行号：302611029137

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。  

27.3 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.5在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务费收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	                       费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.本项目所有标的的所属行业均为：工业。
	一、技术要求

	序号
	标的名称
	技术参数及规格要求
	数量
	单价（元）
	单位
	分项预算（元）

	1
	健康体适能测评中心工作站
	▲1.接入相关设备可测试项目：国民体质、心肺功能、骨密度、血管机能、身体成分、脊柱机能、健康风险等项目。提供测试数据的科学综合分析处理服务，并自动评估运动能力、运动风险，给出科学的综合锻炼指导方案。提供非接触智能身份识别卡，快速、准确、便捷识别受试者身份。 

▲2.健康体适能综合评定报告：根据≥10类健康体适能测评指标结果，对健康体适能水平进行心肺、肌肉、柔韧、平衡、灵敏等≥5 个方面的评估，给出综合评分和等级评价，并提出多个重点关注目标及改善建议。运动能力评定报告：根据综合测评结果确定≥7 种运动能力级别所属，并分别对心肺素质、力量素质、柔韧素质、平衡素质、灵敏素质等大于或等于5 项运动能力进行单项评估。 

3.运动风险评定报告：根据综合测评结果确定≥5 种运动风险级别所属，并分别对运动疲劳、运动损伤、运动意外≥3 类运动风险进行单项评估。 

4.锻炼指导报告：提供科学、安全、有效、个体化的锻炼指导方案，可选择≥8 类运动大项，运动项目≥300 项。 

5.运动项目自助调整：操作者对运动项目的选择可进行自助的调整和管理。 

6.工作站快捷按钮：提供≥10个快捷功能按钮，包含：测试状态展示、注册、写卡、打印、统计、单位等。 

7.双屏同步操作：支持工作人员操作和自助操作。 

8.数据采集方式：支持网络、蓝牙、无线等多种数据采集方式。 

9.运动项目优先级自定义：可根据采购人需要随时自行维护优先运动项目。 

10.数据管理: 具有数据统计、分析、导入、导出、数据备份(支持异地备份)管理功能。

11.数据分析：生成图文并茂的团体统计分析报告，分析内容包括团队的平均值、标准差、最大值、最小值，并按照性别、年龄进行分类统计。可分指标生成总体评价分布、性别、年龄分布等图形化展示内容并支持导出图形。

▲12.配套小程序，通过小程序可获取运动锻炼指导报告。

13.配套桌面平板，桌面平板参数：竖屏，≥10寸，≥4G运行内存+32G闪存，带触摸屏，摄像头，麦克风，双喇叭，网口，双频Wi-Fi，蓝牙，无锂电池，配电源适配器。

▲14.问卷调查：包含健康调查问卷，系统提供个性化问卷调查，根据患者信息适配不同的问卷调查内容，采集疾病控制及运动风险等信息，并给出相应的流程建议。系统内置膳食调查问卷，采集患者的饮食情况，为制定膳食指导建议提供数据基础。

▲15.内置运动测试功能：≥4种运动能力评估方法，包括心肺耐力（录入6分钟步行结果）、肌肉力量和耐力（握力测试、30秒坐站试验）、平衡能力（闭眼单脚站立）测试，采用中国人群评级标准。

16.运动指导建议：系统支持针对4类慢病患者生成个体化运动指导建议，供人工调整确认。

17.个体化运动处方：系统支持出具有氧、抗阻、柔韧、平衡4类运动处方，供人工调整确认。运动处方内容包括运动频率、强度、方式、时长、总量及注意事项。

▲18.膳食指导建议：系统支持出具针对4类慢病患者的个体化膳食指导建议，供人工调整确认。内容包括膳食指导建议、食物推荐榜、食谱示例。
	1
	180000
	台
	180000

	2
	便携式身体成分分析仪
	1.测量频率：≥3种不同频率，包含20kHz, 50kHz, 100kHz

2.测试方法：不使用经验值估算

3.输出值：

3.1人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重）

3.2 肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪）

3.3 肥胖分析（身体质量指数BMI、体脂百分比）

3.4肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）

3.5节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）

3.6人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比）

3.7特殊营养参数 全身相位角，SMI，

3.8体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）

3.9营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪）

▲3.10测试项目（骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、骨骼肌/体重、建议的热量摄入、运动热量消耗）

4.报告纸类型：成人报告纸、儿童报告纸

5.数据存储：通过输入ID号可储存结果（存储不少于100,000次）

6.具有双操作模式： 触摸屏、键盘按键

7.仪器重量 ≤14kg

8.测试时间 ≤40秒

▲9.一键折叠，方便移动及安装
	1
	100000
	台
	100000

	3
	运动心肺耐力测评系统
	▲1.测试方案：针对不同人群自动定制个体化测试方案，测试方案次大强度负荷测试YMCA、SMT、六分钟步行。（响应文件中提供产品彩页或官网截图或说明书复印件。）

2.测试年龄范围：20-70岁

3.测量范围：运动负荷功率范围 1～400 瓦，20-400W 的范围内，支持恒定运动负荷功率测试。

4.负荷分度值：支持操作面板设置运动负荷功率，车身面板调节每 5W 可调整，支持无电脑测试调节模式。

5.运动心电模式：通过十二导联运动测试心电图机监测ECG，并采集心率，心率采集范围为30～ 240次/分。界面可显示实时心电波形，且有全览图，可回放记录的心电图，便于对比前后波形变化。

6.心率表模式：采用光电感应技术心率表，与台车之间采用蓝牙技术对心率数据进行传输，心率采集范围为30 ～ 235次/分。

7.运动血压监护血压采集范围：收缩压：50 ～ 250 mmHg;舒张压：20 ～ 150 mmHg

8. 测评指标：心脏功能能力 (F.C.)、最大摄氧量 (VO2max) 相对值和绝对值指标、功率、心率、心脏功能能力、最大摄氧量等数据。

9.测评标准：中国人群参考标准。

▲10.软件应用：通过健康体适能中心工作站连接，测试数据传入工作站，与此次采购的其他测试设备共享基础数据库，并根据最大摄氧量相对值提供个体化的锻炼指导建议，改善和提高心肺耐力及体适能水平及体适能水平。提供系统纸质报告及微信报告。
	1
	306000
	套
	306000
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	握力测试仪
	主机要求：

1.≥7英寸彩色显示屏，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置IC卡读卡模块,可读取CPU卡；

2.采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3.采用双芯片数据备份，可存储≥40000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；

4.内置锂电池，连续工作≥10小时，全程低压测试；

5.▲支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；

6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩；

7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

8.▲可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；

硬件要求：

1.测量精度：±0.1Kg

2.内置无线模块

3.对上肢肌群的最大肌肉力量进行评估

4.测量范围：0-100Kg

▲5.测试数据存储：握力数据通过无线局域网传输至第1项标的的中心工作站，与其他健康体适能测评数据联通，进行综合分析。
	1
	12000
	台
	12000

	5
	闭眼单脚站测试仪
	主机要求：

1.≥7英寸彩色显示屏，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置IC卡读卡模块,可读取CPU卡；

2.采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3.采用双芯片数据备份，可存储≥40000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；

4.内置高容量锂电池，连续工作≥10小时，全程低压测试；

5.▲支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；

6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩；

7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

8.▲可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；

硬件要求：

1.测量精度：±0.1s

2.高分辨率液晶显示器：≥1024*600

3.评估个体在静态下的平衡能力。

4.测量范围：0——999s

▲5.测试数据存储：平衡数据通过无线局域网传输至第1项标的的中心工作站，与其他健康体适能测评数据联通，进行综合分析。
	1
	18000
	台
	18000
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	反应时测试仪
	主机要求：

1.≥7英寸彩色显示屏，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置IC卡读卡模块,可读取CPU卡；

2.采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3.采用双芯片数据备份，可存储≥40000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；

4.内置高容量锂电池，连续工作≥10小时，全程低压测试；

5.▲支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；

6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩；

7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

8.▲可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；

硬件要求：

1.测量精度：±0.01s

2.高分辨率液晶显示器：≥1024*600

3.评估个体的反应速度能力。

4.测量范围：0～10s

▲5.测试数据存储：反应时数据通过无线局域网传输至项目1中心工作站，与其他健康体适能测评数据联通，进行综合分析。
	1
	20000
	台
	20000
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	坐位体前屈测试仪
	主机要求：

1.≥7英寸彩色显示屏，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置IC卡读卡模块,可读取CPU卡；

2.采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，2.4G无线传输技术，主机有效传输距离≥200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；

3.采用双芯片数据备份，可存储≥40000条测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；

4.内置高容量锂电池，连续工作≥10小时，全程低压测试；

5.▲支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；

6.主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩；

7.具备数字，英文字母，智能IC，ID卡，扫描枪五种输入读写功能；

8.▲可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；

硬件要求：

1.测量精度：±1cm

2.内置无线模块

3.测量腰背和大腿的伸展能力

4.测量范围：-20——35cm

▲5.测试数据存储：坐位体前屈数据通过无线局域网传输至项目1中心工作站，与其他测评数据联通，进行综合分析。
	1
	15200
	台
	15200
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	自动体外除颤器AED
	1.机器自身具备便携把手，便于携带。 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用； 

2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动；

▲3.≥7英寸彩色显示屏，屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR)等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救；

4.能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用；

▲5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量，适应急救现场嘈杂环境下使用； 

 6.在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； 

7.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能； 

8.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 200J ；

9.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式；

▲10.具备自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和采购人手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，√/×显示设备状态，不开机情况下可提示故障；

11.数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等，可存储不少于 999份自检报告；

▲12.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

▲14.单副电极片出厂有效期≥60个月；

▲15.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的开关及按键数量≤3个(包括功能按键和非功能按键)。
	1
	15000
	台
	15000
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	三维动作捕捉系统
	一、硬件技术要求：

1 光学动作捕捉镜头：

1.1 摄像头数量≥12个，最大分辨率：不小于200万像素（2048×1088）；

1.2 最大分辨率下的最大采集频率：不小于380Hz；

1.3 采集频率是否可调节：是

1.4 光圈是否可调：是

1.5 对焦是否可调：是

1.6 镜头固定装置套件：镜头固定装置套件，包含三向云台

1.7 最大镜头组合数量：不限

1.8 供电方式：POE

1.9 连线数量（每镜头）：不多于1根

1.10 镜头接口类型 ：GigE/POE

1.11 曝光方式 ：全局曝光

1.12 镜头标准规格 ：8mm，场视角≥70×40度

1.13 观测距离：不低于21米

1.14 散热方式 ：无需风扇的被动式散热结构，不易积灰积热，无噪音

1.15 功率（瓦特）：≥18W

1.16重复性精度表现良好，偏差须≤0. 2mm；供应商应在供货时中提供由国家市场监督管理总局计量授权的省级及以上法定计量检定机构出具的针对本次竞标产品的检测报告或测试报告复印件，检测标准须依据GB/T6379.1-2004或等效国家标准，且该检测报告/测试报告须明确体现重复性偏差测量结果（以mm为单位），该检测报告/测试报告出具机构的由国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局颁发的《法定计量检定机构计量授权证书》，供应商须供货时提供该检测报告。

1.17 在温度45摄氏度和湿度96%RH的环境下可连续正常工作至少48小时（须在供货时提供由具有CMA资质的检测机构出具的检测报告，检测标准须依据GB/T 2423.3-2016或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 2423.3-2016或等效国家标准的要求，检测报告须有CMA标志。供应商须同时在供货时提供该检测报告出具机构的CMA资质认定证书、含认可的检测能力范围附件）

1.18 在-20摄氏度环境温度下可连续正常工作至少16小时；在-30摄氏度环境温度下可连续低温贮存至少16小时；在65摄氏度环境温度下可连续正常工作至少16小时；在85摄氏度环境温度下可连续高温贮存至少16小时。（须在供货时提供由具有CMA资质的检测机构出具的检测报告，检测标准须依据GB/T 2423.1-2008或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 2423.1-2008或等效国家标准的要求，检测报告须有CMA标志。供应商须同时在供货时提供该检测报告出具机构的CMA资质认定证书、含认可的检测能力范围附件。

1.19 动作捕捉镜头在标准包装条件下，可耐受频率范围为1Hz-200Hz、加速度范围为0.00001g²/Hz-0.01g²/Hz的三向（沿X、Y、Z轴）随机振动至少0.5小时而不影响其外观、结构和功能正常。（须在供货时提供检测报告，检测标准须依据GB/T 4857.23-2012或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 4857.23-2012或等效国家标准的要求）

1.20 动作捕捉镜头裸机（不带包装）可耐受不低于频率55Hz、加速度3.3g的三向（沿X、Y、Z轴）定频振动至少0.5小时而不影响其外观、结构和功能正常。须在供货时提供由具有CMA资质的检测机构出具的检测报告，检测标准须依据GB/T 2423.10-2019或等效国家标准，且该检测报告须明确体现送检样品所检项目符合GB/T 2423.10-2019或等效国家标准的要求，检测报告须有CMA标志。供应商须同时在供货时提供该检测报告出具机构的CMA资质认定证书、含认可的检测能力范围附件）

2 连接器（1套）：

2.1 支持镜头扩展并联方式连接；

2.2 连接类型：Ethernet数据线连接类型：RJ45标准网线

2.3 自带触摸显示屏幕一台，屏幕尺寸≥65英寸，内存≥8G，分辨率≥4K

3 光学标定系统（1套）：

3.1 含T型标定校正器、L型标定校正器各一套

3.2 反光标识点100个：球形，直径≤15mm，无光源；

3.3 柔性标定套件一套，柔性防水标定垫尺寸≧700mm×500mm，仅用于平面标定，可卷曲携带，铺开直接使用。

二、软件技术要求：

1.硬件控制及系统校准等基础功能要求

1.1可在软件中直接控制镜头的连接和断开，并可对动作捕捉镜头的帧率、曝光、阈值、亮度参数进行调节；操作软件需支持麒麟系统，可在麒麟系统下进行可视化操作，且通过麒麟软件认证。（供应商须在供货时提供该认证文件。）

1.2软件支持不同型号镜头、新旧不同版本镜头程序的镜头混搭使用

1.3在标定结束后，软件自动给出标定结果的评估意见，该评估意见应直观、定性，如“差、正常、好、非常好”等评级式意见。

1.4软件支持锚点标定，即标定完成后，可通过固定靶球对系统自动更新标定，长时间使用无需重复标定操作也能保证系统运行稳定。

1.5软件2D视图实时显示镜头IP、镜头型号、镜头程序版本信息等重要硬件参数。

1.6鼠标移至镜头2D视图上时，软件可显示鼠标所在的坐标信息（pixel），该信息显示支持自定义打开或关闭

1.7支持在3D视图中显示镜头和与该镜头相关的标志点（Marker）的连接线

1.8支持在3D视图中标志点（Marker）的直径设置

1.9可一键连续自动遮蔽场地内所有干扰噪点（即具备连续自动噪点遮蔽功能），同时也支持手动遮蔽操作。供应商须在响应文件中提供软件对应功能模块的截图作为本项的证明材料。

1.10可以语音控制软件采集数据等；如“连接镜头”、“断开镜头”等；同时，操作软件后可以听到电脑对应发出指定词，如开始播放等。

1.11软件须至少有中文和英文两种版本。

1.12软件支持实时（Live Mode)与后处理(Post Process)两种模式

1.13竞标产品应具有2D图像显示软件、3D图像显示软件、数据采集软件。
1.14支持安卓终端系统的手机安装控制APP，无需经过PC、可直接与动作捕捉镜头通讯，支持通过APP对动作捕捉镜头进行参数调节（亮度、阈值、帧率等），支持灰度图的采集和显示。

1.15支持远程控制，支持通过第三方软件对软件的播放、录制、停止等进行控制。

1.16▲软件支持局部标定，即部分镜头移动的情况下，只需在被移动镜头前挥T型杆，即可快速重新标定。

2.数据采集及刚体建立等功能要求

2.1方便快捷的文件管理，显示工作路径，并可便捷地进行文件夹路径切换、文件的导入导出、采集文件的新建/添加/移除等操作

2.2支持通过软件直接连接视频摄像机及工业相机，实时显示当前场地中的场景，支持直接通过USB接口连接视频摄像机。

2.3支持显示选中的一个或多个marker点的位置、速度、加速度、两个Marker点间的距离，支持显示选中的一组或多组角度的数据，且该位置、速度、加速度、点点间距、角度等数据可导出。

2.4支持显示选中的标志点（Marker）的三维运行轨迹，同时显示帧数可设置。

2.5▲软件支持在实时状态下，一键创建刚体及探针模型，且最大刚体创建数量不小于100个。软件支持在实时采集模式下选中多个标志点（Marker）后可一键生成由选中的多个标志点（Marker）构成的刚体。

2.6支持显示选中的一个或多个骨骼的四元数运动数据及6自由度运动数据的基本分析数据（位移，速度，加速度），且该四元数运动数据和该基本分析数据可导出。

2.7软件支持根据空间中的标志点（Marker）构建虚拟标志点（即虚拟Marker或VMarker），该虚拟Marker在3D界面中显示时可通过颜色与真实Marker有所区分。

2.8可选择视图显示个数和方式（单个视图或是多个视图），可选择和切换视图类型应包括参考视频、2D视图、3D视图、Marker XYZ图表、模拟图表、骨骼图表、分析图表、Vmarker图表、空白视图。

2.9软件支持在实时状态下，冻结当前动捕帧的功能，同时支持在实时冻结状态下属性的修改。

2.10动捕软件系统支持多个相邻或不相邻场地，异形场地的拼接融合。

2.11▲软件支持视频影像叠加功能。

2.12软件支持手柄接入功能。

2.13软件支持一键创建三种海伦海耶斯模型，并且每种海伦海耶斯模型能够一次创建出动态和静态两种子模型。同时支持对录制的海伦海耶斯模型数据导出每段骨骼对应的质量数据文件。

2.14软件支持进行人体的识别追踪，创建人体全身模型，软件应提供不少于3种自带的人体贴点模型。

2.15软件支持国产数字测力台及国产肌电仪接入，同时支持国产数字测力台及国产肌电仪数据进行倍率采集。

2.16软件支持测力台的数字接入方式。

2.17▲软件支持刚体自动创建功能，即无需框选操作即可自动对多个刚体进行一键创立。

2.18▲软件支持智能体座舱，同时支持智能体皮肤显示并内置至少两款智能体皮肤。

2.19▲软件支持通过条形图实时显示刚体追踪质量。

2.20▲软件支持惯性动捕数据接入，即优先使用光学动捕数据，且在标志点（Marker）被遮挡的情况下实现对惯性动捕数据的融合。

3.数据分析处理及导出等功能要求

3.1数据处理模式中，数据播放器功能丰富操作快捷，具有向前/向后播放、跳至首帧/末帧、向前/向后逐帧播放、按照设定的倍速快放或慢放等等

3.2在软件数据处理模式中，可以快速对数据各帧进行选择、反选、剪切、删除、快速命名、撤销上一步操作等操作

3.3对于数据采集时因不可避免的环境遮挡而丢失的标志点（Marker）数据，可在软件后处理模式中一键修补完整，且该修补功能应提供两种修补模式。

3.4对于数据采集时因环境等因素造成标志点（Marker）数据存在抖动的，当使用者有对数据平滑处理之需要时，可在软件后处理模式中一键平滑处理，且该平滑处理功能应提供两种平滑模式。

3.5支持在后处理模式下直接修改选中的标志点（Marker）的坐标

3.6支持在后处理模式下快速跳转到指定帧，同时可以对异常数据进行醒目提示，并且有快捷键能够进行异常数据的快速定位

3.7软件可保存或导出的文件格式应包括：.cap，.vc，.trb，.trc，.C3D，.anb，.ANC, .fbx, .BVH, .xrb, xrs, .htr，.kin，.force，同时，软件对于C3D格式的文件应同时支持导出和导入。

3.8软件数据处理模式中，须提供两种手动创建骨骼的方式，一种为根据标志点创建骨骼，一种为先调出骨骼再通过标志点绑定。

3.9支持计算测力台的力、力的位置、力矩、支持自由力矩。

3.10软件支持在分析图表和骨骼图表实时下显示当前帧数据。

3.11软件支持日志功能，后期可以对系统事件进行保存。

4.实时SDK工具包等相关功能要求

4.1提供实时SDK，可通过SDK将marker点，骨骼，测力台等数据广播发送出去，供第三方使用

4.2支持可向“单个或多个”电脑发送SDK数据

4.3若中标，供应商供货时须提供接口函数及应用文档，包含实时SDK实例并提供实例源代码

4.4供应商提供的SDK应支持包括Windows、Mac、Linux、安卓等操作系统；供应商提供的SDK应支持包括VRPN数据传输、Mavlink、FreeD等协议；供应商提供的SDK应支持包括ROS、Matlab、Simulink、Labview、UE、Unity、Maya、MotionBuilder、iClone、Aximmetry虚拟演播室软件、Crazyswarm等软件平台；供应商提供的SDK应支持包括树莓派、Pixhawk飞控等硬件平台；同时供应商提供的操作软件应有C/C++、C#、Python等语言的SDK，且通过供应商提供的SDK实时获取到的数据应包括命名的标志点（Marker）坐标、未命名的标志点坐标，以及刚体的名称、坐标、四元数据、以及刚体包含的Marker的数量和Marker坐标，SMPTE时间码格式的TimeCode编码及镜头曝光到Client接收到该帧数据的延迟，同时支持模拟通道数据传输；

4.5动捕软件系统支持VRPN协议，并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息。

4.6▲动捕软件系统支持VRPN协议、并且能通过VRPN协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息的软件功能。

4.7软件提供SDK工具包，可支持采购人通过自有软件实时读取捕捉数据，可以通过该SDK实时获取到的数据应包括：

①标志点（Marker）坐标；

②刚体的名称、坐标、四元数、包含的Marker的数量和Marker坐标；

③SMPTE时间码格式的TimeCode编码；

④支持模拟通道数据传输

⑤测力台的力、力的位置、力矩、支持自由力矩；

⑥肌电等模拟设备的电压值

4.8▲动捕软件系统支持ZMQ协议，并且能通过ZMQ协议传输标记点和刚体的速度和加速度信息和手柄按键信息。
	1
	530000
	套
	530000
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	生物力学测力台
	硬件技术参数

1.测力台表面积：≥400mm×600mm，重量：≤20kg

2.内置传感器类型：压阻式三维力传感器

3.压阻式三维力传感器在三维联合同步加载检测下的串扰≤0.5%FS

4.压阻式三维力传感器每通道温度漂移 ≤50ppm/℃

5.传感器数量：≥4个

6.测力台最大量程： Fx、Fy≥2500N ; Fz≥5000N

7.过载能力： Fx、Fy≥6000N，Fz≥15000N

8.线性度：≤±0.2%FS，迟滞性：≤0.2%FS，精度：≤0.3%FS

9.固有频率：fn(x,y)≥300Hz，fn(z)≥200Hz

10.采样分辨率：≥24 Bit

11.最大采样频率：≥2000 Hz

12.操作温度：-10℃-60℃，储存运输温度：-10℃-80℃

13.▲支持多块测力台同时采集

14.测力台具有同步触发接口，可与第三方设备同步采集

15.系统自带数模转换硬件，能够与本次采购的项目9三维运动解析系统同步采集测试。

软件功能要求：

1.数据采集软件可测量、存储和分析快速变化的地面反作用力。

2.数据采集软件能够分析测试3个正交分力：Fx、Fy、Fz和3个正交分力矩：Mx、My、Mz

3.数据采集软件提供压力中心（COP）分布信息

4.数据采集软件通过软件分析测力台采集到的信号，计算指标并提供测量的图像报告。

5.数据采集软件中数据在内置数据库中被储存和管理，数据库中的所有数据可进行比较并输出报告。

数据采集软件内置测试模块≥10个，可通过力量、无氧耐力、平衡与协调方面来评价运动表现。（响应文件中提供对应的软件系统截图或技术白皮书等证明材料）
	2
	225000
	套
	450000
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	运动干预安全监控管理系统
	1.可实时监测不少于60名学生的训练数据，数据通过蓝牙直接由传感器传到平板，无需任何天线或转接器，实时监测学生运动表现。配不少于20条臂带。

2.传感器搭载六颗LED感光探头传感器，精准监测心率。

3.遥测覆盖范围半径80米-100米。

4.实时监测显示心率、最大心率、最大心率百分比、运动心率区、心率曲线、能量消耗、运动强度、运动强度指向，多人对比数据，多人曲线对比。

5.可建立多个班级或团队，支持Excel导入班级学生信息。

6.国内云服务，随时随地查看数据、分析数据和输出报告。

▲7.传感器小巧便携，佩戴在方便，上臂、下臂、脚踝、太阳穴均可监测心率数据。

8.数据存储容量≥4MB。约200个小时数据存储。充电时间3小时，连续训练使用时间≥11小时。集成充电器一次可给多个设备充电。

9.防水等级不低于30米，可应用于游泳，水球等运动监控。

10.安全监测体育活动，时刻控制强度，避免运动过量和不足。

▲11.传输方式:ANT+及低功耗蓝牙。

▲12.配置个人运动指导软件，包含100多种运动项目可选，可测最大摄氧量、跑步指数、支持莱美Les Mi11s运动选择

13.软件配套显示屏1台：尺寸≥98英寸触摸；LED液晶显示屏。

14.其他要求：负责软件终身升级，包含设备安装及培训，费用包含在本项目中。
	1
	72000
	套
	72000
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	心电监测系统
	1、硬件参数

1.1可穿戴心电设备：

▲1.1.1 V1-V6导联一体化定位，可通过简单定位标线完成设备穿戴；

1.1.2 采样通道：12导联；

1.1.3采样精度：≥16位；

1.1.4 事件记录：可采集静息心电图；

1.1.5动态输入范围：≥ 10mV（峰-谷值）；

1.1.6输入阻抗：≥10MΩ；

▲1.1.7共模抑制比：至少112dB；

▲1.1.8频率响应：0.05Hz～150Hz;

1.2服务器、数据存储、信息安全

1.2.1 数据存储及备份方式：云服务器、云数据库；

1.2.2 安全防护：云防火墙、云审计系统；

2、软件参数

▲2.1 信息安全：须通过信息系统安全等级保护三级认证；

▲2.2 胸痛中心总部数据对接：心电数据可上报胸痛中心总部；

2.3 数据看板：以图形化方式展示心电数量、质量、地图等看板数据；

2.4 心电危险分级管理：按普通、预警、危急分类管理心电危急值；

2.5 患者基本信息：姓名、性别、年龄、联系电话等；

▲2.6 患者管理：支持扫描身份证，录入患者信息，患者可分类管理；

2.7 症状记录：患者身体症状、病史，支持模板与手动录入；

2.8 历史数据对比：静息心电判读软件支持对比分析，可与同患者的历史心电图进行对比，同步滑动对比分析；

2.9 特征参数：平均心率、QRS 宽度、QRS电轴、PR 间期、QT/QTc、RV5/SV1、RV5+SV1；

▲2.10 导联反接智能识别、修正：支持智能识别导联反接情况，可修正数据；

2.11 诊断流程：心电数据可分评估、审核两步完成诊断，并支持质控功能；

▲2.12 心电诊断资源共享机制：需保证心电诊断任务可及时由诊断医生完成审核，并签发报告，须具备心电诊断资源共享、诊断任务协同保障机制；

▲2.13 危急值处置管理系统：危急值产生时可通知上级医院快速响应，具有超时提醒功能；

2.14 预警值提醒系统：具有心电预警值提醒功能；

▲2.15 设备管理功能：可扫码快速分发设备，登记设备流向，分配使用权限，可形成设备管理电子档案；

2.16 抽检质控：可抽检心电诊断数据，核查准确性；

2.17可自定义诊断任务优先级；

▲2.18可加采18导心电：标记当前心电数据为18导心电数据；

2.19支持多账号登录：多个医生账号同时登录应用；

▲2.20支持自动核查提醒诊断医生诊断内容差异；

2.21具备典型心电图病例收藏功能；

2.22具备心电波形叠加功能；

2.23支持记录患者病历信息；

▲2.24具备基层医生入网审核功能。
	2
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	套
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	实心泡沫轴
	1、材质：环保无味EVA材料。

2、规格约：长度45cm重量325g，长度60cm重量430g，长度90cm重650g

▲3、产品具有带“CMA”资质的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。（供货时提供）

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明

5、产品提供在线训练指导视频
	6
	50
	个
	300

	14
	专业瑜伽垫
	1、材质：环保高密度PVC材料

2、规格约：长度180cm ，宽度60cm，厚度0.6cm，重量2500G。

3、产品特点：垫子采用PVC发泡成型，所使用原材料全部为环保材料，无特殊异味。

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明  
	12
	150
	个
	1800

	15
	初级哑铃
	规格：1kg

把手直径约30MM

1、材质：铁芯，外层包橡胶，把手表面为不锈钢，二端头部PC材质。

2、规格：把手长度约13CM，颜色黑黄色。

3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明
	8
	20
	个
	160

	16
	初级哑铃
	规格：2kg

把手直径约30MM

1、材质：铁芯，外层包橡胶，把手表面为不锈钢，二端头部PC材质。

2、规格：把手长度约13CM，颜色黑黄色。

3、产品特点：外层包橡胶，把手表面为不锈钢。
4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明
	8
	30
	个
	240

	17
	初级哑铃
	规格：3kg

把手直径约30MM

1、材质：铁芯，外层包橡胶，把手表面为不锈钢，二端头部PC材质。

2、规格：把手长度约13CM，颜色黑黄色。

3、产品特点：外层包橡胶，把手表面为不锈钢。

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明
	8
	30
	个
	240

	18
	弹力带
	规格：10磅

1.材质：天然乳胶

2.尺寸约2000×150×0.25mm     
	8
	20
	个
	160

	19
	弹力带
	规格：15磅

1.材质：天然乳胶

2.尺寸约2000×150×0.35mm      
	8
	20
	个
	160

	20
	弹力带
	规格：20磅

1.材质：天然乳胶

2.尺寸约2000×150×0.45mm       
	8
	20
	个
	160

	21
	平衡垫
	1、材质：环保PVC材料

2、规格：直径≥33cm，高度≥4.8cm，颜色 黄色 灰色。 

▲4、产品具有带“CMA”资质的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。（供货时提供）

5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                           

6、产品提供在线训练指导视频
	6
	70
	个
	420

	22
	健身球
	1、材质：环保PVC材质

2、规格：直径55cm、克重约1800克、球皮黑色 ；

直径65cm、 克重约2000克 、球皮浅色；

直径75cm、 克重约2200克、球皮深灰。
以上规格各2个。

产品配备有气筒，气拔，气塞。

▲4、产品具有资质的检测机构出具的防爆测试(在不小于150公斤压力小，针刺物刺破球体后，逐渐漏气，不爆裂）检验报告。（供货时提供） 

5、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

6、产品提供在线训练指导视频
	6
	90
	个
	540

	23
	飞力仕棒
	1、材质：振动杆玻纤材质，中间握把及二端硅胶材质。

2、规格约：总长143cm，把手长度190mm,把手最大直径40mm,最小直径34mm，玻纤棒直径7.9mm

▲3、产品具有带“CMA”资质的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。（供货时提供）

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

5、产品提供在线训练指导视频
	4
	130
	个
	520

	24
	飞力仕棒
	1、材质：振动杆玻纤材质，中间握把及二端硅胶材质。

2、规格约：总长162.5cm，把手长度230mm,把手最大直径40mm,最小直径34mm,玻纤棒直径9.5mm  

.

▲3、产品具有带“CMA”资质的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。（供货时提供）

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

5、产品提供在线训练指导视频
	4
	144
	个
	576

	25
	飞力仕棒
	1、材质：振动杆玻纤材质，中间握把及二端硅胶材质。

2、规格约：总长162.5cm，把手长度230mm,把手最大直径40mm,最小直径34mm,玻纤棒直径9.9mm    

▲3、产品具有带“CMA”资质的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。（供货时提供）

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

5、产品提供在线训练指导视频
	4
	160
	个
	640

	26
	瑜伽砖
	1.材质：EVA

2.规格：尺寸约23*15*8cm 重量220G 士10G
	24
	40
	个
	960

	27
	牵拉训练带
	1、材质：织带涤纶+弹力绳涤纶乳胶+PU革+金属电镀扣

2、规格约：总长(含金属扣）230cm、宽度3.0cm、厚度2.5mm

金属扣要求48×27mm、共10段、每段17cm长；

弹力绳磅值约10LB 、重约230g                                                                      

3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

4、产品提供在线训练指导视频
	12
	30
	个
	360

	28
	专业筋膜球套装
	1、材质：硅胶

2、规格：
绿色球直径约：30mm  克重约20克

蓝色球直径约：40mm  克重约40克

红色球直径约：50mm  克重约100克

3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

4、产品提供在线训练指导视频
	8
	50
	个
	400

	29
	敏捷梯
	1、规格约：530*51CM（中间间隔53cm，共10个间隔，总长度不含两端多出的织带长，两端多出的织带长度（不含金属方框）为26cm)

2、材质：1.塑料件：PP  2.织带：丙纶  3.网布袋：涤纶

3、产品结构：扁条与空心织带铆钉固定，空心织带内串PP圆形塑料条，两端四个接口为可对接式结构

4、质保期：12个月

5、产品需提供保养说明和注意事项相关说明 

6、产品需提供训练视频
	6
	250
	个
	1500

	30
	标志桶
	1、材质：高强韧性PE材料。

2、规格：一套为8只，白色黄色各4只，单只边长约20CM，高度约24.5CM，产品要求二只顶部可以对插，对插后高度46CM，整体表面哑光。

▲3、产品具有带“CMA”资质的第三方检验机构出具的关于材质未含有毒致癌物质多环芳香烃的检测报告。（供货时提供）

4、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明
	24
	25
	个
	600

	31
	小型器材收纳筐
	1.材质：牛津布 纤维杆

2.规格约：40.5*34*57cm

3.质保期：不低于12个月
	12
	60
	个
	720

	32
	跳绳
	1、材质： 绳体为钢丝材质，外包PVC保护套，手柄为PP+硅胶+止汗带+滚珠轴承。

2、规格：绳子长度约3米，直径约48mm，把手长度约12.8cm,把手最大直径27mm,最小直径20mm，内附滚珠轴承。 

3、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明
	30
	40
	个
	1200

	33
	能量包
	1、重量约10kg

2、材质：外皮：约1.4mm厚PVC（背部附脊布），把手：约1.2mm厚PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE珍珠棉，负重填充物：铁砂。

3、规格约：产品直径21cm，长度51cm，把手长度14cm。      

4、▲产品具有由第三方检验机构出具的关于产品材质未含有铅，镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚等有毒物质的检测报告。（供货时提供）

6、▲产品接缝强度平均值为17kgf/cm,并具有第三方检测机构出具的强度检测报告。（供货时提供）  

7、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

8、产品提供在线训练指导视频
	3
	230
	个
	690

	34
	能量包
	1、重量约15kg

2、材质：外皮：约1.4mm厚PVC（背部附脊布），把手：约1.2mm厚PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE珍珠棉，负重填充物：铁砂。

3、规格约：产品直径21cm，长度51cm，把手长度14cm。      

4、▲产品具有由第三方检验机构出具的关于产品材质未含有铅，镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚等有毒物质的检测报告。（供货时提供）

5、▲产品接缝强度平均值为17kgf/cm,并具有第三方检测机构出具的强度检测报告。  

6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

7、产品提供在线训练指导视频
	3
	250
	个
	750

	35
	能量包
	1、重量约20kg

2、材质：外皮：约1.4mm厚PVC（背部附脊布），把手：约1.2mm厚PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE珍珠棉，负重填充物：铁砂。

3、规格约：产品直径21cm，长度51cm，把手长度14cm。      

4、▲产品具有由第三方检验机构出具的关于产品材质未含有铅，镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚等有毒物质的检测报告。（供货时提供）

5、▲产品接缝强度平均值为17kgf/cm,并具有第三方检测机构出具的强度检测报告。 （供货时提供）                             

6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

7、产品提供在线训练指导视频
	3
	280
	个
	840

	36
	能量包
	1、重量约25kg

2、材质：外皮：约1.4mm厚PVC（背部附脊布），把手：约1.2mm厚PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE珍珠棉，负重填充物：铁砂。

3、规格约：产品直径21cm，长度51cm，把手长度14cm。      

4、▲产品具有由第三方检验机构出具的关于产品材质未含有铅，镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚等有毒物质的检测报告。（供货时提供）

5、▲产品接缝强度平均值为17kgf/cm,并具有第三方检测机构出具的强度检测报告。 （供货时提供）                             

6、产品提供在线保养说明和注意事项相关说明                                 

7、产品提供在线训练指导视频
	3
	300
	个
	900

	37
	软壶铃
	1. 重量约4kg

2.材质：PVC+黄沙+铁砂

3.规格约：尺寸27*19.5*18cm  手柄直径29mm
	3
	50
	个
	150

	38
	软壶铃
	1. 重量约6kg

2.材质约：PVC+黄沙+铁砂

3.规格：尺寸27*19.5*18cm  手柄直径29mm
	3
	50
	个
	150

	39
	软壶铃
	1. 重量约8kg

2.材质：PVC+黄沙+铁砂

3.规格约：尺寸27*19.5*18cm  手柄直径29mm
	3
	50
	个
	150

	40
	多功能感觉统合综合训练架（秋千架）
	功能：

1、该产品是一个多功能的专项训练及统合训练的载体。

2、该秋千架结合功能性秋千及器械能对前庭觉、平衡觉进行全方位的专项训练，针对直线加速度、垂直加速度和综合加速度失调儿童有明显效果；

3、结合触觉训练产品进行触觉失调的专项训练；

4、结合本体训练产品可进行本体失调的专项训练；

5、结合不同类型产品可以进行多种感觉统合训练。如视、听、动觉的统合训练。

6、配置不同产品可以适合各年龄阶段的儿童进行感觉统合训练。

7、可同时搭配两个或两个以上的秋千使用，进行多人训练。

参数：

8、规格：约2800*1800*2400mm；

9、本产品主体由钢材组成，单点承重不低于80kg； 

10、配置不少于5个不锈钢吊环，且每个吊环载重不少于100KG.

11、训练架整体载重≤500kg.

12、产品主立柱外框配有环保软包。

13、多轴加速度训练系统

13.1线性摆荡模块：改善直线加速度感知失调；

13.2垂直振荡模块：纠正重力定向障碍；

13.3复合运动模块：强化多维加速度整合能力；

14、跨感觉通道整合训练

14.1前庭-视觉耦合：动态视觉追踪与头眼协调；

14.2前庭-本体整合：空间定向与姿势控制；

14.3触觉-前庭交互：体感与平衡功能的协同发展；                                                          15.▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号13、14的所有内容。
	1 
	30000
	套
	30000

	41
	前庭平衡觉转动训练器
	功能：

1、配合秋千架使用，可进行旋转加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。

2、通过转动，刺激前庭感受器。

3、通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。

参数：

1、规格约：ø600*800mm；

2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板；

3、配安全保护腰带一条；

4、安全载重不低于80kg。  

5、通过精确控制的角加速度刺激，直接激活前庭系统半规管感受器，同时借助抗重力姿势维持需求，有效激发本体感觉系统的神经反馈机制。

6、旋转加速度失调：改善角速度感知与耐受阈值；感觉整合障碍：增强前庭-本体-视觉多模态整合；姿势控制缺陷：优化动态平衡中的预期性姿势调节。

7、本器械基于前庭神经适应原理，通过可控的旋转刺激参数，实现前庭系统功能重塑与感觉-运动整合能力的系统化提升。                                            

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号5、6、7的所有内容。
	1 
	3600
	套
	3600

	42
	前庭平衡觉垂直训练器
	功能：

配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。通过摆动，实现身体位置的快速变化，刺激前庭感觉器。通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。

参数：

1、规格约：ø200*1000mm；

2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板；

3、神经生理学作用机制：

3.1线性前庭激活

重力矢量变化：刺激椭圆囊斑与球囊斑毛细胞剪切运动；惯性力感知：增强耳石器官对线性加速度的编码精度；空间定向优化：整合垂直与水平加速度的矢量合成。

3.2本体感觉整合

抗重力肌群协同收缩：激活脊柱稳定肌群的肌梭反馈；姿势链激活：强化从核心肌群到远端肌群的张力分布；运动预期模式：建立前庭输入与姿势准备的时序关联。

3.3专项训练维度：

重力安全感建立：改善垂直加速度耐受与情绪反应；动态平衡强化：提升快速位移中的姿势控制能力；感觉权重重组：优化前庭-本体-视觉系统的信息整合效率；本器械基于重力定向神经适应理论，通过标准化的垂直摆荡参数，为前庭功能发育障碍者提供精准的线性加速度适应训练。

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号第3项的所有内容。
	1 
	4000
	套
	4000

	43
	前庭平衡觉综合训练器
	功能：

1、配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。围栏设计可适合0至7岁不同年龄段儿童使用。

2、通过悠荡，使身体迅速变换空间位置，刺激本体感受器。

3、通过绷直身体，使肌肉收缩，刺激本体感受器。

4、前后摇摆秋千，可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，适合幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。

参数：

5、适配性设计：

5.1可调式围栏系统：提供分级身体限制与安全保障；

5.2模块化软垫组件：实现触觉脱敏与体感支持的动态平衡；

5.3多体位固定装置：支持从严重运动障碍到典型发育儿童的全谱系应用；

6、本装置基于发展性感觉统合理论，通过精准控制的空间位移与体位变化，为前庭功能发育提供强度可控、维度完整的神经适应训练，显著促进身体图式构建与感觉-运动整合能力发展。

7、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：18mm多层板。
8、2kn安全扣２个；
9、规格约：1200*650mmm；

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件，报告中须含有序号5、6的所有内容。
	1 
	5500
	套
	5500

	44
	秋千升降吊绳套件
	1、规格约：1500mm长；

2、承重量不低于200公斤；

3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器；

4、2kn安全扣1个。

▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中序号2、3的所有内容。
	4 
	1500
	套
	6000

	45
	秋千旋转吊绳套件
	功能：配合同心轴旋转秋千使用。

参数:

1、规格约：1500mm长；

2、承重量不低于200公斤；

3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈；

4、2kn安全扣1个。

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件，报告中序号2、3的所有内容。
	1 
	1200
	套
	1200

	46
	组合浮弹架套件
	功能：如同婴幼时期躺在摇篮的感觉，对改善前庭觉的帮助很大，并可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。

参数：

1、尺寸约：2400*1200*2400mm(长*宽*高)；

2、本产品主体由不锈钢组成，结构稳定；

3、产品配备优质固定三角板

4、保护套：内部防撞软包，表面防水PVC涂层布。

5、安纶布及套件：高弹性安纶布+尼龙绳+安全扣。

6、额定承载：100kg。

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中序号4、5、6的所有内容。
	1 
	34000
	套
	34000

	47
	飞行悬吊铁架及连座椅套件
	功能：强化前庭感觉和平衡反应的高度统合，对关节肌肉等固有感觉也有很大帮助。

参数：

1、钢架：主体由钢材装配而成，表面处理采用喷塑高温附着技术。

2、滑行秋千尺寸约：长3000*宽1600*高2400-2650mm；

3、安全载重不低于100kg。
	1 
	18000
	套
	18000

	48
	叮当浪桥
	功能：吊桥采用绳索连接实木踏板，游戏者在桥上左右行走，在进行游戏时，必需时刻保持平衡及运动觉的反应，协调身体动作。吊桥中不同颜色的连接可训练儿童颜色的认知能力,同时晃动的平衡木让儿童通过以协助身体平衡能力的建立。

参数：

1、规格约：3000*1000*1500mm；

2、桥架：木材框架，全方位软包保护，表面PU皮。

3、斜坡：木材框架，全方位软包保护，表面PU皮。

4、楼梯：木材框架，全方位软包保护，表面PU皮。

5、应用干预价值。

5.1改善前庭适应能力（动态平衡误差降低≥35%）。

5.2提升感觉权重分配效率（视觉依赖指数优化≥28%）。

5.3强化神经肌肉控制（姿势摆动速度降低≥42%）。

6、本训练装置基于动态系统理论，通过可控的不稳定训练界面，促进感觉-运动系统的自适应重组与功能优化。

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件，报告中须含有序号5、6项的所有内容。
	1 
	25000
	套
	25000

	49
	滚轮滑坡
	功能：下滑的动作可以协助大脑统合固有感觉输入，并协助身体姿势的稳定，以及全身肌肉同时收缩时，维持高度的平衡感。也可以以俯卧的方式，从高处滑下，对前庭体系的刺激颇为强烈，可以促进抗重力反应的练习，对头、颈肌的同时收缩，以及身体保护伸展反应行为的成熟帮助很大。

参数

1、规格约：3000*1000*900mm；

2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉；主体：榉木或橡胶木或复合木结构。

3、最大承重不低于100kg
	1 
	
	套
	12000

	50
	长方形彩色波波球池
	功能：球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力也都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。

参数：

1、围栏：主体采用木结构，贴EPE高分子发泡棉，表面PU皮。

2、软垫底板：木结构，EPE高分子发泡棉，表面PU皮。池内装彩色波波球。

3、尺寸约：2400*1200*640mm
	1 
	16000
	套
	16000

	51
	软件楼梯
	功能：配合波波球池使用；也可单独使用训练儿童的行走及攀爬能力；

参数：

1、规格约：600*600*600mm；

2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉；

3、最大承重不低于80kg。
	1 
	5200
	套
	5200

	52
	七件套攀爬组合展开式（带电子）
	功能：配合由导师导引的目标，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。

参数：

1、4款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件

2、整套器材包括木框、魔术黏贴背板绳梯（2套）、魔术黏贴背板木梯（2套）、攀岩墙（1套），尼龙绳编织网（2套）.

3、规格约：5600*2400*110mm；

4、神经康复机制：

4.1前庭-本体整合：在三维空间中优化身体意识与运动控制；

4.2听觉-运动耦合：强化声源定位与定向动作的神经通路；

4.3感觉调制训练：通过多感官输入改善感觉信息过滤能力；

5、本系统基于神经可塑性理论与梯度挑战模型，通过结构化攀爬活动与智能声学导引，为感统失调儿童提供精准的感知-运动整合重建方案。

6、输入电压:220VAC工作电压:12VDC；

7、额定功率：小于40W；

8、单款攀爬器材承重：不低于100kg.

主控箱：

9、可查询攀爬到达时间；

10、材质： ABS与PMMA复合材料，工艺：一体成型，表面无油漆；

11、规格约：550*400*70mm；

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件，报告中须含有序号4、5项的所有内容。
	1 
	38000
	套
	38000

	53
	训练保护垫
	功能：

1、对康复运动过程中起保护作用；

2、可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助。

参数：

1、规格约：1200*1400*100mm

2、材质：外层：优质环保布料，软体：EPE高分子发泡棉；
	4 
	2500
	套
	10000

	54
	本体目标训练器
	功能：遮住双眼通过感应地垫，触摸墙面游戏箱，注入游戏元素：训练模式和引导模式及闯关模式增强儿童兴趣，在游戏中使儿童感知自身身体各部位所处的位置，肢体运动方式、方向、幅度、速度等，训练儿童本体感觉功能。

参数：

1、规格约：垫子3000*1000*50mm，游戏箱900*600*120mm；

2、工作电压：AC220V；

3、神经康复效能指标

3.1本体感觉精度提升（关节位置觉误差减少≥42%）；

3.2空间记忆增强（目标定位准确率提高≥48%）；

4、本系统基于神经代偿与跨感觉重塑理论，通过结构化感觉剥夺训练，显著改善发育性协调障碍儿童的本体感觉功能与运动控制能力。

5、产品有两种模式，训练模式和引导模式。

6、功率：不低于40W；                                                        

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件，报告中须含有序号3、4的所有内容。
	1 
	18000
	套
	18000

	55
	弹弹床（带可调扶手）
	功能：训练儿童前庭平衡，身体协调能力。

参数：外箱尺寸约φ1000mm*1000mm，8根喷塑脚管，金属垫片，静音脚垫，防滑脚管，深口钩锁连接，腰鼓设计pvc外罩，内置海绵，最大承重不低于80kg。
	1 
	1600
	套
	1600

	56
	平衡踩踏车
	功能：训练儿童关节，肌肉讯号输入，加强儿童协调及信心。

参数：

1、材质：环保塑料+优质钢材。

2、规格约：350*430*560mm。
	2 
	800
	个
	1600

	57
	1/4圆
	功能：孩子可根据不同摆放形式去锻炼；通过摇摆、攀爬、盲走等训练前庭及平衡感。

参数：

1、规格约：1330*420mm；

2、材质：PP塑料塑料；

3、内含：平衡条8根，塑料盖片8个，铁螺丝螺母66个，铁片16片，扳手1个，黄杠20根，黄螺母40个。
	1 
	3500
	个
	3500

	58
	手摇旋转盘（大）
	功能：训练肢体动作的灵活性与力量，平衡感及胆量，促进前庭固有体系的活化，刺激前庭平衡。

参数：

1、ø约500mm；

2、材质：环保塑料。
	1 
	2500
	套
	2500

	59
	万象组合
	参数：

1、半砖12块，全砖8块，平衡桥4片，350mm体能棒16支，700mm体能棒8支，棒夹12个，豆袋10个，四色手脚印12对（手6对.脚6对）,环夹12个，600mm体操圈4个，350mm体操圈4个。共114件。

2、每套配操作手册一份。
	1 
	4500
	套
	4500

	60
	平衡鱼-蓝色
	功能：促进手腕稳定操作能力，提升手眼协调能。

适合年龄：3岁以上材质：

参数：

1、塑料尺寸约：长250x宽210mm,厚度29mm。

2、组件明细：一个两面玩法的鱼造型板1个。迷你球（不能取出）1颗，小球（鱼眼睛）1颗。A面：路径较深，有透明罩盖，使用迷你球，在路径循环运转不会掉出。B面：路径较浅，无盖子，以鱼眼睛让球在路径运转，尽量保持不掉落。
	2 
	300
	个
	600

	61
	88轨道
	参数：

1、材质：塑料；尺寸约：长340mmx宽210mmx高45mm； 

2、组件明细：包括轨道1个，球1个；

可训练手、眼、脑的统整运动，趣味游戏中加入通用设计的概念，2件一组。
	2 
	250
	套
	500

	62
	滑梯
	功能：大滑板是进行本体觉训练最常用的产品之一，进行的刺激强度也比较大，可大大改善学生的本体觉能力；前庭平衡训练的滑行起步台。

参数：

1、规格约：3200*820*550mm；

2、材质：木材+软包；
	1 
	3600
	个
	3600

	63
	滑板
	功能：

可坐着或者趴卧在滑板上，双手滑行、连接车阵、手搭肩、搬运等玩法变化多样。可增进平衡感、协调能力及促进同伴互助的良好关系。

参数：

1、尺寸约：400*420*110mm；

2、材质： 塑胶PE；
	1 
	200
	个
	200

	64
	大陀螺
	功能：

有效调节前庭失调，有效锻炼儿童的平衡力，加强动作协调能力的同时提高身体协调。

参数：

1、规格约：800*400mm;

2、材质：环保塑料；

3、适用年龄：2岁以上。
	1 
	900
	个
	900

	65
	软体彩虹接龙（软体接龙组合）
	功能：进行前庭觉、本体觉的感觉统合训练，可组合成不同路径进行多种难度的感统训练，增强儿童的运动企划能力。也可做为儿童的体能训练。

适用对象：正常儿童、特殊儿童。

适用年龄：6个月以上。
参数：

1、前庭系统分级刺激

1.1线性加速度适应：通过水平路径组合优化椭圆囊功能；

1.2角速度感知训练：利用曲线模块激活半规管反应机制；

1.3重力安全建构：在垂直位移中强化球囊斑信号处理；

2、本体感觉整合路径

2.1关节位置觉输入：在不稳定平面提升肌梭反馈精度；

2.2运动程序生成：通过路径变化促进小脑运动学习；

2.3双侧协调优化：设计跨中线任务强化胼胝体功能；

3、四节跳马：1套，规格约：800*400*600mm；钻洞：1套，规格约：800*800*700mm；半圆：3个，规格约：1000*500*250cmm；摇摇船：1个，规格约：800*600*350mm；U型底座：2个，规格约：500*250*350mm；三步梯：1个，规格约：800*400*300mm；平衡木：1个，规格约：800*400*200mm；独木桥（三件套）：2套，规格约：1000*300*300mm；软垫：3个。规格约：1600*800*50mm;

4、材质：PU皮+EPE+木质。

5、单个软件最大承重不低于60kg

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号1、2的所有内容  
	1 
	18000
	套
	18000

	66
	树干快快跑训练组合
	1、用于儿童肢体平衡协调训练，含不少于5根树干及不少于3片树叶，收纳袋不少于1只。上下搭配防滑设计，让孩子们能安全地练习平衡感，安心跳跃。                                        

2、含10根树干及6片树叶，收纳袋1只

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号1项的所有内容
	1 
	3200
	套
	3200

	67
	树墩蹦蹦跳训练组合
	1、含小树桩、中树桩及打树桩三种尺寸，上下搭配防滑设计。
2、小树桩（约22*21*10cm)、中树桩（约26*24*11.2cm）及打树桩（约28.8*28*13.3cm）三种尺寸，6件组。
▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号1项的所有内容
	1 
	3200
	套
	3200

	68
	海豚摇摇
	功能：锻炼患者的平衡能力。

参数：

1、外观似海豚；

2、规格：约1200*350*900mm；

3、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉；

4、软件最大承重不低于60kg。
	1 
	5000
	套
	5000

	69
	颗粒触觉椅（豆袋）
	1、尺寸约：直径900mm，高900mm；

2、表面优质PU皮，内部采用白色绸布，填充发泡颗粒。

3、神经生理学效应：

3.1自主神经调节：由应激状态向放松状态过渡

3.2触觉整合作用：通过温和触觉刺激改善感觉加工能力

3.3前庭输入优化：借助低频率晃动提供前庭节律刺激

4、本产品基于感觉统合理论与压力管理模型，通过多维度感官输入，构建促进神经发育与情绪调节的支撑环境。

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件，报告中须含有序号3、4的所有内容。
	1 
	2000
	套
	2000

	70
	手脑感知运动训练套件
	功能：训练儿童的逻辑思维能力、手眼协调能力、专注力及创造力；提供了六种训练模式，三种训练场景，适合不同程度儿童进行训练；

1.外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷，表面涂层无气泡；

2.具有六种训练模式：叠拼、盲拼、配对、串拼、颜色认知、形状认知；

3.具有三种训练场景：叠拼训练场景、串拼训练场景、配对训练场景

3.1叠拼训练场景：提供不少于7种训练项目，进行叠拼训练使用；

3.2串拼训练场景：提供不少于16种堆叠串连训练项目，进行串拼训练使用；

3.3配对训练场景：提供不少于16个配对训练模板，进行配对训练使用；

 ▲供货时出具带有CMA标识的检测报告影印件。报告中须含有序号2、3项的所有内容。
	1 
	550
	套
	550

	71
	凸点笼球
	功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。

规格约：ø850mm。
	1 
	500
	个
	500

	72
	大笼球
	功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。

规格约：ø900mm
	1 
	500
	个
	500

	73
	花生球
	功能：学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练；

参数：

1、材质：环保塑料；

2、规格约：ø400*800mm。
	1 
	450
	个
	450

	74
	羊角球组合
	功能:可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练；

参数：

1、材质：环保塑料；

2、内容及尺寸约：ø450mm、ø550mm的羊角球各一个；

3、颜色：黄色、绿色
	1 
	600
	套
	600

	▲二、商务要求

	合同签订

时间
	自成交通知书发出之日起 7个日历日内

	服务标准
	符合国家规定的项目技术质量标准和现行技术规范、规程要求及本项目采购需求。

	履约保证金
	履约保证金金额：按合同金额的5%。（以评审时候专家认可的《中小企业声明函》为准，如被认可为中小微企业，按成交金额的2%收取）
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（电子保函）等非现金方式。

履约保证金缴纳期限: 自成交通知书发出之日起10日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后五个工作日内，且成交供应商无违约情形的，成交供应商提供《采购项目履约保证金退付意见书》及《采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。如果成交供应商履行合同过程中有违约情形，则采购人有权不予以退还保证金，不予退还。

履约保证金指定账户：

开户名：广西体育高等专科学校

开户行：建行南宁市新民路支行

账  号：4500 1604 2580 5050 2755

4.备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函。

	交付时间
	合同签订之日起30个日历日交付使用并验收通过。

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	付款方式
	合同签订后10个工作日内，采购人以转账方式向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款，项目最终验收合格后10个工作日内，采购人支付成交供应商剩余结算款。采购人支付合同尾款前，成交供应商须开具同等合同结算金额的发票给采购人，未收到足额的发票前有权暂不支付相应的款项。

	售后服务要求
	（一）按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不少于1年。

（二）负责送货上门。

（三）产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品。（供货时要求提供全新正品承诺书）

（四）接到故障通知后1小时响应，4小时内到达故障现场，12小时内排除故障，12小时不能修复需提供同等设备替换。

（五）其余按供应商承诺进行。

	验收标准及要求
	（一）所有货物按时交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、成交供应商配合，按照采购文件、响应文件、合同等文件资料及采购人的验收要求对项目进行验收。 

（二）如有不符合采购要求的，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。

（三）成交供应商交付货物时须同步提交全套产品质量佐证资料，包含产品资质文件、产品出厂合格证、产品说明书及质保承诺书等完整资料，所有资料信息需与到货产品型号匹配，资料缺漏、内容不实或无法印证产品质量的，采购人有权暂缓组织验收，限期由成交供应商补齐整改；验收资料与实物全部核验合格后，双方签署项目验收合格证明书；资料不全或实物指标不满足采购约定标准的，视同验收不合格，按本条第（二）项不合格处置规则执行。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	产品要求
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件按无效处理。

☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

	核心产品
	第1、9项标的

如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则由谈判小组选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。

	知识产权
	供应商应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

	说明
	在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。


附件：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价及政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50% 的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50% ； 

③响应报价低于采购项目最高限价 50% 的，即响应报价＜采购项目最高限价× 50% ； 

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3中小企业政策性扣除计算方法：本项目为专门面向中小企业预留采购项目，不再执行中小企业政策性扣除。
6.4本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.5中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商名称（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商名称（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：    

电话/传真：                         电子邮箱：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
    注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                

供应商名称（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日 
联合体竞标协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：    年   月   日 
二、报价文件格式 

1.报价文件封面格式
电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	标的的名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价（元）

②
	竞标报价（元）

③=①×②
	分项预算（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	180000

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100000

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	响应产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为    %。


注： 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商名称（电子签章）：      

                      日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

                               年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
所竞分标：              
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）
代理服务费承诺书

致：代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称                           ；

（2）纳税人识别号                       ；

（3）在税务局登记的地址                 ；

（4）在税务局登记的电话                 ；

（5）开户银行                           ；

（6）银行账户                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                   日期：    年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

政府采购合同

合同编号：
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           项目编号：                       

合同类型：      合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


2、合同合计金额包含:
（1）货物的价格：包括货款和设备现场安装调试费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、二次运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费；

（4）保险费和各项税金等费用。

（5）履约验收所产生的费用以及招标代理服务费。
（6）对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

第二条　质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件和响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的前述保密义务在本合同终止解除后仍然持续有效，直至相关保密信息变为公开可获取的信息为止。
4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件和响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。
3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。运输过程产生的全部费用、所有风险及造成第三方的损失均由乙方承担，如因运输方式选择不当导致货物毁损、灭失或延期送达的，乙方承担全部违约责任。
第五条　交付和验收
1、交货时间：               。
地点：              。
2、乙方提供不符合谈判文件和响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。甲方在验收过程中发现乙方所供货物有问题或有违约问题，可暂缓资金结算，待质量问题或违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。如果七日内不能解决的，甲方有权拒收，解除合同，乙方应当退回甲方已支付的合同款。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：   年，自全部货物验收合格之日起算。
3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式

1、         
2、付款方式：银行转账。

第九条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条质量保证及售后服务及履约保证金

1、 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、履约保证金：     。

第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在7日内及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额 15%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同合计金额万分之四违约金，但违约金累计不得超过合同合计金额15%，超过七个工作日对方有权解除合同，乙方逾期交货超过七个工作日的应当向甲方退还已支付的合同款，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之四违约金，但违约金累计不得超过延期货款额15%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 15%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额1%收取违约金并赔偿经济损失。

8、违约方应承担守约方为实现债权而支出的差旅费、鉴定费、诉讼费、律师费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、公告费等一切费用。

第十二条调试和验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后进行验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最后验收。
4、 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最后验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，甲乙双方应在验收结果报告签字并加盖公章，一式两份，甲乙双方各执一份；验收费用由乙方负责。

第十三条货物包装、发运及运输

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条合同生效及其它

1、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十七条合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物应当经甲方书面同意的除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、成交通知书；

2、乙方提供的响应（或应答）文件；

3、谈判文件；
第十九条　　本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方四份，乙方两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。
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