
附件1
采购需求（总院、二门诊、西院）
	★一、服务需求

	序号
	服务内容
	服务要求
	单位
	数量
（更正前）
	数量
（更正后）

	19
	科室宣传栏制作
	1.规格：2400mm×1200mm
2.材料：镀锌板、方通、亚克力
3.制作工艺：采用焊接、折弯、打磨、抛光、烤漆等步骤进行制作的。亚克力和玻璃表面则是采用丝印工艺进行综合加工的
4.内容：软膜
	个
	10
	5

	45
	地板标签制作
	1.材料：进口艾之彩灰胶静电贴、加厚磨砂斜纹膜（含设计）
2.工艺：户外写真机彩喷、进口定位雕刻机裁切
	㎡
	250
	230

	46
	科室名字牌制作
	1.规格：80mm×50mm
2.材料：加厚软磁贴、户外写真（含设计）
3.工艺：户外写真机彩打手裱软磁贴
	㎡
	1000
	950

	47
	科室相片制作
	1.规格：135mm×840mm
2.材料：加厚软磁贴、户外写真（含设计）
3.工艺：户外写真机彩打手裱软磁贴
	个
	1000
	950

	62
	软膜
	1.材料：软膜灯布
2.工艺：卷材UV打印机打印，车胶条边
	㎡
	70
	65

	65
	亚克力烤漆uv门牌(无强磁版)
	1.规格:300mmX190mm
2.材料:0.5mm+0.5mm亚克力板
3.工艺:激光切割、烤漆、高精UV打印机打印、含设计排版制作安装
	块
	50
	45

	66
	亚克力烤漆uv门牌(强磁版)
	1.规格:300mmx190mm
2.材料:0.5mm+0.5mm亚克力板
3.工艺:激光切割、烤漆、高精UV打印机打印、含设计排版制作安装
	块
	50
	45

	77
	不锈钢竖牌
	1.规格:2000mmx350mm
2.材料:304不锈钢
3.工艺:采用焊接、折弯、打、抛光等步骤进行制作、内容腐蚀药水腐蚀留痕、上色烤漆定型
	个
	15
	5

	86
	[bookmark: _GoBack]彩白彩
	1.材料：彩白彩贴纸
2.工艺：含设计排版制作及安装
	㎡
	1000
	100
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