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第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司
竞争性谈判公告
项目概况
广西医科大学校本部智慧消防采购项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026年7月20日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
  项目编号：GXZC2026-J1-002129-GLZB
  项目名称：广西医科大学校本部智慧消防采购项目
  预算总金额（元）：1330473
采购需求：
标项名称：广西医科大学校本部智慧消防采购项目
数量：14349
预算金额（元）：1330473
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购物联网智能通信终端、室内2.5D电子档案制作、智慧消防系统软件、智慧消防软件移动端、远程控制功能模块、安消联动功能模块、消防维保助手、智慧消防管理机、点位复核、远程启动设备调试、智慧水压探测器、智慧液位探测器、设备状态监测装置、物联网信息采集设备、三维水泵房档案制作、音响、工业级企业无线路由器、视频推流操作终端1000路、音视频边缘网关、安消联动视频调试、超六类网线、光纤线、耐火屏蔽双绞线、镀锌金属线管、施工等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：1330473元
合同履约期限：详见第三章采购需求。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；
（2）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
（3）供应商须具备有效的安全生产许可证；
（4）拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且无在建项目。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
时间：2026年7月14日起至2026年7月17日，每天上午8时30分至12时00分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年7月20日 09:30（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]五、开启
开启时间：2026年7月20日 09:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1.谈判保证金（人民币）：13000元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：
开户名称：广西国力招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）
银行账号：800109057455558
银行行号：313611002043
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；
（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区－广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－－供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西医科大学
地    址：南宁市青秀区双拥路22号
项目联系人：陆老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]项目联系方式：0771-5358884

2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：何云飞、徐康
项目联系方式：0771-4915558


广西国力招标有限公司
2026年7月14日
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第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1 
	采购项目名称：广西医科大学校本部智慧消防采购项目
采购项目编号：GXZC2026-J1-002129-GLZB

	2 
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	3 
	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	4 
	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	5 
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。
“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	6 
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	7 
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	8 
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	9 
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	10 
	评标方法：最低评标价法（详见第六章）

	11 
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	12 
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	13 
	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	14 
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本采购文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	15 
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	16 
	电子加密响应文件的解密：
谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。




谈判供应商须知
一、总　则
（一）适用范围
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“●”的条款，作为评分内容。
9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
10.“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
11. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。
（三）采购方式
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]竞争性谈判。
（四）竞标委托
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]如供应商代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第四章《竞争性谈判响应格式》）。
（五）竞标费用
供应商均应自行承担所有与本项目竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。
谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。
（六）联合体竞标
本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
5.如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
6.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
（九）询问、质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法根据成交候选人推荐原则另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544
通讯地址：广西南宁市桃源路69号
（十）竞争性谈判文件的澄清和修改
1.供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
4.谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
（十一）竞争性谈判响应文件有效期
1.供应商的响应文件中必须明确自竞争性谈判响应文件递交截止日期后60日响应文件应保持有效。有效期不足的或响应文件中未明确的竞争性谈判响应文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，采购代理机构可与谈判供应商协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。
3.未成交的响应文件在有效期内均应保持有效。
4.成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
二、竞争性谈判响应文件的编制
（一）竞争性谈判响应文件编制基本要求
1.谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。
2.响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。
3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。
4.谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。
5.谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
6.竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。
7.如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
8.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
8.1资格文件
（1）有效的主体资格证明文件；
①供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）[必须提供]
②供应商有效的资质证书复印件及安全生产许可证复印件[必须提供]
③拟派项目负责人有效的建造师资格证书复印件及安全生产考核合格证书（B 证）复印件，无在建承诺书（格式自拟）[必须提供]
（2）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件[必须提供，新成立单位按实际提供]
（3）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[必须提供，新成立单位按实际提供]
（4）财务状况报表[格式自拟，必须提供]
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明[格式自拟，必须提供]
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）[必须提供]
（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺[必须提供]

8.2商务技术文件
（1）谈判书及竞标声明书（格式见第四章附件二）[必须提供]
（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（格式见第四章附件三）[必须提供]
（3）法定代表人身份证正、反面复印件[必须提供]
（4）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]
（5）谈判保证金的提交凭证[必须提供]
（6）本《竞争性谈判文件》中要求必须提交的材料[如有要求，则必须提供]
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有要求，则必须提供]
（8）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟）
（9）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）
（10）货物认证、检测报告、鉴定证书等
（11）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况
（12）供应商认为需要提供的其他材料。

8.3报价文件
（1）报价表（格式见第四章附件一）[必须提供]
（2）供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）[如有请提供]：
1）《中小企业声明函》（按最新相关政策执行，格式见第六章）
2）《残疾人福利性单位声明函》（按最新相关政策执行，格式见第六章）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章）[如有请提供]
三、报价要求
1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
3.谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
4.竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
▲5.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值65%的，即竞标报价＜全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×65%；
（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价65%的，即竞标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×65%；
（3）竞标报价低于采购项目最高限价65%的，即竞标报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
1.竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
2.竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。
电子加密响应文件的解密：见须知前附表。
五、谈判保证金
1.保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
2.保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
3.办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
4.保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200
5.未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达广西国力招标有限公司），不计利息。
6.对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；
2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；
3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
5）法律法规规定的其他情形。
注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
六、谈判程序及评标方法
（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：
1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。
4.其他竞标无效的情形：
（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；
（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；
（4）法律法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
5.被拒绝的响应文件为无效。
谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
（三）谈判
1.第一轮谈判
1.1谈判准备
本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。
1.2第一轮谈判程序：
①谈判会议由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；
②主持人介绍参加谈判会的人员名单；
③主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
1.3谈判及评审程序
①在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；
②由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。
③系统对各供应商的商务技术进行汇总；
④谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
⑤当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的谈判程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。
1.2竞争性谈判文件变动
第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
2.第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的采购程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。
澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。
3.最后报价及成交候选供应商推荐
谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表盖CA电子签章后提交。
谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。
5.本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
6.可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。
七、确定成交供应商办法
根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。
八、成交结果公告
1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
2.谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。
质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558
投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544
九、签订合同
1.成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。
2.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
4.履约保证金
（1）成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。
（2）签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（3）履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
（4）在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。
十、适用法律
15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。
十一、其他事项
1.成交服务费
（1）采购代理机构按计价格〔2002〕1980号、发改价格〔2011〕534号文件的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。
（2）代理服务收费标准
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）服务费指定银行账户：
开户名称：广西国力招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）
银行账号：800109057400039
银行行号：313611002051
（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。
2.解释权
本竞争性谈判文件是根据国家有关法律法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属于本采购代理机构。
3.有关事宜
所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
广西国力招标有限公司
邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771-4915558
传    真：0771-4915558、4915100

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
    根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日




附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

                                     供应商签章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位签章
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
[bookmark: _Toc476258758][bookmark: _Toc476258664]





第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求
一、采购项目编号：GXZC2026-J1-002129-GLZB
二、采购项目类别：  货物类  
三、采购需求一览表
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件（商务及技术文件）中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人电子签章），否则按无效竞标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在竞标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在竞标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效竞标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。无标识则表示为一般技术参数要求，一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致竞标被否决。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.竞标人应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在竞标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.竞标人必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见下表。

本项目采购预算1330473元（最高限价1330473元）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求
	所属行业

	1
	物联网智能通信终端
	7
	台
	能与校区内不同品牌的自动报警主机进行通信，具备广泛的消防报警主机兼容性；可实现报警信息无缝上传至智慧消防平台，并支持平台对消防主机的远程双向控制，包括复位、消音及设备启停等功能。
1.采用AC220V（50Hz）或DC24V电源直接供电，同时支持备电功能可选铅酸或者锂电；
2.自动检测本机与消防主机通信状态，主机与监控中心通信状态；
3.提供5种接口（RS232接口、CAN接口、485接口、TTL接口、MPI接口）接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息；
4.至少能够循环存储12800条报警信息，方便查看记录；
5.本机支持消防主机数据点导入功能，最高可导入132回路×256点的位置描述信息；
6.兼容各类主流消防报警设备接入；
7.具有四路干接点输出功能；
8.具有四路输入功能；
9.具有两路4-20mV/0-5V模拟量输入功能；
10.消防主机时钟同步功能，通过NTP服务器直接校准消防主机时间；
▲11.支持控制消防主机复位消音和设备启动停止等功能；
12.支持语音播报，实时播报当前火警信息；
13.支持边缘采集功能，可通过ModBus采集传感器信息；
14.本机支持环境温湿度监测；
15.支持设备安装位置定位功能，可实时获取设备的安装位置经纬度信息；
16.支持服务器远程喊话功能，可通过服务器向安装点直接语音喊话；
17.支持考勤打卡功能，可通过指纹或者图像实现值班打卡；
18.支持一路摄像头接入具有一键抓拍功能；
19.具有网关功能，附带至少144点无线烟雾报警器；
20.从启动命令发出到完成响应动作的时间不超过15秒；
▲21.供应商所提供产品必须完全满足上述第11项功能要求，供货时提供国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告原件核验。在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供远程设备启停功能截图（如消防水泵、排烟风机、声光警报器等）。
	工业

	2
	室内2.5D电子档案制作
	7
	项
	完成项目总平面图与所有楼栋2.5D室内模型构建，并录入设备点位信息。2.5D建筑平面图包括（总平面图、图书馆、药基楼、研究生公寓、留学生公寓、卓越楼、职工宿舍453号楼、综合楼）
1. 2.5D地图模型上作扩容建设，扩容办公区的全部建筑物；并接入消防点位数据，在原有线路与设备标注基础上扩容建模，实现消防点位可视化管理，至少支持水泵、风机、防火卷帘等消防设施的远程可视化一键启动，确保火情发生时快速响应。
2. 消防编码图融合原CAD消防点位图纸，采用三维仿真建模技术精准还原建筑空间布局与墙体结构，构建具备空间层次感的立体模型框架。
3. 各楼层室内地图采用2.5D轻量化建模技术展示，结合GIS地理信息系统对消防设备进行空间坐标的精准标注与可视化管理，实现设备位置的动态定位。
4. 精细化构建各楼栋建筑外立面模型，涵盖幕墙材质、门窗分布、装饰构件等细节要素，形成符合建筑实际风貌的三维外观呈现。
5. 整合总平面布局设计，完整呈现毗邻建筑分布、消防通道走向、扑救场地位置等要素，同步标注消防水源与应急疏散路线，完全符合《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440-2007的可视化标准。
6. 要求平台PC端及手机APP移动端均能显示报警点位的2.5D室内地图，并实现设备位置的动态定位
	软件和信息技术服务业

	3
	智慧消防系统软件
	1
	项
	智慧消防平台具备网格化管理和业主用户APP等功能，根据使用用户的不同进行不同的分级，数据达到互联互通，并应具备如下功能：
一、智慧消防软件平台功能
1. 系统设置
1.1 系统应支持单位信息管理，包括创建单位基本资料、联系人信息、形象展示图片、所属区域、网格化管理范围及相应地理信息图层信息。
1.2 系统应支持角色管理，管理角色ID、角色名称、基本权限、操作权限等，角色类型至少包括超级管理员、集团、分支单位及单个项目。
1.3 系统应具备权限管理功能，基于安全规则或策略，实现用户只能访问自己被授权的资源，用户角色至少包括管理人员、巡检员、维修人员。
1.4 系统应支持信息管理，允许业主将单位内资料文件电子化存储，包括但不限于安全管理、年度计划、评估报告、培训演练、预案管理、检测报告、维保合同等文件管理。
2. 控制台（数据集中展示大屏）
2.1 系统应提供总平图建模功能。
2.2 系统应支持查看单位报警、预警、故障、异常数据，以图表形式展示设备运行状态、复核率、解除率、巡检维保统计等。
3. 智慧应用－智慧消防－消防监测（火灾自动报警系统）
3.1 系统应能对接并调试用户信息传输装置，接收其上传的火灾报警设备运行状况，包括设备故障、离线、报警等状态信息。
3.2 系统在接收到火灾报警信息时，应能点击打开事先绑定的视频实时播放。
3.3 系统应以列表和图形形式展示用户信息传输装置上传的信息，包括报警信息、状态时间曲线。
4. 消防供水系统
4.1 系统应能接收水压、液位等水系统关键指标。
4.2 系统应以列表和图形形式显示水系统监控状态信息，包括安装位置、所属单位及建筑物、监测值、上传时间。
4.3 系统应根据现场要求支持设置1级、2级预警值。
5. 防火门监测
5.1 系统应能解析已有防火门传感器的通讯协议，接收其开启/关闭状态信息。
5.2 系统应以列表和图形形式显示防火门监控状态信息，包括安装位置、所属单位及建筑物、监测值、上传时间。
6. 电气火灾监测
6.1 系统应能解析已有电气火灾监控设备、消防电源监控的通讯协议，接收其上传的相电流、漏电流、温度等指标（实际接收内容根据已有智慧用电设备支持的上传内容确定）。
6.2 系统应以列表形式展示已有电气火灾监控设备、消防电源监控上传的报警信息和状态信息，包括安装位置、所属单位及建筑物、监测值、上传时间。
7. 气体灭火监测
7.1 系统应能解析已有气体灭火控制器的通讯协议，接收其启动/反馈状态信息。
7.2 系统应以列表和图形形式显示气体灭火控制器状态信息，包括安装位置、所属单位及建筑物、监测值、上传时间。
8. 独立式监测设备
8.1 系统应支持对独立式感烟探测器和独立式可燃气体探测器设备的监测。
8.2 系统应以列表和图形形式显示独立式设备监控状态信息，包括安装位置、所属单位及建筑物、报警值、上传时间。
9. 智慧应用－智慧消防－安全监管（报警复核、预警解除、消防设备故障、消防设备异常）
9.1 当物联网监测设备监测到报警时，系统应发送语音和弹窗提醒。消防安全专员可通过报警复核功能到现场复核确认警情：若确认真警，在APP和WEB端同时给予真警提示；若确认误报，消控室人员收到复核结果后在消控主机上进行复位。
9.2 系统应支持故障处理功能，消防安全专员可通过该功能将故障转换为工单下发给维保人员处理。
10. 智慧应用－智慧消防－巡检巡查（防火巡查、防火检查、设施巡查）
10.1 系统应支持建立消防设施设备台账，标注所在楼栋、楼层及平面图中位置。
10.2 系统应能按消防设施设备类型分别制定各自的巡查项要求，用于巡防人员日常巡查路线配置、社企单位内部制定巡查计划（含巡查频率、提醒时间间隔），并自动推送巡查任务给巡查负责人。系统应支持查看用户每日设备巡查路径、时间、顺序及巡查结果详情。
10.3 系统应根据预先制定的巡查计划，自动生成每日巡查任务并推送给相应巡查人；巡查人利用手机进行移动巡查，形成巡查记录，并可依据设备巡查记录生成巡查报告。
11. 智慧应用－智慧消防－视频监控（消控室脱岗监控、重点部位监控）
11.1 系统应具备消控室脱岗监测功能，可查看值班室人员脱岗及玩手机情况。
11.2 系统应具备重点部位监测功能，包括消防通道监测、入侵监测、热成像监测等。
12. 设备管理
12.1 设备档案
12.1.1 系统应提供设备安装管理功能，支持火灾自动报警系统、独立烟感联网监测系统、可燃气体系统、电气火灾联网监测系统、室内水压联网监测系统、水位联网监测系统等各类设备的安装录入。设备管理按项目进行，支持设备安装的新增、修改、删除、查询、导入、导出。
12.1.2 系统应支持查看设备历史状态、监控项、配置项等信息。
12.2 设备封停
12.2.1 当设备进行大批量维保/维修测试时，系统应支持设备封停，测试结束后取消封停。管理员在PC端可进行设备封停的新增、编辑、关闭、删除等操作。
12.3 巡检标签
12.3.1 系统应支持管理本单位内的蓝牙标签、NFC、RFID等电子巡检标签。添加巡检标签后，可用于创建巡查计划。
12.4 过期设备
12.4.1 当有设备过期时，系统应同时通过微信及站内通知提醒，并在过期设备页面列出。
13. 工单管理（故障工单、应急维修、例行维保、消防告知单、困人工单、计划任务）
13.1 系统应支持项目管理人员针对巡检上报的故障，下发维修工单给维保人员。
13.2 维修人员应能利用手机对工单进行处理申报，形成工单记录。
13.3 系统应支持项目管理人员针对上报的困人故障，下发困人工单给维保人员。
13.4 系统应支持项目管理人员下发定期巡检计划，可选择执行人、执行时间（时/天/周/月/年）及巡检路线。
14. 统计分析
14.1 系统应以图形和列表形式进行报警分析、预警分析、故障分析，从来源分析、时段分析、区域分析提供决策依据，并支持导出分析文件。
15. 安全周报
15.1 系统应能根据设施运行数据情况自动生成安全周报，并提供安全建议措施。 
二、软件主要技术参数要求 
2.1接入智慧消防远程监测系统从用户信息传输装置获取火灾报警信息到智慧消防物联平台。（接收的时间不应大于5s）
2.2通过报警监控中心对火灾报警信息进行集中监督、管理、统计、分析、展示。
▲2.3平台须具备警情分级别处置，平台须具备火警复核、预警解除、消防设备故障、设备反馈记录、消防设备屏蔽等功能菜单。报警复核、预警解除对不同级别的报警筛选，将不同等级的报警发送至不同级别的人员处置，支持对火警复核处置结果导出文档。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
▲2.4平台须具备可以实时掌握建筑消防水泵房的用水状态，包括消防水箱液位、主管水压、主要阀门/水泵运行（启停）状态、泵房水浸状态、消防电源监控等实时数据。能够监测水泵房水箱运行、消防泵流量、水位水压情况。（列表和图形形式显示水系统监控状态信息，包括安装位置、所属单位和建筑物、监测值和上传时间。可通过水系统管网图一张图显示全部管网水压、水位、水泵监测状态） （在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
2.5系统预先设置水位及压力报警阈值，一旦高于报警上限或低于报警下限，WEB平台和APP端会实时接收报警信息，根据报警阈值设置分级别预警，根据不同级别预警信息发送报警推送消息。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
2.6平台须具备对引起电气火灾的主要因素（线缆温度、电流、剩余电流）进行实时在线监测和统计分析，可实现对高压柜、变压器、低压配电柜、二级箱柜、末端的配电箱等各关键节点的剩余电流、电流和温度的实时监测。通过采集剩余电流、导线温度和电流的数据变化，超出既定阈值或发生故障离线等情况立即上报平台。
2.7平台具备联网单位行业分布展示；具备行业警情（火警、报警、预警、异常、故障）分析；同时提供区域内警情状态近7日趋势显示、设备概况，并且可以点开进入可查看设备详细信息、异常信息。
2.8支持对地图内设备信息按照设备状态（如正常、故障、火警等）筛选显示，支持按照消防系统分类显示。
▲2.9平台支持地图显示，必须引用仿真三维地图，支持可视化三维切换模式。单位信息根据不同的警情情况无警情、有警情、有故障进行地图上点位标注，点击点位可以查看详细信息。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
2.10能够实现系统值守大屏报警推送，现场视频联动，实时将消控报警信息的具体情况（报警类型、报警时间、报警位置）发送给指定的安全管理人员，同时能够查询报警回放视频、照片。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
2.11平台须具备大屏报警弹框功能，报警信息列表查看，同时展示报警单位，预警单位，同时需要具备搜索功能进行指定时间、指定设备、警情类型选择进行展示。
2.12平台须具备巡检巡查功能，能够运用手机实现离线巡查，运用蓝牙、NFC标签设置打卡；自动导出巡查报告，能够在系统上查看巡查记录，自动分析巡查进度；系统自动推送巡查任务给巡查负责人；查看用户每日的设备巡查的路径，了解每日巡查设备的时间顶序及巡查结果详情。
▲2.13通过智慧平台的数据运算，自动生成消防设施运维安全周报，管理人员能够向分支单位下达自我安全评价任务，查看任务完成情况。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）管理人员查看分支单位自我安全评价总分值。如果是系统自动评分，显示待改进项。如果是自定义评分，显示对应的分项分值。系统预置安全评价模型，根据系统已有数据对分支单位进行自动安全评价，得出分数和待改进方向。分支单位可按照自定义的安全评价项目，结合自身情况自行进行安全评价，得出分数。
2.14平台须具备消控室智能化监控，对值守人员离岗、玩手机、睡觉等违规行为进行识别和报警，平台自动弹出报警事件实时视频，立即生成回放图片。管理人员可通过移动端、电脑端查看实时视频及图片。
2.15应具备通道疏散智能化监控，实时监测主要疏散通道的占用情况。当疏散通道被占用时，平台自动弹出报警事件，将该疏散通道报警图片和视频监控画面快速弹窗。
2.16设备智能化管理：支持对设备录入、编辑、查看等操作，设置设备到期自动提醒。
2.17支持权限分级，根据不同的需求系统提供单位值班人员管理功能。
2.18支持对信息文件进行存储管理。
三、系统架构要求：
提供本项目的《智慧消防系统网络拓扑图》，完整展示软件平台与前端硬件、传输网络、终端设备的组网架构与数据流向。
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	智慧消防软件移动端
	1
	项
	1.手机APP可以对设备报警、预警、故障、异常等信息进行查看和处置，提供未处理数量及报警单位、时间、位置等详细信息
▲2.手机APP查看报警设备以仿真三维地图形象展示，并能将消防报警设备快速弹出报警界面，快速定位到相应的仿真三维图展示出来。可根据管理人员选择正常、报警、故障、动作等不同分类显示不同的状态平图设备图标，直观展示设备的运行情况。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
▲3.手机APP巡检巡查应支持离线巡查（不使用网络），能够查看发布的巡查任务和要求，对照具体要求到现场进行巡查，巡查支持文字描述、拍照描述、蓝牙、NFC标签打卡。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
4.可以对消控室等值班情况进行查看，利用物联视频终端进行远程查岗，智慧摄像机上传的事件可以进行查看。
5.可以对重点部位位置查看实时直播画面。
6.具备针对报警通知方式（短信、电话、APP 推送）可进行灵活选择，针对同一点位进行多次报警的情况，业主用户可进行电子协议同意后进行APP 端自主退订。
7.智慧消防平台与线上维保助手打通，支持消防例行维保在线签字验收、评价（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
8.可通过智慧消防APP，给维保单位创建故障工单、应急响应工单，并可实时跟踪工单处理进度，在线签字验收、评价。
9.手机APP远程反向操作功能：提供反向操作能力，支持对消防主机进行远程复位、消音以及手/自动模式切换等操作。
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	远程控制功能模块
	1
	项
	▲平台应支持在远程控制界面、图层界面及列表界面中，对所有可控制的消防设备（如消防水泵、风机、阀门、防火卷帘等）进行远程启动与停止操作，实现远程控制与设定。支持按楼栋、楼层、设备类型等快速筛选方式，并在远程控制专属界面、图层可视化界面及数据图表分析界面之间多端联动操作，实现一键式远程启动与精准停止。同时，支持根据现场管理需求自定义制定、下发与执行远程控制指令，操控过程全程留痕、状态实时反馈，确保操作的精准性、及时性与可追溯性。（在响应文件“本《竞争性谈判文件》要求必须提交的材料”中提供软件相关参数截图等证明材料）
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	安消联动功能模块
	1
	项
	基于已有视频资源，实现火灾报警与现场视频联动，支持实时查看及历史报警视频、图像回放。具体功能要求如下：
1.视频快速调阅：点击探测器可直接调取关联摄像头的实时视频画面。
2.报警事件回溯：在安全监管模块中，可查看报警事件发生时的关联视频图片及事发前后一分钟的视频片段，快速还原现场情况。
3.预置点位联动：支持新增预置点位，并关联物联设备，实现视频联动查看。
4.隐私保护模式：支持将摄像头设置为隐私摄像头，仅在告警期间允许有权限的管理人员查看。
5.智能分析设备接入：支持边缘智能分析仪、视频编码器等智能视频分析相关设备的资料录入。
6.智能视频分析功能：在接入边缘智能分析仪或摄像头本身支持告警推送的前提下，可实现以下智能分析：人员离岗检测、人员入侵检测、消防通道阻塞检测、火警或烟雾检测、高空抛物监测等。
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	消防维保助手
	1
	项
	1.消防维保助手应具备维保单位的维保人员工作期间的实时跟踪监测，包括打卡位置、工单执行情况等。
2.可制订每月维保计划，按要求定期开展维保工作，及时出具维保报告。
3.应支持无纸化例行维保，并能够与智慧消防平台连接，进行点位测试时，可向业主、维保单位反馈设备的测试状态。 业主单位能够在线跟踪维保维修进度，能够提供业主和维保单位双向联系，在维保结束后提交业主签字确认验收。
4.还应提供电子化的全天候应急响应服务，业主可通过在线或电话、微信等方式进行应急报修，并在接到报修通知后及时派遣专业维保人员赶赴现场进行故障处理，一般情况下2小时内赶到现场，紧急情况下须在0.5小时内赶到现场，并将故障原因和处理结果通过电子化的方式告知业主签字确认。
5.支持日常的消防设备故障跟踪线上处置及验收。
6.应具有消防设备台账管理功能，可总览业主单位的消防设备情况。
7.应具备自动生成电子化的原始记录功能。
8.维保助手必须提供维保电脑端以及维保手机端，以便维保人员在现场处置。
9.例行保养工作时，发现零部件受损或严重老化必须更换时，支持生成无纸化的书面报告方式告知甲方，并提供针对性整改建议。
10.维保助手应支持在地图模式下查看维保测试点位的测试情况，并通过图表直观展示点位测试的完成进度。
	软件和信息技术服务业

	8
	智慧消防管理机
	2
	套
	1.支持实时采集全校消防控制主机火灾报警信息，与学校消防物联平台无缝对接，实现跨校区、多控制室消防安全管理，支持权限统一配置。支持标准化报警记录，至少涵盖时间、位置、类型等关键数据统一管理；支持线上化处置流程统一管理。
2.支持通过平台对消防主机远程复位、消音、手自切换操作；支持对现场全部设施设备（至少包含水泵、卷帘、风机等）远程启动、停止。
3.支持多系统深度融合，全面打破传统消防系统的信息孤岛，实现与利达、海湾、南京消防、泰和安、青鸟消防、高新投三江、营口天成、依爱等主流品牌主机的深度融合与统一管控，构建互联互通的智慧消防新生态。
4.设备智能化管理：支持对设备录入、编辑、查看等操作，设置设备到期自动提醒。
5.支持权限分级，根据不同的需求系统提供单位值班人员管理功能。
6.支持对信息文件进行存储管理。
7.通信接口：支持以太网（RJ45，10/100Mbps）、光纤，协议支持MQTT、HTTP等，用于连接平台。
8.协议库：内置Modbus RTU、DL/T645、CJ/T188等工业及电表/水表规约，支持多种主流消防协议透传。
9.支持网格化管理和业主用户APP功能。
10.处理器：采用嵌入式工业级CPU（如ARM架构），低功耗设计，等同或优于Hygon国产化X86 CPU，8核，2.8GHz，数量≥1。
11.内存：≥32G内存
12.硬盘：配置不少于2块4T 3.5英寸 SATA热插拔机械硬盘，最大支持4块3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA硬盘
13.电源：配置不少于1个350W交流电源模块
14.风扇：配置不少于4个风扇模组
15.工作环境：温度-10℃至55℃，相对湿度≤95%（无凝露）
	工业

	9
	点位复核
	7
	项
	本项目工作范围覆盖图书馆1689点、药基楼2016点、科技楼/研究生公寓5372点、留学生公寓2261点、卓越楼2260点、职工宿舍453号楼1599点、综合楼1252点，合计8栋建筑7套火灾报警系统、消防设备点位总数16552个；核心工作内容为持证技术人员完成对应楼栋全量消防点位的竣工图纸与现场实际情况逐一专项复核，同步开展全点位对应火灾报警、消防联动控制设备的全覆盖现场梳理、全项功能性测试与信息核验，逐台核对并精准固化每台设备的物理地址、现场安装位置及标准化命名信息，完成设备信息的规范化录入、多轮交叉校准与闭环修正，最终交付一套信息精准、数据一一对应、全程可溯源的消防设备标准化电子台账。
	其他未列明行业

	10
	远程启动设备调试
	7
	项
	本项目工作范围覆盖图书馆1689点、药基楼2016点、科技楼/研究生公寓5372点、留学生公寓2261点、卓越楼2260点、职工宿舍453号楼1599点、综合楼1252点，合计消防设备点位总数16552个，8栋建筑7套火灾报警系统；核心工作内容为持证技术人员完成项目内全部消防硬件设备、配套软件系统的全功能测试与调试，完成消防火灾报警主机与智慧消防平台的协议对接、全量数据联调，分7套火灾报警系统完成设备远程启动、停止、复位、消音等核心控制功能的全项验证，完成系统报警联动、视频联动、分级信息推送等功能的全流程测试并确保响应及时合规，最终形成完整、可追溯的系统调试报告，确保所有消防设备及联动系统稳定正常运行。
	软件和信息技术服务业

	11
	智慧水压探测器
	57
	只
	传输方式：485通信线
精度等级：≥1.0级/0.5级
供电电压：≥24V
长期稳定性：±0.25%FS/年（典型值）
显示及背光：LCD全屏显示 白色背光
	工业

	12
	智慧液位探测器
	15
	只
	量程：0～1m/5m/10m/100mH2O
过载压力：200%
精度等级：≤0.5%FS
长期稳定性：优于0.25%FS/年
零点温度漂移：优于0.02%FS/"C，最大0.05%FS/"C
灵敏度温度漂移：优于0.02%FS/PC，最大0.05%FS/C
供电电压：12～28VDC
输出信号：4—20mA/RS485/0-10V/0-5V
工作温度：-10～60℃
传输距离：≥1Km（4—20mA）
传输方式：485通信
适配智慧消防平台
	工业

	13
	设备状态监测装置
	14
	套
	无线通讯：4G,LoRa,LoRaWAN
以太网接口：10/100M自适应
总线接口：RS485×2, RS232×1（协议需单独定制开发）
传输方式：无线及以太网双网卡设计，独特的双网卡自动切换技术
参数配置：本地USB接口
远程配置，蓝牙配置
信号输入：8路4—20mA模拟量输入，8路/16路开关量输入可选
信号输出：4路继电器输出
供电电压：AC220V
工作温度：-20~80℃
工作湿度：＜95%（无凝霜）
安装方式：壁挂式
天线：吸盘天线
状态监测：实时监测消防设施的设备状态，包括：电源，手动/自动，启动/停止，运行/故障等状态信息
功能设置：数据采集，记录，上发间隔可设，IP地址及端口（4G/NB）可设
	工业

	14
	物联网信息采集设备
	14
	只
	工作电压：DC:9~36 V
工作电流：≤120mA@12.0V
网口规格：RJ45、10/100Mbps. 交叉直连自适应
串口波特率：2400～115200（bps）
串口数：1路RS232、1路RS485
网络协议：TCP. UDP.HTTP.MQTT
IP获取方式：静态IP、DHCP
域名解析：支持
用户配置：软件配置，网页配置，串口/网络AT指令配置
简单透传方式：TCP. UDP、HTTP、MQTT
软件参数：TCP Server连接
网络缓存：25Kbyte
串口缓存：3Kbyte
平均传输延时：＜10ms
可配接探测器种类：液位传感器、水压传感器、温湿度传感器
	工业

	15
	三维水泵房档案制作
	1
	项
	1.完成消防水泵房、全区域消防给水管网现场实测复核，按 1:1等比例完成 3D 三维 “一张图” 建模，精准还原现场设备布局、管网走向、安装标高等实际状态，完成模型与现场的一致性校验，确保无错漏。
2.对水泵、阀门、仪表、报警阀组等全量消防设施开展精细化建模，同步标注设备型号规格、核心技术参数、精准安装位置、全周期维保信息，所有标注信息与对应模型构件深度绑定，支持一键溯源查看。
3.完成水压、液位、流量等现场监测设备的通讯接口对接与数据联调，实现实时监测数据与三维模型对应点位的精准绑定、同步展示；按国家消防规范设定分级阈值，数据异常时对应点位自动触发高亮预警，同步推送异常信息。
4.开发三维模型无级缩放、360°旋转、全场景漫游等基础交互功能，适配日常巡检查看需求；在模型内对应设备点位嵌入专属远程控制入口，实现可视化一键启停控制，配套设置分级权限校验、不可篡改的操作全流程日志追溯功能，完成全系统联调测试。需现场核对图纸、测量数据，完善信息，专业技术员建模型、测试。
	软件和信息技术服务业

	16
	音响
	1
	台
	1.电脑有源音响，适配智慧消防报警音提示需求。
2.双声道立体声，音量可调，报警音清晰洪亮。
3.频率响应范围 20Hz-20KHz，失真度≤1%。
4.防磁干扰设计，避免与监控设备产生信号干扰。
	工业

	17
	工业级企业无线路由器
	7
	台
	采用4G全网通+有线双备份Wi-Fi6无线技术，支持有线宽带与4G蜂窝网络双链路冗余备份、断线自动切换；支持2.4GHz+5GHz双频并发，整机无线并发速率1800Mbps；至少配备1个千兆WAN口与4个千兆LAN口，所有网口均为10/100/1000Mbps自适应；支持PPPoE、动态IP、静态IP等多种上网方式，支持IPv4/IPv6双栈协议；采用外置天线，支持OFDMA、MU-MIMO传输技术，支持WPA3安全加密、企业级防火墙、支持远程运维管理功能。
	工业

	18
	视频推流操作终端1000路
	2
	台
	配合智慧消防安消联动功能使用，具备大并发视频流转发与联动事件存储能力。
采用高性能算力低功耗嵌入式架构
支持≤1000路（1080P，H264/H265，240kb/s/路）视频直播推流，300路同时拉流及500人并发观看。
双千兆网口保障高并发场景下的稳定传输。
支持前端预警触发的告警视频缓存与留存，秒级触发录像，录像文件本地存储后自动上传，无延迟。
支持从既有硬盘录像机调取录像回放。
支持H.265编码格式，适配WS-FLV、HLS多终端直播；
支持本地内网部署与远程安全接入双架构，核心服务部署于项目本地内网，手机端等远程终端通过云服务器构建的VPN等加密安全通道实现合规访问，带宽资源可控可管，有效规避网络拥塞与画面卡顿，全面满足大型项目智慧消防安消联动全流程视频管控需求。
电源：DC12V
功耗：＜10W
硬件接口：RJ45×2（100/1000M自适应）、USB接口×1、HDMI×1、IO输出×2、电源接口×1。
存储配置：每台内置2块8TB监控级硬盘（3.5英寸SATA 6Gb/s、5400 RPM、24×7稳定写入、年负载180TB+、MTBF 100万小时，核心特性：采用非叠瓦（CMR/非SMR）技术，读写寿命更长，数据更安全；专为24×7全天候监控环境设计，支持高负载连续写入，长期稳定运行）。
	工业

	19
	音视频边缘网关
	1
	台
	电源输入：DC输入电压220V
运算资源：i5或同档次以上 8GB内存
协议标准：IEEE 802.3
内置视频流处理服务
	工业

	20
	安消联动视频调试
	1
	项
	1.完成视频设备与智慧消防平台的接口程序编写及协议解析；
2.实现消防报警与视频弹窗、录像、抓拍、语音播报联动；
3.调试视频流平台接入、预览、回放、存储功能，确保画面清晰流畅；
4.形成完整调试报告，确保安消联动功能全部达标。
	软件和信息技术服务业

	21
	超六类网线
	310
	米
	超六类四对屏蔽水平电缆UTP增强型阻燃双绞线，执行标准为《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》YD/T 1019-2023，导体材质为高纯精炼无氧铜，护套为环保阻燃PVC，传输速率为1000MBPS-250MHZ，20℃时1.0-250.0MHz时延差≤45（ns/100m），20℃时直流电阻≤9.5Ω/100m，20℃时1.0-250.0MHz特性阻抗100±15Ω。用于智慧消防系统前端采集设备连接到各栋建筑计算中心设置的交换机处。
	工业

	22
	光纤线
	300
	米
	G.655（非零色散位移光纤），4芯单模光纤，纤芯直径：8.2±0.4μm，包层直径：125±1μm，抗拉强度：≥3000N，最小弯曲半径：静态：≥15倍光缆外径、动态：≥30倍光缆外径，工作温度范围：-40℃至+70℃，衰减：1550nm≤0.22[dB/km]、1625nm≤0.24[dB/km]，波长范围内的色散：1530~1565nm为2.0~6.0[ps/(nm-km)]、1565~1625nm为4.5~11.2[ps/(nm-km)]。智慧消防系统前端采集设备连接到各栋建筑计算中心设置的交换机处（传输距离大于100m时使用），布线时需要熔纤、配置接线盒、光纤盘、FC对接头、尾纤等。
	工业

	23
	耐火屏蔽双绞线1
	5260
	米
	导体：材质为多股软铜（无氧铜）
单股横截面规格：2.5㎡，第5类导体（多股细铜丝绞合）
单丝直径：≤0.21mm
直流电阻（20℃）：≤7.98Ω/km
绝缘料：聚乙烯（PE）（低烟无卤）
厚度：约0.8mm
屏蔽层：结构：铜丝编织屏蔽（覆盖率≥80%），或铝箔+铜网，作用：抗电磁干扰（EMI/RFI）
护套：材料为低烟无卤聚烯烃（LSZH）
外径：约8.0～9.0mm。
	工业

	24
	耐火屏蔽双绞线2
	1230
	米
	导体：材质为多股软铜（无氧铜）
单股横截面规格：1.5㎡，第5类导体（多股细铜丝绞合）
单丝直径：≤0.20mm
直流电阻（20℃）：≤12.1Ω/km
绝缘料：聚乙烯（PE）（低烟无卤）
厚度：约0.7mm
屏蔽层：结构：铜丝编织屏蔽（覆盖率≥80%），或铝箔+铜网，作用：抗电磁干扰（EMI/RFI）
护套：材料为低烟无卤聚烯烃（LSZH）
外径：约7.0～8.0mm。
	工业

	25
	镀锌金属线管
	7100
	米
	明敷镀锌金属线管SC20，管径为20mm，壁厚1.2mm，可冷弯。防火涂料喷涂，1.0h喷涂厚度≥1.0mm，表干时间≤4h，实干≤24h，耐水性：浸水168h无起泡、脱落，耐湿热：7天无开裂、剥落，冻融循环：15次无明显损伤。刷涂：羊毛刷/聚酯海绵刷，分层薄涂，每层干膜0.2–0.3mm（水性）/0.15–0.25mm（溶剂型）
	工业

	26
	施工
	1
	项
	负责453号楼、药基楼、卓越楼、综合楼、图书馆等建筑的智慧消防设备安装工作，需从各建筑单体布线连接到总监控室，涉及埋地线管穿线、路面破除恢复、施工围挡等措施，安装人工、安全防护设施（施工围挡）、路面破除和恢复。
	建筑业

	商务要求表

	交付使用时间
	接到采购人通知交货之日起60日（日历日）内安装验收完成。

	交付使用地点
	广西区内由采购单位指定地点。

	售后服务要求
	1.故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内作出响应（电话），成交供应商须主动电话沟通，核实故障情况并提供初步处置方案；同时南宁市内在2小时内派工程师到现场进行故障解除；南宁市外在6小时内派工程师到现场进行故障解除。
2.免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。
3.项目施工期间，成交供应商需在校内设立临时服务办公点，全程驻点服务，直至本项目售后质保服务期限届满。

	质量保证期
	分项有要求的按分项服务要求，分项没有要求的质保期（保修期）1年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。

	付款条件
	本项目包含图书馆、药基楼、研究生公寓、留学生公寓、卓越楼、职工宿舍453栋、综合楼消防控制室相关设备，其中职工宿舍453栋对应合同金额占项目总价款的七分之一。依据采购人物业管理条例及校内管理规定，该部分费用由采购人承担12%，住户承担88%。按以下规则支付合同款项：
1.合同项下货物安装调试完毕且经采购人验收合格，采购人收到成交人提交的验收报告及付款申请资料后60个工作日内支付扣除职工宿舍453栋全部对应款项后，剩余合同价款一次性全额支付。
2.职工宿舍453栋住户分摊的款项，待向住户全额收缴完毕后另行支付。
3.每次付款前，成交人需提供对应支付金额的真实、合法、有效的正式发票。

	其他要求
	一、总体要求
1.本项目按总价包干，为交钥匙项目，竞标报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用，若有与其他项目承包商配合服务费由竞标人自行与其他承包方按照市场规则进行协商，采购人予以积极配合。
2.成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。
二、采购标的验收标准
1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
2.成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目成交金额的2%。
履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名：广西医科大学
开户行：中行南宁市医科大支行
账  号：622357485287
银行行号：104611010332

	谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：
1.未标注“▲”的内容。



[bookmark: _Toc476258665][bookmark: _Toc476258759]





第四章  竞争性谈判响应文件格式


一、竞争性谈判响应文件格式



竞争性谈判响应文件



         采购项目名称：                          
          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         
      谈判供应商名称：                        
                      
                                                        年    月    日






二、附  件
附件一 
报  价  表
采购项目名称：                 
采购项目编号：                 
分标号：                       
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）



注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4.报价表中的“货物名称”“数量”“单位”“单价”“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
谈判供应商名称（盖章）：                             
报价时间：       年     月    日

附件二
谈  判  书

广西国力招标有限公司：
依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；
2. 商务技术文件；
3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    
开户银行：                           账号/行号：                       
电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                
                     







竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：
                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。
我                 （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。


法定代表人签字或盖章：             
供应商公章：                 
 年    月    日


附件二 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


供应商名称（电子签章）：
日期：    年  月   日


供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日


附件三

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

附件四 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称：                 
采购项目编号：                 
	[bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc173211900]序号
	[bookmark: _Toc254970730][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc254970589]竞争性谈判文件要求
	[bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc173066403]竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	[bookmark: _Toc476258666]技术部分（技术参数及性能配置要求）

	[bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc254970593]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc254970594]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173066408][bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc254970595]3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258667]商务部分（商务要求表）

	[bookmark: _Toc476258668]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258669]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258670]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258671]…
	
	
	
	


说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
谈判供应商名称（盖章）：                     
日期：      年   月    日




附件五
法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：
兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件










 

附件六
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件七
《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    


关于符合本国产品标准的声明函说明： 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
[bookmark: _Toc476258760][bookmark: _Toc476258672]注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。





第五章  合同主要条款












广西壮族自治区政府采购合同（格式）
              合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         
供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       
签  订  地  点：       广西南宁                   签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
    第二条　质量保证
    1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。
    2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
    第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
2.乙方应按采购文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关完整的技术资料。
3.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。
5.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。
    第四条　包装和运输
    1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
    2.货物的运输方式：由乙方负责。
    3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。
    第五条　交付和验收
    1.交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。
2.甲方在到货时有权依照招标文件与响应文件的规定对货物进行到货验收，对于不符合采购文件、投标文件规定和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货，乙方另行发出货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装调试的，按逾期交付处理。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在完成安装调试之前补齐，乙方不能补齐的，按验收不合格处理。
4.产品安装、调试期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。
5.甲方应当在全部货物完成安装、调试完成后七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。甲方因自身原因逾期超过30个工作日未组织验收，应当向乙方出具书面说明情况，经双方签字确认后可延期组织验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效）。
6.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已达到支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。
7.甲方对验收报告结论有异议的，在收到报告之日起五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。
    第六条　安装和培训
    1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
    2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。
    第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质量保证期：除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。货物有更长的质量保证期限的（以采购需求及中标人承诺为准），按照更长期限执行。货物质量保证期自验收合格之日起计算。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
    第八条　付款方式
    1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实
际使用量乘以成交单价进行计算，但增加的金额不能超过原合同金额的10%。
    2.资金性质：  财政性资金    。
    3.付款方式：详见《采购需求》。
    第九条　履约保证金
    按本项目履约保证金规定比例缴纳。
    第十条  税费
    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
    第十一条  质量保证及售后服务
    1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
    2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
    3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
5.乙方交付全部货物、配套软硬件、系统设备时，甲方、监理（如有）、验收小组对照采购文件、响应文件、技术响应承诺、第三方检测报告逐项核验全部技术参数、功能指标、设备型号、材质规格、配套软件版本。
6.若到货货物存在任意一项核心实质性技术参数、关键功能、设备型号与响应文件承诺、采购文件要求不一致、不匹配，或存在缺配、低配、以次充好、贴牌替代、私自更改配置等情形，均认定乙方存在虚假响应、虚假应标行为。
7.出现上述虚假应标情形的，甲方有权选择以下任一或多项措施追究供应商违约责任，供应商无异议：
（1）当场全部拒收货物，所有货物不予签收、不予入库，乙方须在3个工作日内自行清运全部货品，产生的运输、仓储、人工等全部费用由乙方自行承担；
（2）甲方有权单方书面解除本采购合同，合同自解除通知送达之日终止，不予支付任何合同款项；
（3）乙方须按合同总金额20%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方工期延误、二次采购、人工检测、第三方复测、项目停滞等全部直接及间接损失的，甲方有权就差额部分继续追偿；
（4）甲方将乙方虚假应标相关书面证据、检测记录、现场核验记录完整归档，同步上报本级财政政府采购监管主管部门，纳入政府采购供应商不良行为记录；涉及违法违规的，配合监管部门依法作出行政处罚；涉嫌提供虚假材料谋取成交、骗取合同的，移交纪检、市场监管相关部门处理。
8.若乙方逾期未清运不合格货品、未退还已收款项、未足额支付违约金，甲方有权从履约保证金中直接全额抵扣，不足部分通过诉讼、仲裁途径追偿，由此产生的诉讼费、保全费、律师费、鉴定费、差旅费等全部维权成本均由乙方承担。
9.本条款独立有效，不受合同其他条款效力影响，合同解除、终止后本追责条款持续有效。
    第十二条  调试和验收
    1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。
    2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
    3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
    4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
    5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
    第十三条  货物包装、发运及运输
    1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
    2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
    第十四条　 违约责任
 1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，且更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的逾期违约金。乙方逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额的3‰的逾期违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的3‰违约金，甲方违约金支付总额不超过延期货款额5%（若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。
乙方逾期交货或逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额的3‰的逾期违约金，累计不超过合同合计金额的5% 。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的3‰违约金，累计不超过延期货款额的5% （若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。若逾期超过 15天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。若因乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起十日内全额退还甲方已付款项，并按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付自甲方付款之日起至退款之日止的利息，同时赔偿甲方因此遭受的其他损失。若因甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由乙方承担，应在合同解除之日起十日内全额退还甲方已付款项。
5. 货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额20%的违约金。
6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，乙方维修的费用及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不支付任何费用。
8.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
9.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金。
10.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
11.乙方自甲方通知安装、调试之日起十日内拒不履行安装、调试义务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助安装、调试，由此产生的损失由乙方承担。
本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。
第十五条  不可抗力事件处理
    1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3.不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十六条  合同争议解决
    1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
    2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
    3.诉讼期间，本合同继续履行。
    第十七条  合同生效及其它
    1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    第十八条　 合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　 签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.成交通知书；
4.其他合同文件（招标文件、乙方提供的投标文件等）。
5.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一个文件存在矛盾或者不一致之处，以对产品及服务有更高要求或对甲方更有利为准。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方执叁份，乙方执壹份。本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           




年   月   日
	乙方（章）              




 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日




合 同 附 件
	1.供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2.售后服务具体事项：详见响应文件。

	3.保修期责任：详见响应文件。

	4.其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）









                 年   月   日 
	乙方（章）









                年   月   日


[bookmark: _Toc476258761][bookmark: _Toc476258673]   注：售后服务事项填不下时可另加附页





第六章  评定标准












评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法
    （1）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。
    （2）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。
    （3）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除。
（4）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（6）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。
异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。
三、成交候选人推荐原则
    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
    （二）异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。
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