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第一章竞争性谈判公告

防城港市理工职业学校数字化医用X射线摄影系统设备

采购竞争性谈判公告（远程异地评审）
项目概况
学校物流专业实训室升级改造设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取竞争性谈判文件，并于2026年7月16日09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2026-J1-990100-GXJJ

项目名称：学校物流专业实训室升级改造设备采购

采购方式：竞争性谈判
预算金额：60.00万元
最高限价：60.00万元
采购需求：采购实训室设备一批，具体内容详见采购需求。
合同履行期限：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。
本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本标项制造商应为中小企业/小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同于小微企业）；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年6月29日至2026年7月2日，每天9:00至12:00，13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月16日09:30（北京时间）

地点：请登录广西政府采购云平台竞标客户端竞标 

五、开启
时间：2026年7月16日09:30（北京时间）
地点：防城港市开标室3政府采购开标室3
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）、广西防城港市人民政府网站。

2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.竞标保证金：无。

4.监督部门

名称：防城港市财政局
电话：0770-6102323

5.本项目为远程异地全流程电子评审，评审主场设在防城港市公共资源交易中心，评审副场设在柳州市公共资源交易中心。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：防城港市理工职业学校
地址：防城港市防城区江山半岛科教园区 

联系方式：苏攀，0770-2810121

2.采购代理机构信息

名称：广西建基项目管理顾问有限公司　　　　　　　　　　　　

地址：防城港市港口区沙潭江街道办豪丫市场综合配套区第2组1栋4号房3楼 
联系方式：0770-2816668　

3.项目联系方式

项目联系人：郑锡贵
电话：0770-2816668
采购人：防城港市理工职业学校

采购代理机构：广西建基项目管理顾问有限公司

2026年6月29日

第二章供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告

	6.2
	不允许分包。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照随机抽取的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

9.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

2.如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在广西政府采购云平台系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	本项目不收取竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术要求评审中带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为3项。

	28.1
	本项目履约保证金：不收取

	29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西建基项目管理顾问有限公司，联系电话：0770-2816668，通讯地址：防城港市港口区沙潭江街道办豪丫市场综合配套区第2组1栋4号房3楼 。

业务时间：工作日每天9:00到12:00，15:00到18:00。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

以成交金额为计费额，按本须知正文第35.1条规定的货物类标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮5%收取。

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西建基工程管理有限公司防城港分公司
开户银行：中国银行股份有限公司防城港分行
银行账号：6171 8129 4255

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包
6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知；
（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标项目的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金：本项目不收取竞争保证金。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“政采云”平台，进入“服务中心”中查看“电子竞标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（150－100）万元×1.1%＝0.55万元

合计收费＝(1.5＋0.55)*90%＝1（万元）

33.需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金

（大写）¥（小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

账号：
联系人及电话：

供应商签章：

年月日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：
采购单位签章：

年月日

	财

务

部

门

意

见
	此表于年月日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章采购需求
采购项目技术规格、参数及要求（分标1）
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《中华人民共和国认证认可条例》及国家强制性产品认证（CCC认证）相关规定，本次谈判涉及的产品中，凡属于《强制性产品认证目录》范围内的产品，竞标人必须提供有效的CCC认证证书。

（4）依据《中华人民共和国网络安全法》《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）、《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》（2023年第2号）、《国家认监委 工业和信息化部 公安部 国家互联网信息办公室关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告》（2018年第12号）、《关于统一发布网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果的公告》（2022年第1号）：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的“网络安全专用产品”，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，对网络安全专用产品进行安全认证或安全检测，竞标人必须在竞标文件中提供由具备资格的机构出具的安全认证合格证书或者安全检测合格证书（加盖竞标人公章），否则竞标文件作无效处理；已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的产品，在有效期内可继续销售或者提供。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。

	序号
	标的名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	一、电商货到人拣选实训区

	1
	潜伏式搬运机器人
	1．尺寸约：≥950*650*250mm

2．自重：≤200KG

3．直行巷道宽度（空/满）：≥800mm/载具+200mm

4．直行最高速度(空/满）：≥2.0m/s、1.5m/s

5．码间距：0.4-1.5m

6．旋转直径（空）：≥1000mm

7．允许旋转的通道宽度（空载）：≥1200mm

8．定位精度：±10mm

9．停止角精度：≤1°

10．地面平整度要求：≥Max 5mm/m2

11．越障高度：≥Max 5mm

12．越障宽度：≥Max 8mm（电梯 30mm）

13．最大负载：≥500KG

14．导航方式：二维码+惯导

15．通讯方式：WiFi 2.4G、WiFi 5G

16．行走方式：双轮差速

17．顶升高度：≥60mm

18．顶升降速度：≥20mm/s

19．取/放货速度：≥2.0s

20．障碍物检测方式：激光雷达（前）

21．障碍物检测角度（最大）：≥210°

22．障碍物检测角度（最远）：≥3m

23．急停配置：前后

24．触边配置：前后

25．警示方式：灯光+声音

26．运行噪音：≤75dB

27．电池参数：≥48V 24AH、磷酸铁锂

28．综合续航时间：≥6h

29．充电方式：手动或自动

30．最快满充时间：≤2h

31．电池满充满放循环寿命：≥80%DOD 2000 次
	1
	台

	2
	潜伏式搬运机器人充电桩
	1.尺寸：≥485*423*670mm

2.自重：≤30KG

3.通讯方式：WiFi 2.4G、WiFi 5G

4.运行噪音：≤75dB

5.工作湿度：Max 90% RH

6.充电方式：手动或自动
	1
	个

	3
	机器人控制系统
	一、系统概述

机器人调度控制系统实现地图模型建立、多路径最优规划、多任务负载均衡以及交通动态调度管理等功能。

二、基础功能

▲1．地图查询：可通过选择地图，查看当前地图运行数据，包括设备数、充电桩数、工作台数、货架数、已用储位数、未用储位数等。（政采云平台线上演示）

2．可查看当前故障告警、异常任务、通信异常、服务器预警消息等。

▲3．资源控制：可查看当前服务器各模块的资源占用情况。 （政采云平台线上演示）

▲4．地图编辑：系统具有地图基本编辑工具。 （政采云平台线上演示）

▲5．地图元素：地图应包含充电区、高速区、转弯区、障碍物等基本元素。（政采云平台线上演示） 

▲6．地图信息修改：软件系统具有地图信息修改工具。 （政采云平台线上演示）

▲7．库区编辑：可以添加和删除库区类型，也可以对已有的库区进行冷热区配置。（政采云平台线上演示）

三、策略配置

▲1．出入库策略配置：可自由填写出入库策略配置内容，包含地图选择、编号、名称及策略配置优先级、区域类型、存储区等。（政采云平台线上演示）

▲2．地图数据：地图数据模块可以对地图的数据进行导入、导出、查询操作，并可以选择地图、数据类型和库区等关键词对虚拟货架及扩展字段进行导入和导出。 （政采云平台线上演示）

▲3．地图解析：地图编辑好后，进行“解析”，会在地图数据模块产生地图数据，可以对已解析的数据进行导出，对 excel 进行修改后，再导入。 （政采云平台线上演示）

▲4．地图元素管理：地图元素管理模块可以对地图元素进行“解析”“不解析”“展示”“不展示” “编辑”操作。 （政采云平台线上演示）

▲5．地码类型配置：可添加或删除地码，可对地码的编号、名称、组织、地图等进行编辑。（政采云平台线上演示）

▲6．SLAM地图管理：可以添加或删除SLAM地图，可对地图编号、名称、导航方式进行编辑，并可以导入或导出SLAM地图。 （政采云平台线上演示）

▲7．激光方案配置：可添加或删除激光方案配置内容，可对地图、编号、名称及运动坐标的上下左右探测距离进行配置。 （政采云平台线上演示）

四、任务配置

▲1．任务模板添加：可自由添加任务模板，至少包括任务模板编号、任务模板名称、接口名称、AGV类型、货架参数等。（政采云平台线上演示）

▲2．任务组列表：系统需预设任务模块，至少包含搬运货架、搬回货架、不放贷架、转移货架、整托出库、整托回库等。（政采云平台线上演示） 

▲3．配置任务模板：可以在任务模板清单中选择要配置的任务模板，并能够以拖拽的形式任务组列表预设的任务模块放到任务模板编辑框，上下拖动可以交换任务模板中项的顺序，并可以选择是否通知第三方、是否记货架、是否货架物料绑定、是否锁定标记等。（政采云平台线上演示） 

4．子任务类型配置：可以添加或删除子任务类型，并对子任务类型编号、子任务类型名称、任务类型标识、发送消息体等进行配置。 

▲5．线路配置：可以通过添加所属地图、点位类型、呼叫位置、编号及任务模板等线路定义 AGV 执行任务需要经过的任务点位，在任务模板中传入线路号来生成搬运任务。（政采云平台线上演示）

6．转储单配置：可以添加和删除转储单类型，并可以修改已有的转储单类型参数设置，以及按转储单类型信息过滤和查询转储单类型，包含转储大类、转储单类型编号、转储单类型名称、原始订单类型、任务模板、回库策略等。

五、AGV 配置

▲1．AGV 类型配置：可以对AGV设备类型、编号、名称、长度、宽度、旋转直径、是否全向等进行配置。（政采云平台线上演示） 

▲2．充电策略配置：可以添加或删除 AGV 充电策略，并且可以对已有对充电策略进行配置，包括编号、地图、高电量充电阈值、正常充电阈值、低电量充电阈值、策略开始时间、策略结束时间等。 （政采云平台线上演示）

▲3．设备添加：设备配置中包含了系统中所有的地图，如果地图已经关联了系统服务，可以向该地图添加设备，包含所屋地图、添加方式、编号、名称、导航类型等。 （政采云平台线上演示）

▲4．切换地图：系统具有切换地图功能，可以对设备进行目标地图的切换。（政采云平台线上演示）

▲5．AGV 状态配置：可以添加和编辑AGV状态值、状态名称、状态类型、是否异常、国际化翻译、状态描述等信息。 （政采云平台线上演示）

▲6．电池管理：系统可以根据设备类型和设备编号查询电池信息，展示维护的电池信息，至少包括电池电量、充电次数、最好一次充满维护时间、地图编号、电量、设备类型和设备编号。（政采云平台线上演示） 

六、货架配置

▲1．仓位类型配置：系统可以自由编辑仓位类型配置信息，包括组织、编号、名称、深度、宽度、高度、是否为双深位等信息。（政采云平台线上演示） 

▲2．货架参数配置：系统可以自由编辑货架参数配置信息，包括名称、类型、长度、宽度、腿长、腿宽、腿高、内径长、内径宽、防静电链方位等信息。 （政采云平台线上演示）

▲3．货架类型配置：系统可以添加和删除货架类型，还可以对已有的货架类型进行配置，包括组织、编号、名称、属性、货架参数、重量、层数、货架方向等信息。（政采云平台线上演示）

▲4．货架管理：系统可以向指定的分组添加或删除货架，同时可以通过模板直接导入导出货架信息，可以对组织、货架类型、区域类型、货架编号、货架描述等进行配置，并具有冻结和解冻货架功能。（政采云平台线上演示） 

▲5．无框体货架容器管理：用于显示叉车堆垛/拆垛业务中的仓位容量情况，可对货架编号、组织、货架类型、库区、可入库容量、入库锁定容量、可出库容量、出库锁定容量、容器类型等进行编辑。（政采云平台线上演示）

七、权限设置

▲1．呼叫器配置：可以添加、删除、导入和导出呼叫器，具有远程配置按钮，可以进行参数配置、灯光配置和按钮配置等。（政采云平台线上演示）

▲2．用户管理：可以添加或删除用户，配置用户名、密码、姓名、手机号码、电子邮箱、用户描述等信息，并可以对用户进行解锁、重置密码、启用、禁用、模板下载、导入、导出等操作（政采云平台线上演示）。

▲3．角色管理：可以自由添加角色信息，可以赋予当前角色的监控客户端操作权限和操作权限配置。（政采云平台线上演示）

八、系统配置

▲1．系统参数：系统中可以配置默认参数，包括第三方对接基础路径、接口、锁定用户自动解锁时间、日志迁移时间等，用户可以根据需求进行编辑配置。（政采云平台线上演示）

▲2．服务配置：系统可以提供机器人控制系统和告警系统的添加、修改和远程配置，通过配置机器人控制系统和告警系统可以管理当前系统关联的地图，从而关联到地图上的设备，包括IP地址、配置端口、日志端口、接收告警端口等。（政采云平台线上演示）

▲3．地图数据：可以添加、删除、禁用、启用和编辑地图数据，包括编号、名称、类型、数据字典类型、地图数据类型、显示名称、状态、是否默认、权重、备注信息等（政采云平台线上演示）。

▲4．设备类型配置：可以选择不同的设备类型，对设备的编号名称、长度、宽度、是否全向、举升偏移量、叉车类型、预抬放叉齿安全高度、刷块中心到运动中心距离、运动中心到车头距进行配置。（政采云平台线上演示）

▲5．服务类型配置：系统可以添加、删除、启用、禁用和编辑机器人控制服务、告警管理服务、设备接入控制服务、数据处理服务等。（政采云平台线上演示）

▲6．主任务类型接口配置：可以对默认任务处理器、初始化货架处理器、仓储出入库处理器等， 自定义处理器如：叉车出入库处理器、巷道相关的处理器等进行配置。（政采云平台线上演示）

▲7．参数配置：可对设备数量、地图数量、地图管理、服务管理、搬运模块、TPS模块等进行编辑。（政采云平台线上演示）

▲8．告警类型配置：可以添加或编辑告警类型信息，包含告警模块、告警类型、编号、名称、排序、描述及处理办法等。（政采云平台线上演示）

▲9．场景配置：可以配置系统中常见的场景元素，如外设、电梯、呼叫器、SLAM、库区、叉车、CTU 等（政采云平台线上演示）。

九、任务管理

▲1．任务单管理：系统可以通过任务单管理页面查询执行服务的任务单记录以及任务单状态信息，包括任务单头、任务单顶、任务类型、任务状态、货架编号、货架方向、料箱编号、站点集合、呼叫站点、优先级、AGV编号及目标地图编号等。同时可以取消正在执行的任务单，或者为其设置优先级，使其尽快或延后执行。（政采云平台线上演示）

2．移动货架：可选择移动货架的任务类型，包含“变更存储区”、“储位交换”、“整排框选移动货架”和“整体移动货架”。

▲3．货架移动任务：系统可以通过货架移动任务可以生成移动指定货架的任务，通过指定货架的回库策略，进行移动货架的操作。（政采云平台线上演示）

4．换车：系统具有换车功能，可以在子任务列表中勾选要换车的一条子任务，通过填写换车选中子任务的机器人编号和初始坐标进行换车。

▲5．调度任务查询：系统可以查询任务信息，包括任务单头、货架编号、子任务编号、任务类型、回库策略、创建时间等。（政采云平台线上演示）

6．拣货单管理：可以按拣货单信息过滤和查询所需的拣货单，包括任务单项、拣货单项、组织、工作台、源仓位、货架编号、货架方向、创建时间等信息。 

▲7．WCS 任务状态：系统可以根据设备类型和设备编号查询WCS的任务状态信息，包括任务编号、设备编号、动作类型、动作类型描述、步调描述、错误原因、错误处理方法、任务描述等信息。 （政采云平台线上演示）

▲8．接收信息处理：系统可以记录所有接收到的系统服务的消息处理情况，并可以对接收的异常消息进行重新处理。（政采云平台线上演示）

十、日志管理

▲1．操作日志：系统记录了用户登录系统后在系统内做的一切操作，并且包括了具体的操作用户、操作用户IP 地址、操作模块、日志内容、操作时间等相关信息。（政采云平台线上演示）

▲2．客户端日志：系统记录了用户在监控客户端上做的一切操作，并且包括了具体的操作用户、操作用户IP 地址、操作类型、日志内容、联系人、操作时间等相关信息。（政采云平台线上演示）

▲3．任务日志：系统记录了所有子任务的执行状态及其转换过程，包括任务单头、主任务类型、子任务编号、子任务执行顺序、子任务/任务组类型、任务状态、货架编号、AGV编号、目标地图编号、任务执行消息、呼叫站点、停留时间、终点x坐标、终点y坐标、重发任务x坐标、重发任务y坐标、状态变更日期、创建日期、是否需要触发执行、触发类型、触发源编号、任务优先级等任务信息。（政采云平台线上演示）

▲4．接口调用日志：系统记录了所有接口调用操作，可以按接口调用有关信息过滤和查询所需的接口调用操作记录，包括终端类型、接口方法名、接口传入参数、是否成功、返回结果、开始执行时间、接口调用花费时间。（政采云平台线上演示）

▲5．服务日志：可以查看服务名称、服务类型、服务IP、服务端口等日志，且系统支持服务日志的下载。 （政采云平台线上演示）

▲6．AGV 日志：可以查看AGV设备的编号、AGV IP、所属地图、任务备注等信息，且系统支持AGV日志的下载。 （政采云平台线上演示）

▲7．历史地图：历史地图包含了所有地图的配置历史记录，包括地图名称、地图版本号及修改时间，并下载和还原之前的地图配置。（政采云平台线上演示） 

▲8．SLAM地图：系统可查询所有 SLAM 地图的版本，可以按时间导出或还原以前的SLAM 地图版本。（政采云平台线上演示）

十一、统计管理

▲1．统计看板：系统可以选择具体的地图，筛选时间(今天、过去 ≥7 天、过 去 ≥15 天)、是否定时刷新数据，查询统计的图、表数据。可以输入看板名称，选择添加到看板的统计数据如任务统计图、效能统计图、电量统计图、告警统计图等。可以修改看板名称、重新勾选看板。可以全屏显示看板数据，按 ESC 键盘退出全屏。（政采云平台线上演示）

▲2．运行实况：可根据地图查询设备统计状态，包含设备总数，空闲总数，异常总数，离线 总数，平均电量；或按设备查看电量，状态，执行状态。运行数据：根据地图，或指定设备编号，查询设备的运行时间及里程数。（政采云平台线上演示）

▲3．效能统计：可以按地图或按设备分析设备故障次数与故障率，可统计设备 MTBF（平均 故障间隔时间）和 MTTR（平均修复时间），可以按地图及时间统计设备开动率。（政采云平台线上演示）

▲4．设备运行统计：可以按地图或时间统计设备运行数据，包含在线总时长、运行时长、充电时 长、空闲时长、异常时长，单位分钟。其中运行时长采集除充电、空闲、异常外所有状态的累计时长。（政采云平台线上演示）

▲5．任务量统计：系统可按地图或设备统计任务量，可展示各地图的日均任务量，及每台设备的任务量。（政采云平台线上演示）

▲6．告警统计：系统可根据设备故障、设备告警、服务故障、服务告警统计告警数据，包含告警来源、告警主子类型、告警状态、所属地图、告警模块、开始/结束时间、附加参数、告警坐标、恢复时间。（政采云平台线上演示）

▲7．设备告警热力图：根据告警坐标展示告警热力图，可展示在地图中告警发生的位置及频次。（政采云平台线上演示）

▲8．充电统计：根据设备及充电桩，统计充电次数、充电时长、平均充电电量，并可以通过 图表展示统计数据。（政采云平台线上演示）

▲9．电量统计：根据地图统计平均充电电量、异常充电次数、异常放电次数，并可以通过图 型化展示统计数据。（政采云平台线上演示）

10．设备对接：该产品必须与本次采购的料箱机器人CTU、智能AGV顶升机器人、智能充电桩无缝对接，相互之间数据连通，能够在同一软件地图上运行和显示。

十二、工厂仿真系统
（一）资产库

1.提供≥200种的智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备的仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，可实现规划与设计车间布局，自由调整；

2.可以直接从云端设备库中选择机器人、物流等设备模块进行仿真调试，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的模块设备，组成与实际设备一致的3D数字模型，自定义模块属性，生成与实际设备一致的业务路径；

3.支持定义自动上料点，通过时间和信号的控制方式模拟物料重复生成和消失的过程；

4.软件提供了100台以上品牌、多种不同型号的工业机器人进行场景搭建、轨迹规划、运动仿真和程序代码生成等操作（参考品牌ABB、KUKA、Staubli、珞石、遨博等）；

▲5.支持模型参数化功能，支持模组机器人、输送线、工作台、框架、底座、货架等100个以上的参数化模型，参数化包括长宽高、型号、朝向、负载、结构、电机型号等内容；（政采云平台线上演示）

6.支持机器视觉仿真，仿真场景中的虚拟相机与实际相机同步，虚拟工件可自动跟随实际工件变换位置，视觉检测可以指导机器人自动识别虚拟与实体工件位置进行抓取，实现数字孪生，实现对虚拟工件的视觉检测与引导虚拟机器人抓取工件；

▲7.支持 RFID仿真，具有虚拟及实物RFID读卡器、虚拟及实物RFID标签，RFID读卡器能对RFID标签读取与写入操作。PLC能读取虚拟及实物RFID读卡器信息。（提供软件功能截图）；

8.支持机器人管线包仿真，可以实现管线包软管仿真；

9.包含各种执行机构有气动机械手、传送带、电机等。每个机构的动作与真实机构一样且可以随意编程定义动作的执行顺序。每种动作都可以支持手动操作:伸出，缩回，下降，上升，夹紧，松开等等。

10.支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器等设备；

▲11.支持模型的自动轻量化，可调整轻量化程度，轻量化程度由20%-80%不等；模型经过轻量化处理后，文件大小最多可降低至原文件大小的1/30。（提供软件功能截图）

12.支持场景设备的自由定义，可自行创建并保存组件形成组件库，支持包含：stp、step、igs、stl、obj、dxf、brep、iges、xyz、pts等10几种标准 CAD 文件格式的文件导入，以及stl格式的模型导出，用户可自己建立独有的模型库，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器等设备；

13.可实现KUKA、ABB、FANUC、每种品牌3个以上型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程；

14.具有贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏；

▲15.软件具备AI自动识别机器人型号功能，用户上传机器人模型后，可以根据模型自动匹配推荐后台的机器人模型。系统推荐的机器人模型可以不需要任何配置，直接进行示教和编程。（政采云平台线上演示）

（二）课程平台

1.软件含考题教学库，含设备装配和产线搭建等不同考题类型共计10套以上考题；

2.软件内置实训场景，为了方便教学，该软件需内置 5 种以上典型案例场景，用户仅需用鼠标选择对应场景即可开始练习，无需多余操作。场景包括：轨迹练习、搬运练习、焊接练习、打磨练习、喷涂练习、机床上下料练习等；

▲3.软件内置行业教学库，含锂电制片、装配车间产线，光伏排版机、接线盒产线，汽车冲压、焊装、总装产线资源等。（提供软件功能截图）

（三）考核评分

利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行。

（四）建模功能

  ▲提供参数化建模配置工具，支持通过参数化工具进行可视化模型建模，参数化建模不需要编写程序代码，建模后的模型可通过参数调节自动实现模型数量、大小的调整。（政采云平台线上演示）

（五）培训支持

实现了软件技术手册、问题交流的在线化，相关在线资源的实时化更新。

（六）二次开发

▲可以支持系统二次开发：支持二次开发对软件内设备进行运动控制和状态监控，支持C#, Python, Matlab等多种开发平台脚本语言，用户可以通过二次开发平台进行机器人控制器、上位机等功能的开发。（政采云平台线上演示）

（七）调试功能

1.支持根据生产工艺要求，结合零件点线面特征进行工作路径自动规划，并与其他自动化设备进行仿真验证，自动生成机器人程序，支持ABB、KUKA、Fanuc、安川、史陶比尔等品牌机器人；

2.支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试；

▲3.通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，系统支持机器人的关节运动指令、直线运动指令、圆弧运动指令，支持逻辑控制指令（如For\IFELSE\WHILE等）控制机器人运动逻辑；(提供软件功能演示视频政采云平台线上演示)；

4.支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调，包括西门子、三菱、欧姆龙等，可连接真实PLC设备，支持多种品牌网关的连接，支持OPCUA\MODBUS TCP\S7\MC等协议；(提供软件功能演示视频政采云平台线上演示)

▲5.可基于 CAD 数据生成机器人加工轨迹，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成机器人加工轨迹，支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果；(提供软件功能截图)

▲6.支持触发软件中的仿真模块，包含整体场景仿真、轨迹组仿真、单轨迹仿真等；支持与软件进行命令交互，触发软件轨迹生成、编译、后置等命令操作；（提供软件功能演示视频政采云平台线上演示）

7.对机器人离线编程软件环境中仿真界面的机器人进行轨迹规划，实现离线编程并输出对应品牌的机器人程序；

8.控制系统能够和多个品牌工业机器人手持示教器通讯，通过更换手持示教器能够对多品牌工业机器人进行现场示教编程训练；

▲9.支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试；（提供软件功能演示视频政采云平台线上演示）

10. 支持多种数据类型的读写，如：Bool、Int、Real、Dint、word、Dword等；

11.通过装配仿真检查装配过程的合理性，并可生成装配的爆炸图及运动序列动画；

12.提供常用人体姿态库，可以直接调用人体姿态库并直接作用于虚拟人体模型上，快速定义人员在各种工作环境中的姿态

13.能够实现机器人工位的工艺规划，包括机器人的工位布局，机器人的运动仿真和机器人的离线编程，也能处理完整的机器人生产线和生产区域的规划和仿真；

14.支持针对生产系统的3D及2D的建模和动态仿真分析，可以计算生产效率、工时节拍产能、设备利用率，可以针对瓶颈生产环节输出优化方案；

15.支持机器人 IO 读写操作，可读取机器人输入输出状态。可写入。 支持远程状态监控、关节数据监控，可读取机器人每个关节的角度 数据。也可读取机器人当前的操作模式和电机状态。支持多种任务 选择，可自动切换加工工件。可自动切换机器人抓手工具；

16.支持真实示教器编程，也可虚拟示教器编程。同样实现虚拟三 维本体运行；

17.支持机器人碰撞检测：关节碰撞检测、工具碰撞检测。当发生碰撞后，高亮红色显示碰撞物体，并立即切断机器人电机起到保护作用。支持虚拟边界保护，当运动范围超出预设的范围边界时。预设的边界会高亮红色显示。

18.支持运动轨迹描绘，可以将机器人运动的轨迹实时记录并生成三维轨迹线条。让学生更直观的分析查看机器人运动的轨迹。支持复位轨迹。

（八）场景搭建及渲染

1.具备快速搭建智能制造产线的仿真模拟。

2.软件具备输出视频功能，可将绘图区的仿真效果通过参数控制，输出为MP4、avi、mkv等格式的视频文件并保存在本地磁盘；

3.支持视向动画，通过对仿真流程不同时间节点添加视图，可实现在仿真过程中自定切换设置的不同视角查看仿真流程；

4.支持在仿真环境中进行产线快速布局、场景搭建功能：模型在三个坐标轴方向平移和旋转，可以对设备模型进行点选和框选，软件有透视和正交两种视图模式，支持用户随意切换，且可以在场景中快速进行各个方位的视角定位。模型与模型之间可以按元素和对象快速对齐，支持对象按照模型自身三个坐标轴方向对齐，支持模型按元素按照平行、共面、垂直、共线、同轴、相切、重合、同心等方式进行对齐；

5.支持模型之间按功能定义安装定位，实现动作关联。如机器人末端自动安装端拾器或执行器；

6.软件支持虚拟设备的测距功能，能够支持产线规划布局需求；

7.支持开展多种实训项目有智能制造产线搭建、PLC仿真应用、工业机器人上下料流程控制、立库出入库、车床自动加工系统联调、铣床自动加工系统调试、智能产线自动加工系统调试等，能够提供完整的实训指导手册；

8.软件支持运动仿真加速功能，能够实现产线中实时切削仿真加工、机器人运动等装备的加速运动仿真；

9.在进行机器人实际操作前，可在虚拟机器人单元上进行模拟仿真，避免直接在现实中操作对工业机器人及周围物体造成伤害；

10.复杂设备配置平台支持高度灵活的混合配置方案，涵盖伺服系统与I/O接口、机器人与I/O接口以及I/O接口之间的多种组合。用户可以根据具体应用场景的需求，自由选择和搭配这些组件。

11.支持主从机器人控制功能，允许用户通过一个主控机器人来协调和控制多个从属机器人的动作。这种配置非常适合需要高度同步和协作的复杂任务。用户可以根据具体需求设定主从关系，实现精准的任务分配与执行；

▲12.点线轨迹编辑平台提供强大的点线轨迹编辑功能，支持焊点投影、公共边提取以及曲线点平滑等操作。用户可以精确地定义和调整工艺点的位置，并通过工艺点投影确保其在三维空间中的准确性。公共边提取功能帮助用户快速识别和处理模型中的共享边界，提高设计效率。此外，曲线点平滑功能使得轨迹更加流畅自然，减少不必要的波动和突变。（提供软件功能演示视频政采云平台线上演示）。

十三、展示终端

1．屏幕≥65英寸，三合一电源按键，同一电源物理按键的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。

2．整机内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

▲3．具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

4．支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。

5．无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲6．支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲7．支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲8．支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲9．件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲10．支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

11．支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。

▲12．内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲13．内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲14．内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲15．内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

▲16．内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。
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	4
	潜伏机器人料架
	1.料架尺寸：长约 880-900mm,宽约 880-900mm,高约 2350-2400mm。2.料架类型：采用 ≥5 层双面拣选；钢管规格采用≥ 40*40*1mm 的钢管或者能保证强度的类似钢材钢管； 表面喷涂处理。
	6
	组

	5
	分拣缓存料架
	缓存料架：外尺寸：≥1800*500*1200mm，≥4层≥24箱位，单层承重≥200kg，单层层高≥400mm，最底层离地高度：≥320mm，横梁厚度：≥60mm，立柱宽度≥50mm，立柱孔间距≥50mm，适用料箱尺寸：≥400*300*230mm
	1
	组

	6
	货到人配套物料箱
	1.材质：塑料,2.颜色：蓝色,3.尺寸：≥L360*W260*H130mm
	60
	个

	7
	RF手持终端
	1．主频:8核2.0GHz高性能处理器

2．内存（ROM+RAM）: 16GB+2GB（标配），64GB+4GB（选配）

3．操作系统:Android 9.0

4．显示屏: 5.5英寸，分辨率1440*720像素

5．屏幕:工业级电容屏，支持湿手操作 /多点触控/手套模武

6．摄像头:后置1300万像素，支持自动对焦/PDAF，前置500万像素

7．电池:锂电池3.8V供电，5000mAh，不可拆卸，执行标准:GB31241-2014

8．条码:支持一维/二维条码 条码:支持一维/二维条码 扫描精度：≥3.33mil

9．扫描角度：倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt)360°

10．扫描视角：水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51°

11．传感器：重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器。
	2
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	二、料箱到人智慧仓储实训区

	8
	料箱机器人
	1．尺寸：≤1730*860*2600mm

2．直行巷道宽度（空/满）：≥1000mm

3．直行最高速度(空/满）：≥"1.5m/s 1.5m/s"

4．制动方式：电磁制动

5．码间距：≥0.4-1.5m

6．旋转直径（空）：≥1850mm

7．通道宽度：≥1150mm

8．停止精度：±10mm

9．定位精度：±10mm

10．停止角精度：≤1°

11．越障高度：≥Max 5mm

12．越障宽度：≥Max 8mm

13．障碍物识别：可预防

14．最大负载：≥50KG*3

15．导航方式：支持纹理、二维码、SLAM 混合导航

16．通讯方式："WiFi 2.4G WiFi 5G "

17．行走方式：差速驱动

18．行驶方向：双向

19．取货高度：≥300~2285mm

20．障碍物检测方式：激光雷达（前后）

21．障碍物检测角度（最大）：右前雷达 ≥250° 左后雷达 ≥240°

22．障碍物检测角度（最远）：≥8m

23．急停配置：前后

24．触边配置：前后

25．人机交互：触控屏

26．烟雾传感器：有

27．警示方式：灯光+声音

28．运行噪音：≤75dB

29．电池参数："≥48V40AH 磷酸铁锂"

30．综合续航时间：≥8h

31．充电方式：手动/自动.
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	9
	自动充电桩
	1.尺寸：≥410*440*670mm

2.自重：≤27KG

3.通讯方式：WiFi 2.4G、WiFi 5G

4.运行噪音：≤75dB

5.充电方式：手动或自动
	1
	台

	10
	料箱机器人密集料架
	密集料架：外尺寸：≥1800*500*2800mm，≥6层≥24箱位，料架层数：≥6层，单层承重≥200kg，单层层高≥400mm，最底层离地高度：≥320mm，横梁厚度：≥60mm，立柱宽度≥50mm，立柱孔间距≥50mm，适用料箱尺寸：≥400*300*230mm
	4
	组

	11
	分拣缓存料架
	缓存料架：外尺寸：≥1800*500*1200mm，≥4层≥24箱位，单层承重≥200kg，单层层高≥400mm，最底层离地高度：≥320mm，横梁厚度：≥60mm，立柱宽度≥50mm，立柱孔间距≥50mm，适用料箱尺寸：≥400*300*230mm
	1
	组

	12
	料箱到人配套物料箱
	料箱尺寸：≥400*300*230mm，环保塑料材质
	120
	个

	13
	智慧仓储综合实训系统
	一、仓储管理平台

本系统为面向智慧物流实训与生产作业管控的专业仓储管理系统，具备全链路业务覆盖能力与多硬件生态适配能力，所有功能与技术指标均满足以下要求：

1.核心作业覆盖：内置入库、出库、移库、补货、盘点等不少于 5 类标准化仓储作业流程，可适配不同场景的运营与实训需求。

2.硬件兼容能力：可对接联动 RF 手持终端、智能 RF 手持拣选设备、平板电脑、电子标签货架、电子标签播种墙、电子标签拣选台车、AGV 机器人、CTU 多层料箱密集库、自动化立体仓库等不少于 9 种智能仓储硬件设备，实现软硬件一体化协同作业。

（一）系统配置管理

1.基础档案初始化：支持供应商、客户、库区、仓位、容器、企业主体、商品信息等全品类基础数据的新增、编辑与初始化配置。

2.库区货架配置：支持不少于 7 种货架类型的库区参数配置，涵盖电子标签库区、重型货架库区、轻型货架库区、AGV 作业库区、中型货架库区、密集库区、立体库区；支持仓位属性定义、期初库存录入与期初数据批量同步。

3.商品与包装管理：支持商品全维度信息维护，可设置单个商品对应多种包装箱的换算关系，支持自定义整箱与零散货品的包装单位换算系数；支持库存阈值配置，可分别设置期初库存、最大库存与最小库存数值。

4.模板与场景配置：支持多套数据模板的自定义配置、分组应用与批量导入导出；支持不同作业场景参数设置，可灵活配置拣选策略、入库库区分配规则；支持库区设备关联配置。

5.库存与设备配置：支持库存数据的调整修改与批量清空操作；支持不少于 3 种拣选设备的参数自定义配置。

6.系统运维能力：完整留存全流程操作日志，可追溯查询数据增删改查、任务发送、作业撤销等所有操作轨迹；支持数据库级别的数据导入与导出，满足数据备份与迁移需求。

（二）用户与权限管理

1.实训分组隔离：支持学生实训分组管理，各分组的出入库单据、库存数据等业务数据相互独立、互不干扰；每个实训分组仅可查看管理员分配至本组的专属数据模板。

2.角色权限管控：管理员端支持学生账号创建与管理，可向学生账号分配仓管员、信息录入员、仓库主管等不同岗位角色；不同角色对应固定的功能权限与数据权限，权责边界清晰。

（三）数据统计面板

系统内置多维度运营统计看板，支持不少于 11 项核心指标的统计展示，包括业务操作量、作业执行量、客户总数、供应商总数、库区总数、仓位总数、商品品项数、商品总数量，以及库存变化趋势、商品入库趋势、商品出库趋势三类时序数据，直观呈现仓储整体运营状态。

（四）分组基础数据管理

各实训分组用户可查看管理员下发至本组的基础数据，涵盖库区、仓位、商品、容器、客户、供应商六大类档案；数据操作权限与场景配置联动，可依据配置项灵活开放或限制分组端的基础数据编辑、删除权限，适配不同阶段的实训教学要求。

（五）入库作业管理

1.全流程闭环管控：覆盖入库全业务节点，支持入库计划创建、计划下发发送、发送撤销、组托上架、直接上架、上架撤销、入库审批、作业单据打印与预览等核心功能。

2.多货架多设备适配：支持重型货架、轻型货架、中型货架、AGV 货架、电子标签货架、CTU 多层料箱货架共 6 类货架的入库作业；可联动 RF 手持终端、平板电脑、电子标签系统、AGV 机器人等不少于 4 种硬件设备完成数字化入库。

3.流程自定义能力：支持自定义配置重型货架、轻型货架的入库作业流程；重型货架入库环节支持托盘编号灵活编制，适配不同托盘管理规则。

（六）订单波次管理

支持按波次批量聚合处理多客户订单，可创建包含不同库区商品、且部分品项重合的多客户订单；针对具备 2 种及以上包装规格的商品，可在订单处理环节灵活选择对应包装单位。订单处理完成后自动生成订单处理记录与拣选计划，同时支持订单处理操作的撤销回退。

（七）出库作业管理

1.全流程功能覆盖：支持拣选计划下发、计划撤销发送、出库作业执行、作业撤销、出库审批、出库计划管理、作业单据打印预览、分拣单打印等全节点功能。

2.多货架多设备适配：支持不少于 7 类货架的出库作业，包括重型货架、重型 AGV 货架、中型货架、轻型货架、AGV 货架、立体库、CTU 多层料箱密集库、电子标签货架；可匹配对应库区硬件与拣选设备执行差异化出库流程。

3.精细化装箱管理：支持单客户跨库区装箱数据的统一查看；可依据商品属性（如危险品与日化品分类要求）自动执行装箱单分箱操作；支持按独立箱号分别打印装箱单据。

▲（八）补货作业管理（政采云平台线上演示）

1.拆零补货模式：支持重型货架整托拆零补货业务，拆零货品可补至中型货架、轻型货架、电子标签货架等不少于 3 类不同类型的货架库区。

2.PC 端全流程管控：PC 端支持补货计划创建、计划下发、计划 / 作业撤销、补货作业执行、作业审批、补货计划与作业单据打印预览等全流程功能。

3.移动端协同作业：作业人员可通过 RF 手持终端接收补货任务，扫描重型货架货位条码完成整托出库，扫描货品条码完成拆零分拣，最终通过电子标签货架完成零散货品上架；作业过程中对应货位电子标签自动点亮并显示补货数量，确认后完成补货闭环。

▲（九）移库作业管理（政采云平台线上演示）

1.全流程作业管控：支持移库计划创建、计划下发、计划 / 作业撤销、移库作业执行、作业审批、移库计划与作业单据打印预览等完整功能。

2.库位智能校验：创建移库计划时，系统自动校验库位占用状态，自动屏蔽已占用库位，从源头规避库位冲突。

3.移动端作业支持：可通过 RF 手持终端完成重型货架、轻型货架、中型货架的现场移库操作，作业数据实时同步至系统后台。

▲（十）盘点作业管理（政采云平台线上演示）

1.全流程盘点管控：支持盘点计划创建、现场盘点作业、盘盈 / 盘亏单自动生成等核心操作；适配重型货架、轻型货架、中型货架、AGV 货架、电子标签货架的盘点作业需求。

2.多盘点模式：支持明盘、暗盘两种盘点方式，可一键生成盘盈盘亏单据；支持盘点计划、盘点记录、盘盈单、盘亏单的打印与预览。

3.智能盘点协同：针对电子标签货架盘点场景，可通过 RF 手持终端扫描商品条码，自动点亮对应货位电子标签并显示系统库存数量；现场录入实盘数量后，数据实时同步至 PC 端并自动生成盘盈盘亏单据，实现无纸化智能盘点。

（十一）数据查询分析

1.库存查询：支持库存明细查询、可视化库区库存查询，以及库区维度的库存汇总统计。

2.收发存统计：可按自定义时间段统计商品的收发结存数据，完整呈现库存变动轨迹。

3.单据追溯：支持全量业务单据查询，涵盖入库数据、出库数据、盘点数据等全业务环节的单据与作业记录。

（十二）系统对接与扩展

1.硬件无缝对接：系统可与本次采购的电子标签设备、RF 手持终端设备实现无缝对接，双方数据实时交互同步，协同完成智慧物流仓储出入库全流程作业。

2.扩展与二次开发：系统提供标准化开放接口，支持二次开发；后续可免费对接电子标签播种墙、AGV 机器人等智能物流设备，保障系统长期可扩展性。

二、供应链管理实训系统

（一）系统整体概况

本系统为 BS 架构纯前端可交互供应链管理实训平台，采用 Vue3+Vite+Element Plus 开发，数据持久化存储，面向高校供应链、物流、仓储专业实训教学，覆盖项目经理统筹、库存采购、供应商管理、质检管控、包装管理、仓储运营六大核心业务模块，配套数字孪生 3D 仓储大屏、智能算法测算、多维度数据可视化、风险仿真预警、Excel 批量导入导出等能力，可完成供应链全链路数字化管控实训，支持分岗位角色扮演实操、数据测算分析、突发供应链风险模拟、经营优化方案验证。系统功能按岗位分为两大板块： 核心岗位模块：项目经理指挥大屏、库存采购模块、包装管理模块、仓储管理模块 智能功能模块：供应商管理模块、质检管理模块。 （二）各模块详细功能

1. 项目经理指挥大屏（首页）整体采用深色可视化大屏布局，统一系统 UI 配色，取消原大赛场景模拟功能，聚焦供应链全局统筹监控： 核心 KPI 指标卡片展示 集中展示≥6 项放大突出核心指标：仓储成本占比、供应商供货准时率、破损率、采购综合成本、质检合格率、降本增效目标达成率；每项指标自动计算实际值与目标值偏差百分比，自动标注优秀 / 正常 / 超标三色状态标签，异常数据高亮提醒。 多维度数据可视化图表 库存周转趋势图：展示近≥6 个月库存周转天数变化； 供应商综合评分分布饼图：实现供货价格对标分析； 订单状态统计柱状图：可视化展示备货、质检、发货等各流程订单数量； 采购 / 积压 / 供应成本对比柱状图：直观展示各环节成本叠加情况； 品类分布环形图：区分茶具礼盒、陶瓷餐具、文创产品等品类采购占比。 全链路风险预警管理 实时展示系统自动识别的供应链风险预警列表，支持一键点击 “处理” 完成问题闭环处置，快速定位库存、供货、质检类异常问题。 数据筛选与分析 支持按日 / 周 / 月时间维度筛选全局数据，系统自动对比实际经营数据与预设目标值，输出偏差提醒，辅助教师、学生调整供应链统筹策略，评估方案合理性。 

2. 库存采购模块（供应链统筹岗） 库存周转自动测算 提供标准 Excel 模板下载、批量导入库存订单数据；系统自动计算库存数量、平均日销量、库存金额、库存周转天数、库存周转率，自动判定积压预警 / 正常 / 库存不足三种库存状态；支持测算结果一键导出 Excel 分析报告。 内置计算公式：周转天数 = 库存数量 ÷ 平均日销量；周转率 =(平均日销量 ×30÷ 库存数量)×100%。 智能库存预测与 ABC 分类评估 导入产品三维价值评估模型数据，系统执行智能库存预测，生成当前库存与预测库存对比数据，输出库存优化操作建议，预测报告可完整导出。 全流程订单状态追踪 支持手动新增订单、批量导入订单数据；通过状态卡片、流程拓扑图可视化展示订单全生命周期：下单→备货→质检→包装→发货→完成；支持实时更新订单状态、查看单笔订单完整明细，多页面数据实时同步。 

3. 供应商管理模块（智能功能模块） 供应商自动综合评分体系 下载采购订单模板、导入历史采购数据，系统按固定权重自动计算供应商综合评分：综合评分 = 质检合格率 ×0.4 + 价格评分 ×0.3 + 交货准时评分 ×0.3；自动划分 A/B/C/D 四级供应商，同步生成推荐 / 可选 / 不推荐三级采购推荐等级，评分结果支持导出 Excel 报表。 多条件人工筛选干预 支持按供应商评级、推荐等级、自定义评分区间滑动筛选；可批量勾选供应商、添加业务备注、确认备选供应商清单，支持移除已选供应商，灵活干预采购筛选结果。 多方案采购成本自动核算 自定义包装材料类型、单件包装成本、材料用量、原料单价，系统自动核算总采购金额、包装成本、单件综合采购成本；生成采购成本构成饼图、不同包装方案单件成本对比表，自动筛选最优采购方案，每批次包装用料、成本明细完整记录，支持导出成本分析报告。 内置计算公式：总成本 = 总采购金额 + 包装成本；包装成本 = 采购数量 × 单件包装成本。 

4. 质检管理模块（仓储理控岗・智能功能模块） 多模式质检管控 提供 AI 智能检测、批次抽检、全检、人工录入四种检测模式；AI 检测自动识别陶瓷类产品裂纹、气泡、变形、色差、划痕、缺损≥ 6 类缺陷并区分严重 / 中等 / 轻微等级；抽检模式支持自定义批次抽检比例，全检模式实现 100% 产品检测；可新增多批次检测任务，启动检测后系统自动录入检测结果。 自定义质检标准库 支持按产品品类新增、编辑、删除质检判定标准，自定义一级品、二级品、残次品判定规则；可配置各类缺陷严重程度分级，适配陶瓷茶具、花瓶、餐具等多品类实训案例。 质检报告与数据看板 单批次检测完成后自动生成完整质检报告，包含检测批次、良品数量、缺陷统计、追溯信息，报告支持 Excel 导出；质检数据看板实时展示整体合格率、产品等级分布、缺陷类型占比、近≥ 5 批次合格率对比、批次历史趋势表格。 

5. 包装管理模块（仓储理控岗） 包装破损关联追踪分析 可选择不同包装方案、运输线路，系统自动关联分析包装方案与破损率对应关系，生成破损率可视化矩阵；支持手动录入破损订单记录，绑定订单、包装方案、运输线路、破损类型及原因，关联退货、客诉数据，实现破损源头追溯。 内置破损率计算公式：破损率 = 破损数量 ÷ 发货总量 ×100%。 打包记录全流程留存 手动新增打包单据，记录订单编号、产品、采购数量、选用包装方案、运输线路；提供一键追溯功能，快速查询该包装方案历史破损数据，支撑包装优化决策。 包装破损数据可视化看板 展示总体破损率、包装总成本、订单总量核心指标；生成近≥6 个月破损率趋势图、各包装方案破损率对比柱状图、成本效益对比表格，直观对比包装优化前后经营效果。 

6. 仓储管理模块（仓储运营岗） AGV 智能仓储作业调度 可视化展示仓库待拣选、上架、盘点等全部作业状态、AGV 堆垛车实时运行状态、待执行任务队列；支持手动下发拣选、入库移库、盘点类 AGV 任务，实现货到人精准拣选；可视化展示仓库库位占用布局，支持离线作业后手动同步业务数据，系统与 WMS 仓储系统深度绑定。 仓储数字孪生可视化大屏 1:1 还原陶瓷仓储≥3 层布局数字孪生场景，实时同步 AGV 运行、入库 / 质检 / 包装 / 发货全链路物流追踪、订单实时处理进度；内置风险预警弹窗、作业进度统计；支持场景下钻查看细分库区、历史运营数据回溯、仓储仿真模拟推演。 仓储 KPI 对标分析 展示 ≥6 项仓储核心指标并与陶瓷行业基准值对标；生成周作业效率趋势图、多品类库存周转对比图、仓储成本构成饼图，所有指标数据实时动态刷新。 

▲1. 首页：项目经理指挥大屏政采云平台线上演示步骤

1、现场放大展示顶部六大核心 KPI，现场说明每项指标自动计算、附带偏差百分比、三色状态自动标注。

2、现场操作筛选时间维度（日 / 周 / 月），验证页面所有图表（品类环形图、成本对比柱状图、库存周转趋势图、供应商评分饼图）实时动态刷新数据。

3、打开右侧风险预警列表，现场点击 “处理” 预警条目，演示供应链异常问题闭环处置流程，展示全局数据一体化监控、打破数据孤岛的可视化效果。

▲2. 库存采购模块政采云平台线上演示步骤

1、进入库存采购页面，现场点击 “下载模板” 获取标准 Excel 库存导入模板，导入示例库存数据；

2、点击 “计算库存周转天数”，现场实时展示系统自动运算周转天数、周转率、库存金额，页面自动标记积压 / 正常 / 不足库存状态；

3、切换至智能库存预测页面，导入产品 ABC 分类数据，执行预测运算，现场展示当前库存与预测库存对比图表、优化操作建议，点击导出预测报告，现场弹出 Excel 下载窗口；

4、进入订单追踪页面，手动新增测试订单，演示订单全流程状态流转（下单→备货→质检→发货→完成），点击查看订单详情，验证多页面订单数据实时同步效果。

▲3. 供应商管理模块政采云平台线上演示步骤

1、切换至供应商管理页面，导入采购订单 Excel 数据，现场展示系统自动按权重算出综合评分、A/B/C/D 评级、采购推荐等级，导出采购成本分析 Excel 报告。

▲4. 质检管理模块政采云平台线上演示步骤

1、展示系统自动识别裂纹、色差、变形等 6 类缺陷并区分缺陷严重等级；

2、调取历史检测批次，点击生成质检报告，现场导出 Excel 质检报表，切换质检数据看板，展示合格率趋势、缺陷分布可视化图表。

▲5. 包装管理模块政采云平台线上演示步骤

1、进入包装管理页面，选择不同包装方案、运输线路，点击 “关联分析”，现场展示包装方案 - 破损率矩阵分析图表；

2、手动新增破损记录，绑定订单、包装、运输线路信息，演示破损源头追溯功能；

▲6. 仓储管理模块政采云平台线上演示步骤（重点演示数字孪生）

1、进入仓储运营页面，现场查看 AGV 实时运行状态、待执行任务队列，手动下发拣选、盘点 AGV 任务，展示仓库库位可视化布局；

2、点击 “进入大屏” 打开仓储数字孪生 3D 场景，现场操作： 

（1）1:1 查看三层陶瓷仓储完整布局；

（2）实时查看 AGV 设备运行、入库 - 发货全链路物流追踪；

（3）点击场景下钻，查看细分库区库存详情；

（4）执行历史数据回溯、仓储仿真模拟推演；

（5）展示仓储 KPI 对标图表，现场对比实际作业指标与行业基准数值，查看作业效率、库存周转、仓储成本分析图表。

▲7. 通用配套功能政采云平台线上演示

1、数据持久化演示：录入测试业务数据后刷新页面，验证数据不丢失；点击右上角 “重置数据”，一键清空全部实训数据；

2、全模块 Excel 导出演示：分别在库存、供应商、质检、仓储页面执行报告导出，现场展示各模块均可生成标准 Excel 分析文件。

三、中文+智慧物流课程资源

含一套中文+智慧物流课程资源

资源包采用中文+外文双语（外文为一.带.一.路主要成员国家相关语言，语种不限），满足“中文+职业技能”课程教学需要，适用于“中文+智慧物流”职业技能培训。

（1）物流职业岗位认知课程：对物流行业职业岗位进行介绍。包含PPT课件1套，至少具有智慧物流快递发展趋势、仓储配送工作岗位认知及职业综合素养认知等知识点，PPT内容不低于50页；包含物流管理职业概述视频1套，视频时长不低于5分钟。

（2）仓储配送设备认知课程：对仓储配送设备进行介绍。包含PPT课件1套，至少具有仓库认知及仓储设备认知等知识点，PPT内容不低于50页，；包含视频1套，至少具有仓库操作流程认知、自动化立体库认知、驶入式货架认知、物流输送设备概述、无人机配送等知识点，视频时长不低于20分钟。

（3）智慧物流行业场景案例课程：包含视频1套，至少具有国际企业无人仓储、国内企业智慧快递分拣、国内企业智慧物流分拨中心等行业场景，视频时长不低于10分钟。 。

（4）仓库出入库管理：主要对物流仓库出入库管理进行介绍。包含PPT课件1套，至少具有入库作业及出库作业等知识点，PPT内容不低于50页，至少具有重型货架基本结构、储位编码、货物分配策略等知识点，视频时长不低于10分钟；包含动画1套，至少具有仓储的定义、入库准备、出库作业等知识点，动画时长不低于10分钟。

（5）条码技术与应用课程：主要对物流行业条码技术与应用进行介绍。包含PPT课件1套，至少具有UCC/EAN-128条码、ITF-14 条码、EAN•UCC系统的编码体系等知识点，PPT内容不低于50页；包含视频1套，至少具有一维条码解析及二维码解析等知识点，视频时长不低于10分钟。

（6）RFID技术与应用课程：主要对物流行业RFID技术与应用进行介绍。包含PPT课件1套，至少具有RFID的原理与流程、RFID系统的组成、RFID标签、RFID在不同行业的应用的知识点，PPT内容不低于50页；包含视频1套，至少具有入库、检查及上架等知识点，视频时长不低于4分钟。动画1套，主要对射频识别技术进行介绍，动画时长不低于5分钟。

四、基于学生画像分析的精准学习平台

▲1、产品需本地化部署，并可导入添加学生账号，并不受用户数限制。（提供软件政采云平台线上演示）

▲2、使用Excel模板导入学生信息，确保文件保存后点击上传并选择文件，导入文件后针对学生信息进行编辑修改操作，可自定义字段，并且随意增加删除学生信息行。其中包括：姓名、性别、年级、专业、学习特征、行为特征、生活特征、兴趣爱好、人际交往等字段进行子定义维护。（提供软件政采云平台线上演示）

3、更具学生信息生成画像特征，画像特征中不少于5种，用于页面呈现可视化。

4、可自由分类这对于不同类别如专业、爱好、学习特征可编辑分类名称。

五、线下培训授课服务

1.线下培训授课服务：

2.培训内容：提供不低于8个课时的供应链生产管理作业培训授课服务。

3.培训方式：线下实际操作培训。

4.培训地点：使用方指定地点。

5.参培人员：使用方指定人员。

6.培训导师：竞标人委派不少于3名供应链管理技能导师提供培训，培训导师需具有省级技能鉴定中心或其授权单位认证的供应链管理师二级或以上职业技能等级证书。（竞标文件中提供竞标公司委派声明书、培训导师身份证复印件、技能等级证书复印件、人社部技能技能人才评价证书全国联网查询系统查询截图。）
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	教学无人机
	1．机型名称：四轴无人机

2．轴距：≥450mm （电机对角中心距） 

3．轴数：≥4

4．类型：多旋翼无人机

5．叠方式：不可折叠 

6．机身重量：约 280g - 330g （仅机架，含PCB板） 

7．起飞重量：800g - 1200g （视负载情况） 

8．机身尺寸：≥225mm x 225mm x （含脚架约 50mm）

9．机臂尺寸：≥长度 220mm，宽度 40mm 

10．中心板：玻璃纤维 

11．机臂：塑料 （PA66+35%玻纤） 

12．桨叶型号：相当于9450 （≥9.4英寸直径，≥5.0英寸螺距） 或兼容 9443/1045 桨叶

13．电机型号：相当于2212 （定子尺寸：22x12mm） 或 2312 系列

14．最大电流：≥30A  

15．电调特点：支持 2-4S 锂电池

16．工作电压：≥12V /（标准 3S 锂电池，充满电为≥ 12.6V）

17．电池容量：≥4200mAh 

18．充电功率：≥20W 

19．悬停续航时间：约 15 - 20 分钟 （无风环境下悬停测试） 

20．说明：使用 ≥4200mAh 电池较常规 ≥2200mAh 续航更长，但因重量增加，最终续航视挂载而定

21．最大水平飞行速度：约≥ 47km/h （30°倾角） 

22．最大上升速度：约≥ 2.6 m/s （GPS/定高模式） 

23．最大下降速度：约≥ 2.8 m/s

24．最大抗风等级：≥4 级风 （风速约 5.5-7.9m/s） 

25．最大起飞海拔高度：约≥ 4000 米 

26．飞控与导航 （根据配置）

27．定位方式：GPS + 北斗 双模卫星定位 （可拓展RTK差分定位）

28．定高模块：气压计定高 （配合超声波/激光雷达可提升精度） 

29．遥控距离：视遥控器功率而定，普通 2.4G 遥控器约 1000 - 2000 米 （无遮挡） 

30．最大有效载重：约 500g - 1000g

31．预留接口：中心板预留挂载孔位，可安装云台、GoPro、图传发射机、数传模块

32．应用场景：航模入门练习、无人机专业教学拆装实训、航测验证机、FPV 飞行
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	▲二、商务要求

	交付的时间和地点
	1.交付时间：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。
2.交付地点：防城港市采购人指定地点。

	合同签订

时间
	自成交通知书发出之日起25日内

	付款条件
	签订合同后10日内，采购方向供应商支付50%的成交价款作为预付款,供应商供货并安装完成，经过采购方验收合格后10日内支付100%款项。乙方需在付款前3日，将符合要求的发票向甲方出具及交付，甲方收到发票后方可转款，否则甲方有权拒付合同价款，直至乙方开具及交付发票。

	售后服务
	1.质保期：质保期从验收合格之日起计算，除“技术参数及要求”中有特别要求的，货物质保期最短不得少于12个月，质保期期内产品实行三包，无条件更换全新零配件。在质保期期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交人负责；

2.售后技术服务费用包含在报价中，售后技术服务内容如下：

（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。

（2）维修响应时间不超过0.5小时，接到采购人维修故障电话后2小时内到达现场；每台设备一个月内故障3次或者质保期内故障超过5次，要求无条件更换新机，且维修时间预计超过24小时的需要提供备用机。

（3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由成交人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	验收标准
	1.所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3.成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4.采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。成交人承担因多次验收而产生的验收费用。

5.本项目验收时，成交人须出具成交货物生产厂家的售后服务承诺，否则验收不通过。

	进口产品

说明
	本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

	其他要求
	1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

2.采购需求中带“▲”标注的技术参数有任意一项负偏离的，竞标无效；不带“▲”标注的技术参数有4项（含4项）及以上负偏离的，竞标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则竞标无效。

3.本项目的核心产品为第13项产品“智慧仓储综合实训系统”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

	其他服务内容
	实训室综合布线及原有设备搬迁服务：

一、综合布线服务

根据现场场地，按照用户需求，遵从一系列技术规范，涉及光缆、网络线缆、其他电缆和弱电管道、桥架等具体环节，对现场强弱电用超六类网线、水晶头、音视频、及其他弱电线进行统一设计、施工，对其他相关硬件设备进行强电布置，完成实训室各设备联调运行。

二、设备搬迁

1、设备拆卸及搬运：

（1）对船体进行切割，分类标记后搬运至实训室大厅指定位置；

（2）龙门吊、岸吊、重型料架以及轨道的拆卸，分类标记打包搬运至实训室指定位置；

（3）配套设备的搬运至指定位置，包含模拟集装箱、航船模型、托盘、纸箱等；

2、设备安装：

根据实训场地需求，对船体进行固定、焊接和补漆，固定安装轨道、岸吊、龙门吊、重型料架等。

以上服务所有相关费用全部包含在竞标总价中，采购人不再另行付费。


第四章评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

10）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

12）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应谈判文件实质性要求；
16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。
5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2评标价为供应商的最后报价，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

异常低价审查程序启用情形

7.1评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价竞标(响应)审查程序:

竞标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商竞标（响应）报价平均值50%的，即竞标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商竞标（响应）报价平均值×50%； 

竞标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标（响应）报价50%的，即竞标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标（响应）报价×50%； 

竞标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即竞标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

7.2谈判小组启动异常低价竞标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对竞标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随竞标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

7.3谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。竞标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标（响应）处理。 

7.4采购人、采购代理机构为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

7.5异常低价竞标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
二、评定成交的标准

7.成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
第五章响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：
电子响应文件
资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用

代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
年月日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
年月日
防城港市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人名称）：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目编号：）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签字或者电子签名）：

日期：年月日

注：1.供应商须在竞标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效竞标（响应）处理。

供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：
日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式
电子响应文件
报价文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标报价表
项目名称：项目编号：
供应商名称：
单位：元

	项号
	标的

名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币（¥）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为%；属于优先采购环境标志产品总值为¥（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为%。


注：
1.以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：年月日
三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式
电子响应文件
商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年月日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年月日

法定代表人证明书
供应商名称：
地址：
姓名：性别：
年龄：职务：
身份证号码：
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：
年月日

注：自然人竞标的无需提供。
授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：
供应商（电子签章）：
年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	交付的时间和地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	包装和运输
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	进口产品说明
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：
日期：年月日
货物配置清单
项目编号：
项目名称：
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：
日期：年月日
技术要求偏离表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：
日期：年月日
其他文书、文件格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：

□采购文件采购文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：
签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：

地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：

……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：
签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章合同文本
政府采购合同

合同编号：
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
采购计划号：
项目名称：
项目编号：
合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）（小写）


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方竞标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：
2.履行地点：
3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式
1.乙方提供的货物均应按竞标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训
1.安装时间：；

安装地点：。

2.安装要求：。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照竞标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：；培训地点：。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：。

3.合同价款包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用等所有费用。

4.付款进度安排：签订合同后10日内，采购方向供应商支付50%的成交价款作为预付款,供应商供货并安装完成，经过采购方验收合格后10日内支付100%款项。乙方需在付款前3日，将符合要求的发票向甲方出具及交付，甲方收到发票后方可转款，否则甲方有权拒付合同价款，直至乙方开具及交付发票。
5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：
1）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4）采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。

5）符合采购文件参数要求及响应参数要求。
（2）验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式份，甲乙双方各执份、受托第三方机构一份（如有）。
7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及竞标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围：；保修期：。
第九条　履约保证金

不收取

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4.乙方未按本合同和竞标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的%向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.竞标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：
签订日期：　　　年　　月　　日
签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：开户名称：
银行账号：银行账号：
开户行：开户行：
7

