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	项目概况
桂林市产品质量检验所检验设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取获 取采购文件，并于2026 年 8  月  11 日 9:30（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-J1-990345-GXCJ
项目名称：桂林市产品质量检验所检验设备采购
采购方式：竞争性谈判
预算总金额（元）：1110150.00元
采购需求：
标项名称:桂林市产品质量检验所检验设备采购
数量:不限
预算金额（元） :1110150.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：检验设备采购一项，具体详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：1107200.00元
合同履约期限： 自签订合同之日起40个工作日内交付并安装调试完毕。
本项目（否）接受联合体投标 
备注：/
二、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _GoBack]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：/至2026 年 8 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间， 法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取
方式：供应商登录广西政府采购云平台 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购 文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件）
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026 年 8 月 11 日 9:30（北京时间）
地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启
开启时间：2026 年 8 月 11 日 9:30（北京时间）
地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（1号仓）通过广西政府采购云平台在线解密开启
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网 （gl.zfcg.zcygov.cn）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号），本项目行业为：工业。
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。
（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
（5） 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。
3.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府 采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.广西政府采购云平台电子竞标相关事宜：
（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西 壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）； ③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端 ”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA 证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
（2） 电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府 采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 95763 或者 0771-3381253。
（3） 电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知 ”。
5.供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日 内以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害 的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代 理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名       称：桂林市产品质量检验所
地       址：桂林市七星区铁山路12号
2.采购代理机构信息
名    称： 广西昶吉工程项目管理有限公司　
地　　址： 桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼　
联系方式： 0773-2534755
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：周工       电　　话： 0773-2534755
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供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	
1
	
1.1
	项目名称及
项目编号
	项目名称：桂林市产品质量检验所检验设备采购
项目编号：GLZC2026-J1-990345-GXCJ

	






2
	






3
	






供应商资格
	3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3 本项目的特定资格要求：无。
3.4 资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华 人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政 府采购活动。
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参与电子竞标的准备工作
	4.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台  注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办  事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行  承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专  区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载  “广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端 ” （操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，  以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”）并安装成功，供应  商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份  认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计  算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备  确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA 证书）。因供应商  未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果， 由供应商自行承担。
4.2 电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平 台技术问题详询 95763 或者 0771-3381253。
4.3 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
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13
	




谈判报价及采购预算金额
	13.1 供应商必须就“采购需求 ”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.2 采购预算金额（人民币）：1110150.00元，最高限价：1107200.00元。 报价超最高限价金额的，响应文件作无效处理。
13.3 供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、运维、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。
13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中 谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	







6
	







15
	







电子响应文件的制作、加密
	15.1 供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件 ”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2 供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以 及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”编制电子响应文件。
15.3 供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”载明的“标书关联 ”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致 谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、 自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”采用广西政府采购云平台个人 CA 证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人 CA 证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5 供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
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15.6
	




供应商公章及签字
	15.6.1 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章 ”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
15.6.2 本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA 证书签章。
15.6.3 本谈判文件中描述供应商的“签字 ”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。
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16
	





首次响应文件的提交、撤回、修改
	16.1 响应文件的提交截止时间：2026 年 8 月11日上午09 时 30 分（北京时间）
16.2 地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
16.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤 回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未 提交响应文件。
16.4 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

	


9
	


17
	


响应文件的解密
	响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的CA 通过“项 目采购-开标评标 ”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的 时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后 30 分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室（1号仓）（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准） ；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台 ”操作规范上传至“政府采购云平台 ”， 电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“ 电子加密响应文件 ” 自 动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时 间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或 无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。

	
10
	
18.1
	
谈判小组组成
	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目的谈判小组由有关方面的评审专家组成，谈判小组的构成：3 人。
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18.2
	





谈判时间、地点、人员
	18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 谈判地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登陆登录广西政府采购云平台，按谈判小组要求在线等候参与谈判及提交最后报价。 因供应商未保持实时在线，导致谈判小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与谈判或报价的，其不利后果由供应商自行 承担。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人参加谈判。请供应商实时登陆登录广西政府采购云平台等 候在线谈判。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。
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	19.2
	评审办法
	具体详见第四章“评审办法 ”。
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信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（ 4 ） 信用信息使用规则：对在“信用中 ”网 站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
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成交公告及成交通知书
	27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
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28.1
	
履约保证金
	履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24 号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起 8 个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
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29.3
	

合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由广西昶吉工程项目管理有限公司存档。
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30.1
	

采购代理服务费
	成交供应商领取成交通知书前，向广西昶吉工程项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照30.2收费标准向成交供应商收取。（注：如不足 6000 元，则按 6000 元收取。）
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32
	

解释权
	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于 采购代理机构。
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	34
	监督管理机构
	桂林市财政局     电话：0773-2862142
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一、总则
1.适应范围
1.1 项目名称及项目编号：
项目名称：桂林市产品质量检验所检验设备采购
项目编号：GLZC2026-J1-990345-GXCJ
1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、 付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“供应商 ”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果 该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商 ”。
2.2“服务 ”：系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术 指导以及其他类似的义务。
2.3 “项目 ”：系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的服务。
2.4 “书面形式 ”：包括信函、传真、电报等。
2.5“响应文件 ”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。 响应文件特指供应商按本谈判文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。
2.6 实质性要求：谈判文件“采购需求 ”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供 ”的条款均属 于实质性要求，必须满足。
3.供应商资格
3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3 本项目的特定资格要求：无。
3.4 资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.参与电子竞标的准备工作
4.1 本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办 理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端 ”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区， 以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”） 并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能 够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由 供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA 证书）。因供应商未做好相 关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果， 由供应商自行 承担。
4.2 电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 95763 或者 0771-3381253。
4.3 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
5.联合体要求：
本项目不接受联合体参与谈判。
6.质疑和投诉
6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内， 以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1） 。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表 2）。
6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要 负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式： 以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西昶吉工程项目管理有限公司，联系人：周工，联系电话：0773-2534755。通讯地址：桂林市七星区莫家里二路文化楼二楼。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8. 特别说明
8.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的， 由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
8.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的 政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再 参加本次采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌 同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。
8.3 供应商必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4 供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件
9.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.谈判文件的澄清与修改
10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。
10.2 供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的， 由供应商自行承担责任。
10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时， 以最后发出的书面文件为准。
10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。
10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。


三、响应文件的编制
11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式） ”】
11.1.1 资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人(负责人、 自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；
（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
（3）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供， 自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”。③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
（4）供应商的财务状况报告复印件（必须提供）；
注：供应商2025年度的财务报表复印件，或者2026年以来银行出具的资信证明，或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与竞标的提供企业信用报告，自然人参与竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）（必须提供）。
（5）供应商 2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税（无欠税）证明等证明材料】复印件（必须提供，从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）；
（6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（7）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；
注：供应商2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
11.1.2 符合性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）谈判报价表（必须提供）；
（3）技术响应表（必须提供）；
（4）商务响应表（必须提供）；
（5）售后服务承诺书（必须提供）。
11.1.3 其它有效证明材料：
（1）增值售后服务方案（包括但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等）（如有，请提供）；
（2）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（3）节能、环保方面的证书复印件（若采购货物含有政府强制采购的节能产品时，供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章）；
（4）供应商具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（5）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（6）中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国 家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（格式见附件，如有，请提供）；
（7）属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具 的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》， 并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（9）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供 ”的文件应加盖供应商 CA 证书签 章，否则响应无效；其中“必须提供 ”的文件“响应文件（格式） ”中有要求法定代表人(负责人、 自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人 CA 证书签章的可在响应文件中涉及 到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人 CA 证书签章及手写签字的，响应文件按无效处理。
11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式） ”编制响应文件。
12.响应文件的语言及计量
12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书 写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本， 在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2 响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规 定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.谈判报价及采购预算金额
13.1 供应商必须就“采购需求 ”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有 选择的或有条件的报价将不予接受。
13.2 采购预算金额（人民币）：1110150.00元，最高限价：1107200.00元。 报价超最高限价金额的，响应文件作无效处理。
13.3 供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、 保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、运维、验收及 其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。
13.4 未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其 最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
14.响应文件有效期
14.1 响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效。
15.电子响应文件的制作、加密要求
15.1 供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2 供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”编制电子响应文件。
15.3 供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”载明的“标书关联 ”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、 自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端 ”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5 供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
15.6 供应商公章及签字
15.6.1 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
15.6.2 本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用 CA证书签章。
15.6.3 本谈判文件中描述供应商的“签字 ”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、 自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。
16.首次响应文件的提交、撤回、修改
16.1 响应文件的提交截止时间：2026 年 8月 11日上午9 时 30 分（北京时间）
16.2 地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
16.3 供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的， 应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内， 供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平 台的，视为未提交响应文件。
16.4 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
17.响应文件的解密
响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知， 由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标 ”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后 30 分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心9号开标室（1号仓）（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼 4 楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“ 电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审
18.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员
18.1 谈判小组组成：
谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本 项目的谈判小组由有关方面的评审专家组成，谈判小组的构成：3 人。
18.2 谈判时间、地点、人员：
18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 谈判地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登陆登录广西政府采购云平台，按谈判小组要求在线等候参与谈判及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致谈判小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与谈判或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人参加谈判。请供应商实时登陆登录广西政府采购云平台等候在线谈判。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。
19.评审原则和评审办法
19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
19.2 具体详见第四章评审办法。
19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小 组成员明示或者暗示自己的评审意见。
19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.评审程序及谈判要求
20.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备在桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。
20.2 谈判小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定 供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查， 以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
20.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
20.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
20.4.2 审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息 ”栏，或年报中的“股东及出资信息 ”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应 商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
20.5 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商的澄清、说明或者更正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，并加盖公章（CA 证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人 CA 证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人 CA 证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），供应商为自然人的，应当由本人个人 CA 证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人 CA 证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传）并附身份证明。
根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。
谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构（谈判小组）对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认（或 CA证书签章）。
20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表个人 CA 证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人 CA 证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传）或者加盖供应商公章（CA 证书签章）。逾时不交的，视同放弃谈判。
20.7 最后报价
20.7.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。
20.7.2 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。
20.7.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
20.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。
未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得大于首次报价。
20.9 评审报告
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除） 由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。
20.10 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解 决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
20.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不 正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。
21.推荐及确定成交候选供应商原则
（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提 交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以 确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三 的成交候选人为成交供应商。
22.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）超越了行政审批的经营范围的；
（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（5）响应文件有效期、免费保修期、售后服务承诺不能满足谈判文件要求的；
（6）供应商未就“采购需求 ”中的所有服务内容作完整唯一报价的；
（7）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（8）未满足谈判文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（9）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；
（5）不同供应商的响应文件相互混装的；
（6）谈判文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。
23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
25.谈判过程的监控
本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
26. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37）， 由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则： 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
27.成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
27.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同
28.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
29.签订合同
29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起 8 个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选供应商中 按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目 重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由广西昶吉工程项目管理有限公司存档。

六、其他事项
30.采购代理服务费
30.1 本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准向中标供应商收取，由中标人在领取中标通知书前以银行转账或现金形式支付代理服务费，向采购代理机构一次性支付（不足6000元，按6000元收取）。
30.2招标代理服务收费标准：
	费率           服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：
开户名称：广西昶吉工程项目管理有限公司 
开户银行：广西桂林漓江农村合作银行漓江路支行
账       号：376212010101926981
32.解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采 购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈 判文件的解释权属于采购代理机构。
33.监督管理机构：桂林市财政局     电话：0773-2862142
[bookmark: _Toc6373][bookmark: _Toc12162][bookmark: _Toc5947]34.本国产品标准及相关政策
 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准及相关政策如下：
31.1 本国产品标准
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
[image: IMG_256]产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
31.2本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
31.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
35.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
　 （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
　 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
　 （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
　　（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
[bookmark: _Toc13532]评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
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附表 1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：                                            邮编：
联系人：                       联系电话：                     
授权代表：                     
联系电话：                     
地址：                  邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                     
质疑项目的编号：                     
采购人名称：                     
质疑事项：                     
□谈判文件   谈判文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：                     
事实依据：                     
法律依据：                     
质疑事项 2                     
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                     

签字（签章）：                                         公章：

日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中 提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权 限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法 定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 2：

投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                     
地址：                                            邮编：                     
法定代表人/主要负责人：                     
联系电话：                     
授权代表：                                            联系电话：                     
地址：                                                               邮编：                     
被投诉人 1：
地址：                                                               邮编：                     
联系人：                                                   联系电话：                     
被投诉人 2：
……
相关供应商：                     
地址：                                                 邮编：                     
联系人：                                               联系电话：                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                     
采购项目的编号：                     
采购人名称：                     
代理机构名称：                     
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于        年     月     日，向                    提出质疑，质疑事项为：                     
采购人/代理机构于        年     月     日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：


法律依据：


投诉事项 2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：


签字（签章）：                                         公章：


日期：



说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的 供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中  提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、 期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代 表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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广西线上“政采贷 ”政策告知函


各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷 ”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参 与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公 司若成为本次政府采购项目的中标（中标）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融 机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关 于推广线上“政采贷 ”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号），按照双方自愿的 原则提供便捷、优惠的贷款服务。
[bookmark: _Toc17355]相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
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[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc32758]第三章  采购需求
说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号），本项目非专门面向中小微 企业采购，本项目行业为：工业。
2.根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）， 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利 性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产  品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》 (财库〔2019〕19 号)文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式  打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多  联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空  调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵） 机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光  灯， 电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、 蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★ ”的品目，属于政府强制采购节  能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产  品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书  复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。本项目采购标的不涉及政府强制采购节能产 品。
5.优先采购环境标志产品、节能产品。
6.政府采购支持采用本国产品的政策。
二、供应商必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购 人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不 会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否 则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商 全部承担。
三、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供 应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。
四、实质性要求：谈判文件“采购需求 ”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供 ”的条款均属 于实质性要求，必须满足，若有任意一项负偏离作响应文件无效处理。
	序号
	标的名称
	项目要求及技术需求
	数量
	参考单价
(元)

	1
	碳化试验箱
	1、温度控制范围15℃～30℃，精度0.1℃，误差±2℃。
2、湿度控制范围50～80（%RH），精度1%RH，误差±5%RH。
3、二氧化碳体积浓度控制范围0%～70%，精度1%，误差±3%。
4、内部容积≥70L，分层≥4层，内部放置样品的层板可拆卸，可调整高度。
5、有触摸屏，便捷设置温度、湿度、二氧化碳浓度、碳化时间等参数。
6、设备底部有轮子，且带定位固定装置，设备可移动和固定位置。
7、设备外部尺寸要求：高度＜2050mm，厚度＜1500mm。
8、交货时提供合格检定/校准证书。(校准点:  20℃，60%RH，二氧化碳体积浓度20%，40%)
	1
	30000

	2
	除湿机
	[bookmark: OLE_LINK1]1、最大日除湿量≥60L/D。
2、可外接排水管。
3、底部带滚轮。。
	2
	2000

	3
	气相色谱仪
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6]仪器、配件以及校正气样都需符合NB/SH/T0230-2019的要求。
1.主机部分
1.1.电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制；
1.2.压力调节精度：0.001psi；
1.3.保留时间重复性：＜0.008%或＜0.0008min；
1.4.峰面积重现性：＜0.5%RSD；
1.5.操作界面：≥7寸电容式触摸屏；
2.柱温箱
2.1.工作温度：室温+4℃～450℃；
2.2.程序升温阶数：30阶31平台（需提供操作界面图片或软件截图证明）；
2.3.温度控制精度：0.01℃；
2.4.最高升温设置速率：250℃/min（需提供操作界面图片或软件截图证明）；
2.5.柱温箱冷却降温（22℃室温）: 从450℃ 降到50℃≤3.5min；
2.6.加热区：除炉膛外，6个独立控制加热区；
2.7.辅助加热区最高操作温度：400℃；
2.8.温度保护：具有炉膛温度自动保护功能（色谱柱最高使用温度保护）；
3.进样口
3.1分流/不分流进样口（S/SL）
3.2最高使用温度：450℃；采用环形直热方式，有效消除温度梯度；
3.3进样口设计：快速可拆卸模块化进样口设计（无需工具，快速拆卸）；
3.4电子流量控制：高精度电子压力/流量控制；
3.5压力设定范围：0～100psi；
3.6压力控制设定精度：0.001psi；
3.7流量设定范围：0～1000 mL/min（氦气/氢气） 0～200 mL/min（氮气）；流量设定精度：0.001 mL/min；
3.8最大分流比：12500: 1（需提供操作界面图片或软件截图证明）；
3.9程序升压/升流：10阶；
3.10气体控制方式：恒定压力、恒定流量、程序升/降压、程序升/降流、脉冲进样；
4.检测器
4.1.电子流量控制：高精度电子压力/流量控制；
4.2.压力设定范围：0～100psi；
4.3.压力控制设定精度：0.001psi；
4.4.氢火焰离子化检测器（FID）
4.4.1.最高使用温度：450℃；
4.4.2.最低检出限：≤1.1 pg C/s（正十六烷）；
4.4.3.基线漂移（30min）：≤ 2×10-13A；
4.4.4.基线噪声：≤ 2×10-14 A；
4.4.5.动态线性范围：≥107；
4.4.6.数据采集频率：最高1000Hz；
5.惰性化闪蒸进样器
5.1.闪蒸汽化室温控：室温～120℃，精度±0.1℃；
5.2.外观尺寸（长×宽×高）不超过：300mm×300mm×200mm，重量不超过10kg；
5.3.闪蒸进样器出口流量：50～100ml/min；
6.色谱工作站参数
6.1提供套峰带自动识别功能，对已处理完的数据，显示组分峰的保留时间，有利于判断组分峰保留时间是否偏移；
6.2支持谱图快照、停止后自动输出谱图数据、通道合并；
6.3自动处理/手动处理谱图功能；
6.4定量功能（归一化法、修正归一法、内标法、外标法、指数法、内标归一法、外标归一法）；
6.5多重谱图重复性对比功能，可以自动计算RSD显示结果；
6.6支持空白扣除、基线扣除功能；
6.7组分峰快速定位功能：在多组分情况下快速找到目标峰所在位置；
6.8支持谱图数据导出(导出格式：TXT、Excel)、谱图数据复制到剪贴板、通用格式转换（AIA格式）、与Lims联用，实现检验检测业务质量管理体系数字化，实验结果数据整合，统一管控；
6.9支持谱图报告一键生成PDF文件、用户自定义设定报告内容，可选择报告显示内容（仪器条件、辅助区、配样信息、手动事件、组分表、分析结果、综合结果、系统评价），编辑报告内容；
6.10提供批量生成PDF报告功能：多张谱图批量处理，生成PDF报告并存于用户指定路径下；
7.界面语言为中文；
8.配置清单
8.1.气相色谱仪标准化主机含色谱工作站,1台
8.2.氢火焰离子化检测器（FID）,2套
8.3.分流/不分流进样口（SSL）,1套
8.4.六通转子阀（AFP）,2个
8.5.硫惰性化专用过滤器,1个
8.6. 低浓度含氧化合物分析柱Lowox, 10m×0.53mm×10μm（A-5）,1根
8.7. 氧化铝 PLOT 色谱柱Rt-Alumina BOND/Na2SO4，50m,0.53mm,10um,1根
8.8.脱活毛细空柱 30m×0.32mm,2根
8.9.颗粒捕集阱 0.53mm,1个
8.10.惰性化闪蒸进样器,1台
8.11.净化装置（载气、脱水、脱水脱烃）,1套
8.12.空气发生器，输出流量控制范围不低于0～2000ml/min,1台
8.13.氢气发生器，输出流量控制范围不低于0～300ml/min,1台
8.14. 数据分析工作站1套（CPU:  i5-14400以上, 内存16GRAM, 固态硬盘512 G SSDROM，≥24寸屏）; 数据输出设备1台：分辨率不低于600×600dpi, 速度不低于20页/分钟。
8.15.载气：高纯氮气浓度不低于99.99%,  40L钢瓶、减压阀， 1套
8.16.标样（液体钢瓶）：烃类组成1瓶（含氧化物）、氧化物4瓶（根据客户需求选择氧化物种类）
9. 交货时提供合格的检定/校准证书
	1
	230000

	4
	液化石油气铜片腐蚀测定仪
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]1、仪器应符合SH/T 0232-1992的要求。
2、仪器的不锈钢部件至少应包括：阀门、腐蚀试验圆筒、水浴筒，材质为1Cr18Ni9Ti，或更耐腐蚀的不锈钢。 
3、腐蚀试验圆筒容量约160ml，整机至少应配2个圆筒，可一次放入两个圆筒试验。
4、整套组件能够经受7.0MPa的试验。
5、温度计：0～50℃，精度0.1℃。
6、其他配件：镀铬镊子、铜片磨光夹具。
7、其他耗材：分析纯AR异辛烷（500ml）1瓶、65μm（240粒度）碳化硅或氧化铝（刚玉）砂纸10张、105μm（150目）碳化硅或氧化铝（刚玉）砂粒（约200g），铜片腐蚀标准色板。
8、交货时提供合格的检定/校准证书
	1
	22000

	5
	温度巡检仪
	试验用途：用于测量各种电工、电器产品在正常使用过程中的温升测试。测试原理 通过电子元件组成测温回路，监测实时温度
1.设备结构：桌上型，设备外形尺寸:≤320x300x150(mm) Wx Hx D，设备重量:≤3kg
2.使用环境 电源:AC220V±10V，温度0-40℃湿度30%-90%;
3.性能指标 16路，配热电偶16根,  KJETNSRB均适用
4.测试工位 ≥7寸人机触摸界面操作，界面可显示温度测试数据及升温曲线
5.电气控制方式 ±0.3% rdg+ 1℃分辨率:0.1℃
6.仪器测量精度测量范围:  -50~1000℃
7.测试软件具有内容采集、存贮温度数据及绘制温度曲线功能
8.仪器标配带RS232串行口，可与电脑串行通讯
9.按工位数配置2米/条原装进口K型热电偶。(测温范围-50~260℃，线径0.3mm，护套及外壳不能有玻璃纤维成分)
10.配备USB存储功能，送≥32G U盘，数据可以实时存储通过软件导出；配上下限报警功能
11.配备温度探头，可带电(250V以内)操作而不会损坏仪器本身，
12.测量范围：-200~1820°C(以热电偶分度)，冷端补偿精度:0.5℃, 分辨率0.1℃
13.交货时提供合格的检定/校准证书。
	1
	5000

	6
	高低温交变湿热试验箱
	[bookmark: OLE_LINK16]一、满足实验方法
满足GB4706.1实验工况
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法Ab
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法 Bb
GJB150.4-1986低温试验
GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验
GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)交变湿热试验
GJB150.3-1986高温试验
GJB150.9-1986湿热试验
二、技术参数
1主要性能参数:
1.1有效容积：≥500升
1.2内部尺寸：≥宽850mm×深750mm×高900mm；
1.3外部尺寸：≥宽1180mm×深1750mm×高2050mm； 
1.4温度范围：-70℃～+180℃
1.5温度波动度：≤±0.5℃;
1.6温度均匀度：≤2.0℃；
1.7温度偏差：≤±2.0℃;
1.8湿度范围：从10%到98%在环境温度范围：+10℃到+90℃ 
1.9露点温度范围：+4℃～+95℃
1.10湿度波动度：≤±3%RH
1.11湿度偏差：≤+2/-3%RH (当湿度>75%RH)；≤±5%RH (当湿度≤75%RH)
1.12温度变化速率：升温速率:-70℃~+150℃，全程平均速度4℃/分钟；(空载，无发热)；降温速率: +150℃~-70℃，全程平均速度2.6℃/分钟；(空载，无发热)；
2箱体结构特性:
2.1箱体结构：单一结构，包括所有箱体工作所必须的系统。外部框架由高质量电镀钢板组成，内外喷涂高质量的底漆和面漆。箱体具有很强的抗腐蚀能力，RAL7035；
2.2测试空间：箱体内胆材料为无磁性SUS304不锈钢。所有缝隙都由TIG（惰性气体钨极保护焊）无缝焊接完成，保证密封。表面被很好的抛光；
2.3内部材料；SUS304不锈钢板，厚度≥1.0mm；
2.4保温材料：使用低“K”值的绝缘材料，高强度和不可燃、无沉积特性。这种绝缘材料为多层分层，每层两面都有蒸汽绝缘，厚度≥125mm；
2.5箱门：全开单翼型，带有双层硅橡胶密封和门锁，RAL7035；
2.5.1门的有效尺寸约：≥850 mm(宽) x 900 mm(高) ；
2.5.2观测窗：试验箱的门上配备一个电加热除雾玻璃观察窗。尺寸≥435 x 495 mm；
2.6标准配置；
2.6.1内部照明 x 1：控制开关在箱体外部控制面板上，具有延时自动关闭功能；
2.6.2测试孔：两个直径约为160mm，带有由绝缘材料做成的绝缘塞；（箱体左右）
2.6.3三个高度可调的搁架。搁架承重：可均匀承重≥15公斤；
2.6.4配备急停开关1个；
2.6.5配备三色警示灯带蜂鸣器 x 1；
2.7配备4个脚轮，方便箱体自由移动、定位和调平；
2.8压力补偿平衡系统：箱体配有一个压力补偿系统，当箱体内外压力不平衡时，系统将会自动运行；
2.9电源控制板和机组位置：在箱体后面的框架内；
2.10隔音:压缩机组1米处测量 72dB以内
3空气调节装置:
3.1调节和控制：强制对流调温调湿式；独立的冷端和热端PID调节，热量和冷量均可连续调节，避免了制冷量和加热量对冲而造成的能源浪费；
3.2空气循环装置：带有不锈钢轴的外部电机驱动的高效率风扇；空气由电机驱动，充分流经加热器和制冷蒸发器；在充分被加热/被冷却到需要的温度值后，空气在箱体内部循环，通过对流对试件进行换热；
3.3加热：配备温度保护开关的镍铬金属丝加热器，SSR控制；加热功率由PID算法精确控制，通过固态继电器来调节输出功率；
3.4冷却模式：直接冷却；热交换器(蒸发器)：管片式热交换器同室内空气进行热交换；制冷功率由PID算法精确控制，通过电磁阀来调节制冷剂的流量和冷量；
3.5加湿器：不锈钢铠装式电加热器；通过铜管在箱体内加湿；低压蒸汽发生器配有软化过滤器，加热器，压力开关，安全阀等；液体水在加湿器内被加成带压饱和蒸汽（高温高湿）, 蒸汽被喷射进箱体内，从而升高箱体内空气的湿度；加湿功率由PID算法精确控制，通过电磁阀来调节蒸汽的流量和冷量；
3.6除湿系统：独立的除湿系统是通过一种叫做特定的蒸发器来完成，去湿盘管与冷却盘管相互独立除湿由PID算法精确控制，通过电磁阀来调节制冷剂的流量和冷量；
3.7加湿水补水方式：试验箱配备独立的储水箱，可以由去离子水自动通过试验箱配备的净水器实时补水，也可以在断水的情况下手动添加纯净水补水；储水箱的容量能满足断水情况下的常规湿度试验需求；
3.7.1储水箱液位开关：用于储水箱缺水报警；
3.8不锈钢凝水盘；
3.9设备自带过滤水处理装置。
4制冷系统:
4.1制冷系统的设计采用了全自动的保护措施。通过将液体制冷剂喷射到压缩机吸气管路来防止压缩机在高温环境冷却阶段产生过热现象；
4.2制冷系统组成：
4.2.1制冷剂：品质优异或等于环保制冷剂R404a & R23；
4.2.2压缩机冷量连续可调：试验过程压缩机的制冷能力输出连续可调，既保证试验室的温湿度控制精度，同时也节约了试验室的运行能耗，防止冷热量对冲而导致能源浪费；
4.2.3制冷压缩机：品质优异或等于谷轮压缩机x 2；
4.2.4压缩机安装有电子压力传感器，能够实时的读取运行压力，监控冷冻机组的运行状态，对于可能出现的故障进行预判，减少设备的维修时间和周期；
4.2.5蒸发器：品质优异或等于高效散热片式蒸发器；(铜管与亲水铝箔散热片构成)
4.2.6冷凝模式：品质优异或等于风冷冷凝器；
4.2.7制冷方式：品质优异或等于机械压缩复叠制冷系统；
4.2.8热交换器：品质优异或等于板式换热器；
5控制系统:
5.1传感器: 
5.1.1温度传感器：Pt100铂电阻x 2，其中一根可移动到样品架位置
5.1.2湿度传感器：Vaisala电容式电子湿度传感器x 1，免维护型湿度测量装置，避免了需要不停更换湿球纱布的不便；具有更高的测量精度和可靠性；
5.1.3带独立报警温度传感器的数字型高温报警器，报警温度可以自由调节；
5.1.4测量温度传感器：热电偶TC x8；可由试验箱控制器温度曲线同步记录
5.2控制器：
5.2.1控制器品质优异或等于以下条件
5.2.2语言：中文；
5.2.3 M-M界面：≥10.2” TFT液晶彩色显示器；
5.2.4设置：触摸面板方式；
5.2.5分辨率：温度：0.1℃，湿度分辨率：0.1%RH，时间1分钟；
5.2.6设定范围：温度：-70℃～+180℃；湿度设定范围：0～100%；
5.2.7程序容量：≥999个可编程程序，每个程序最大999步，程序可以链接；
5.2.8运行方式：定值方式、程序方式；
5.2.9试验数据显示：预设值，测量值，总运行时间，每一段的运行时间和剩余时间，加热状态；
5.2.10故障信息：发生故障时，显示故障状态和可能的原因；
5.2.11配有LAN接口与计算机连接，可通过计算机上安装的上位机软件对试验箱实时监控和数据导入导出；
5.2.12根据不同的试验条件自动选择冷冻机的运行状态；
5.2.13高级功能：定时功能，运行数据记录，PID分区和自动整定，偏差设定，网上帮助等；
5.2.14记录功能：控制器的内存能够自动记录测试曲线和数据，设备状态，报警状态等，并且能够通过USB下载；配备历史数据回放以及转换软件；
5.2.15测试曲线和数据直接查询，不需在SD卡中寻找时间文件再打开，显示屏历史曲线查询中可方便查取每分钟的温湿度数据；
5.2.16方便实用的人机接口，使得操作和调整变得简单便捷；
5.3外部信号输出：
5.3.1三个数字量开关信号输出；
可按照时间节点控制ON/OFF
可按照温度节点控制ON/OFF
6安全保护系统:
6.1所有的电气部分包括保护开关、控制器以及相关的调节器件都集成在电气柜中
6.2电源缺相、相序和过欠压保护
6.3过温和低温保护
6.4加热区过温保护
6.5风机过流保护
6.6压缩机的过压保护
6.7压缩机的过热保护
6.8压缩机过流保护
6.9压缩机油保护
6.10加湿器缺水保护
6.11加湿器过热保护
6.12控制回路和照明回路断路器
6.13急停开关
7设备工作条件:
7.1环境要求：
7.1.1环境温度：+5℃～+35℃；
7.1.2相对湿度：≤80%RH；
7.2电源要求：
7.2.1电压：AC380V, 3-phase wires + N + PE (ground wire protection)；
7.2.2频率：50±0.5Hz；
7.2.3最大功率：≤17KW；
7.2.4最大电流：≤34A；
7.3加湿水要求：
7.3.1最大耗水量：3/h；
7.3.2电导率：满足一级水要求；
7.3.3硬度： 满足一级水要求； (1.5mg/L, 测量标准为碳酸钙)
8. 外配纯水机一台，需要满足一级实验水，去离子水中99.99%的杂质离子，水质≤0.1um/cm，自动补水要求。
9.附件:合格证书：1 份，质保证书：1 份，操作手册：1 份，电气原理图：1 份，上位机软件：1 份
10. 交货时提供合格检定/校准证书（校准参数包括但不限于:最高温度和最低温度、温度上升和下降时间、典型湿度工况)
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	残余电压测试仪
	满足GB4706.1、GB4943. 1 、GB9706. 1、GB8898、GB7000、GB4793. 1 标准要求，可自行选择。
1.工作电源: 85V-265V 5O/60Hz 
2.工作环境: 空气温度 常温、(相对湿度 90 ％无腐蚀性气体的场所 ）
3.交流输出电压：85V - 265V士1％， 电流范围：至少0-8A/15A 
4.测试相角：可调
5.测量延时范围：99-60000ms 。测试时间精度：优于±1% (≥1s)、±10ms (＜1s)。
6.残余电压检测：0- 320V士1% 交流峰值侦测精度：至少在5%峰值电压内断开。残余电压量程可设置。
7.电压精度：优于±1.5%量程; ±2%±0.8V (峰值高达381V)
8.电压分辨率：≤1 V 
9.工作周期：全程100%抓取数据，无遗漏
10. 带有BNC接口，供示波器进行波形验证。
11.交货时提供合格检定/校准证书。
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	数显读数显微镜
	是光学计量仪器的一种，其测量工作台可沿X、Y向移动，并绕垂轴旋转，X、Y向的移动距离可从数显读数装置上读取，旋转角度通过度盘和游标读取。
1、 主要用途如下:
1.直角坐标中测定长度，例如测定孔距、基面距离、刻线距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、通孔外圆直径等等:
2.转动度盘测定角度，例如对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量;
3.用作观察显微镜，以比较法检测工作表面粗糙度、鉴定冶金工业的矿石标本、检定印刷照相制板、检验纺织纤维等等。本显微镜采用LED上下可调光源。X、Y测量结果均采用3”TFT显示屏直读，公英制转换
光学系统规格:目镜:10X 带十字尺 焦距：25.00mm 物镜 :2.5X/0.08 焦距：43.40mm:10X/0.25 焦距：17.13mm,显微镜放大倍数:5X, 100X
二、主要参数
1.测量范围
(1)工作台测量范围X向＞50mm  Y向＞13mm
(2)圆工作台角度测量范围：0~360°
2.分度值
(1)数显分辨率0.0001mm
(2)圆工作台分度值1°
(3) 圆工作台游标分度值6'
3.仪器测量准确度+(5+L/15))μm ,  L--被测件长度(mm)
4.测量地点温度(20±3)℃
5.仪器的主要尺寸
测量工作台玻璃台面与物镜间的最大距离80mm
测量工作台直径 120mm±10mm
仪器外形尺寸：(长X宽X高)262x 220x425mm（公差：±25mm）
仪器重量：11kg±1kg
6.交货时提供合格检定/校准证书
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	耐漏电起痕试验仪
	1、 按GB4207、GB4706、IEC60112、IEC335-1、IEC598-1、UL746A及ASTM D3638-92等标准要求设计制造。漏电起痕试验（电痕化指数试验）是在固体绝缘材料表面上，在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间，施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 Cl) ，用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能，测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
二、基本参数：
1.试验电压:0～600V 可调，精度1.5％
2.计时装置:9999X0.1S
3.电极:铂金电极一对
4.电极尺寸规格:（5±0.1）×(2±0.1)×(≥12)，30°斜面
5.电极夹角及间距:60°±5°,间距为(4±0.01㎜)
6.电极压力:1.00N±0.05N
7.滴液间隔:30±5S，可调
8.滴液高度:35±5mm
9.液滴时间:30s±0.1s(标准)(数显，可预置调节),50滴时间24.5min±2min;滴液延时:0.2S(电磁阀开启时间) 
10.滴液大小:45～50滴/cm3 液滴滴数:1~9999(数显,可预置)
11.延时电路:2S±0.1S(在0.5A或更大电流时)
12.短路压降:8% MAX13.短路电流:1±0.1A   精度1％
14.工作电压：220V/50Hz，1KVA
15.配带有燃烧室，燃烧室体积≥0.5立方米 试验风速:0.2m/s(新标准);
16.外尺寸：1150×550×1170mm（长宽高）公差：±50mm，箱体材质为冷压钢板
17.环境要求：0～40℃，相对湿度≤80%，无明显振动及腐蚀性气体的场所
18、电源压降:1.0A±0.1A时8%;
19、起痕判断:0.50A±10%,2.00s±10%;
20、试验电压:100V~600V(25V分度,可调节);
21、交货时提供合格检定/校准证书
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	GB1002-2024插头插座量具及拔出力试验指
	1、满足GB 1002-2024，最新GB 2099要求          
2、包含GB 1002-2024量规及拔出力量规。
3、带防腐功能，带把手。
4、交货时提供合格检定/校准证书
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	电动自行车车速限值检测仪
	1、 仪器满足最新国标 GB17761-2024《电动自行车安全技术规范》的检测要求，能在室内、外环境下对电动自行车进行各种动态、静态试验。 系统采用≥7寸大屏幕液晶显示，汉字提示，实时显示多项测试数据、曲线，清晰直观。系统标配 RS232 接口。
2、 主要测试项目 :
2.1、车速试验：试验距离、平均车速、最低车速、最高车速、提示音车速。 
2.2、制动试验：制动初速、制动距离（干湿态）、制动时间、协调时间、最大减速度、平均减速度等。
2.3、车速限值: 电驱动车最高车速、电驱动车及电助动车限制车速时电流值测试。 
2.4、脚踏骑行：电助动自行车脚踏骑行一周的行驶距离值。 
2.5、 电耗试验: 连续记录车辆行驶过程中的速度、行驶距离以及电流电压信号、消耗电量等参数，用于电动车电耗测试。 
2.6、 手刹力计：电动车手刹力性能测试。
2.7、电流电压：电气控制系统（制动断电，过流保护，防失控）断电电流、电池组最大输出电压测试。
3、技术性能指标 
3.1 内置电源：DC7.4v （2200mAH 锂电池组） 
3.2 外接电源：DC12V  标准 9 针 RS232 接口。波特率 9600，数据位 8 位，停止位 1 位。 
3.3 外形尺寸：≤250mm X 180mm X 55 mm  重量约：≤ 1.1 kg(包含内置电池)
4、测量范围与精度：  
4.1 速度 测量范围：0～60.0 km/h 分辨率：0.01 km/h 精度：2% 
4.2 距离 测量范围：0～9999.99m 分辨率：0.01 m 精度：2% 
4.3 时间 测量范围：0～9999.99 s 分辨率：0.01 s 精度：1% 
4.4手刹力 测量范围： 0～500N 分辨率：0.1 N 精度：2% 
4.5 电流 测量范围：0～200A 分辨率：0.1 A 精度：2% 6 电压 测量范围：0～200V 分辨率：0.1V 精度：2%
5、基本配置
1 主机 1台 ARM最新CORTEX内核32位单片机为核心的智能系统；
2 轮速传感器 1套 60 km/h；
3 配套固定支架 1套 ，符合检验要求；
4 手刹力传感器 1只 0～500N；
5 电流/电压传感器 1套 0-200A,0-200V；
6 电流/电压信号线 1条 四芯对四芯；
7 电流/电压专用辅助测试线 1条； 
8 动力辅助加速装置 1套 驱动速度范围：0-28 km/h
9 电流/电压测试通用转接线 1条 ；
10  RS232交叉线 1条 ；
11 微型数据输出设备 1台 40列；配套纸5卷 ，输出设备线 2条
12 专用六角扳手 1个 不锈钢材质；
13 电动喷淋装置 1套 0.1-1000ml/min；
14 充电器 1只 12V 500 MA；
15 保险丝 2只 ；
16 交货时提供合格检定/校准证书。
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	高通量真空平行浓缩仪
	一、仪器用途：用于食品等样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，能回收挥发的有机试剂。
二、技术参数：
1、主机模块
1.1样品在真空负压、加热和振荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。
1.2 批处理能力：不少于20个320ml棕色平底的法兰杯进行浓缩。
1.3 浓缩杯兼容：兼容不少于20个尾管底法兰杯，尾管具备0.5ml和1.0ml刻度、不少于20个平底法兰杯进行样品浓缩。
1.4 设备尺寸：≤（长760×宽540×高400）mm
1.5 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。
1.6 仪器具备自动给排水功能：具备自动加水泵和高低液位传感器，软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。 
1.7 水浴模组为水平振荡状态，可以进行水平振荡，水平振荡转速范围：0-300 rpm。
1.8 水平振荡梯度：≥10段时间梯度（提供真机软件的实现10段以上振荡速度梯度设置的照片）
1.9 水平振荡偏心率可调范围：0～5mm
1.10 每个浓缩杯位置均含有独立的真空管路密封，真空管路可拆卸清洗，所有管路汇集到一条主管路内，样品不经过其他样品位置，避免样品爆沸引起的串液问题。
1.11 配置可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温～70℃。
1.12 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。
1.13 盖板采用上翻盖开关：具备阻尼结构可实现悬停，具备圆柱形助力扶手。
1.14 盖板磁吸密封：≥2个磁吸块，可对20位样品瓶进行高效自动真空密封。（提供磁吸结构实机图片证明加以说明） 
1.15 浓缩腔体设计为全透明模式，可视性强，配备LED灯可实时观察浓缩状态。
1.16 浓缩杯壁低温冷凝回流功能：可针对浓缩杯杯壁上端，提供行低温保护，针对低沸点样品提供浓缩冷凝回流场景，减少待测物质的挥发。
2、溶剂回收部分：
2.1 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。
2.2 仪器可选配双级冷凝管，采用第一级冷凝管对废蒸汽进行高效冷凝，第二级可接在真空泵后，进一步降低蒸汽排放。
2.3 具有大体积重力排废功能，将放置于台面上仪器产生的回收溶剂通过大体积排废到地面的收集瓶中。（提供大体积排废模块实拍图片并说明，或者提供自动大体积排废模块实拍图片证明）
2.4 自动连续常压排放废液模块，收集的废液体积无限制，无需手动操作，运行过程中废液直接流入废液桶，对废液桶无耐真空要求。
2.5 配套液位报警功能的废液桶，当检测到废液液面超高时报警提示。
3.真空控制模块
3.1 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。
3.2 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。
3.3 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar；
3.4 配变频泵进行控制，压力控制采用PID控制，根据压力差自动调节泵功率，调整泵速，当到达目标压力后，可将真空泵彻底关闭，达到节能减排作用。
3.5 真空程序阶梯式控制：≥10段真空梯度设置，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。
4、软件集成控制系统
4.1 外置≥10寸触摸屏，可对温度、震荡、真空度，冷却水机和真空泵等实时通讯调节功能 。
4.2 主机集成自控，主机中集成多种模块温度、震荡、真空度、冷却循环水机和真空泵的参数梯度曲线，可实时显示当前模块的参数情况。 
4.3 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；
4.4 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。 
4.5 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用； 
4.6 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。 
4.7 软件可实现中英文自动切换。 
三、配置清单
1. 真空平行浓缩仪主机：带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统（20位独立气路）    1套
2. 蛇形冷凝回收管  1套
3.  真空泵        1套               
4.  冷却循环系统   1套
5.  20位320ml样品架   1套
6.  20位加热真空旋转磁吸盖板   1件套
7.  320ml棕色平底样品瓶     40个
8. 自动连续常压排放废液系统（含20L废液收集） 1套
	1
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	甲醛分析仪
	1、检测原理：电化学传感器
2、检测方式：泵吸式
3、检测范围：0～19.99ppm
4、分 辨 率：0.01
5、最小检测：0.01PPM
6、显示方式：数码液晶显示
7、响 应 性：<10S
8、零点漂移：±1%F.S
9、电 源：锂离子充电电池
10、外形尺寸：≤（205×95×95)mm
11、重 量：≤0.7kg
	1
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	全自动二氧化硫分析仪
	一主机参数要求：
1加热单元： 　 　
1.1 加热装置需采用适合圆底烧瓶加热的内壁凹凸式碗式形状的远红外陶瓷器皿，加热单元不低于8位。每加热单元位均可单孔单控，排列采用线性方式，不接受矩阵，加热最高功率不低于500W；
1.2  每个加热单元均设有防干烧功能,保证试验人员安全操作； 
2 控制系统：  　 　
2.1控制系统需采用电脑分析软件控制，设有微沸和全沸控制模式，加热速率可调，确保蒸馏实验稳定、避免样品爆沸现象出现；
2.2控制系统需具有远程WIFI控制功能，可通过手机小程序对设备进行操作。设备动态以及实验数据动态实时显示。 
3 冷却水循环系统： 　 　
主机采用冷却水制冷循环单元，电脑分析软件需实时同步显示当前水位高水位，低水位与正常水位。电脑分析软件需具有实时液位监测功能，智能缺水监测提醒，并自动开启自动补水过程，全程无需人为干预。实时显示当前冷凝水温度，冷凝水温度可通过电脑分析软件界面自由设定，电脑分析软件根据所需温度自动控制制冷系统启停。
4 氮气流量控制单元： 　 　
4.1 主机设有氮气入口，能外接氮气源, 氮气入口设有压力保护装置，防止过压过载造成氮气泄漏；  
4.2  蒸馏单元应不低于8组，每组应设有单控的氮气转子流量计控制流速，设有气阀控制氮气开关,流量控制范围为：200-2000ml/min；  
5 磁力搅拌控制单元： 　 　
在蒸馏单元的接收区应设有独立的内置式磁力搅拌装置，搅拌速度可自动调节。
6自动加酸单元： 　 　
6.1主机需设有不低于8路自动加酸结构耐酸管路接头及自动加酸程序软件，仪器有加酸与氮气自动切换功能设计，可通过电脑分析软件控制输入端设定加酸参数自动完成定量加酸，加酸量范围：1-100ml，无需人工干预。
7 自动滴定单元： 　 　
7.1主机需设计有不低于9位自动滴定单元结构及滴定程序软件以及终点判定装置，可通过电脑控制系统自动完成滴定作业并到达终点自动停止滴定，根据消耗滴定剂的体积自动计算实验结果,并自动记录保持相关数据。主机采用计量产品实现滴定剂精确加注及滴定终点准确判定，保证结果准确性，并具有实验结果输出功能。电脑监控软件可实时显示滴定装置详细位置,且需为动态直观界面。监控动态需和滴定装置位置一致。
7.2滴定部分采用的视觉摄像元件光源通道≥16，响应时间最快≤200μs；电脑分析软件需实时监测仪器各部位动态，保证测量结果精确无误。（需提供产品彩页证明文件）
7.3 电脑分析软件具有实时监控仪器中各电器元件实时运行数据动态功能,电器部件运行实时数据界面需逐一直观显示，仪器电器元件实时数据需同步精准显示于电脑分析系统界面，精准监测实验过程，对实验环节进行精确控制，实验过程中的加酸、加热、滴定等关键环节均可通过电脑软件监控界面直观展现。同时，电脑分析软件能够实时记录实验数据，包括各个环节的时间、实时颜色、滴定值、所测物质含量等关键参数，滴定速度：≤3S/步，滴定精度：≤0.1ml/步，滴定样品位数：≥8位。电脑监控分析软件支持自定义设置，用户可以根据实验需求灵活调整实验参数，如加酸量、加热时间等。
8 安全设计
主机需配置不低于8个1000ml柱形圆底烧瓶，合理利用机器空间。为保证实验人员人身安全，杜绝化学有毒气体扩散，仪器两侧需分别设计长×宽：≥800mm×600mm防护罩以及前端防护面板长×宽：≥1000mm×200mm机械结构防护设计（需提供机械结构示意图证明文件）
9规格要求：
主机尺寸（mm）：≤1250×650×850
蒸馏最长时间控制：≥200min
额定功率：≤3600W
加热至沸腾的升温时间：≤8min
氮气流速：200-2000ml/min
二、氮气分析仪技术参数：
氮气纯度：≥99.99%
输出流量： 0-20L/min
输出压力：0-0.6Mpa
最大功率：≤1650W
外形尺寸：≤700mm×600mm×1330mm
三、系统配置：
1、主机1台；
2、数据分析工作站1套（CPU i5-13400以上 ，内存：≥8G ，固态硬盘，容量≥512GB，显示屏：≥23.8英寸，16:9）；
3、数据输出设备1台: 单面支持纸张尺寸：A4,A5，具有打印，复印，扫描功能，端口：USB
4、20升氮气分析仪1台；
5、冷却系统1套、1000ml双口玻璃烧瓶50只、加酸斜管50个、8位的耐酸置放架4副、回流冷凝管24只、100ml接收瓶50只及附属配件若干、数据分析工作站软件一套。
四、交货时提供合格的计量检定或者校准证书。
	1
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	电动自行车轮胎里程试验机
	1. 设备应符合GB/T 31549的要求
2. 转鼓参数
2.1转鼓直径：Ф790±10mm；鼓面宽度：200±5mm；数量1个。
2.2转鼓为钢质材料，表面硬度HRC42～48，工作表面粗糙度Ra≤6.3μm。
2.3转鼓形位公差：径向跳动≤0.20mm，轴向端面跳动≤0.15mm.
2.4障碍物：宽度10.0mm±0.1mm、高度5.0mm±0.1mm的长方形钢质材料块，角曲率半径1.0mm±0.05mm，工作面粗糙度Ra值不大于6.3μm，数量2个。
2.5障碍物沿转鼓轴向等距离安装在转鼓表面，长度与转鼓宽度相等。
3.试验速度：10～60km/h，可调。
4.最大加载负荷：300kg，可调。
5.试验工位：2个
6.转鼓电机驱动器：4KW
7.加载方式：给定气压闭环加载
8.主电机传动方式：三角带传动变频控制
9. PLC主程序执行周期：小于20ms
10.转鼓的转速、轮胎载荷需在显示屏上数字显示
11. 交货时提供合格的计量检定或者校准证书（载荷校准点：60kg、100kg、200kg，速度校准点：40km/h）
	1
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	温湿度监控设备
	1. 温度：-40℃至85℃
2.湿度：0%至100%
3.温度精度：0.3℃
4.湿度精度：3%
5.配置：探头共10套，配套网关1套 ， 
6.交货时提供合格计量检定或者校准证书（温度校准点：23℃，湿度校准点：50%）
	11
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	核心产品
	第3项设备“气相色谱仪”

	商务要求

	

售后服务要求及免费保修期
	1、本项目包含货物采购及安装调试。所供产品必须为原厂正品，对所有的采购内容质保期≥12 个月（产品技术要求里面有特别注明的除外）,免费保修期自验收合格签字之日起计算；免费保修期内上门维修免收维修费和调试费，并提供终身维护服务。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。 
2、按厂家承诺实行“三包”；成交供应商提供能本地化服务，免费安装调试，免费提供现场技术培训免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按中标人承诺进行。 
3、故障解决及维修服务要求： 
（1）接采购人报障电话 1 小时内响应，7*24 小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，成交供应商 48 小时内派技术人员到达现场解决故障。 
（2）免费保修（维护）期内免费定期上门检查、免费上门维修服务（免收维修费和系统维护费）。维护中如需要更换软件系统的，要求更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方同意。

	交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：交付使用时间：自签订合同之日起产品必须 40个工作日必须到货；并全部安装调试合格完毕；
2、交货地点：桂林市七星区铁山路12号采购人指定地点。

	付款方式
	设备在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在 5 天内开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到成交供应商开具的发票后 10个工作日内一次性支付合同价款的全部款项（因财政支付系统延迟的，支付顺延）。

	其他要求
	1、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标报价的作无效文件处理）。 
2、响应报价需包括设备的所有费用，本次采购全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、售后服务、更新升级、软件费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用，采购人不再支付任何费用。 
3、采购货物必须满足采购需求的全部功能。验收时按技术参数逐条验证，如不满足不予验收。
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第4章 [bookmark: _Toc25408]评审办法
一、评审依据及方式
1.评审依据：谈判小组以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。
2.评审方式： 以封闭方式进行评审。
3.根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构，谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评审办法
1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人。
2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定：扣除后的价格为评审报价。
①供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》的，供应商最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%）；
②除上述情况外，评审报价=最后报价。
注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最 终成交供应商的成交金额＝最后报价。
3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、 微型企业的，不重复享受政策。
4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序， 当评审报价相同时， 以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、免费保修期长优先、运维期限长优先、项目实施方案优的优先原则排序。
三、成交候选人确定原则
（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
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第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：
项目编号：
甲方：                       （采购人）
乙方：                       （成交供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民 共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和成交供应商承诺、 甲乙双方签订本合同。
第一条合同标的及合同金额
	
项号
	
货物名称
	
厂家、品牌、 规格型号
	
技术参数、性能、配置
	
数量 ①
	
单位
	
单价（元）
②
	单项合计金额
（元）
③ = ①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币    元 (￥)      。
第二条质量保证
1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经 使用的全新原装正品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。 乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.乙方提供货物的质量保证期为按招标要求及投标承诺填写。在质保期内因货物本身的质量问 题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协 商，可按以下办法处理：
（1）更换： 由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理： 由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、 检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条权力保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他 权利。
2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条货物包装、运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装， 以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方， 以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条交付
1、交付使用期：         。交付地点：广西桂林市采购人指定地点；
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物， 甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐， 否则视为逾期交货。
第六条验收
按竞争性谈判文件要求，供应商谈判承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应 商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完 好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、 规范等有关质量标准；采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验， 核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采 购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责。
第七条安装和培训
1、 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。根据甲方要求进行培训，培训时间、地点：广西桂林市采 购人指定地点。
3、采购范围内的货物免费送货上门、免费调试合格，免费技术及使用培训（培训内容详见采 购需求表及投标文件）。
第八条售后服务
1、本项目包含货物采购及安装调试。所供产品必须为原厂正品，对所有的采购内容质保期≥12 个月（产品技术要求里面有特别注明的除外）,免费保修期自验收合格签字之日起计算；免费保修期内上门维修免收维修费和调试费，并提供终身维护服务。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。
2、按厂家承诺实行“三包”；成交供应商提供能本地化服务，免费安装调试，免费提供现场技术培训免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按中标人承诺进行。 
3、故障解决及维修服务要求： 
（1）接采购人报障电话 1 小时内响应，7*24 小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，成交供应商 48 小时内派技术人员到达现场解决故障。 
（2）免费保修（维护）期内免费定期上门检查、免费上门维修服务（免收维修费和系统维护费）。维护中如需要更换软件系统的，要求更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方同意。
第九条税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条付款方式
设备在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在 5 天内开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到成交供应商开具的发票后 10个工作日内一次性支付合同价款的全部款项（因财政支付系统延迟的，支付顺延）。
第十一条违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按量不合格处理。
4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额0.5‰违约金，但违约 金额不得超过合同金额 5%，超过  10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题， 由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7、售后服务服务过程中如有违反约定的情况， 甲方有权扣除质保金。
8、其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长 期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物 符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议， 甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协 商不能解决，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条合同生效及其它
1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖投供应商公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不 得擅自变更，中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条签订本合同依据
1.招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.售后服务承诺书；
4.成交通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力， 甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原 件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。
甲方名称（公章）：                            乙方（公章， 自然人除外）：
法定代表人：                                法定代表人（负责人、 自然人）签字
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：
委托代理人：                                委托代理人：
电  话 ：                                        电   话：
开户名称：                                   开户名称：
开户银行：                                   开户银行：
银行账号：                                   银行账号：
日    期 ：                                    日    期：
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[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc20031]第六章 响应文件（格式）

[bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc18351][bookmark: _Toc497927069]一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件
                       


项目名称：        

项目编号：          


采购代理机构： 广西昶吉工程项目管理有限公司   
[bookmark: _Toc20319_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4932_WPSOffice_Level2]供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                     
[bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32056_WPSOffice_Level2]法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：          
联系电话：                                                
[bookmark: _Toc15933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26465_WPSOffice_Level2]日期：              年           月           日
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二、响应文件组成




（一）资格性响应证明材料






（二）符合性响应证明材料






（三）其它有效证明材料
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（一）资格性响应证明材料目录
1.供应商相应的法定代表人(负责人、 自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；
2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供， 自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙 企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）， 应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照；供 应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供 执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”。③如供应 商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政 府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。
4. 供应商财务状况报告复印件（必须提供）；
注：供应商2025年度的财务报表复印件，或者2026年以来银行出具的资信证明，或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与竞标的提供企业信用报告，自然人参与竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）（必须提供）。
5.供应商 2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税（无欠税）证明等证明材料】复印件（必须提供，从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）；
6.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声 明（必须提供）；
7.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；
注：供应商2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
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1. 供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必 须提供）


2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）


附件：
授权委托书（格式一）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司
我               （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表 人（负责人），现授权委托本单位在职职工             （姓名） 以我公司名义参加      （项目 名称及项目编号）         项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具 体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从         年       月      日起至          年      月       日止。
代理人无转委托权,特此委托。
我已在下面签字， 以资证明。


供应商（CA 证书签章）：

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 证书签章）：

年      月     日
附：委托代理人身份证正反面复印件以（委托代理时必须提供）。
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授权委托书（格式二）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司
我                （姓名）系自然人，现授权委托              （姓 名） 以本人名义参加 	（项目名称及项目编号）         项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签 约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从         年       月      日起至           年      月       日止。
代理人无转委托权,特此委托。
我已在下面签字， 以资证明。

自然人签字（或个人 CA 证书签章）：                   
	 年       月      日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。



3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供， 自 然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙  企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）， 应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照；供  应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书 ”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供  执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”。③如供应  商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政  府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。

4.供应商财务状况报告复印件（必须提供）；
注：供应商2025年度的财务报表复印件，或者2026年以来银行出具的资信证明，或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与竞标的提供企业信用报告，自然人参与竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。
5.供应商 2026年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税（无欠税）证明等证明材料】复印件（必须提供，从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）



6.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：
声   明（格式）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日          期：

注：供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明 须由法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）并加盖供应商  公章（CA 证书签章）。

7.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；
注：供应商2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供） 
附件：
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）
一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响 应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位 或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥 其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的 辩解。

供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日          期：


注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代 理人签字（或个人 CA 证书签章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。
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（二）符合性响应证明材料目录


1.响应函（必须提供）；
2.谈判报价表（必须提供）；
3.技术响应表（必须提供）；
4.商务响应表（必须提供）；
5.售后服务承诺书（必须提供）。
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1.响应函（必须提供）
响 应 函 （格 式）
致：广西昶吉工程项目管理有限公司
根据贵方项目谈判文件，项目编号              ，签字代表              （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按谈判文件采购需求和谈判报价表：
谈判报价（大写）           元人民币(¥            )。
2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈 判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起 90 天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照谈判文件规定提交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、 法规的规定履行合同责任和义务。
与本响应有关的正式通讯地址为：
地址：             邮编：               邮箱：
办公电话：                   传真：                                  
委托代理人联系电话：                                  
开户名称：                                  
开户银行：                                   账号：                                          

供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求， 从而导致该响应被拒绝。
2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、 电 话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签 章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。
2.谈判报价表（必须提供）
附件：
谈判报价表（格式）
	项 号
	
标的名称
	生产厂家
（或制造商）
	品牌
（如有）
	规格型号
	数 量 ①
	单 位
	单价
（元）
②
	单项合计=数量× 单价
③ = ①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	

	谈判报价（大写）：                    元人民币 (￥                     )

	其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：             元(￥           ) ;
属于财政部《 环境标志产品政府采购品目清单》 内产品的总金额为人民币大写）：   元 (￥            ) 。
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内 产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、 保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其 他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。



供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日          期：

注：
1. 供应商必须就“采购需求 ”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方 案，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。
3.谈判报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或 个人 CA 证书签章）加盖供应商公章（CA 证书签章）。
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3.技术响应表（必须提供）
附件：
技术响应表（格式）
	
项号
	
标的名称
	竞争性谈判文件的
“采购需求 ”
	对应“采购需求 ”，供应商 的详细响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日          期：

注：技术响应表须由法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA 证书签章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。


4.商务响应表（必须提供） 附件：
商务响应表（格式）
	项目
	竞争性谈判文件的“商务要求 ”
	对应“商务要求 ”， 供应商 的详细响应情况
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	
[bookmark: _Toc2572]……
	……



供应商（CA 证书签章）：
法定代表人(负责人、 自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日          期：
注：商务响应表须由法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA 证 书签章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。
5.售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式，内容自拟）

供应商(CA 证书签章)：
法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日     期：

注：售后服务承诺书须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书 签章）并加盖投供应商公章（CA 证书签章）。
















（三）其它有效证明材料目录
1.增值售后服务方案（包括但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案； ③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等）（如有，请提供）；
2.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
3.节能、环保方面的证书复印件（若采购货物含有政府强制采购的节能产品时，供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证 书复印件并加盖供应商公章）；
4.供应商具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录， 以中标、成交 通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
5.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
6.中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统 字〔2017〕213 号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（格式见附件，如有，请提供）
7.属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
9.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
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1.增值售后服务方案（包括但不限于：①故障出现解决方案；②免费 技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等）

附件：
增值售后服务方案（格式）



一、故障出现解决方案



二、免费技术培训方案


三、免费保修期外维修方案


四、其它优惠方案



……

供应商(CA 证书签章)：
法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：
日     期：

注：售后服务承诺书须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）并加盖投供应商公章（CA 证书签章）。
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2. 供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）







3.节能、环保方面的证书复印件（若采购货物含有政府强制采购的节能产品时，供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章）







4.供应商具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；







5.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；





6.中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕 213 号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（格式见附件，如有，请提供）
中小企业声明函（货物）（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小 企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA 证书签章）：
日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的 新成立企业可不填报。
2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。 依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同  时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
7.属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；




8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物 （由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性 单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

单位名称（CA 证书签章）：
日  期：





9.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；
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