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第1章 [bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc12907][bookmark: _Toc8183]  公开招标公告
	项目概况
桂林市政府集中采购中心受桂林市桂林中学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2026年8月19日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：  



[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G1-990291-GLSZ  
项目名称：桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目
预算金额：人民币壹佰贰拾万柒仟捌佰伍拾元整（¥1207850.00元）
采购需求：
	项号
	项目名称
	单位
	数量
	简要外观规格尺寸描述或项目基本概况

	1
	桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目
	批
	1
	详见招标文件


合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.招标文件获取时间：2026年7月29日至2026年8月19日上午9时30分。
2.地点及方式：潜在供应商请登录“广西政府采购云平台”获取该项目招标文件。
3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年8月19日上午9时30分（北京时间）。
地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。
开标时间：2026年8月19日上午9时30分（北京时间）截标后。
地    点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（2号仓）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目无需缴纳投标保证金。
2.投标人可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。
3.本项目信息发布媒体：
桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月19日上午9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密投标文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。
七、在线投标（电子投标）说明
1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅。（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）
3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
4.本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：桂林市桂林中学
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：桂林市秀峰区解放西路28号
联系方式：18978696595 梁老师
2.采购代理机构信息
名  称： 桂林市政府集中采购中心　
地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0773-5625175
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电　话：0773-5625175
4.政府采购监督管理机构
名 称：桂林市财政局
联系方式：0773-2862142
[bookmark: _Toc6221][bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc12553]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc14222][bookmark: _Toc29189][bookmark: _Toc495841753][bookmark: _Toc14750]投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目
项目编号：GLZC2026-G1-990291-GLSZ  

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。
5.2 本项目不接受联合体投标。
5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
5.5 本项目的特定资格要求：无。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币壹佰贰拾万柒仟捌佰伍拾元整（¥1207850.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 
18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
18.4评审前准备 
18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2026年8月19日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月19日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密投标文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8月19日上午9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（2号仓）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

	16
	34
	履约保证金
	[bookmark: _Toc11433][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc14075]本项目无需缴纳履约保证金

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	19
	36
	招标代理服务费
	本项目免收代理服务费。

	20
	37
	[bookmark: _Toc17072]本国产品标准及相关政策

	《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

	21
	38
	编制依据
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制。

	22
	39
	监督管理机构
	桂林市财政局                           电话：0773-2862142


[bookmark: _Toc495841754][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc30569][bookmark: _Toc7996]
一、总则
[bookmark: _Toc6156][bookmark: _Toc25731][bookmark: _Toc23807]1. 项目名称及项目编号
[bookmark: _Toc340]项目名称：桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目
[bookmark: _Toc8531][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc32432]项目编号：GLZC2026-G1-990291-GLSZ  
[bookmark: _Toc15638][bookmark: _Toc11983]2. 适用范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc20134][bookmark: _Toc11360][bookmark: _Toc1895]3. 定义
3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.6实质性要求：“采购需求”中所有带“★”号的内容均为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，将作为评审依据。
[bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc28906][bookmark: _Toc5960]4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
[bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc15345][bookmark: _Toc6110]5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。
5.2 本项目不接受联合体投标。
5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Toc20318][bookmark: _Toc24742][bookmark: _Toc14174]5.5本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc25355]6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
[bookmark: _Toc22702][bookmark: _Toc1962][bookmark: _Toc31803]7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc24292][bookmark: _Toc6046][bookmark: _Toc4169]8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc24350][bookmark: _Toc4777][bookmark: _Toc1504]9. 特别说明
9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
[bookmark: _Toc30662][bookmark: _Toc6489][bookmark: _Toc29184]10. 质疑和投诉
[bookmark: _Toc26087][bookmark: _Toc8195]10.1供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。
接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。
质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162
通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室
10.2收到供应商书面质疑函后，采购人应当在七个工作日内对质疑事项作出答复（答复内容不得涉及商业秘密），并委托采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，在财政部门指定的媒体发布质疑答复公告。
10.3供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。
10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
10.5供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

[bookmark: _Toc6682][bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc495841755][bookmark: _Toc26849]二、招标文件
[bookmark: _Toc27965][bookmark: _Toc3397][bookmark: _Toc1171]11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
[bookmark: _Toc2160][bookmark: _Toc794][bookmark: _Toc24191]12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

[bookmark: _Toc495841756][bookmark: _Toc21553][bookmark: _Toc30398][bookmark: _Toc7631]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc15443][bookmark: _Toc18258][bookmark: _Toc27222]13. 投标文件的组成及要求
13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：
13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “广西政府采购云平台”下载。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.2.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）
（4）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；
（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）。
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（4）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
（5）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
（6）项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
（7）项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
（8）节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；
（9）环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；
（10）投标人自2024年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；
（11）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；
（12）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；
（14）《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。
13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
特别说明：
[bookmark: _Toc11037]（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc2599]（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。
[bookmark: _Toc8048][bookmark: _Toc3955]14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15. [bookmark: _Toc8372][bookmark: _Toc9350][bookmark: _Toc7712]投标报价
15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币壹佰贰拾万柒仟捌佰伍拾元整（¥1207850.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
[bookmark: _Toc18209][bookmark: _Toc16123][bookmark: _Toc22333]16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。
[bookmark: _Toc5668][bookmark: _Toc24824][bookmark: _Toc31528]17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。
[bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc6809][bookmark: _Toc17461][bookmark: _Toc27594][bookmark: _Toc14142][bookmark: _Toc24490]18. 投标文件的制作
18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 
18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
18.4评审前准备 
18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 
18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。
[bookmark: _Toc14188][bookmark: _Toc15782][bookmark: _Toc12348][bookmark: _Toc15098][bookmark: _Toc31572]19. 投标文件的补充、修改和撤回
19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc8898][bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc16777]20. 投标文件的递交和解密
20.1投标文件递交截止时间：于2026年8月19日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月19日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密投标文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。
20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。
20.4 电子投标文件的相关说明
（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 
（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

[bookmark: _Toc495841757][bookmark: _Toc3124][bookmark: _Toc16788][bookmark: _Toc307]四、开标
[bookmark: _Toc19384][bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc17961][bookmark: _Toc5456][bookmark: _Toc17073][bookmark: _Toc13013][bookmark: _Toc495841758]21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：
开标时间：2026年8月19日上午9时30分（北京时间）截标后。
地    点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（2号仓）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
[bookmark: _Toc20854][bookmark: _Toc13194][bookmark: _Toc8462][bookmark: _Toc15515][bookmark: _Toc11217]22. 开标程序
22.1开标准备
22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；
22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
22.2开标程序
22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。解密投标文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为投标人认可。
22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。
开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

[bookmark: _Toc24351][bookmark: _Toc9883]五、资格性审查
[bookmark: _Toc30532][bookmark: _Toc13578][bookmark: _Toc13563]23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
[bookmark: _Toc495841759][bookmark: _Toc3415]（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
[bookmark: _Toc18323][bookmark: _Toc5417]六、评标
[bookmark: _Toc19311][bookmark: _Toc14673][bookmark: _Toc14749]24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。
[bookmark: _Toc24437][bookmark: _Toc32631][bookmark: _Toc28655]25. 评标原则
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
[bookmark: _Toc20321][bookmark: _Toc1764][bookmark: _Toc21267]26. 评标
26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.8根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。
[bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc25944]27. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。
（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。
[bookmark: _Toc1836][bookmark: _Toc3571][bookmark: _Toc2073]28. 属于下列情况之一者，投标无效
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc32362][bookmark: _Toc15081][bookmark: _Toc7570]29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混编；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Toc18148][bookmark: _Toc2973][bookmark: _Toc1198]30. 属于下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc12274][bookmark: _Toc817][bookmark: _Toc28686]31. 开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc11470][bookmark: _Toc26650][bookmark: _Toc1321]32. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc30043][bookmark: _Toc15987][bookmark: _Toc27712]33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
[bookmark: _Toc495841760][bookmark: _Toc31543]33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

[bookmark: _Toc9281][bookmark: _Toc31963]七、履约保证金及签订合同
[bookmark: _Toc10047][bookmark: _Toc6994][bookmark: _Toc4114]34. 履约保证金
[bookmark: _Toc18160][bookmark: _Toc14679]本项目无需缴纳履约保证金
[bookmark: _Toc27809]35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。
35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）
35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

[bookmark: _Toc20447][bookmark: _Toc495841761][bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc4983]八、其他事项
[bookmark: _Toc28819][bookmark: _Toc18260][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc2437][bookmark: _Toc4309][bookmark: _Toc32243]36. 招标代理服务费
本项目免收代理服务费。
[bookmark: _Toc12162][bookmark: _Toc6373][bookmark: _Toc20382][bookmark: _Toc5947]37.本国产品标准及相关政策
 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准及相关政策如下：
37.1 本国产品标准
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
[image: ]产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
37.2本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Toc19894][bookmark: _Toc19124]38. 编制依据
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制。
[bookmark: _Toc9652][bookmark: _Toc29343][bookmark: _Toc11077]39. 监督管理机构
[bookmark: _Toc23297]桂林市财政局   电话：0773-2862142






[bookmark: _Toc31509][bookmark: _Toc30701][bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc20149]
第三章  采购需求
说明：
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。
《节能产品政府采购品目清单》中：
1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；
2) 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；
3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W）、专用制冷、空调设备（机房空调）】；
4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；
5) 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；
6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；
7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；
8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；
9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；
10) 水嘴。
以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。
2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。
[bookmark: _GoBack]3、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号)规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应在投标文件中提供国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单的网页截图（同时提供该网页的详细网址），加盖CA签章。
4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件（格式）”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
5、投标人应注意下列内容：
1）本需求一览表中所有带“★”号的内容均为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，将作为评审依据。
[bookmark: _Toc30534][bookmark: _Toc17907]2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

一、技术规格需求
	序号
	标的名称
	项目要求及技术需求
	数量
	单位
	参考单价（元）
	参考合价（元）

	1
	LED显示屏1
	1.规格：长11200mm×高6240mm（±10mm）。
2.像素点间距：≤2.5mm，像素密度≥160000点/平米；
3.平整度≤0.1mm;拼接精度≤0.05mm, 水平相对错位等级≤2.5%;垂直相对错位等级≤2.5%；
4.亮度均匀性 ≥98%；
5.换帧频率频率≥50Hz；
6.刷新率符合≥4200HZ
7.最大亮度≥500cd/㎡；
8.水平视角≥160°垂直视角≥160°；
9.最大功耗≤450W/㎡；平均功耗≤ 150W/㎡；
▲10.在常规温度下，LED显示屏供电电源的功率因数＞90%，转换效率不小于＞70%，支持电源均流 DC4.2V；
▲11.显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。
▲12.全模组无螺丝设计，卡扣式后盖，维护模组内部无需使用工具即可拆卸。
13.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读
14.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类
▲15. 依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧》应符合产品水平燃烧试验满足 HB 等级；依据GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》应符合机械碰撞防护符合IK06要求及以上。
▲16.灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。
17.支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构。
▲18.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。
▲19.谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022 电磁兼容 A 类设备限值要求，电压波动和闪烁变化符合GB/T 17625.2-2007 标准限值要求。
▲20.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。
21.支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB 等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC
▲22.可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%。
23.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试
24.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。
25.提供3年质保。
	69.89
	㎡
	3042.00
	212605.38

	2
	数据监测解码网关1
	1.数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作。
2.嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性。
★3.数据监测解码网关集成4路HDMI信号接口和4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输，保证信号传输的可靠性。投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
★4.数据监测解码网关可对不低于16路信号进行解码输出，具有≥16个解码接口。投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
5.数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输，传输速率不受任何影响。
★6.数据监测解码网关主板具有一组高速芯片热插拔插座，可以根据不同的性能要求选装相应的解码芯片，保证后期产品性能升级的便利性。投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
7.‌数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入。
8.‌协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信。
9.‌安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌。 ‌
10.数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行。
11.具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传，确保数据完整性。
12.设备集成117张接收卡。
13.数据监测解码网关的信息安全技术符合国家强制性标准GB42250-2022网络安全专用产品的相关安全技术的认证要求。投标时需提供符合GB 21556-2008国家强制性标准的认证证书复印件或扫描件，并提供该证书网上查询平台的查询结果截图。
	1
	套
	21000.00
	21000.00

	3
	信号监控编排器1
	1.为确保本次采购设备能够无缝接入此次建设采用的输入输出信号，并充分满足未来3-5年内因业务发展可能出现的多源异构数据接入的扩展需求，避免因接口固化、封闭导致重复建设或形成新的数据孤岛，要求信号输入：≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、≥1路HDMI2.0、≥2路DP1.2、≥1路VGA、≥2路SDI-in、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。。
2.为确保本次采购设备能够无缝接入此次建设采用的输入输出信号，并充分满足未来3-5年内因业务发展可能出现的多源异构数据接入的扩展需求，避免因接口固化、封闭导致重复建设或形成新的数据孤岛，要求信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥8路SFP光纤接口、集成≥2个立体声扬声器、集成1块全彩屏幕可显示设备运行状态、≥20路网口输出、≥4路USB输出。
3.为确保本次采购设备能够无缝接入此次建设采用的输入输出信号，并充分满足未来3-5年内因业务发展可能出现的多源异构数据接入的扩展需求，避免因接口固化、封闭导致重复建设或形成新的数据孤岛，要求控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥18个信号控制按键。
★4.为保障设备使用安全，避免非法人员操作导致的安全事故发生，要求设备至少具备不低于三个层级的安全控制能力。第一层级：设备启动时管理员需在设备上插入开机专用安全钥匙，通过扭动安全钥匙对设备进行开机授权；第二层级：插入钥匙后管理员需要在设备内置的指纹识别器上对管理员进行指纹识别；第三层级：指纹识别通过后，管理员按下设备启动开关，设备方可进入工作运行状态。投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
5.设备需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。
6.需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便。
★7.设备机箱集成的全彩屏幕可显示设备运行状态二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示设备运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
8.设备具备音视频同步输入输出功能，视频和声音的传输可以音画同步，保证音画试听效果无后滞延迟现象。
9.设备具有手机、平板、电脑等多媒体无线投屏功能。
10.设备集成的开机安全锁需符合强制性国家标准GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》的相关标准认证要求。投标时需提供符合GB 21556-2008国家强制性标准的认证证书复印件或扫描件，并提供该证书网上查询平台的查询结果截图。
	1
	台
	22460.00
	22460.00

	4
	电源时序器
	1.可控电源≥8路，兼容中规、美规、欧规插座；前面板带≥4路直通兼容中规、美规、欧规插座；
2.≥4个USB端口，前后面板各≥2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用；
3.前面板自带≥1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息；
4.机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 
5.机器后面板带有≥2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用；
6.机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制；
7.模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 
8.机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机；
9.APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关；为确保项目在实施过程中不会因软件知识产权问题产生纠纷，用于本项目的电源时序器控制管理软件须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书扫描件
10.中控接口≥RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式；
11.每路开关机延时0-999秒自定义；
★12.产品须通过高低温及交变湿热试验（低温-25℃/2h、高温60℃/2h各完成3次启动），试验期间启动均正常；符合 GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》标准要求。（投标文件中须提供具有 CMA 标志的第三方权威检测机构出具的完整检测报告复印件加盖投标人公章，报告内容须清晰体现该产品通过了高低温度测试，且测试结果产品启动均正常。）；
★13.产品须通过抗电强度和脉冲试验（抗电强度：AC 1500V；脉冲试验符合标准要求），试验期间及之后无击穿现象。；符合 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》标准要求。（投标文件中须提供具有 CMA 标志的第三方权威检测机构出具的完整检测报告复印件加盖投标人公章，报告内容须清晰体现该产品通过了抗电强度和脉冲试验，且试验结果无击穿）。
	4
	台
	2100.00
	8400.00

	5
	电源（室内）
	1.输入电压范围：200~240VAC ，额定输出电压：4.5VDC；
2.纹波和噪声：≤250mVp-p；
3.过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；
4.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出。
	771
	台
	60.00
	46260.00

	6
	配电柜1
	1.控制方式：包括但不限于手动+时控控制+485中控
2.手动控制：一键启停；
3.保护功能：过流、过载、短路、断路、防雷、60度高温断电等
4.输出回路:≥18路；
5.室内箱体尺寸:650×500×200mm(±10mm)；
6.时控控制：设置≥4组控制时间段；
7.带载≥60KW。
	1
	套
	3000.00
	3000.00

	7
	钢结构
	采用国标户内≥2.0mm镀锌方管焊接，不锈钢包边。
	295.17
	㎡
	370.00
	109212.90

	8
	施工辅材
	含户内LED屏安装所需电源线、网线、排线、磁铁、扎带、胶带、线卡、螺栓等耗材
	1
	项
	26882.62
	26882.62

	9
	LED显示屏2
	1.规格：长10880mm×高4800mm（±10mm）；
2.像素点间距：≤2.5mm，像素密度≥160000 点/平米；
3.平整度≤0.1mm;拼接精度≤0.05mm, 水平相对错位等级≤2.5%;垂直相对错位等级≤2.5%；
4.亮度均匀性 ≥98%；
5.换帧频率频率≥50Hz；
6.刷新率符合≥4200Hz；
7.最大亮度≥500cd/㎡；
8.水平视角≥160°垂直视角≥160°；
9.最大功耗≤450W/㎡；平均功耗≤ 150W/㎡；
10.在常规温度下，LED显示屏供电电源的功率因数＞90%，转换效率不小于＞70%，支持电源均流 DC4.2V；
11.显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃；
12.全模组无螺丝设计，卡扣式后盖，维护模组内部无需使用工具即可拆卸；
13.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；
14.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类；
15. 依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧》应符合产品水平燃烧试验满足 HB 等级；依据GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》应符合机械碰撞防护符合IK06要求及以上；
16.灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能；
17.支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构；
18.支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设直；
19.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
20.谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022 电磁兼容 A 类设备限值要求，电压波动和闪烁变化符合GB/T 17625.2-2007 标准限值要求；
21.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置；
22.支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB 等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC；
23.可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%；
24.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；
25.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能；
26.提供3年质保。
	52.22
	㎡
	3042.00
	158853.24

	10
	数据监测解码网关2
	1.数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作。
2.嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性。
3.数据监测解码网关集成4路HDMI信号接口和4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输，保证信号传输的可靠性。
4.数据监测解码网关可对不低于16路信号进行解码输出，具有≥16个解码接口。
5.数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输，传输速率不受任何影响。
6.数据监测解码网关主板具有一组高速芯片热插拔插座，可以根据不同的性能要求选装相应的解码芯片，保证后期产品性能升级的便利性。
7.‌数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入。
8.‌协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信。
9.‌安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌。 ‌
10.数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行。
11.具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传，确保数据完整性。
12.设备集成68张接收卡。
	1
	套
	18000.00
	18000.00
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	信号监控编排器2
	1.为确保本次采购设备能够无缝接入此次建设采用的输入输出信号，并充分满足未来3-5年内因业务发展可能出现的多源异构数据接入的扩展需求，避免因接口固化、封闭导致重复建设或形成新的数据孤岛，要求信号输入：≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、≥1路HDMI2.0、≥2路DP1.2、≥1路VGA、≥2路SDI-in、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。
2.为确保本次采购设备能够无缝接入此次建设采用的输入输出信号，并充分满足未来3-5年内因业务发展可能出现的多源异构数据接入的扩展需求，避免因接口固化、封闭导致重复建设或形成新的数据孤岛，要求信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥8路SFP光纤接口、集成≥2个立体声扬声器、集成1块全彩屏幕可显示设备运行状态、≥16路网口输出、≥4路USB输出。
3.为确保本次采购设备能够无缝接入此次建设采用的输入输出信号，并充分满足未来3-5年内因业务发展可能出现的多源异构数据接入的扩展需求，避免因接口固化、封闭导致重复建设或形成新的数据孤岛，要求控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥18个信号控制按键。
4.为保障设备使用安全，避免非法人员操作导致的安全事故发生，要求设备至少具备不低于三个层级的安全控制能力。第一层级：设备启动时管理员需在设备上插入开机专用安全钥匙，通过扭动安全钥匙对设备进行开机授权；第二层级：插入钥匙后管理员需要在设备内置的指纹识别器上对管理员进行指纹识别；第三层级：指纹识别通过后，管理员按下设备启动开关，设备方可进入工作运行状态。
5.设备需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。
6.需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便。
7.设备机箱集成的全彩屏幕可显示设备运行状态二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示设备运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。
8.设备具备音视频同步输入输出功能，视频和声音的传输可以音画同步，保证音画试听效果无后滞延迟现象。
9.设备具有手机、平板、电脑等多媒体无线投屏功能。
	1
	台
	20000.00
	20000.00
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	配电柜2
	1.控制方式：手动+时控控制+485中控
2.手动控制：一键启停；
3.保护功能：过流、过载、短路、断路、防雷、60度高温断电等
4.输出回路:≥12路；
5.室内箱体尺寸:330×230×100mm(±10mm)；
6.时控控制：设置≥4组控制时间段；
7.带载≥45KW。
	1
	套
	2000.00
	2000.00
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	LED显示屏3
	1.屏体尺寸：长1920mm×高2560mm(±10mm)
2.物理实像素点间距：≤3.08mm，物理实像素密度：≥105625dots/㎡，模组分辨率：≥104×52；
3.SMD三合一封装；
4.单元模组重量≤0.5kg；
5.模组尺寸320mm×160mm；
6.平整度≤0.1mm，拼装精度≤0.05mm，箱体间间隙≤0.1mm；
7.像素中心间距相对偏差等级≤1%；
8.水平垂直相对错位等级≤3%；
9.基色主波长误差≤3nm；
10.亮度均匀性≥98%，白平衡6500K±5%色温：1000k至20000k可调；
11.水平可视角≥160°，垂直可视角≥160°；
12.对比度≥4500∶1；
13.像素失控率：无像素失控点；
14.最大亮度：≥5500cd/m²，亮度支持手动/自动/软件0-100%无极调节；
▲15.刷新率≥4200Hz，换帧频率：支持50/60/120/240Hz；
16.支持软件实现不同亮度情况下，灰度 8-16bit 任意设置，0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置；
17.最大功耗≤600W/㎡，平均功耗≤220W/㎡；
18.LED显示屏供电电源功率因数≥90%，转换效率≥80%；
▲19.显示屏正常显示达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升≤15℃；
20.接地电阻≤0.1Ω；对地漏电流应≤1.5mA/㎡；
21.电源两极与输入/输出端子间；绝缘电阻＞10MΩ；
22.机械强度符合GB4943.1-2022标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500g，直径50mm钢球，跌落高度1.3m，外壳金属框架不变形；
23.辐射发射：30MHz～1000MHz，符合GB/T9254.1-2021ClassA限值要求；
24.传导发射：150kHz-30MHz，符合GB/T9254.1-2021ClassA限值要求；
25.谐波电流发射试验:应符合GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）标准；A类设备限值要求；
▲26.依据GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》应符合机械碰撞防护符合IK01要求及以上；
▲27.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏幕；
▲28.单模组磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故；
29.提供3年质保。
	4.92
	㎡
	5200.00
	25584.00
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	数据监测解码网关3
	1.数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作。
2.嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性。
3.数据监测解码网关集成4路HDMI信号接口和4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输，保证信号传输的可靠性。
4.数据监测解码网关可对不低于16路信号进行解码输出，具有≥16个解码接口。
5.数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输，传输速率不受任何影响。
6.数据监测解码网关主板具有一组高速芯片热插拔插座，可以根据不同的性能要求选装相应的解码芯片，保证后期产品性能升级的便利性。
7.‌数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入。
8.‌协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信。
9.‌安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌。 ‌
10.数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行。
11.具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传，确保数据完整性。
12.设备集成6张接收卡。
	1
	套
	1250.00
	1250.00
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	信号监控编排器3
	1.具有HDMI同步信号输入和输出接口；
2.支持同步异步二合一双模控制技术；
3.HDMI接口可以直接与视频处理器、机顶盒、DVD、网络机顶盒等任意视频设备直接对接；
4.分辨率2160P高清播放；
5.支持2网口输出，与图像分割器进行连接。存储扩展接口具有4pin高速传输金属导体，增强数据传输的稳定性。支持实时编解码及编辑处理功能。
6.要求具有存储功能，自带内存≥8GB，并支持SD卡、U盘、硬盘扩展存储空间；
7.支持4G、wifi、ADSL宽带网络等多种互联网通讯模式，可远程更改播放内容，也可以通过上述任意一种网络方式进行远程同步异步的任意切换。
8.在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤25MHz。
	1
	台
	3000.00
	3000.00
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	内容安全AI审核过滤服务器
	▲1.离线实时识别HDMI信号层内容，毫秒级拦截文本、图像、视频、网页、弹幕、画中画、弹窗、字幕中的涉政、色情、暴恐等不合规内容，并自动标识审核过滤，设备检测审核后输出的多媒体文件在播放显示中，不存在播放卡顿、花屏、失真等问题。对图像内容的识别检测应符合，YD/T 4396.2-2023 《信息内容识别技术 第2部分：基于图像识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法》中的要求。对视频内容的识别检测应符合，YD/T 4396.3-2023 《信息内容识别技术 第3部分：基于视频识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法》中的要求。
▲2.该设备检测到不合规内容时，应立刻将其自动替换成预设画面进行播放，且预设画面可自定义形式的合规图片,系统默认合规预设图，可自定义上传图片,经过系统AI自动审核合规通过后，即可设定为预设图。播放中出现不合规内容，过滤出的不合规画面自动切换预设画面用时≤0.001秒 。
▲3.系统采用OCR识别技术检测不良文本内容，不受字体、字号、旋转、畸变、下划线、加粗等因素的影响，支持敏感文字检测中的干扰字符识别，可在有#&*%￥$等特殊符号的干扰下正确识别出敏感文字，支持中英文检测。对文本内容的识别检测应符合，YD/T 4396.1-2023 《信息内容识别技术 第1部分：基于文本识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法》中的要求。
★4.设备集成嵌入式存储管理系统，配备媒体播放系统，不借助其他外设或硬件组合，可直接添加视频/图片等多媒体文件存储至本机检测/播放；具有素材管理、节目制作、节目发布功能，即实现专业的多媒体综合信息发布功能，投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
▲5.设备配备≥3路HDMI IN接口，可通过硬件按键切换输入信号源选择播放；同时可直接添加视频/图片等多媒体信息存储至设备内，通过硬件按键切换播放本机存储的内容，在输入信号的播放设备故障时提供多种预案且具备审核过滤功能。
▲6.支持误检规则配置，疑似告警事件的持续时间，若事件的持续时间＜设置的值，且在事件持续时间内，事件产生的次数 ＜ 设置的值，则视为误检，支持将告警记录中的误判图像一键添加为白名单，准允播放显示。
★7.支持输入截取功能，可自定义截取输入源设备的局部坐标图像，进行实时的审核、过滤、播放，投标时提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明。
8.设备应能满足不低于500000次识别测试中，能够精准识别各类涉黄、涉政治、涉政旗帜、涉暴恐、涉血腥、涉毒、涉赌、涉敏感人脸、涉敏感词等不合规视频、图像、文字，不良信息的检出率≥99.99%，正常视频、图像、文字的判断准确率≥99.99%，误判率≤0.01%
▲9.后台管理平台应在用户首次登录时提示修改默认密码，以增强系统安全性，管理平台提供角色管理功能，管理员可创建不同角色，为角色授权可访问和操作的功能权限，并将其分配给指定账户，具备账户锁定、密码修改及重置功能。
▲10.管理平台应具备完整的日志功能，包含但不限于操作日志、登录日志、升级日志、策略日志、设备报警、告警事件、违规时间、违规类型、违规画面，可生成报表导出还原取证分析、溯源。
	1
	套
	20000.00
	20000.00
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	电源（室外）
	1.输入电压范围：200~240VAC ，额定输出电压：5VDC；
2.纹波和噪声：≤250mVp-p；
3.过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；
4.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出。
	150
	台
	60.00
	9000.00
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	配电柜3
	1.控制方式：包括但不限于手动+时控控制+485中控
2.手动控制：一键启停；
3.保护功能：过流、过载、短路、断路、防雷、60度高温断电等
4.输出回路:≥3路；
5.室内箱体尺寸:220×130×70mm(±5mm)；
6.时控控制：设置≥4组控制时间段；
7.带载≥15KW。
	1
	套
	800.00
	800.00
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	LED显示屏4
	1.规格：长13120mm×高7360mm(±10m)。
2、像素点间距：≤2.5mm，像素密度≥160000 点/平米；
3.平整度≤0.1mm;拼接精度≤0.05mm, 水平相对错位等级≤2.5%;垂直相对错位等级≤2.5%
4.亮度均匀性 ≥98%；
5.换帧频率频率≥50Hz；
6.刷新率符合≥4200Hz；
7.最大亮度≥500cd/㎡；
8.水平视角≥160°垂直视角≥160°；
9.最大功耗≤450W/㎡；平均功耗≤ 150W/㎡；
10.在常规温度下，LED显示屏供电电源的功率因数＞90%，转换效率不小于＞70%，支持电源均流 DC4.2V；
11.显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃；
12.全模组无螺丝设计，卡扣式后盖，维护模组内部无需使用工具即可拆卸；
13.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读
14.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类
15.产品水平燃烧试验满足 HB 等级；机械碰撞防护符合 IK06 要求；
16.灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能；
17.支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构
18.支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设直;
19.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命；
20.谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022 电磁兼容 A 类设备限值要求，电压波动和闪烁变化符合GB/T 17625.2-2007 标准限值要求；
21.具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置；
22.支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB 等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC
23.可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%；
24.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试
25.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能；
26.提供3年质保。
	96.56
	㎡
	3042.00
	293735.52
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	数据监测解码网关4
	1.数据监测解码网关具有网络数据安全监测审计能力，可监测、记录产品自身运行状态和重要操作。
2.嵌入式内核程序可对接收到的数据进行鉴别和传输分配，数据传输和存储过程中具有冗余备份能力，确保数据传输的完整性和安全性。
3.数据监测解码网关集成4路HDMI信号接口和4路千兆网络接口，支持HDMI信号和网络信号同时传输、相互备份等功能。HDMI或网线任意一路发生故障断开后，另一路信号可继续正常传输，保证信号传输的可靠性。
4.数据监测解码网关可对不低于16路信号进行解码输出，具有≥16个解码接口。
5.数据监测解码网关集成的HDMI接口发生故障时，可自动切换到网口进行数据传输，传输速率不受任何影响。
6.数据监测解码网关主板具有一组高速芯片热插拔插座，可以根据不同的性能要求选装相应的解码芯片，保证后期产品性能升级的便利性。
7.‌数据采集‌：支持从多媒体显示设备中获取原始数据，支持多协议接入。
8.‌协议转换‌：支持将设备数据转换为云端可识别的格式，实现不同网络或协议间的通信。
9.‌安全传输‌：采用TLS/SSL加密和访问控制机制，保障数据传输安全‌。 ‌
10.数据监测解码网关可通过串口、网口、HDMI口连接传感器、PLC等设备，实时采集运行参数和故障信号等，发生故障时可无缝切换传输通道，保障LED显示屏的安全稳定运行。
11.具备断点续传功能，在网络不稳定时缓存数据，待恢复后自动上传，确保数据完整性。
12.设备集成126张接收卡。
	1
	套
	23000.00
	23000.00

	21
	信号监控编排器4
	1.信号输入：≥4路HDMI1.4、≥4路DVI、≥1路HDMI2.0、≥2路DP1.2、≥1路VGA、≥2路SDI-in、≥1路CVBS、≥1路AUDIO-in、≥2路USB输入、≥1路内置麦克风。
2.信号输出：≥2路HDMI OUT、≥1路AUDIO-out、≥8路SFP光纤接口、集成≥2个立体声扬声器、集成1块全彩屏幕可显示设备运行状态、≥32路网口输出、≥8路USB输出。
3.控制接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口、≥1路RS232、≥1路RS485、≥18个信号控制按键。
4.为保障设备使用安全，避免非法人员操作导致的安全事故发生，要求设备至少具备不低于三个层级的安全控制能力。第一层级：设备启动时管理员需在设备上插入开机专用安全钥匙，通过扭动安全钥匙对设备进行开机授权；第二层级：插入钥匙后管理员需要在设备内置的指纹识别器上对管理员进行指纹识别；第三层级：指纹识别通过后，管理员按下设备启动开关，设备方可进入工作运行状态。
5.设备需具有红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对媒体节目进行操作和选择，节目内容随时切换。
6.需具有U盘内容的遥控播放功能，可通过遥控器对U盘中的Word文档、表格、PPT、视频、图片等节目进行遥控播放，应用更加灵活方便。
7.设备机箱集成的全彩屏幕可显示设备运行状态二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示设备运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。方便管理员对设备进行维护，可有效降低设备在使用中发生故障的频率。
8.设备具备音视频同步输入输出功能，视频和声音的传输可以音画同步，保证音画试听效果无后滞延迟现象。
9.设备具有手机、平板、电脑等多媒体无线投屏功能。
	1
	台
	33000.00
	33000.00

	22
	配电柜4
	1.控制方式：手动+时控控制+485中控
2.手动控制：一键启停；
3.保护功能：过流、过载、短路、断路、防雷、60度高温断电等
4.输出回路:≥24路；
5.室内箱体尺寸:800mm×600mm×200mm(±10mm)；
6.时控控制：设置≥4组控制时间段；
7.带载≥75KW。
	1
	套
	4000.00
	4000.00

	23
	LED显示屏5
	1.像素点间距≤10mm；单元板分辨率≥512Dots；
2.像素构成：1R；
3.驱动方式：恒流驱动；
4.屏幕类型：全户外
5.反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；
6.水平视角≥120°，垂直视角≥120°；
7.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤250W/m²；
8.规格：长14810mm×高890mm(±10mm)（户外高空安装）；
9.提供3年质保。
	13.18
	㎡
	1487.00
	19598.66

	24
	控制卡1
	1.单色带载：128×3200 96×3200 64×3200 32×3200，双色带载：128×1600 80×1600 64×3200 16×3200
2.通讯方式：WiFi通信
3.系统支持：windows、android、ios
4.支持时间、农历、表盘、文本、表格等自由分区
5.支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录方便查看和分享)
6.支持屏参实时同步功能(方便快速设置屛参)
7.支持节目回读功能(安卓/苹果/电脑都可以相互回读）
8.支持绑定手机功能(使用本机密码),解决忘记密码问题，防止被别人非法篡改
9.支持开机渐亮功能(有效解决电源冲击)
	5
	台
	470.00
	2350.00 

	25
	LED显示屏6
	1.像素点间距≤10mm；单元板分辨率≥512Dots；
2.像素构成：1R；
3.驱动方式：恒流驱动；
4.屏幕类型：全户外；
5.反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；
6.水平视角≥120°，垂直视角≥120°；
7.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤250W/m²；
8.规格：长18010mm×高1050mm(±10mm)；
9.提供3年质保。
	18.91
	㎡
	1487.00
	28119.17
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	LED显示屏7
	1.像素点间距≤10mm；单元板分辨率≥512Dots；
2.像素构成：1R；
3.驱动方式：恒流驱动；
4.屏幕类型：全户外；
5.反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；
6.水平视角≥120°，垂直视角≥120°；
7.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤250W/m²；
8.规格：长18010mm×高1050mm(±10mm)；
9.提供3年质保。
	18.91
	㎡
	1487.00
	28119.17
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	LED显示屏8
	1.像素点间距≤10mm；单元板分辨率≥512Dots；
2.像素构成：1R；
3.驱动方式：恒流驱动；
4.屏幕类型：全户外；
5.反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；
6.水平视角≥120°，垂直视角≥120°；
7.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤250W/m²；
8.规格：长18010mm×高890mm(±10m)；
9.提供3年质保。
	16.03
	㎡
	1487.00
	23836.61

	28
	LED播放软件
	1.适用于安卓、iOS及Windows系统；
2.软件支持WiFi控制卡、网口控制卡、无线4G控制卡等多种产品，可控制单双色、全彩等各类LED显示屏。其“多合一自由切换”设计使得一个软件即可应对不同显示模式（简易版、分区版等）的需求‌；
3.‌跨平台节目回读‌：编辑好的节目内容可在电脑与手机软件之间相互回读，保证了项目在不同设备上编辑的连续性与兼容性‌；
4.‌强大的内容编辑功能‌：软件提供丰富的编辑工具，用户可自由输入显示字符，并详细设置字体、颜色、粗细、旋转等文本属性‌；
5.同时支持设置移动速度、停留时间、边框样式、花边图案、节目背景以及添加时钟显示‌；
6.‌精准的参数设置与管理‌：用户可通过软件设置控制卡的关键参数，包括扫描方式、显示宽度与高度、OE及数据极性等‌；
7.此外，还能调整显示屏的点频与亮度，设置定时开关机时间，并管理控制卡的WiFi名称与密码‌。
	1
	套
	300.00
	300.00
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	LED显示屏9
	1.像素点间距≤4.75mm；单元板分辨率≥2048Dots；
2.像素构成：1R；
3.驱动方式：恒流驱动；
4.屏幕类型：室内外；
5.反光率≤1%；亮度≥400cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；
6.水平视角≥140°，垂直视角≥140°；
7.峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤130W/m²；
8.规格：长4.95m×高0.546m(±0.01m)；
9.提供3年质保。
	8.1
	㎡
	1750.00
	14175.00
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	控制卡2
	1.单色带载：128×1024 96×1365 64×2048 32×3200
双色带载：128×512 80×819 64×1024 16×320
2.通讯方式：WiFi通信
3.系统支持：windows、android、ios
4.支持时间、农历、表盘、文本、表格等自由分区
5.支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录方便查看和分享)
6.支持屏参实时同步功能(方便快速设置屛参)
7.支持节目回读功能(安卓/苹果/电脑都可以相互回读）
8.支持绑定手机功能(使用本机密码),解决忘记密码问题，防止被别人非法篡改
9.支持开机渐亮功能(有效解决电源冲击)
	3
	台
	250.00
	750.00
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	LED显示屏10
	1.像素点间距≤10mm；单元板分辨率≥512Dots；
2.像素构成：1R；
3.驱动方式：恒流驱动；
4.屏幕类型：全户外；
5.反光率≤1%；亮度≥800cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调；亮度均匀性≥97%；
6.水平视角≥120°，垂直视角≥120°；
7.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤250W/m²；
8.规格：长8090mm×高1210mm(±10mm)；
9.提供3年质保。
	9.79
	㎡
	1487.00
	14557.73

	32
	设备管理操作终端
	1.处理器：≥I7-12700H或以上性能芯片；
2.内存：≥16GB；
3.硬盘：≥512SSD；
4.显卡：≥RTX 2050-4G或以上性能芯片；
5.预装WIN11操作系统。
	2
	台
	7000.00
	14000.00

	合计
	壹佰贰拾万柒仟捌佰伍拾元(¥1207850.00元 )



二、商务要求
	★售后服务要求
	一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体免费质保期不少于1年（“技术参数规格要求”中特别规定的，按规定执行）。
二、售后服务的内容和措施：
1.免费保修期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级（免费质保期内更新到厂家最新版本）等服务；提供终身维修维护服务（只收配件费）。
2.免费保修期内，中标供应商须提供免费的技术支持，负责免费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到采购人使用人员能够熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。
3.保修期内，系统免费升级（免费质保期内更新到厂家最新版本，含设备厂家自带及配送软件）、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。
4.接到故障通知，中标供应商的技术工程师须4小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，24小时内无法修复须立即提供不低于投标产品配置的备用机器或软件供采购人正常使用。提供终身免费技术支持服务。

	★交付使用期及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起50个日历日内全部安装调试合格完毕并验收合格交付使用，超期未安装调试完毕并验收合格则视为违约。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	★付款方式
	设备安装调试并经采购人验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付合同总金额的100%（无息）。

	核心产品
	第1项货物“LED显示屏1”

	★验收方式
	验收要求：
1.中标人提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。中标人必须按照采购文件和合同的具体要求，准时提供设备、相关配件、材料、工具，并负责所供设备、相关配件、材料、工具的包装和运保，免费送货上门。
2.投标人根据招标文件中要求提供的相关证明材料，如检验（检测）报告、官网截图、产品彩页、功能截图等与产品质量或项目履约相关的，采购人有权在中标方供货时要求中标人提供相应原件核查，若中标人不能提供或提供的证明材料复印件与原件不符的，采购人有权不予以验收，并保留追究其法律责任的权利。一旦查出有虚假材料谋取成交行为的，将按相关法律法规报同级财政监管部门，并按相关规定予以处罚。
3.验收时，中标人在整个项目实施过程中必须严格按照规范施工，所有线缆必须标记明确，所有步骤必须生成相应文档，做到档案齐全，在验收时必须提交以下文件（包括但不限于）：设备及材料移交清单；厂家提供的全套技术资料（包括但不限于快速操作手册、用户使用手册等）；以上文档材料验收时均需提供电子版文件（电子版文件格式须按采购人要求提供），如采购人要求还须一并提供相应纸质版文件，未按要求提供文件、材料或递交的文件、材料不全的或不符要求的，均不予验收；
4.采购人有权要求中标人供货时对本项目“采购需求”标注“★”所有要求逐条检验测试，若有任意一项负偏离的按虚假应标处理，不予验收；测试所需的设备、配件、材料和费用由中标人自行全额承担，并追究其法律责任，中标人须负责赔偿采购人损失。
5.中标人对本项目的安装调试施工工期不得超过本项目规定的交付使用期，未按要求如期交付安装调试完毕的，视为违约，中标人每天按合同金额的0.5%赔偿采购人损失，超过7个日历日采购人有权解除合同，并追究中标供应商合同违约责任。

	[bookmark: _Toc9814]★其他要求
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。
3.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标供应商自行承担。
4.本项目执行中相关的一切税费、保险均由供应商自行负担。
5.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。
6.本项目采购预算金额：人民币壹佰贰拾万柒仟捌佰伍拾元整（¥1207850.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
7.响应时供应商必须提供国家强制要求的所投产品有效的3C认证证书复印件并加盖供应商公章。
8.本项目所属行业为工业。



第四章 评标办法

一、评标原则
（一）评标委员会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
[bookmark: _Toc7653]1、价格分……………………………………………………………………………………………满分30分
（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了填写完整的《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉（2017）的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
（2） 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商在其投标文件中提供符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审报价=最后报价×（1-20 %）。（注：如所有参与投标竞争的供应商提供的都是本国产品，则不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。）
如供应商同时满足小微企业（含监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位）和符合本国产品标准的企业，其报价可以同时进行扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%-20%）。
对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。[footnoteRef:0] [0: ] 

（5）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。
（6）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额          
某投标人价格分 =                                         ×  30分
                              某投标人评标报价金额  

2、技术性能分……………………………………………………………………………………………满分42分
（1）技术需求响应分（满分42分）
评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件“采购需求”中的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
1）通过符合性审查，进入详评的，得基本分42分。
2）负偏离扣分：带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，提供所投产品响应(满足）该项参数、功能要求的证明材料不满足要求的每项扣2分，扣完为止。
注：（1）供应商提供所投产品证明材料包含由国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告扫描件或相应功能截图或生厂商官网截图证明，并加盖供应商公章(CA签章)。】（2）供应商所提供的检验（检测）报告扫描件（复印件）或者截图应与相应的原件一致，如有发现弄虚作假，采购人有权报监督管理部门处理，所造成的一切后果由供应商自行承担。（3）如因供应商提供的证明材料模糊或其他因素导致评标委员会不予认可的由供应商自行承担责任。。
3、履约能力分……………………………………………………………………………………………满分14分
[bookmark: _Toc5460]（1）项目实施方案分（满分12分）
由评标委员会根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于：项目进度计划、安装调试服务方案和验收措施、工期保障措施、服务实施的技术力量、服务人力资源安排和技术培训的服务内容和措施等）进行综合评审独立打分：
一档（0分）：未提供项目实施方案，或提供的方案严重缺失关键要素。
二档（4 分）： 方案基本满足项目需求，有项目进度计划和工期保障措施，实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求、技术培训的服务内容和措施合理。
三档（8 分）：方案详细、合理且针对性强，在满足二档要求的基础上，进一步深化施工进度计划、工期保证措施，安装调试方案，实施方案满足需求。同时实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求。
四档（12分）：项目实施方案条理清晰，方案明确，各系统服务实施技术方案详实合理，很好的满足项目服务需要。有项目总体服务实施流程，项目进度计划、安装调试服务方案和验收措施、工期保障措施、服务实施的技术力量、服务人力资源安排和技术培训的服务内容和措施。同时服务实施的技术力量和服务人力资源安排优于项目服务实施要求。其中项目经理（1人），具备计算机类高级工程师及以上证书（该人员与售后服务人员不可为同一人），提供该人员证书复印件及本项目开标日前半年由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的任意连续三个月社保证明复印件并加盖投标人公章(CA签章)。
（2）业绩分（满分2分）
投标人自 2024年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供一项得1分，最多2分。
[bookmark: _Toc21599]4、售后服务分……………………………………………………………………………………………满分12分
由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务内容、售后保障措施，故障处理流程、维护保障流程及组织架构、定期维护计划(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等）进行综合评审独立打分：
由评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务内容、售后保障措施，故障处理流程、维护保障流程及组织架构、定期维护计划(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等）进行综合评审独立打分：
一档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施完整。
二档（8分）：在满足二档的基础上，服务内容明确、售后保障措施详细、具体、完整的，售后服务要求对本项目具有针对性，提供了故障处理流程、维护保障流程及组织架构，定期维护计划（注明时间）考虑周全。
三档（12分）：在满足三档的基础上，提供针对性的替代品方案，售后服务方案全面，包含质保期、响应时间、服务团队配备、技术培训方案、故障解决方案等内容，方案表述清晰、完整，措施有效可行。其中项目经理（1 人），具备计算机类工程师及以上证书2名（人员与实施项目经理不可为同一人），提供该人员证书复印件及本项目开标日前半年由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的任意连续三个月社保证明复印件并加盖投标人公章(CA签章)。
[bookmark: _Toc28109][bookmark: _Toc28378]5、政策功能分……………………………………………………………………………………………满分2分
（1）采购财政部现行《节能产品政府采购品目清单》内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明扫描件）。得1分
（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（提供有效证明扫描件）。 得1分
6、综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。
四、特别说明
评审时，评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。













附表
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业※
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
[bookmark: _Toc6173][bookmark: _Toc14595][bookmark: _Toc30753]
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目    
项目编号：GLZC2026-G1-990291-GLSZ  
甲方：                                       （采购人）
乙方：                                       （中标供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。
[bookmark: _Toc18197][bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc495841768][bookmark: _Toc13005]第一条  合同标的及合同金额
	项号
	标的名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                               合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）
[bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc495841769][bookmark: _Toc23870][bookmark: _Toc15939]第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2.乙方提供货物的质量保证期为           （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
[bookmark: _Toc28745][bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc495841770][bookmark: _Toc22527]第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
[bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc7468][bookmark: _Toc495841771][bookmark: _Toc24662]第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
[bookmark: _Toc495841772][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc5831][bookmark: _Toc6786]第五条  交付
[bookmark: _Toc30287][bookmark: _Toc14073][bookmark: _Toc495841773]1.交付安装时间：自签订合同之日起50个日历日内全部安装调试合格完毕并验收合格交付使用，超期未安装调试完毕并验收合格则视为违约。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。
[bookmark: _Toc3941]第六条  验收方式
[bookmark: _Toc724][bookmark: _Toc11427][bookmark: _Toc495841774]验收要求：
1.中标人提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示。中标人必须按照采购文件和合同的具体要求，准时提供设备、相关配件、材料、工具，并负责所供设备、相关配件、材料、工具的包装和运保，免费送货上门。
2.投标人根据招标文件中要求提供的相关证明材料，如检验（检测）报告、官网截图、产品彩页、功能截图等与产品质量或项目履约相关的，采购人有权在中标方供货时要求中标人提供相应原件核查，若中标人不能提供或提供的证明材料复印件与原件不符的，采购人有权不予以验收，并保留追究其法律责任的权利。一旦查出有虚假材料谋取成交行为的，将按相关法律法规报同级财政监管部门，并按相关规定予以处罚。
3.验收时，中标人在整个项目实施过程中必须严格按照规范施工，所有线缆必须标记明确，所有步骤必须生成相应文档，做到档案齐全，在验收时必须提交以下文件（包括但不限于）：设备及材料移交清单；厂家提供的全套技术资料（包括但不限于快速操作手册、用户使用手册等）；以上文档材料验收时均需提供电子版文件（电子版文件格式须按采购人要求提供），如采购人要求还须一并提供相应纸质版文件，未按要求提供文件、材料或递交的文件、材料不全的或不符要求的，均不予验收；
4.采购人有权要求中标人供货时对本项目“项目采购需求”标注“★”所有要求逐条检验测试，若有任意一项负偏离的按虚假应标处理，不予验收；测试所需的设备、配件、材料和费用由中标人自行全额承担，并追究其法律责任，中标人须负责赔偿采购人损失。
5.中标人对本项目的安装调试施工工期不得超过本项目规定的交付使用期，未按要求如期交付安装调试完毕的，视为违约，中标人每天按合同金额的0.5%赔偿采购人损失，超过7个日历日采购人有权解除合同，并追究中标供应商合同违约责任。
[bookmark: _Toc17221]第七条  安装和培训
[bookmark: _Toc495841775][bookmark: _Toc29939][bookmark: _Toc7422]中标供应商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。
[bookmark: _Toc555]第八条  售后服务、保修期
[bookmark: _Toc495841776][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc29143]一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整体免费质保期不少于1年（“技术参数规格要求”中特别规定的，按规定执行）。
二、售后服务的内容和措施：
1.免费保修期内免一切费用进行上门维修、配件更换或软件升级（免费质保期内更新到厂家最新版本）等服务；提供终身维修维护服务（只收配件费）。
2.免费保修期内，中标供应商须提供免费的技术支持，负责免费培训采购人技术人员，培训时间不得影响采购人正常的业务开展工作，培训效果要达到采购人使用人员能够熟练掌握系统操作流程、常用功能、运维技巧等，培训地点由采购人指定。
3.保修期内，系统免费升级（免费质保期内更新到厂家最新版本，含设备厂家自带及配送软件）、上门维修和保养服务，对于非采购人人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。
4.接到故障通知，中标供应商的技术工程师须4小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，24小时内无法修复须立即提供不低于投标产品配置的备用机器或软件供采购人正常使用。提供终身免费技术支持服务。
[bookmark: _Toc23259]第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc8637][bookmark: _Toc18828][bookmark: _Toc495841777][bookmark: _Toc25042]第十条  付款方式
[bookmark: _Toc26154][bookmark: _Toc19042][bookmark: _Toc495841778]设备安装调试并经采购人验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付合同总金额的100%（无息）。
[bookmark: _Toc26181]第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。
[bookmark: _Toc26520]第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc26510]第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
[bookmark: _Toc3088]第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
[bookmark: _Toc24778]第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc19851]第十六条  签订本合同依据
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；
4.中标通知书。
政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。



甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：                        
法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          
委托代理人：                                委托代理人：                                     
电  话：                                    电   话：                                        
开户名称：                                  开户名称：                                       
开户银行：                                  开户银行：                                       
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                       
[bookmark: _Toc29037]
第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：


投标文件



项目名称：桂林市桂林中学多媒体宣传电子屏幕设备采购项目
项目编号：GLZC2026-G1-990291-GLSZ







采购代理机构：桂林市政府集中采购中心
投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                  
联系电话：                                                
日期：              年           月           日








投标文件目录
一、资格性响应证明材料：
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；
6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）。
二、商务、技术性响应及其他证明材料：
1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）
2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
8.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；
9.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；
10.投标人自2024年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；
11.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；
12.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；
14.《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）（如有，请提供）；
15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。



















一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）


2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；





授权委托书（格式一）
致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。







授权委托书（格式二）
致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日



3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。



4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；












5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；



声   明
致：桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

 
日          期：                                                   




6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）。





二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）
1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：                                      
投标报价表
	项号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                    元人民币（¥                                 ）

	交付使用期:

	免费保修期:

	说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。



投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                                    

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》
的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。 





2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）
附件：
技术规格偏离表（格式）
项目编号：
项目名称：

	序号
	标的名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	



投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

 日          期：                                                   

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
3.投标人应对照招标文件中“第三章 采购需求”中技术规格需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。否则，投标无效。












3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）
附件：
商务响应表（格式）
项目编号：
项目名称：

	项号
	招标文件的商务要求
	投标文件承诺的商务要求
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	





投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                


 日          期：                                                   


注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
        3.投标人应对照招标文件中“第三章 采购需求”中的“商务要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。否则，投标无效。








4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：




5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）
附件：

售后服务承诺书（格式）





投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   





















6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
附件：



项目实施方案 （格式）


（根据采购需求自行编制） 

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       

 

日          期：                              




























7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）
附件：
项目实施人员一览表（格式）
     
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
   

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                       

日          期：                                     


8.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）



9.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）



10.投标人自2024年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；


11.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；


附件：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称[盖公章]： 
日 期：



1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



12.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）；









13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


 
       单位名称[盖公章（CA签章）]：
    日  期：















14.关于符合本国产品标准的声明函（见附件）（如有，请提供）；

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
_______________
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
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