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第一部分  采购公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]北海市政府采购中心关于合浦县教育局2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目设备采购(BHZC2026-J1-
[bookmark: OLE_LINK168]210096-CGZX)竞争性谈判采购公告（远程异地评标）

项目概况
2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2026年7月22日09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK103]项目编号：BHZC2026-J1-210096-CGZX
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK47]项目名称：2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目设备采购
采购方式：竞争性谈判 
[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK126]预算金额（元）：1,000,000.00
采购需求：

标项名称:2026年第一批扩大学前教育资源奖补资金项目设备采购
数量:1批
预算金额（元）：1,000,000.00
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK87]简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：计算机12台、65寸交互智能教学一体机6台、视频展台6台、移动支架6套等，如需进一步了解，详见谈判文件。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK53]最高限价（元）：1,000,000.00
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK61]合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
2、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK117]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：分标1：无。
三、获取采购文件
时间：2026年7月16日至2026年7月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]方式：供应商登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再进行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。 
售价（元）：0
四、响应文件提交 
截止时间：2026年7月22日09:00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK85]地点：通过广西政府采购云平台实行在线谈判响应。
五、响应文件开启 
开启时间：2026年7月22日09:00（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]1.本项目不收取谈判保证金。
[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）实施本国产品标准及相关政策：本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（4）支持中小企业发展：对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（5）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。
[bookmark: OLE_LINK106]3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网、北海市政府采购监管网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站。
[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线谈判响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在谈判截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。
6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
7. 本项目采用远程异地评标。
八、凡对本次谈判提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：合浦县教育局
地    址：合浦县廉州镇小北镇44号 
项目联系人：马小军
项目联系方式：0779-7293139
2.采购代理机构信息            
名    称：北海市政府采购中心             
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]地    址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层              
项目联系人(询问)：梁宇           
项目联系方式(询问)：0779-3071101 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。



[bookmark: _Toc181265282]第二部分  竞争性谈判流程
1.征集供应商
1.1邀请供应商。
采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布谈判公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。
□采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。
□采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。
1.2供应商获取谈判文件。
1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。
1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改谈判文件（如果有）。
1.5供应商按谈判文件要求编制响应文件。
2.响应文件开启与信用信息查询
2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。
2.2采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。
3.谈判与评审
3.1谈判小组签到。
3.2采购代理机构宣布有关纪律以及谈判、评审工作程序。
3.3谈判小组审查确认谈判文件。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。
3.4谈判小组对供应商的资格进行审查。
3.5谈判小组审查响应文件。
3.6对于未实质性响应谈判文件的响应文件由谈判小组认定响应无效，并告知该供应商。
3.7供应商根据谈判小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.8谈判小组与符合要求的供应商进行谈判。谈判小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整轮次。谈判时由采购代理机构或谈判小组利用广西政府采购云平台发起谈判邀请，供应商通过广西政府采购云平台“在线评审室”进行远程视频谈判。供应商使用CA数字证书登录广西政府采购云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程谈判活动。
3.9经谈判确定谈判文件的变动情况。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
3.10供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。签字或者加盖公章可以使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。如供应商未按谈判小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出谈判。
3.11谈判小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：
谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。
3.13谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算（采购文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关供应商均认定为一个供应商），评审后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
4. 成交
4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。
4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在中国政府采购网、广西政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。
5.合同及履约验收
5.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。
5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金（如有）。
5.3合同履约。
5.4采购人组织验收。


6.竞争性谈判流程图

  

验收
立项

履约
立项

签订合同
立项

成交公告；成交通知书
立项

编写评审报告
立项

最后报价评审
立项

供应商提交最后报价
立项

谈判
资格审查

立项

编制谈判文件
开启响应文件
立项

邀请供应商
立项


[bookmark: _Toc181265283]第三部分  供应商须知
一、前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	货物类，单一产品或核心产品为：计算机、65寸交互智能教学一体机。

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	[bookmark: OLE_LINK77]标的：采购需求所列的各项货物，属于工业行业；


	3
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。
☐可以就    采购进口产品。

	4
	分包
	 A同意将非主体、非关键性的  幼儿图书  工作分包。☐ B不同意分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	6
	样品提供
	A不要求提供。
☐B要求提供，
（1）样品：    ；
（2）样品制作的标准和要求：    ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准；
（4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。
（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。

	7
	方案讲解演示
	A不组织。
☐B组织。
（1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。
（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：
方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需供应商根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。
方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为    ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。
注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。

	8
	供应商应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见谈判文件第三部分 六。
供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求，响应无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据谈判文件采购需求等有关要求提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	10
	最后报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。谈判文件中价格全部采用人民币报价。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在最后报价中。
最后报价出现下列情形的，响应无效：
响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的；
最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的;
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK50]报价属于采购文件规定的异常低价情形之一，且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;
供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。
供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

	12
	备份响应文件送达地点和签收人员 
	A不接受。
☐B接受：备份响应文件送达地点：         ；备份响应文件签收人员联系电话：        。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

	13
	特别说明
	联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	☐联合体响应的，联合体各方均需按谈判文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☐联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按谈判文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	14
	解释权
	本谈判文件解释权属采购人及代理机构。



二、总则
1. 适用范围
本谈判文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “采购人”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “供应商”系指响应谈判、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。
2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。
2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。
2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指谈判过程中可能实质性变动的内容，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。
3. 响应有效期
▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的谈判有效期的，响应无效。
3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。
3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长谈判有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。
4．响应费用
供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK100]三、需要落实的政府采购政策
1.是否允许采购进口产品要求
本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.实施本国产品标准及相关政策
2.1 本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
2.2 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.3 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
2.4 供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件6）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》（样式见附件7）。
2.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
2.6成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件应当随成交结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
3.支持绿色发展
3.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采谈判文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。
3.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
4.支持中小企业发展。
4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。
4.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
4.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
4.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
4.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.平等对待内外资企业
政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
6.平等对待符合条件的破产重整企业
平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

四、询问、质疑与投诉
1.在线询问、质疑、投诉
根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。
询问联系部门：北海市政府采购中心采购一科        联系电话：0779-3071101      地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区
质疑联系部门：北海市政府采购中心监督科          联系电话：0779-3960826      地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区
[bookmark: _Hlk212630267]投诉联系部门：合浦县财政局        联系电话：0779-7213187    
  地址：北海市合浦县廉州镇明园南路50号
2. 供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
3. 供应商质疑
3.1质疑提出时效
3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。
3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复
3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：
质疑答复责任主体一览表
	质疑内容
	质疑答复责任主体

	对采购文件提出质疑
	对采购文件中特定资格条件、采购需求提出的质疑
	采购人

	
	对采购文件中其他内容提出的质疑
	采购代理机构

	对采购过程提出质疑
	有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑
	采购人

	
	对采购过程中其它事项提出的质疑
	采购代理机构

	对采购结果提出质疑
	对采购结果提出的质疑
	采购代理机构


注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。
3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。
3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
3.3质疑函
3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
3.3.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
3.3.1.2质疑项目的名称、编号；
3.3.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3.3.1.4事实依据；
3.3.1.5必要的法律依据；
3.3.1.6提出质疑的日期。
3.3.2供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件1。
4.供应商投诉
4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。


五、谈判文件构成、修改、解释
1．谈判文件的构成
1.1 谈判文件包括下列文件及附件
第一部分  采购公告
第二部分  竞争性谈判流程
第三部分  供应商须知
第四部分  采购需求
第五部分  评定标准
第六部分  拟签订的合同文本
第七部分  应提交的有关格式范例
第八部分  最后报价格式
1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
2. 谈判文件的澄清、修改
2.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
2.2采购代理机构对谈判文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取谈判文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，通过电子交易平台通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。
    
六、响应文件的编制
1. 响应文件的语言
响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
2. 响应文件的组成
响应文件应当包括以下主要内容（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则谈判无效。相关格式见谈判文件第七部分）：
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK116]▲（1）响应函
（2）资格文件
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]▲A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；
B、联合协议（如果有）；
C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；
D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。	 
▲（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
（4）分包意向协议（如果有)；
（5）所有资信文件（如果有）；
（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（如果有）（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；
（7）关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；
（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；
（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；
（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；
▲（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；
（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；
（13）优惠条件及特殊承诺；
（14）培训计划（如果有）；
（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；
（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；
▲（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书。
▲（18）承诺函；
[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]▲（19）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表；
▲（20）初始报价表。
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK125]（21）中小企业声明函（如果有)。
（22）关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；
（23）关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。
3. 响应文件的编制和签署
3.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。
3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
3.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅
3.4响应文件按照谈判文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的，其响应无效。
3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
3.6谈判文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及谈判文件明确允许的其他方式。


七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回
1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。
1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。
2.本项目不接受备份响应文件
3.本项目不收取谈判保证金

八、开启响应文件与信用信息查询
1. 开启响应文件
1.1 采购代理机构按照谈判文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。
1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和谈判文件的规定在半小时内完成在线解密。
1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。
2.信用信息查询
2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。
2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。
2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。
2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

九、提交最后报价
1.供应商的最后报价文件应包括以下内容：
▲1.1最后报价一览表；
1.2中小企业声明函（如果有）。
1.3中小企业声明函（如果有)。
1.4关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；
1.5关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。

十、评审
1. 评审要求：详见谈判文件第五部分“评定标准”。

十一、成交
1. 推荐成交候选供应商
谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。最后报价均相同时，由谈判小组按照响应文件技术要求响应、商务要求响应优劣情况集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐成交候选人。
2. 确定成交供应商
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。
3．成交通知及成交结果公告
3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。
[bookmark: _Hlk101184471]3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、成交供应商和未成交供应商的评审报价及排名。
3.3公告期限为1个工作日。

十二、合同
1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。
2.合同的签订
2.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。
2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
2.3采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
2.6采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
2.7政采贷
政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：
（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《成交通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。成交供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。
（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。
（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。
（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。
（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。
注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。
对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。
供应商成交后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：
（1）有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）
（2）合作银行咨询办理
	银行名称
	联系电话
	最高授信金额
	最长授信期限
	最低利率
	流程简介

	建设银行
	13077729988
	最高3千万
	1年
	4%
	开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。

	中国银行
	0779-3997084
	最高1千万
	3年
	1.93%
	在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。

	兴业银行
	0779-3158330
	最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%）
	1年
	3.70%
	全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。

	工商银行
	0779-3050645
	最高1千万且不超过合同金额70%
	货物类1年
服务类3年
工程类5年
	3.45%
	为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。

	国民村镇银行
	0779-2668801
	最高500万
	5年
	2.80%
	银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款

	桂林银行
	18577993959
	最高1千万
	1年
	3.45%
	线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。

	中小微商务服务公司
	19907799988
	
	
	
	具体业务可电话咨询。


注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。
3．履约保证金：本项目不收取履约保证金。成交供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。
4.预付款
4.1采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。
4.2供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。

十三、验收
1.验收
1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止
1. 电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
1.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
[bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt75236101][bookmark: 第三部分][bookmark: _Toc164416483]2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
十五、代理费用的收取标准和方式
北海市政府采购中心不收取。


[bookmark: _Toc181265284]第四部分  采购需求
说明：
1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写报价表和技术规格偏离表。供应商须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。
3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），谈判响应产品必须满足文件的相关规定。谈判时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，不提供视为无效谈判处理。
4.谈判响应产品属于《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023年第36号 ）规定的《强制性产品认证目录》及《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》规定范围 内的，供应商应提供该产品相关的强制性产品认证证书，不提供视为无效投标处理。
5.谈判响应产品属于《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》（国发〔2024〕11号）规定的《实施工业产品生产许可证管理的产品目录》规定范围内的，供应商应提供该产品相关的工业产品生产许可证证书，不提供视为无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]6.本项目的预算金额为（人民币）：1,000,000.00元，报价超过预算金额的谈判无效。 
7. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
[bookmark: OLE_LINK24]8.本项目的核心产品为下表的：第1项：计算机、第2项：65寸交互智能教学一体机。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK22]9. “★” 系指实质性要求条款， “※”系指谈判过程中可能实质性变动的内容（如有）。 采购需求一览表中标注“★”的详细技术参数及配备要求、商务要求必须响应满足或优于，否则谈判无效。
	技术参数要求表

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	详细技术参数及配备要求

	
	
	
	
	

	1
	计算机(核心产品)
	台
	12
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]一、CPU规格
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK21]★1.CPU：物理核心≥8核，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，线程数≥8，热设计功耗≥70W, CPU 支持的内存最高速率≥2666MT/s；
二、内存规格
★1.内存配置容量：≥8GB；
★2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
★3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
三、主板规格
★1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
★2.主板支持的 CPU情况：物理核心≥8核，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，线程数≥8，热设计功耗≥70W, CPU 支持的内存最高速率≥2666MT/s；
3. 主板支持的内存情况：内存读写速率≥2666MT/s，内存条数量≥1；
★4.主板其他内置接口：SATA接口≥1，M.2接口≥1；
★5.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
★6.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥32GB；
四、存储设备规格
★1.固态盘数量：≥1 个； 
★2.固态存储容量：≥512GB；
★3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；
★4.存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合 SJ/T 11654-2016 相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃-55℃；其它参数应符合 GB/T 12628-2008 相关规定；
五、显卡规格
★1.显卡类型：集成显卡；
六、显示设备规格
★1.尺寸：≥23英寸
★2.显示屏屏占比：≥90%；
★3.分辨率：1920× 1080 像素，
★4.刷新率：≥100Hz
★5.屏幕比例：16：9
6.可视角度：178 度宽广视角
7.接口要求：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与主机接口相匹配。
★8.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
★9.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
★10.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
★11.显示器外观颜色：黑色等商务色系
七、外设规格
★1.鼠标数量：≥1个；
★2.键盘数量：≥1个；
★3.键盘按键数目：104键；
★4.键盘连接方式：有线；
★5.键盘键程：2.3mm～4.0mm；
★6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
★7.有线键盘连接线：≥1.5米；
★8.键盘颜色：黑色等商务色系；
★9.鼠标连接方式：有线；
★10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
★11.鼠标DPI分辨率：800～1600；
★12.鼠标颜色：黑色等商务色系；
★13.鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245-2010 的相关规定；
八、网络设备规格
★有线网卡数量：≥1；
九、外部接口规格
★1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含2 个 USB3.0 及以上接口），且支持在关机状态下对外供电；机箱后面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含2个 USB3.0 及以上接口）；
★2.视频接口数量：≥1；
★3.音频接口数量：≥1；
十、整机基础规格
★1.整机外观：
a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
★2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
★3.整机结构：
a) 机箱应符合 GB/T 4208-2017、GB/T 26246-2010的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1-2016 的相关规定；
★4.机箱防护要求：机箱符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 防护要求；
★5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；
★6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；
★7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上；
★8.机身材质：金属；
★9.机身颜色：黑色等商务色系；
★10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 8L；
十一、CPU性能
★1.CPU 物理核数：≥8；
★2.CPU 主频：≥2.7GHz；
3.CPU线程数：≥8；
★4.CPU 末级缓存容量：≥8MB；
★5.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
十二、内存性能
★1.内存读写速率：≥2666MT/s；
十三、显卡性能
★1.显示分辨率：≥1920×1080；
★2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
★3.显存等效频率：≥1000MT/s；
★4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080； 
十四、显示设备性能
★1.显示屏刷新率≥ 100 Hz；
★2.显示屏位深≥  8  位；
★3.显示屏色域≥  99%   sRGB；
★4.显示屏色准△E ≤  4  ；
★5.显示屏响应时间≤  7 ms；
★6.显示屏亮度≥  300  尼特；
★7.显示屏亮度一致性≥  75   %；
★8.显示屏对比度≥  1000：1   ；
★9.显示器接口应与显卡外接显示接口匹配；
★10.显示器应提供显示器支架；
★11.显示器参数调节：提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等，支持色温、亮度、对比度调节；
★12.显示屏其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。
十五、网络设备性能
★1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
十六、主板功能
★1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；
★2.主板 USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
★3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
★4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
十七、显卡功能
★1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；
十八、存储功能
★1.存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；
十九、网络设备功能
★1.网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
★2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
★3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
★4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
二十、外部接口功能
★1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
★2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
二十一、电源功能
★1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求；
二十二、操作系统及软件功能
★1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
★2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
★3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
★4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
★5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
★6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
★7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
★8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
★9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
★10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
11.备授课软件功能：
1）教学平台为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2）PPT小工具：支持小组端进入PPT放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具，满足学生小组研讨的使用
3）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注；提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。
4）一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。
5）剪辑重录：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。
6）课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
7）发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
8）课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。
12.电脑应用助手
1）登录方式多样性：支持帐号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录，无需再次输入帐号/密码。
2）终端关联设备：设备通过微信扫码可绑定学校的设备管理系统，能设置当前设备类型与归属用户。
3）设备详情：能查看当前设备的硬件信息和和系统信息。可查看的硬件信息包CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。
4）设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
5）整体描述：发送端软件发送文件至接收端软件。
6）文件条件：支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。
7）文件发送：可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。
8）快捷发送：支持拖动文件至发送区进行文件发送。
9）离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。
10）其他：支持查看发送进度；
11）个性接收夹：在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件；
12）文件列表：支接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。
13）自动下载：支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。
14）自动清理：支持自动清理超过14天的文件。
15）状态查看：支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
16）查看：采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，会展示更新时间和大小。支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，点击左上角的路径可直接跳转至目标文件夹；文件根据窗口的显示大小会进行适配，一列显示不同的数量；
17）编辑：用户可在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；用户可以对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户删除文件和文件夹。
18）上传下载：用户可上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程可以查看进度和取消上传；支持用户对文件进行下载，用户可自己设置下载地址，下载过程中会按照队列依次下载；下载过程中能查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件；
19）预览：能够在线预览图片、音视频、文档；支持预览的格式，包括，图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG；视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
20）发送到班级：用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。
21）快捷打开：助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。
22）最近使用课件：助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。
23)编辑：用户可自定义助手栏展示的内容，根据自己的需求能对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登陆的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
24)网站：支持用户主动添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。
25)移动：用户能拖动助手栏到屏幕的任意位置，当用户拖动助手栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该助手栏，再次拖动助手栏会取消收起。
26)对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。
27)写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。
28)评价：支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。
29)提示词：支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。
30)生成编辑：支持对AI生成的内容复制或重新生成。
31)批量生成：支持批量生成学生的奖状，并可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行自定义编辑；支持选择生成的奖状模板。
32)下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。
33)截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
34)录屏：支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率。
35)录制中：支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
36)录制结束：支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。
37)传屏：支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备。
38)设备连接：支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备。
39)指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
40)PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。
41)图片转格式：支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。
42)提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
43)文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的。
44)远程关联：学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。
45)退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校。退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹；
46)设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
47)设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
二十三、存储设备可靠性
★1.固态存储寿命：TBW ≥80TB（条件：256GB 硬盘容量）；
★2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
二十四、显示设备可靠性
★显示屏屏幕失效 点：符合 GB/T 9813.2 的要求；
二十五、外设可靠性
★1.键盘按键寿命：≥1000万次；
★2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
★3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；
★4.风扇寿命：≥4 万小时；
二十六、整机可靠性要求
★1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2-2022 的规定，考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证；
★2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定，考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证；
★3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
★4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
★5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 -2016中规定；
★6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
★7.MTBF测试：MTBF(m1)≥30万小时。
二十七、兼容要求
★1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
★2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；
★3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；
★4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；
二十八、包装及运输要求
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]★标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1-2016 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 
二十九、服务要求：
★1. 供应商提供自检测试工具 方便用户进行设备检测
★2. 服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城4h、异地12h 技术响应服务,2 个工作日解决问题,对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案,并提供周转设备或更换设备; c)建立全国技术服务体系和服务团体,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
★3.服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年; b) 产品停止服务时间应提前1 年告知; c) 应明确产品发布日期；
★4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
★5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
★6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频
★7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
★8. 整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)应不小于3 年；
★9. 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
★10. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
★11. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道 (光盘、网站)；
★12. 跨架构平台应用兼容：供应商提供跨架构平台的应用兼容工具,支持一种或者一种以上不同架构平台的应用；
三十、供应链合规性：
★产品部件保障：供应商保障产品主要部件,提供6 年的备件服务能力(自购买之日起),或提供可兼容原设备的升级换代产品；
三十一、供应链质量：
★1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时,供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
★2.供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
三十二、关键部件安全
★关键部件安全要求：CPU安全可靠等级≥Ⅱ级， 操作系统安全可靠等级≥Ⅰ级，其他关键部件应当符合安全可靠测评要求；通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。
三十三、整机安全性要求
★1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092-2018或 GM/T 0028-2014 的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格。
★2.信息安全基本要求：
a) 产品应符合 GB/T 39276-2020 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
★3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
★4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572-2011 中规定；
★三十四、投标文件中必须提供该项产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。
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★1、处理器： i5十二代及以上/同等性能AMD处理器；内存：8G 笔记本内存或以上配置；硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。
2、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
3、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据
4、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备
5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。
6、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。
7、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
二、整机显示要求
★1、整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕支持3840×2160分辨率，支持4K@60Hz显示。
2、显示比例16:9，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上。
3、为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果。
4、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
★5、整机应支持护眼显示优化功能，可根据教学展示需要对显示画面的纹理效果进行调节，支持不少于5种显示纹理效果，并支持透明度或显示强度调节，以提升不同教学场景下的观看舒适性。（投标时供应商能提供证明其满足该项功能的相关证明材料，证明材料包括但不限于检测报告、产品说明书、技术白皮书、功能截图、厂家说明或其他等效证明文件）
6、支持护眼模式，可开启/关闭护眼模式。
7、具备标准、节能、多媒体、智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。
★8、整机支持画屏模式，可开启/关闭画屏模式。（投标时供应商能提供证明其满足该项功能的相关证明材料，证明材料包括但不限于检测报告、产品说明书、技术白皮书、功能截图、厂家说明或其他等效证明文件）
[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK150]9、具备手动选择标准，冷色、暖色的色温模式。
三、整体设计
1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm。
2、为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。
3、整机玻璃厚度不超过4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。
4、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。
5、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
6、整机玻璃厚度不超过4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果。
7、整机接口设计：
（1）前置接口≥USB×2。
（2）侧置接口：≥1路HDMI In ；≥1路PC Audio IN；；≥1路Audio out；≥1路touch USB。
8、整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器。
9、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2×10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。
四、内置系统设计
★1、整机采用红外触控技术，支持≥40点触控，支持多人同时操作书写。（投标时供应商能提供证明其满足该项功能的相关证明材料，证明材料包括但不限于检测报告、产品说明书、技术白皮书、功能截图、厂家说明或其他等效证明文件）
2、最低书写高度≤3mm，书写延时低于100ms。触摸响应时间≤10ms，支持手指和笔触摸书写。
3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课堂操作。
4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。
5、支持Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Windows 11、Linux、Mac Os操作系统的电脑接入时，无需安装触摸框驱动。
五、整机功能设计
（一）网络与NFC模块功能
1、整机支持版本Wi-Fi6，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax标准。
2、整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段。
3、整机支持蓝牙 Bluetooth5.2标准。
4、整机天线采用隐藏式方式，无外露天线。
5、整机内置NFC读卡模块。
6、整机支持识别带NFC芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机NFC读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互。
（二）摄像头与幼教功能
1、整机支持独立摄像头设计，摄像机拍摄的像素≥1300万像素数，摄像机拍摄视频的分辨率为4K，视场角≥120°。
2、整机摄像头采用卡通设计，外观颜色与整机颜色保持一致。
3、摄像头底座预留孔位，可直接手拧，确保后装方便及设备稳定摄录。
4、摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离≥12m。
★5、整机应支持语音交互控制功能，可对常用教学应用、图像采集功能、教学辅助功能、屏幕亮度调节以及设备开关机、待机与唤醒等常用功能进行语音控制；在无网络环境下，仍应支持基本语音交互功能。（投标时供应商能提供证明其满足该项功能的相关证明材料，证明材料包括但不限于检测报告、产品说明书、技术白皮书、功能截图、厂家说明或其他等效证明文件）
★6、整机应支持图像采集功能，可实现拍照和录像；拍照应支持延时拍摄及时间设置；拍照、录像过程中的常用控制操作应支持语音控制。（投标时供应商能提供证明其满足该项功能的相关证明材料，证明材料包括但不限于检测报告、产品说明书、技术白皮书、功能截图、厂家说明或其他等效证明文件）
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]7、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机上电情况下，外部接入HDMI信号自动唤醒整 机并开机，无需人为操作。断开外接信号源整机自动跳转到原有信号源通道。
8、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：
1）长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；
2）短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；
3）整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能。
9、整机具备多功能按键：
1）通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，点击相机按键，可以结束并保存录像；
2）通过长按该按键，用户可以将window系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件；
10、当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感一分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，一分钟息屏，再过两分钟关机。节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号 接收状态且无人操作时，设备自动关机。
11、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放 以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能 和护眼模式。
12、支持无线智能遥控，具备电视遥控功能和电脑键盘 常用的 Fl—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、 Enter、Win快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整 机实体按键。
六、幼教备授课软件设计
1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。
2、备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具， 例如语文学科会出现田字格工具， 数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。
3、支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件， 并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。
4、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。
5、互动分类式游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统需提供不少于 9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
6、课件背景：提供不少于9 种背景模板供老师选择，持自定义背景。
7、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
8、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。
9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
10、古诗词资源：
（1）提供覆盖古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
（2）支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
（3）提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
（4）每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
（5）支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
（6）提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
11、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。
七、PPT小工具应用
1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。
2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。
3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。
4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。
八、幼教桌面管理系统
1、提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用。
2、桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽。
3、支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称。
4、主页可以实时显示时间及网络链接情况。
5、提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用。
6、返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能。
7、自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新。
8、设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接。
九、售后服务保障
1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
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	视频展台
	台
	6
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK155]1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
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	移动支架
	套
	6
	1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 
2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；
6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm

	5
	移动磁性黑板
	块
	6
	1.尺寸：150cm×90cm；
2.材质：冷轧钢，彩涂板，铝框，蜂窝板。具有干擦拭书写无尘环保功能，写板四角与外 框四角均包角，隐形安装，正面外观无外露的挂接件。

	6
	喷墨彩色打印机
	台
	6
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]1.A4彩色自动双面打印机（打印/复印/扫描）；
2.打印速度（标准模式）：黑白文档打印15页/分钟，彩色文档打印8页/分钟，A4双面黑白打印6.5页/分钟，双面彩色文档打印4.5页/分钟；
3.打印速度（经济模式）：黑白文档33页/分钟，彩色20页/分钟；
4.打印分辨率(最大分辨率):4800×1200dpi;
5.原装耗材打印量：黑色7500页，彩色6000页；
6.保修：打印头保修1年；
7.显示屏：1.44英寸彩色液晶屏；
8.网络打印：双频WiFi，支持5GHz频段；
9.维护箱：可更换维护箱，卡扣设计无需拧螺丝。噪音控制 ：≤50分贝
10.耗材 ：兼容通用加注墨水，黑色墨仓容量7500页，彩色墨仓容量6000页 

	7
	电子琴
	台
	6
	[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]1.61 键风琴式力度键盘，机身主体黑色，整机长宽高尺寸允许 ±10mm 常规加工公差；
2.内置音色总数≥565 种，包含中国民乐及民族打击乐音色不少于 38 种；兼容 XGlite 音色规范，对应制式内置音色≥339 种；
3.自动伴奏型≥230 种，其中中国民族风格伴奏不少于 35 种；
4.面板支持直触式操作，按键标识采用中文印刷；配备中文 LCD 功能显示屏；
5.支持 MIDI 多轨录音，注册记忆存储可保存面板参数组合不少于 16 组，支持一键切换调用；最大复音数不低于 48；
6.采用立体声波形采样音源，音色分层采样立体还原；内置混响效果≥12 种、合唱效果≥5 种、和声类型≥26 种；
7.具备双音色叠加、键盘分割、双人演奏、面板延音功能；全套标准和弦伴奏控制（启停、前奏尾声、插入、同步启动停止等）；
8.本机录音音轨不少于 6 轨，可存储乐曲≥10 首，单曲录音音符容量不低于 19000；移调范围 - 12~+12，调音区间 427.0~453.0Hz；
9.内置双声道扬声器，单声道额定功率≥6W，扬声器单元尺寸≥12cm；
10.标配接口：12V 直流电源输入、耳机接口、延音踏板接口、USB TO HOST 数据接口；支持外接电源与 6 节五号电池双模式供电；
10.标配原厂电源适配器、琴谱架、产品使用说明书。
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	文件柜
	个
	15
	1、规格：1850mm×850mm×390mm
2、结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门，内置2块隔板，下部分为铁门，内置1块隔板。
3、板材采用≥0.5mm一级冷轧钢板，各面钢板必须是无拼接，钢板厚误差不超过±0.05mm； 
4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷，涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰；
5、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。
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	幼儿图书
	项
	1
	[bookmark: OLE_LINK12]★一、供应商资质及分包要求：
1. 本项幼儿图书允许合法分包。
2.响应供应商须具备出版行政主管部门核发、在有效期内的《出版物经营许可证》，许可经营范围需包含出版物批发业务，响应文件中需提供加盖供应商公章的资质复印件。
3. 若响应供应商不具备上述资质，须将幼儿图书采购业务分包给符合资质要求的单位；同时需在响应文件中提供分包意向协议及分包单位全套资质证明文件复印件，全部材料均需加盖供应商公章，否则视为无效响应。
二、图书出版及质量标准：
1. 本项采购合计500 册绘本，所有供货图书必须是国内正规出版社全新正版出版物，杜绝盗版、影印、劣质图书。
2. 所有绘本印刷质量严格执行《中华人民共和国产品质量法》及国家新闻出版署《图书质量管理规定》全部规范标准，确保图书印刷清晰、装帧完好、质量合格。
3.验收时若检出盗版、倒装缺页、严重破损图书，采购人有权直接拒收，供方无条件免费更换并承担全部运费与相关损失。
[bookmark: OLE_LINK7]★三、备选书目清单要求：
1.书目数量：供应商响应文件中，需提供不少于750 册有效备选书目清单。
2. 清单内容：清单需完整列明每本绘本的书名、ISBN、出版社、出版年份、封底定价、图书分类，全部信息可在国家新闻出版署出版物查询系统核验。
3.出版年限：图书出版时间为近 3 年内；绝版断货书目不得超过备选清单总数 10%。
4.适用范围：覆盖幼儿园小、中、大班阅读，必须包含七大类别：习惯养成、自我保护、科普百科、中华优秀传统文化、情绪管理、逻辑思维、幼小衔接。
5.配比要求：七大类每一类备选书目不少于 100 册。
6.所有图书为单本独立成册，不搭配额外副本。
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK93]7.码洋要求：本项幼儿图书采购预算金额为人民币15000.00元。采购人最终选定的500册供货绘本，按图书封底官方定价核算的总码洋，总码洋不能低于15000.00元。
★四、报价及结算规则：
1本项报价为固定总价包干，报价不能超过本项采购预算金额15000.00元，报价包含 500 册图书货款、包装、运输、卸货、税费、清单制作、缺货调换、破损补发、质保售后等所有费用，采购人无任何额外付款。
2.750 册备选书单仅用于甲方筛选书目与缺货替换，超出 500 册部分不予采购、不予结算，供方不得以此加价或降低图书品质。
3.甲方在备选清单内选定 500 册绘本，后续书目微调、同品类等价替换，合同总价固定不变，无任何增项费用。
五、供货及替换要求
1. 项目成交后，由采购人从成交供应商提供的备选书单中筛选、确定最终供货书目。
2. 若采购人指定供货书目出现出版社断货、缺货情况，成交供应商须在3个工作日内提供同类型、同品质的替换书目，供采购人遴选确认。
3. 项目最终整体供货率须达到100%，确保足额、保质完成供货。
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	舞蹈室（舞蹈栏杆）
	米
	24
	定制，直径：50–55 mm，材质：304不锈钢。

	11
	舞蹈室（前镜子）
	平方
	20
	尺寸：1060cm×200cm，镜面类型：高清银镜。
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	体操垫
	个
	30
	1.材质：帆布+珍珠棉
2.工艺：四角加PU皮做护角保护
3.规格：
边长：80cm×160cm
厚度：13cm

	13
	电脑桌椅
	套
	12
	1、 电脑桌1张
1.规格：宽度≥1200mm，进深≥600mm，桌体高度740mm-760mm；
2.材料：板材采用15mm厚优质三聚氰胺饰面密度板。
3.所有板材封边全部采用全自动化机器封边技术，材料为1.0mm厚PVC封边条（其中桌面板采用双色封边条封边，上部采用与桌面板同色的PVC材质封边，高度为10mm；下部采用铝箔金属色PVC材质封边，高度为30mm；封边条为一体成型材质)；防潮、不易脱落、经久耐用。
4.配防潮、防压、防滑脚垫。
5.键盘、抽屉安装三节豪华滑轨，选用优质五金配件。
（1）滑轨：采用优质滑轨。
（2）铰链：采用优质铰链。
（3）连接件：采用优质三合一连接件。
二、电脑椅1张
1、椅子规格：整体尺寸不小于400×400×950mm；
2、座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。
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	实木幼儿桌（小中大班三种规格）
	张
	50
	1.型号规格尺寸：长×宽×高：1200mm×600mm×530mm/550mm/570mm；学校可根据实际情况选择不同的型号尺寸。
2.立脚：采用规格不小于48mm×48mm的橡胶木原木条，四角为圆弧结构，无棱角； 
3.桌面板：采用整板厚度不小于20mm的AA级或以上橡胶木指接板；
4.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保、不易变形；
5.桌子边角外做R3MM圆边，外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
6.每个桌脚开二条榫钢片楔合，通过五金件与连接杆固定；
7.桌底四只脚均安装橡胶脚垫，防刮花地板。
8.颜色为原木色。
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	实木幼儿椅（小中大班三种规格）
	张
	200
	[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK162]1.规格：长×宽×高：290mm×290mm×500mm(座面高250mm)/520mm(座面高270mm)/540mm(座面高290mm)；学校可根据实际情况选择不同的型号尺寸
2.框架：全部采用橡胶木原木制作，整个框架采用榫卯结构不可拆卸，表面耐磨平整、外观鲜亮、色泽淡雅、美观、安全环保、不易变形；
3.面板：采用厚度不小于16mm的AA级或以上橡胶木指接板；
4.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保、不易变形；
5.所有朝外可见面，在边角外做R3MM圆边；
6.椅子底部四只脚安装橡胶脚垫，防刮花地板；
7.面板与框架采用五金连接件固定。

	16
	功能室（凳子）
	套
	30
	1.外形尺寸：总高 850mm，座高 450mm，座面 440mm×420mm，展开总宽 580mm；
2.折叠厚度：≤120mm
3.椅架材质：方形钢管，主管壁厚≥1.2mm，管径≥25mm
4.座背配置：
（1）填充：高密度冷泡海绵，厚度≥40mm，回弹性好，久坐不塌陷；
（2）面料：耐磨布艺 / 防火西皮，防刮抗拉、易清洁，环保无异味。
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	5格柜
	个
	18
	1.规格尺寸：长×宽×高：1200mm×300mm×800mm。
2.材质：采用AA级或以上橡胶木指接板；两边立板厚度不小于18mm，层板厚度不小于16mm。
3.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保。
4.所有朝外可见面,在边角外做R3MM圆边,外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
5.采用拆装式结构，五金连接件。

	18
	水杯
	个
	200
	304不锈钢水杯，常规幼儿适用容量，280ml～500ml 之间均可。 

	19
	实木水杯架
	个
	12
	1.材料：16mm橡胶木，纹理美观，木头属硬木级别，耐磨不易开裂，经过脱脂，除虫，干燥处理，含水率低于11.5%，符合国家标准。
2.规格：680mm×390mm×760mm
3.工艺：全自动开料机开料准确开料，5MM倒R角，无棱角，上下左右精细打磨，200目抛光轮三次抛光，无木刺，做工精细，确保安全。
4.五金件：采用6×50MM内六角沉头镀锌自攻螺丝，5MM榉木螺纹木销镀配合镀锌自锁三合一五金件。含铅量低于0.02MK/KG。304不锈钢液压铰链，内嵌拉手。
5，原木色舒适贴合自然。底漆采用环保型PU聚酯透明底漆，环保型PU聚酯面漆，抗氧化耐变黄，抗刮花高于同级别其他油漆。喷涂顺序，底漆-打磨-底漆-打磨-底漆-打磨-防腐-清漆-面漆，三地两面9道工序，360度覆盖，油漆3分光（亚光）在太阳光下不刺眼。漆膜饱满，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。
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	饮水机
	台
	6
	1.加热内胆≥13升，采用304不锈钢材质；
2.电源/功率220V/50Hz，≥2KW；
3.出水方式：机械龙头出水，2个龙头（全温）；
4.外形尺寸（长×宽×高）：600mm×350mm×930mm（±5%）；
5.过滤配置：PP棉+PP棉活性炭复合滤芯，净水流量≥3L/min；
6.温开水安全要求：采用热交换器技术，热交换器内外管采用304不锈钢材质；
7.采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）；
8.采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；
9.温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为304或以上不锈钢管；
10、涉水部件：接头符合国家标准GB\T26572-2011的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限值；
11、涉水部件：橡胶件符合国家标准GB\T26572-2011的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限值；

	21
	水杯消毒柜
	个
	6
	1.消毒方式: 中温烘干 紫外线 红外线
2.面板材质: 钢化玻璃
3.外观: 单门
4.是否带锁: 否
5.消毒星级：一星级
6.堆码层数极限: 3层
7.毛重: 14kg
8.净重: 12kg
9.智能类型: 普通控制
10.消毒柜容量: 60L
11.消毒温度: 80℃
12.消毒时间: 30分钟
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	实木书柜
	个
	12
	1.规格尺寸：长×宽×高：800mm×300mm×800mm。
2.材质：采用AA级或以上橡胶木指接板；两边立板厚度不小于18mm，层板厚度不小于16mm。
3.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保。
4.所有朝外可见面,在边角外做R3MM圆边,外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
5.采用拆装式结构，五金连接件。
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	实木书包柜
	个
	12
	1.规格尺寸：长×宽×高：1200mm×300mm×900mm。
2.材质：采用实木指接板；两边立板厚度不小于18mm，层板厚度不小于16mm。
3.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保。
4.所有朝外可见面,在边角外做R3MM圆边,外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
5.采用拆装式结构，五金连接件。
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	毛巾架（能放40条以上）
	个
	6
	1.规格尺寸：长×宽×高：1200mm×300mm×1200mm。
2.材质：采用AA级或以上橡胶木指接板，厚度不小于16mm。
3.油漆采用环保聚酯漆。采用不低于三底两面的工艺，正反面涂层平整光滑，光泽柔和、安全环保。
4.所有朝外可见面,在边角外做R3MM圆边,外露边角大于R15MM圆角；产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。
5.配置40个不锈钢材质挂钩，可悬挂40条幼儿毛巾。

	25
	幼儿床（含席子）
	张
	200
	1.规格尺寸：1400mm×600mm×210mm；
2.立脚：采用规格≥40mm×40mm的实木原木条，四角为圆弧结构，无棱角；床屏采用≥16mm的实木指接拼板；
3.床板：采用厚度不小于12mm的双面光松木板，双面倒圆；所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求； 
4.木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。
5.工艺要求：
（1）传统榫卯套榫工艺，榫眼不小于50×12×15mm与榫头吻合。
（2）榫头为倒T型设计。
（3）各部件边缘圆角处理，边缘不得有锐利棱角，毛刺，保障使用安全。拆装部件采用M7×50窄边过山丝连接；
6.油漆：采用适合儿童的环保清漆，测定19种可溶性重金属含量为合格，三底两面施工工艺，光洁丝滑，健康环保。
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	幼儿被褥
	套
	200
	一、被套：
1.尺寸：115cm×150cm；
2.材质：100% 纯棉 40 支以上面料，活性环保印染，GB 18401 A 类婴幼儿标准，耐洗不易缩水起球。
二、垫套：
1.尺寸：60cm×140cm ；
2.材质：全棉面料，A 类纺织安全标准，包边牢固，可固定垫芯防滑动。
三、枕套
1.尺寸：32cm×48cm；
2.材质：  纯棉面料，环保印染，婴幼儿 A 类安全等级。  
四、被芯：
1.尺寸：110cm×145cm；
2.中空聚酯纤维填充，纯棉里布锁棉，不跑棉结块，无异味。
五、垫芯：
1.尺寸：55cm×135cm；
2.高弹中空棉填充，衍缝定型，不易塌陷，纯棉包裹内层。
六、枕芯：
1.尺寸：30cm×40cm；
2.原生 PP 中空棉填充，纯棉内套，回弹舒适无粉尘。

	27
	变频大3匹空调
	台
	6
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK164]1.能效比APF：≥4.51，一级能效
2.额定制冷量（W）：≥7320
3.额定制冷功率（W）：≤1945
4.额定制热量(W) ：≥9950
5.额定制热功率：≤2950
6.电辅热功率(W)： ≥2500
7.循环风量(m³/h) ：≥1400
8.噪音：室内机：≤23dB（A）（超静/高风/超强）；室外机：≤56dB（A）

	28
	变频1.5匹空调
	台
	5
	[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK166]1.能效比APF：≥5.27，一级能效
2.额定制冷量（W）：≥3510
3.额定制冷功率（W）：≤810 
4.额定制热量(W) ：≥5000
5.额定制热功率：≤1245
6.电辅热功率(W)： ≥1100
7.循环风量(m³/h) ：≥700
8.噪音（高风档）：室内机：≤37dB（A）；室外机：≤51dB（A）

	29
	窗帘
	平方
	500
	罗马杆窗帘：定制

	[bookmark: _Hlk233371312]30
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]诊疗床
	床
	1
	第一类医疗器械
1.规格约:≥长120×宽60×高65（单位：cm）；    
2.床垫厚度≥3cm，高密度海绵垫， 面料为优质西皮，优质烤漆，防滑脚垫；          
3.光滑、美观，结构稳固，灰白颜色，漆面不脱落。

	31
	[bookmark: OLE_LINK51]药品柜
	只
	1
	1.1800（高）×850（宽）×500（深/厚）(单位：mm)
2.结构:上面玻璃下面铁门，分别不锈钢锁闭。
3.材质:采用0.8mm优质冷轧钢板制作。

	32
	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK52]灯箱视力表
	个
	1
	第一类医疗器械
尺寸：30cm×60cm
测试距离：≥2.5M
材质：亚克力磨砂面，LED双侧进光

	33
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]身高、体重称
	个
	2
	第一类医疗器械
1.最大称量（Max）：160kg             
2.称重范围5kg-120kg  
3.量度范围：70-190cm /80-210cm，分度值：0.5cm                                  4.承重台板尺寸（长×宽）：830mm×420mm×300mm

	34
	[bookmark: OLE_LINK70]听诊器
	个
	2
	1.本产品为普通医用听诊器，为第一类医疗器械。
2.听诊器传音清晰。
3.耳环弹片应用弹簧钢制成。
4.耳环的弹力应适宜，弹性良好。
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	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK86]一次性医用压舌板
	包
	2
	第一类医疗器械，100 片/包

	[bookmark: _Hlk233386812]36
	普通非无菌棉签
	包
	10
	第一类医疗器械，10cm/50支

	37
	非无菌脱脂纱布
	包
	8
	第一类医疗器械，6×8cm/8 层

	38
	医用透气胶带
	卷
	6
	第一类医疗器械，1.25cm×910cm

	39
	儿童医用创可贴
	盒
	2
	第一类医疗器械，100 片/盒

	40
	自粘弹性绷带
	卷
	4
	第一类医疗器械，5cm×450cm

	41
	圆头医用镊子
	把
	2
	第一类医疗器械，12.5cm 不锈钢

	42
	一次性医用检查手套
	盒
	1
	第一类医疗器械，100 只/盒

	43
	[bookmark: OLE_LINK28]防刺服
	套
	3
	1.外形样式：背心式，肩、腰部采用尼龙搭扣搭接，可调节肩、腰部尺寸。
2.结构：由防刺服外套+防刺层+防刺层保护套组成。
3.防刺层结构：采用0.8mm厚钢板搭接制作，防刺层外部包覆5mm泡沫片，内部包覆2层共10mm厚泡沫片。
4.功能：能阻挡匕首等常见锐器的攻击，并对人体起主要防护作用，减少人体防护部位受到刺伤威胁。
5.防刺服外套、防刺层等采用对人体无自然伤害优质材料。
6.防刺服外套与防刺层能分离，易于拆洗。
7.防刺服上应有清晰水久性的产品标志，位置应在后背内侧领口下方10cm居中处。
8．外观：
8.1防刺服无裂痕、皱褶、破损、开线、漏针、线头等缺陷。
8.2外套颜色为警用蓝色
8.3防护面积：防刺层总面积0.32㎡。
8.4防刺层应覆盖人体主要内脏器官（包括前、后及侧面的防护）。
9.穿灵活性：防刺服穿着灵活、易于穿脱，穿着后使两臂的自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作不受到明显限制。
10.密封性能：防刺服的防刺层采用黑色并且密封不透水、不透光的保护套。
11.防刺性能：防刺服在常温、低温、高温试验后进行防刺试验，测试刀具加配重组成落体达2．4kg，以24J士0．5J撞击能量，按0°、45刺入角有效冲刺防刺服，不穿透防刺服。
12.使用环境：环境温度一20℃～＋55℃
13.执行标准《GA 68-2024 警用防刺服》

	44
	[bookmark: OLE_LINK29]橡胶警棍
	根
	4
	材质：优质橡胶/强力弹簧
颜色：黑色
长度：47cm
重量：0.52kg
棒头直径：36mm
手柄直径：30mm

	45
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]安全钢叉（叉脚）
	根
	3
	1、材质：杆体不锈钢
2、手柄采用进口高强度塑料，抓捕口使用专用钥匙进行开启。
3、不锈钢杆体:外径管厚10mm，手柄管厚20mm，厚度1.5mm
4、重量：2.4kg
5、收缩：126cm，伸展：206cm
6、特点：当发生突发事件，拉足杆体，向右转45度左右，即可固定，使用方便，灵活。

	46
	安全钢叉（叉腰）
	根
	3
	防暴钢叉采用高强度优质不锈钢材，具有强度高，抗冲击力强，抗折弯力强，坚固耐用，使用方便等特点，能抵御多人的推力，不弯曲不变形，防护能力强，除警用外也是学校、幼儿园、企事业保卫的理想器械。
1、材质：杆体不锈钢，手柄采用进口高强度塑料
2、质量：1.8kg±0.1kg
3、杆体：外管：Φ35mm±1mm，内管：Φ28mm±1mm，壁厚：1mm±0.1mm
4、收缩长度：1100mm±10mm
5、伸展长度：1820mm±10mm，月牙环最大间距：420mm±10mm
6、抗拉强度：竖直方向可承受400N以上的拉力
7、特点：不锈钢杆体伸缩自如，锁紧结构简单可靠，外表无尖锐棱角，既可保证执勤人员的安全，也能有效的制服歹徒。

	47
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25]防暴头盔
	个
	3
	1、壳体材料采用高强757工程ABS材料一次性注塑成型，缓冲层为泡沫加软质吸能材料，面罩为PC材料且经防雾处理；
2、质量：警用防暴头盔质量应小于等于1.60kg。
3、面罩结构：警用防暴头盔的面罩不应有凹凸痕、尖锐角、毛刺、气泡等缺陷，边缘应 光滑圆钝，不应有毛边。警用防暴头盔的面罩开合过程中，应能保持在非人工外力作用下的定位功能。
4、视觉质量：警用防暴头盔的面罩上任何小斑点 或黑点的直径应小于等于1mm、数量应小于等于4个。面罩内表面应有防雾性能。
5、面罩透光率大于等于89%，面罩的光畸变最大量≤2.5′。
6、佩戴装置：警用防暴头盔的系带应与壳体固定连接，系带宽度应为19mm±1mm。佩戴扣的开启闭合功能应方便可靠 能有效调节系带松紧程度。系带应能承受900N的拉伸负载，加载过程中系带不应出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量 应小于等于17.5mm，卸载后佩戴扣应能正常使用：
7、护颈：护颈应使用软质材料制成，应为可拆 卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出 警用防暴头盔壳体外的有效部分长度头120mm±5mm。
8、抗撞击防护性能：警用防暴头盔应能承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子不应接触，且面罩应能正常开合。
9、抗冲击强度性能：警用防暴头盔的面罩应能承受1 g铅弹以150m/s±10m/s速度冲击，冲击后面罩不应被击穿或破碎。
10、吸收碰撞能量性能：警用防暴头盔应能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于3200N，且壳体不应破裂。
11、耐穿透性能：警用防暴头盔应能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触。
12、阻燃性能：警用防暴头盔外表面续燃时间应小于等于2s。 
13、将警用防暴头盔在常温条件下进行 淋雨处理(喷水量15L/min)1h，处理后放置5min，盔壳应符合吸收碰撞能量性能的要求，面罩应符合抗撞击防护性能的要求。
14、执行标准：GA 294-2023防爆头盔
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	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK37]防护盾
	个
	3
	1.PC防暴盾牌采用全新的德国进口PC材料整体热压而成，盾体的中部涂覆黑色挡光层，具有透明度高、自重轻、防护能力强、抗冲击能力好、坚固耐用等特点。
2.盾牌结构：由盾体、握把、臂带、缓冲垫等组成，用于执行任务时，保护身体不受外来物袭击，适用于单人使用。
3.材质：优质PC板材     
4.产品规格：500mm×900mm×3.5mm
5.重量：2.6kg
4.透光率：≥80%
5.构造：盾板。盾体表面光滑，弧面设计有效阻碍危险物的袭击，盾板背面设有缓冲高弹海绵、扣带及握把，操作简单便捷且安全有效。
6.耐冲击强度：147J动能冲击复核标准；
7.耐穿刺能力：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准；
8.温度适应性：-20℃—+55℃；
9.阻燃性：离开明火后，被点燃处续燃时间不超过5S；
10.检验标准：GA422-2019《警用防暴盾牌》标准。

	[bookmark: _Hlk233386522]49
	防割手套
	付
	3
	1、材质：采用0.08mm不锈钢丝芯线,外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱,使用2根包覆纱做表层，加涤纶低弹丝为里层编织而成。
2、结构：分指式手套，手腕、手掌、手背、手指处于防割覆盖范围内，材料具备一致性。
3、耐切割系数不小于2.5
4、功能：防切割、耐磨、耐酸碱、防静电
5、外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍。
6、颜色：黑色或白色
7、性能要求：具有抗弯曲、耐疲劳、抗切割、无毒等性能。产品易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲 。
8、执行标准：《GA 614-2006 警用防割手套》
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	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]强光电筒
	只
	3
	1.外观规格
外形尺寸：φ26mm×150mm（允许 ±3mm 公差），筒身采用高强度合金材质，轻量化设计，便于日常执勤携带。
2.光源性能
光源类型：高亮 LED 灯珠，配金属光学反光杯
亮度：≥250 流明
灯泡使用寿命：≥10 万小时
3.电池与续航
电池容量：≥2200mAh，可充电式
持续高亮照明时间：≥5 小时
充电循环寿命：≥1000 次
4.结构与功能
筒头设计攻击头结构，具备防卫、破障功能
具备防水、抗压、抗老化性能，适应户外及恶劣环境
支持强光模式，满足执勤巡逻、应急照明使用需求
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	门岗桌椅
	套
	1
	一、桌子
1.基材 E1 级中纤板，符合国标甲醛限量，经烘干防虫防潮处理；
2.环保贴面饰面，环保木器漆涂装，漆面平整耐磨无异味，胶水环保达标；
3.三合一连接件，五金件整体防锈防腐；
4.尺寸：长≥1400mm，深≥600mm，桌高 740~760mm。
二、椅子
1.西皮饰面，实木框架并做烘干防虫处理；
2.实木构件环保油漆涂装；
3.座靠高密度定型海绵，符合软体家具国标；
4.整体尺寸不小于 400×400×950mm，人体工学设计。 
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	移动防护拦（3米）
	个
	3
	材质：镀锌钢管.高温烤漆。
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	400万半球摄像机
	台
	8
	[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]1.Smart 功能：移动侦测、人形检测、异常侦测；智能双光补光（红外 850nm + 白光，自动切换，防过曝），红外距离≥30m，白光距离≥20m
2.接口：1 个百兆 RJ45 网口；内置 1 路拾音麦克风，支持环境噪声过滤
3.网络：支持 TCP/IP、DHCP、RTSP、NTP、GB28181、IPv4/IPv6；支持多用户权限管理、标准浏览器预览
4.防护：IP67；工作温度 - 30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）
5.供电：DC12V 或 PoE（IEEE802.3af），非 PoE 版仅 DC12V；最大功耗≤7W
6.视频：≥400 万像素（2560×1440），25fps；H.265/H.264 编码，智能编码；背光补偿、强光抑制、3D 降噪、日夜自动切换
7.镜头：2.8mm/4mm 可选，固定光圈，水平视场角≥90°（2.8mm）；云台调节水平 360°、垂直 0~75°、旋转 360°
8.传感器：1/3 英寸及以上逐行扫描 CMOS；彩色最低照度≤0.01Lux；宽动态≥120dB
9.联动：支持 FTP、邮件、抓图、录像联动
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	400万枪机摄像机
	台
	30
	[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]1.Smart 功能：
智能事件：支持移动侦测、人形检测、异常侦测。
2.接口：
音频：内置麦克风 1 个，支持拾音与环境噪声过滤。
网络：1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口。
3.补光性能：
补光方式：智能双光补光，可自动或手动切换红外灯与白光灯。
红外波长：850nm，支持防补光过曝。
补光距离：红外照射距离≥50m，白光照射距离≥30m。
4.网络功能：
网络协议：支持 TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UDP、IPv4、IPv6、GB28181 等标准协议。
接口标准：支持标准网络视频接口、开放 SDK 对接。
管理功能：支持多级用户权限管理，支持多用户同时预览。
访问方式：支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge、Safari）实时预览。
5.常规规范：
联动报警：支持 FTP 上传、中心上传、邮件报警、图片抓拍联动。
通用功能：支持设备心跳、密码保护、视频水印、远程恢复出厂设置。
工作环境：工作温度 - 30℃～60℃，湿度≤95%（无凝结）。
防护等级：IP67 及以上。
6.供电与功耗：
供电方式：支持 DC 12V 供电，可选支持 IEEE 802.3af PoE 供电。
最大功耗：≤8.5W。
电源接口：标准 DC 圆形电源接口。
7.视频性能：
最大分辨率：≥400 万像素（2560×1440）。
帧率：主码流支持 25fps@1440P/1080P/720P。
编码标准：支持 H.265、H.264 视频压缩格式，支持智能编码技术。
码率范围：32Kbps～8Mbps，支持定码率、变码率。
图像增强：支持背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪。
日夜切换：支持白天 / 夜晚 / 自动 / 定时切换，红外滤片式日夜转换。
8.镜头参数：
传感器：≥1/3 英寸逐行扫描 CMOS 传感器。
最低照度：彩色模式≤0.005Lux。
宽动态：≥120dB。
光圈：固定光圈，最大光圈 F1.6 及以上。
焦距可选：2.8mm、4mm、6mm、8mm、12mm 可选。
镜头接口：M12 接口。
9.音频性能：
音频编码：支持 G.711、AAC 等通用音频格式。
采样率：支持 8kHz/16kHz。
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	8口POE交换机
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK176]1. 端口与速率
端口配置：10 个 10/100/1000Mbps 自适应千兆 RJ45 电口，其中 ××≥8 口支持标准 PoE 供电 ××，2 口为普通千兆口
速率：所有端口支持全双工 / 半双工，线速转发，无阻塞
2.PoE供电
PoE标准：兼容IEEE 802.3af（15.4W）、802.3at（30W） PoE + 标准
单端口最大 PoE 输出功率：≥30W
整机最大 PoE 总输出功率：≥68W
支持 PoE 端口优先级、PoE 供电检测、过流 / 过压保护
3. 硬件与环境
外壳：全金属铁壳结构，无风扇静音设计，散热可靠
端口防雷：≥6KV（共模）
工作温度：0℃~40℃，存储温度 - 40℃~70℃，湿度 10%~90%（无凝结）
MAC地址表容量：≥16K
4.管理与功能
管理方式：支持本地 Web 管理、远程云管理，支持标准网络管理协议
基础功能：支持 802.1Q VLAN、端口隔离、风暴抑制、环路检测、端口限速、QoS 优先级、线缆检测
转发性能：满足千兆线速，无丢包
5.供电与功耗
供电：外置直流电源适配器，输入宽压适配
整机最大功耗：≤80W（含 PoE 满负载）

	[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK177]56
	16口poe交换机
	台
	1
	18口千兆交换机 POE 铁壳 
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	24口poe交换机
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK180]二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 
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	6U墙柜
	个
	1
	1.设备类型与容量
标准壁挂式网络机柜，机柜高度：6U
2.规格尺寸
外形尺寸：宽×深×高：约 600mm×450mm×350mm
壁挂式结构，可牢固安装于墙面
3.材质与工艺
采用优质冷轧钢板制作，坚固耐用
表面经除油、除锈、磷化、静电喷塑处理，防腐防锈、颜色统一为浅灰色 / 黑色
边角圆润处理，无尖锐毛刺，安全可靠
4.结构与配置
前门采用金属网孔门或钢化玻璃门，带锁，保障设备安全
标配1块固定安装托盘
背部带标准挂墙安装件，安装方便
内置合理布线空间，散热良好
5.适用场景
适用于弱电井、教室、办公室、走廊墙面安装，放置交换机、光猫、路由等小型网络设备
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	120CM落地机柜
	个
	1
	1.规格尺寸
机柜容量：22U 标准服务器 / 网络机柜
外形尺寸：高度 1200mm×宽度 600mm×深度 600mm（误差 ±5mm 以内）
2.材质与工艺
主体采用优质冷轧钢板，板材厚度满足机柜承重及强度要求
表面经酸洗、磷化、静电喷塑处理，防腐、防锈、耐磨
结构牢固，整体焊接 / 拼装工艺可靠，无尖锐边角
3.结构配置
前后网孔门 / 钢化玻璃门二选一，通风散热良好，带安全门锁
标配固定托盘 / 层板不少于 2 块
内置垂直理线槽，满足强弱电分离布线
符合 19 英寸标准安装规范，立柱带标准 U 位标识
4.适用环境
工作温度：-5℃～50℃
适用于机房、弱电间放置交换机、录像机、光猫、路由等设备
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	32寸监视器
	台
	1
	32 英寸、1920×1080 分辨率、2 个 HDMI、2 个 USB、1GB+8GB、Android 系统、二级能效、12W 音频、支持 WiFi / 投屏 / DTMB。
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	50寸监视器
	台
	1
	50 英寸、3840×2160、四核 A55、2GB+32GB、Android 系统、2 个 HDMI、2 个 USB、16W 音频、三级能效、支持 WiFi / 蓝牙 / 投屏 / DTMB / 远场语音。
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	8路硬盘录像机
	台
	1
	8 路接入、80Mbps 输入带宽、1 个 SATA 盘位（最大 8TB）、4K HDMI+1080P VGA、1 个百兆网口、2 个 USB2.0、H.265+/H.264、嵌入式 Linux。
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	64路硬盘录像机
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK181]1.设备类型与接入能力
接入路数：最大支持 64 路网络摄像机接入
兼容协议：支持 ONVIF、RTSP、GB28181 等标准协议，兼容主流品牌网络摄像机
最大接入分辨率：支持 800 万像素（4K） IPC 预览、存储、回放
编码支持：兼容 H.265、H.264 及智能编码格式，支持高清码流接入
2.解码与回放性能
解码能力：≥12 路 1080P 解码，支持增强模式提升解码性能
同步回放：≥16 路 1080P 本地同步回放
智能检索：支持按人、车、事件类型快速检索、快速回放，提高录像查询效率
3.显示输出
HDMI 输出：1 路，最大支持 4K（3840×2160）超高清输出
VGA 输出：1 路，支持 1080P 高清输出
支持 HDMI、VGA 同源 / 异源输出，多画面预览显示
4.硬盘存储能力
硬盘接口：≥8 个 SATA 硬盘接口
单盘最大支持：≥10TB 监控级硬盘
支持标准录像、移动侦测录像、报警录像、冗余存储等模式
5.设备管理功能
支持前端 IP 摄像机集中管理：一键发现添加、批量参数配置、批量升级、配置导入 / 导出
支持多级用户权限管理、日志查询、系统一键维护 / 恢复
6.平台与远程访问
支持标准平台对接协议，可接入上级管理平台
支持 手机 APP 远程预览、回放、设备管理
支持网络远程配置、远程升级、远程运维
7.通用要求
嵌入式系统，稳定可靠，7×24 小时连续运行
满足机房 / 弱电间标准环境使用
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	监控硬盘
	块
	5
	容量≥8TB、3.5 英寸、CMR 垂直记录、SATA3.0 (6Gb/s)、缓存≥256MB、转速≥5400RPM、年写入负载≥180TB、MTBF≥150 万小时、TLER、7×24 运行、非SMR。
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	辅材、安装等
	项
	1
	国标线管，线卡钉子排插等工程辅材，所有网线、电线不得外露。
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	智能广播主机
	台
	1
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式；
2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目；
3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道；
4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达≥160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；
5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥99曲；
6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量；
7.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座；
8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；
9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制；
10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制；
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	无线广播话筒
	套
	1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
★3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
★5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

	68
	话筒天线
	套
	1
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2.天线极化方式：线极化 
3.天线驻波比：≤2.0      
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5.指向性：≥90度指向

	69
	前置放大器
	台
	1
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。
2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。

	70
	数字功放
	台
	1
	1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。
2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。
3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。
4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。
5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。
6.支持短路、过载、过热保护功能。

	71
	数字功放
	台
	1
	1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。
2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。
3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。
4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。
5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。
6.支持短路、过载、过热保护功能。

	72
	壁挂音箱
	只
	9
	1．额定功率（100V）：≥3W,≥6W,≥10W
2．额定功率（70V）：≥1.5W,≥3W,≥5W
3．灵敏度：≥91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：≥6.5"×1
6．防护等级：等同或优于IP5X

	73
	音柱
	套
	3
	1．额定功率(100V)：≥120W
2．额定功率(70V)：≥60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：等同或优于IP66
6．喇叭单元：≥6.5"×4+≥3"×1

	74
	辅材、安装等
	批
	1
	定制

	75
	机柜
	个
	1
	19 英寸标准机架机柜，宽度≥600mm、深度≥600mm、高度≥1000mm；冷轧钢板材质，前后双门带锁，配备散热、接地、托板组件，结构稳固防尘散热，适配弱电设备集成部署。  

	76
	不锈钢单头电磁大炒炉（含拼台）
	台
	2
	一、设备基本参数：
设备功率20KW，适用电压380V三相交流电，大功率、加热均匀、升温速度快，适配学校食堂爆炒使用。
二、锅体与线盘配置：
配备直径800毫米优质409不锈钢大炒锅；加热线盘采用加粗纯铜线精制而成，发热稳定、耐高温、不易老化、热效率高。
三、整机尺寸与机身材质工艺：
整机外形尺寸：约1000mm×1100mm×(800+400×80)；设备台面面板采用厚度1.2毫米201优质不锈钢板材；炉体炉拼采用厚度1.0毫米优质不锈钢板材整体焊接成型。整机采用全焊接结构工艺，承重能力强、结构稳固、不易变形、耐腐蚀、易清洁。
四、智能显示与防护性能：
1.配备LED数码智能显示屏，支持火力显示、功率显示、电压显示、电流显示、设备故障中文提示功能。
★2.设备整体防护性能按照《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208-2017标准检测，具备良好的防水、防虫、防油烟能力，适配厨房高油污潮湿环境。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告需覆盖本条防护性能相关指标）
★五、主机系统与安全保护功能：
主板按照GB/T 26572-2011标准检测。搭载的主控芯片，足功率输出、工作稳定、使用寿命长。整机具备五大自动安全保护功能：IGBT保护、线圈保护、过流保护、电压保护、缺相保护，多重保障设备运行安全。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告需覆盖本条主板性能、安全保护相关指标）
★六、能效及检测标准：
产品符合GB 40876-2021相关能效标准要求，一级能效，节能省电，设备机身张贴正规能效标识。（投标时需提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）
★七、厂家资质要求：
本设备属于电热食品加工设备，生产企业须具备有效的工业产品生产许可证（电热食品加工设备类目）（投标人须提供完整、在有效期内的相关资质证书复印件并加盖投标人公章）

	77
	不锈钢12托蒸饭柜
	台
	1
	一、电气与基础性能参数：
1.额定工作电压：380V
2.额定功率：12KW
3.标准配置层数：可放置 12 个蒸盘
4.蒸汽输入压力：0.02MPa
5.单次蒸饭额定蒸饭量：36 千克
6.标准单次烹饪时长：50 分钟
二、箱体保温结构：
柜体夹层采用环保聚氨酯整体发泡保温工艺，保温隔热效果好，降低热量损耗，节能高效。
三、柜门密封结构：
配备新式耐高温密封胶条，柜门闭合后密封性强，不易漏气，升温速度快。
四、进水控制系统：
搭载全自动进水保护装置，可实现缺水自动补水、水位加满自动停止进水，无需人工值守加水。
五、安全防护配置：
1.设备安装安全泄压气阀，内部压力超标自动泄压，防范超压风险，保障设备使用安全；
2.支持手动设定蒸饭定时时长；具备缺水自动断电保护功能，无水干烧时自动切断电源，防止设备损坏；
3.蒸饭柜内胆侧壁增设加固拉筋结构，提升柜体结构强度，长期高温使用不易鼓包变形。

	78
	不锈钢三星水池
	只
	2
	1.尺寸：1000mm×700mm×800mm + 150mm；
2.不锈钢制作，面板≥0.8mm厚；
3.不锈钢可调节腿；
4.配不锈钢下水器；
5.配不锈钢水龙头

	79
	不锈钢电热开水器
	台
	1
	一、基础电气与产水参数
1.额定产水量：90 升
2.额定功率 9KW，额定工作电压 380V 三相供电
二、机身材质与出水配置
整机主体采用优质不锈钢材质，机座一体成型；配备专用开水出水龙头，确保出水为 100% 沸水。
三、保温工艺
箱体夹层整体灌注聚氨酯发泡层，保温锁温效果优异，减少热量散失，节能环保。
四、进水控制功能
搭载全自动进水保护装置，缺水自动补水，水位达到设定高度后自动停止进水。
五、安全防护功能
内置缺水断电、防干烧双重保护系统，水箱水位过低时自动切断加热电源，避免干烧损坏设备，使用安全可靠。

	80
	抽油烟机
	套
	1
	一、烟罩、油网、管路材质规格
1.油烟过滤网：优质不锈钢油网；
2.集烟烟罩：不锈钢材质，板材厚度 1.0 毫米；
3.排烟管道、集烟管：采用厚度 0.8 毫米镀锌钢板压制制作。
二、风机基础技术参数
1.风机类型：方形风柜机组；
2.电气配置：额定功率 4KW，工作电压 380V；
3.额定转速：720 转 / 分钟；
4.风量：≥9000 立方米 / 小时；
5.运行噪音：≤68 分贝；
6.风机全压：≥860 帕斯卡。
三、风柜箱体框架结构
1.风柜柜体板材：2 毫米厚无花镀锌板；
2.整机框架：3 毫米厚铝合金型材；
3.边角固定件：4 毫米厚铝合金材质，一体冲压成型，结构稳固强度高。
四、安装与检修工艺
柜体八个边角全部使用内置螺丝锁紧，设备外表面平整无凸起；整机可整体拆卸组装，便于现场施工安装以及后期内部检修、清理保养。
五、传动与叶轮结构
传动部件选用锥套式皮带轮；风叶叶轮采用螺丝紧固方式安装，连接牢靠不易松动脱落。


	81
	留样冰箱
	台
	1
	一、整机规格参数
设备整体外形尺寸：约445mm×470mm×520mm；整机额定容量318升；采用单门结构设计，结构简约、摆放占地小，适配食堂食品留样专用存放。
二、电气性能参数
设备额定工作电压220V，额定输入功率500W，运行能耗稳定，适配常规室内供电环境。
三、控温与制冷性能
设备温控范围稳定控制在2摄氏度至10摄氏度之间，符合食品留样储存温度标准；采用直冷式制冷方式，配备双锁安全结构，可满足48小时规范留样存放要求，保障食品留样规范、安全、可追溯。
四、制冷介质
设备采用R134a环保制冷剂，制冷效果好、降温均匀、环保耐用、安全无污染。

	82
	多功能切菜机（丝，块，片）
	台
	1
	1.调节厚度：约0.5-7mm  
2.电压：220V/50Hz  
3.功率：1.1KW 
4.刀盘转速：430/分

	83
	不锈钢双层送餐车
	台
	2
	1.尺寸1000×600×950mm
2.材质：不锈钢
3.脚轮：静音轮
4.承重：185KG

	84
	平板推车
	台
	2
	1.规格：900mm×600mm；
2.最大承载：≥700斤；
3.配万向刹车轮，U型弯管手把；

	85
	不锈钢四层存放架
	个
	3
	1.规格约：1200mm×500mm×1500mm
2.承重管及脚通：采用38mm×38mm不锈钢方管制作；
3.框架：采用 38mm×25mm 不锈钢方管；
4.疏格：采用 30mm×15mm 不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚。

	86
	不锈钢面盆（68CM)
	个
	3
	1.尺寸：直径不小于68cm 
2.材质：304不锈钢

	87
	不锈钢面盆（40CM）
	个
	3
	1.规格：直径不小于40cm 
2.304不锈钢材质

	88
	316不锈钢提汤桶（带盖）
	个
	6
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1.尺寸：直径不小于400mm，高度不小于400mm  
2.材质：316不锈钢，加厚。

	89
	316不锈钢提饭桶(300×300mm)带盖
	只
	6
	1.尺寸：直径不小于300mm，高度不小于300mm  
2.材质：316不锈钢，加厚。

	90
	不锈钢碗（18CM)
	只
	200
	1.尺寸：直径不小于18cm  
2.材质：304不锈钢

	91
	幼儿匙羹
	只
	200
	幼儿餐用不锈钢勺子，主体为国标 304 食品级不锈钢材质，一体成型打磨光滑无毛刺，边角圆润防刮伤，尺寸适配儿童抓握与进食，符合食品接触安全国标。

	92
	铁木菜板
	块
	2
	铁木菜板，板面长边不小于 39cm，整体厚度不小于 5cm；整木实木无拼接，材质适用于食品接触使用。

	93
	大号铲
	个
	2
	材质：304不锈钢

	94
	大号勺
	个
	2
	材质：304不锈钢

	95
	汤勺
	个
	6
	材质：305不锈钢

	96
	豆浆机
	台
	1
	一、整机规格：
设备整体外形尺寸：约长490mm×宽490mm×高1050mm；整机重量43.5kg，机身结构紧凑，移动摆放便捷。
二、电气性能：
设备额定电压220V，电机额定功率2.2KW，动力充足、运行稳定、适配常规市电使用环境。
三、运行性能：
设备主轴转速2800r/min，运转平稳、工作效率高；设备额定生产能力可达50kg/h，满足日常批量加工使用需求。

	97
	大消毒柜
	台
	1
	一、整机材质与结构工艺
整机机身采用实厚1.0mm优质201不锈钢材质，内外加厚不锈钢结构；内胆采用一体满焊工艺，承压性强、防渗漏、耐腐蚀、稳固耐用、易清洁。柜体采用高温整体发泡保温工艺，保温性能优异、节能高效。
二、电气与整机参数
额定电压：220V/50Hz；额定功率：3.5KW；额定容积：约800L；消毒最高温度≤120℃，可根据不耐高温餐具使用需求进行出厂温度适配设置，使用场景更广。
三、功能控制与运行模式
设备支持0-90分钟自由设定消毒运行时间，屏幕实时显示剩余倒计时；具备高温消毒、中温烘干双工作模式，可手动/自动自由切换。自动模式下设备优先执行高温消毒程序，消毒完成后自动转入保温烘干程序，全程无需人工干预，操作便捷智能。
四、消毒性能优势
采用双重高温杀菌技术，高温穿透力强，实现360°无死角灭菌，可有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒等常见致病菌。消毒完成后餐具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味，消杀效果彻底，符合食堂餐具高标准消杀要求。

	98
	大电钣锅
	个
	2
	容量：23升
电压功率：220V/3200瓦
本产品具有功率足，采用加厚内胆，内胆内壁采用水性油不粘涂层，煮饭不易粘锅，煮粥不糊底，等特点

	99
	户外组合攀爬架
	套
	1
	1.整体规格：长 800cm × 宽 150cm × 高 200cm。
2.主体材质：采用花梨木制作，木材质地细密坚实、韧性优良；所有木质构件经精细打磨、底漆、面漆全套工艺处理，漆膜附着力强、抗冲击、耐户外环境；整体甲醛释放量未检出，符合幼儿场所环保要求。
3.结构与工艺：设备为分体组装式结构，全部连接配件采用 304 不锈钢螺丝、螺母及垫片，防锈性能优异；所有棱角做倒圆角 + 防撞处理，踏板加装防滑结构，保障幼儿使用安全。
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	多功能大滚圈
	个
	10
	1.规格：78cm×63cm，食品级工程塑料，滚塑材质，红、黄、蓝、绿四张颜色。
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	荡桥组合
	个
	1
	1.规格尺寸：约长1000cm×宽100cm×高200cm；
2.材质采用花梨木生产加工而成，细密、坚实、韧性好、经表面打磨，底漆，喷漆处理。质地更细密，附着力强、抗冲击力强。
3.工艺及结构：整体工艺采用组装模式，304不锈钢螺丝加以稳固，能够更好的抗生锈。
3.经环保型水性油漆喷涂而成，安全无毒，色泽丰富，表面光滑，纹理自然，耐磨防腐。                                                         
4.产品木制件边缘经抛圆处理，表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
5.配件及辅料：五金扣件、木塞子、简易组装工具、脚垫。
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	室外幼儿园大型滑梯组合
	套
	1
	一、整体规格
整体外形尺寸：840cm×400cm×500cm（允许±5cm合理公差），可根据现场安装场地微调适配，整体造型、结构规格、组件数量不得变更。
二、塑料部件参数（滑梯、屋顶、装饰件等）
滑梯、屋顶及所有外露塑料件采用进口工程塑料，滚塑一次成型，整体塑料件壁厚≥5mm，材质韧性好、抗老化、防开裂、安全无毒。
三、主立柱钢管参数
设备主立柱采用 直径114mm 热镀锌钢管，管壁厚度≥2.0mm，整体热镀锌防腐处理，防锈耐用，结构稳固。
四、平台、楼梯参数
平台、楼梯板面采用厚度≥2.0mm高强度冷轧钢板；平台标准尺寸为1100mm×1100mm（允许±3cm合理公差）；板面冲孔直径8mm（允许±1mm合理公差），防滑、排水、不易积尘，安全防滑性能好。
五、金属配件材质要求
设备连接扣件采用高强度铝合金材质；所有连接螺丝、紧固件全部采用不锈钢材质，防腐防锈，适配户外长期使用。
六、设备全套配置明细
1. 主立柱：9根
2. 230高螺旋滑桶：1套
3. 100高单滑梯：1套
4. 80高双滑梯：1套
5. 铁质楼梯：2个
6. 节节高攀爬组件：1套
7. 菠萝树叶彩虹桥：1套
8. 阿拉伯穹顶四柱顶：1个
9. 树叶托精灵单柱装饰：1个（尺寸57cm×57cm×48cm，允许±2cm合理公差）
10. 莲子花单柱装饰：1个（尺寸82cm×82cm×85cm，允许±2cm合理公差）
11. 四角平台：3个
12. 三角平台：1个
整体结构采用标准组合式连接方式，结构牢固、拆装方便、稳定性强。

	103
	多人滚筒协力车（4人）
	个
	6
	一、框架管材要求：
框架采用 PVC 塑料管材，管材直径 5 厘米，管壁厚度 3 毫米，管材质地坚硬，表面光滑平整，结实不易变形。
二、滚筒桶体材质与生产工艺：
1.滚筒桶体原材料为聚乙烯，添加符合安全标准的八级耐候色母，采用滚塑工艺一次整体成型；
2.成品壁厚均匀，产品韧性与结构强度优良；成型后进行修边与精细化打磨加工，整机无毛刺、无尖锐棱角，使用安全防磕碰划伤；
3.材质具备优异抗老化性能，可长期户外使用不易褪色开裂，筒体表面顺滑，整体色彩鲜亮均匀。
三、整体规格尺寸：
1.本产品为四人使用规格，整机外形尺寸：长 145 厘米 × 宽 70 厘米 × 高 65 厘米，允许正负 3 厘米合理公差；
2.设备内部结构间隔距离 30 厘米，允许正负 2 厘米合理公差，可满足四人同时开展团队协作拓展训练。
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	碳化积木（1633块）
	套
	1
	1633件户外大型碳化积木
一、材质：材质选用实木松木，木材经过烘干脱脂处理，无树皮、无虫蛀、无结疤开裂。
二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。   
三、规格尺寸：
1.长条板(有槽)：120×10×2.5cm  8个，老奶奶3×7×1cm，1块；老爷爷 2.9×7×1cm，1块；
2.正方形Ⅰ： 10×10×5cm 300个，爸爸 2.7×8×1cm ，1块；妈妈 2.7×8×1cm ，1块；
3.正方形Ⅱ： 10×10×2.5cm 604个，姐姐 2.9×5×1cm ，1块；弟弟 2.7×5×1cm ，1块；
4.长方形Ⅰ：20×10×5cm 60个，树1：5.8×8×1cm，1块；小树2 ：5.5×8×1cm，1块；
5.长方形Ⅱ：20×10×2.5cm 342个，小小树3：6.5×8×1cm，1块；小树4：4.8×9×1cm ，1块；
6.长方形Ⅲ：40×10×2.5cm 30个，小树5：5.8×8×1cm ，1块；小树6： 5.5×8×1cm ，1块；
7.长方形Ⅳ：60×10×2.5cm 8个，小树7：6.5×8×1cm ，1块；小树8：4.8×9×1cm，1块；
8.长方形（开槽）Ⅴ：60×10×2.5cm 8个， 直升飞机 5.6×4.8×1cm，1块；公交车 7.9×4.1×1cm ，1块；
9.长方形Ⅵ：80×10×2.5cm 6个，轮船 7.9×3.6×1cm，1块；施工车 5.6×4.9×1cm，1块；
10.等腰三角形：39×20×2.5cm 8个，救护车 5.6×4.8×1cm,1块；消防车 6×5.2×1cm，1块；
11.直角三角形：40×20×2.5cm 8个，警车 5.8×4.8×1cm ，1块；货车 6×4.7×1cm，1块；
12.圆柱积木Ⅰ：Φ10×20cm 2个， 乌龟 6×4.4×1cm ，1块；石斑鱼 6×2.2×1cm ，1块；螃蟹 5×3×1cm ，1块；
13.圆柱积木Ⅱ：Φ10×40cm 2个，海马 6×2.6×1cm ；1块；鲸鱼6.3×3×1cm，1块 ；
14.圆柱积木Ⅲ：Φ5×10cm 90个，蝴蝶鱼 5×3×1cm 1块；海星 5×5×1cm，1块；海豚 6×3×1cm，1块 ；
15.圆柱积木Ⅳ：Φ5×20cm 70个，绵羊 6.5×5×1cm ，1块；小猪 7×4.5×1cm ，1块；奶牛 7×5×1cm ，1块；
16.圆柱积木Ⅴ：Φ5×40cm 15个，毛驴 4.8×5.5×1cm ，1块；小马 5×5.5×1cm ，1块；
17.半圆环积木：30×15×2.5cm 6个，公鸡 4×4.5×1cm ，1块；母鸡 4.5×4.5×1cm ，1块；鸭子 4×5×1cm，1块 ；
18.半圆积木：15×7.5×2.5cm 6个，宇航员 4.5×7×1cm，1块；火箭：8×3×1cm ，1块；
19.1/4圆环积木：40×14×2.5cm 4个，雷达 10×6×1cm ,1块；20.扇形积木：半径为20cm 4个，星球1 7.5×6×1cm ，1块；
21.Y型：40×30×2.5cm 1个，宇宙飞船1：5.5×4.5×1cm ，1块；
22.三叉路：40×30×2.5cm 1个，
23.锥形10×10×15cm 1个，宇宙飞船2 ：6.5×4×1cm ，1块；
24.推车48×40×65cm  2辆，星球2 6.5×4×1cm，1块；
25.单梯150×50×5cm 1个，慧星 6×3×1cm，1块；
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	安吉户外游戏（综合探索套装2571件）
	套
	1
	共计2571件
材质：材质选用实木松木，木材经过烘干脱脂处理，无树皮、无虫蛀、无结疤开裂。
工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。
（一）长条板类：（颜色：原木清水漆 ，材质：新西兰松木,工艺：板材四面刨拉边成形，经砂光打毛处理，整板为实木，底面用实木条、束尾螺丝加固定位做卡槽，表面采用户外环保水性漆，两底一面；）
长条板(有槽)：120×10×2.5cm，20个，长条板(无槽)：120×10×2.5cm， 110个，长条板(有槽)：120×10×2.5cm  12个，长板 1块，规格：150×20×5cm，
（二）正方形类：
正方形Ⅰ： 10×10×5cm， 160个，正方形Ⅱ： 10×10×2.5cm，200个，正方形Ⅰ：10×10×5cm 120个，正方形Ⅱ： 10×10×2.5cm 132个，
（三）长方形类：
长方形Ⅰ：20×10×5cm， 410个，长方形Ⅱ：20×10×2.5cm， 280个，长方形Ⅲ：40×10×2.5cm， 160个，长方形Ⅳ：60×10×2.5cm， 60个，长方形（开槽）Ⅴ：60×10×2.5cm， 4个，长方形Ⅵ：80×10×2.5cm， 20个，图形UV加工；长方形Ⅳ：60×10×2.5cm 40个，长方形（开槽）Ⅴ：60×10×2.5cm 6个，规格：10×7.9×1.47cm，颜色：绿色，材质：ABS；长方形Ⅰ：20×10×5cm 200个，长方形Ⅱ：20×10×2.5cm 160个，长方形Ⅲ：40×10×2.5cm 66个，长方形Ⅵ：80×10×2.5cm 18个，
（四）三角形类：（颜色：原木清水漆，材质：采用新西兰全无节松木，工艺：把料砂光，表面采用环保水性漆，两底一面，光滑不割手；）
三角形：39×20×2.5cm， 12个，直角三角形：40×20×2.5cm， 8个，三角形：39×20×2.5cm 12个，直角三角形：40×20×2.5cm 8个，
（五）圆柱积木类：
圆柱积木Ⅰ：Φ10×20cm， 10个，圆柱积木Ⅱ：Φ10×40cm， 4个，圆柱积木Ⅲ：Φ5×10cm， 20个，圆柱积木Ⅳ：Φ5×20cm， 30个，圆柱积木Ⅴ：Φ5×40cm， 20个，圆柱积木Ⅰ：Φ10×20cm 6个，圆柱积木Ⅱ：Φ10×40cm 2个，圆柱积木Ⅲ：Φ5×10cm 20个，圆柱积木Ⅳ：Φ5×20cm 20个，圆柱积木Ⅴ：Φ5×40cm 10个，
（六）异形积木类：
1/4圆环积木：40×14×2.5cm 8个，扇形积木：半径为20cm 8个，Y型：40×30×2.5cm 2个，三叉路：40×30×2.5cm 4个。半圆积木：15×7.5×2.5cm， 20个，1/4圆环积木：40×14×2.5cm，12个，扇形积木：半径为20cm ，12个，锥形：10×10×5cm， 8个，半圆环积木：30×15×2.5cm， 10个，半圆环积木：30×15×2.5cm 6个，
（七）大型配件类：（颜色：原木清水漆+玫红色，材质：1.8cm椴木面胶合板，工艺：采用雕刻机成形，经过打磨、砂光、R3倒角处理，油漆两底一面用环保水性漆，表面光滑不割手与图形UV加工）
推车：48×40×65cm，2个；长梯（2个 1副）：152×50×5cm，；螺丝 8对，龙头板2块，规格：94.5××63×1.8cm，龙尾板，规格：2块，规格：68.5×28.6×1.8cm，；
（八）长棒 / 横柱类：
长棒 6根，规格：120×3.2×3.2cm，
（九）塑胶配件类：
轮子2对，规格：60×28×28cm，颜色：红色+黑色，材质：轮胎EVA发泡轮，轮毂PP塑料；
（十）卡通人物类：
弟弟 2.7×5×1cm ，1块；老爷爷 2.9×7×1cm，1块；爸爸 2.7×8×1cm ，1块；；老奶奶3×7×1cm，妈妈 2.7×8×1cm ，1块；姐姐 2.9×5×1cm ，1块；
（十一）植物类：
小树8：4.8×9×1cm，1块；小树1：5.8×8×1cm，1块；小树2 ：5.5×8×1cm，1块；小树3：6.5×8×1cm，1块；小树4：4.8×9×1cm ，1块，小树5：5.8×8×1cm ，1块；小树6： 5.5×8×1cm ，1块；小树7：6.5×8×1cm ，1块；
（十二）海洋生物类：
乌龟 6×4.4×1cm ，1块；石斑鱼 6×2.2×1cm ，1块；螃蟹 5×3×1cm ，1块；海马 6×2.6×1cm ；1块；鲸鱼6.3×3×1cm，1块 ；横柱 5根，规格：36.7×4×4cm，颜色：原木清水漆蝴蝶鱼 5×3×1cm 1块；海星 5×5×1cm，1块；海豚 6×3×1cm，1块 ；
（十三）交通工具类：
公交车 7.9×4.1×1cm ，1块；轮船 7.9×3.6×1cm，1块；半圆积木：15×7.5×2.5cm 6个，
（十四）家禽 / 动物类：
毛驴 4.8×5.5×1cm ，1块；小马 5×5.5×1cm ，1块；公鸡 4×4.5×1cm ，1块；母鸡 4.5×4.5×1cm ，1块；鸭子 4×5×1cm，1块 ；绵羊 6.5×5×1cm ，1块；小猪 7×4.5×1cm ，1块；奶牛 7×5×1cm ，
（十五）航天配件类：
宙飞船1：5.5×4.5×1cm ，1块；宇宙飞船2 ：6.5×4×1cm ，1块；宇航员 4.5×7×1cm，1块；火箭：8×3×1cm ，1块；雷达 10×6×1cm ,1块；慧星 6×3×1cm，1块；星球1 7.5×6×1cm ，1块；星球2 6.5×4×1cm，1块；直升飞机 5.6×4.8×1cm，1块；公交车 7.9×4.1×1cm ，1块；轮船 7.9×3.6×1cm，1块；直升飞机 5.6×4.8×1cm，1块；
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	脚踏车（2人骑）铁
	辆
	20
	1.尺寸：115cm×55cm×65cm.
2.材质：高碳刚车架，环保塑料。

	★商务要求表

	一、合同签订期
自成交通知书发出之日起 25 日内签订合同。
二、交货（交付）时间
合同签订后 30 个日历日内完成送货、安装、调试并具备验收条件。因甲方原因、客观因素、不可抗力导致交付延期的，乙方不承担违约责任，交付周期相应顺延。
三、交货地点
合浦县白沙镇（甲方指定现场）
四、付款时间和方式
1.合同签订且资料齐备、具备支付条件后 15 个工作日内，支付合同总金额 50% 作为预付款；
2.项目整体验收合格后 30 个工作日内，支付剩余 50% 合同款项；
五、质量要求
1.所有货物均为全新原厂合格正品，符合国家现行有效标准、行业规范及安全要求，全程执行国家 “三包” 规定。
2.货物运输、装卸、包装由供应商负责，因包装、运输不当造成货品损坏、缺失的，由供应商无条件补发、更换，并承担全部费用。
六、安装、培训及配套服务
供应商送货上门、现场安装、调试、试运行，确保所有设备、设施正常投入使用；安排专业技术人员现场开展操作、日常维护培训，保证使用人员熟练操作。
七、验收要求
1.交货及验收时，供应商须提交完整真实的合格证、使用说明书、保修卡等资料，所有资料信息须与投标文件、合同、实物一致，资料不齐暂缓验收。
2.采购人对供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由供应商负责。
3.采购人有权对货物随机抽样送检。一般质量问题，供应商须在7 个工作日内完成整改并申请复验；若存在安全指标、强制标准、CCC 认证等关键项不合格、重大质量缺陷，采购人有权作拒收处理、解除合同，由此产生的一切费用、损失及违约责任均由供应商承担。
八、售后服务要求
维修响应：接到报修后4 小时内响应，12 小时内派员到达现场处置，免费更换故障配件及货品，力争24 小时内恢复正常使用；现场无法修复的，供应商须出具明确处置方案。供应商按需开展回访及预防性维护指导。
质量保证期：整体质保期不少于 1 年，若生产厂家原厂质保高于 1 年，按厂家最高标准执行；质保期自项目验收合格之日起计算。
质保期满后，供应商持续提供技术咨询、有偿维修及配件供应服务。
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一、评审方法
1.谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
2.对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.谈判小组认为，某供应商的报价属于采购文件规定异常低价情况之一的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则谈判无效。

二、谈判小组的组成
1.谈判小组的组成。
谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
达到公开招标数额标准的货物采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
采用竞争性谈判采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.谈判小组的组成人员的回避。
在政府采购活动中，谈判小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
　　2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
　　2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、谈判小组的职责
1.谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；
1.2审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；
1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
1.4谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判；
1.5谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并确定提交最后报价的供应商；
1.6根据谈判文件确定的评定标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评定；
1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；
1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
1.9法律、法规、规章、谈判文件等规定的其它事项。
2.谈判小组及其成员不得有下列行为：
2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；
2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正； 
2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
2.4在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
2.5记录、复制或者带走任何评审资料；
2.6其他不遵守评审纪律的行为。
谈判小组成员有2.1-2.4行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。


四、评审程序
详见谈判文件“第二部分 竞争性谈判流程”。

[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK131]五、评审须知
1. 响应文件的澄清
对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.最后报价的修正原则
谈判小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：
2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;
2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;
2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.6以修正后的总价作为最后报价。
▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。
3.响应无效
有下列情况之一的，响应无效：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 
3.3供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求）；
3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合谈判文件规定的联合协议要求的；
3.5响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；
3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；
3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；
3.8响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的；
3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
3.11响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的响应有效期的；
3.12供应商所投内容不符合谈判文件中实质性要求的；
3.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;
3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;
3.15《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；
3.16最后报价属于谈判文件规定的政府采购异常低价情形之一，且供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;
3.17供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；
3.18供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；
3.18.1使用伪造、变造的许可证件；
3.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；
3.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
3.18.4提供虚假的信用状况；
3.18.5其他弄虚作假的行为。
3.19供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。
有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：
3.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
3.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
3.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
3.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
3.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
3.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
3.19.8不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
3.19.9不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3.19.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
3.19.11不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
3.20参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：
（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；
（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
3.21供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；
3.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
4.政府采购异常低价审查：
[bookmark: OLE_LINK137]4.1按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关规定，本项目评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；
（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%；
（3）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
按照规定，采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%，本项目采购人决定将上述（1）（2）（3）数值标准分别确定为50%，50%，45%。采购项目未设定最高限价的，审查时取项目预算金额作为最高限价。
4.2谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。
[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5. 重新开展采购活动
 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
6. 终止采购活动
在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
[bookmark: OLE_LINK136]7. 采购代理机构有权对谈判小组各成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现谈判小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审，谈判小组成员应进行书面澄清和说明；谈判小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像
1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
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北海市政府采购合同

（货物类）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                  
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                     询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
强制采购       优先采购    
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
强制采购       优先采购    
否
是否涉及绿色产品： 
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
强制采购       优先采购    
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4.合同验收
验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                   分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc181265287]第七部分  应提交的有关格式范例
供应商按照以下格式编制响应文件。

目录
▲（1）响应函…………………………………………………………………（页码）
▲（2）资格文件…………………………………………………………………（页码）
▲（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）
（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）
（5）所有资信文件（复印件）…………………………………………………（页码）
（6）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）
（7）关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）
（8）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………………（页码）
（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）
（10）组织实施方案………………………………………………………………（页码）
▲（11）售后服务方案………………………………………………………………（页码）
（12）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）
（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）
（14）培训计划……………………………………………………………………（页码）
（15）随机特殊工具和备品备件清单……………………………………………（页码）
（16）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）
▲（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）
▲（18）承诺函……………………………………………………………………（页码）
▲（19）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表…………………………（页码）
▲（20）初始报价表………………………………………………………………（页码）
注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则谈判无效。

一、响应函
（采购人）、（采购代理机构）：
                          (供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：
1、 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于60天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。
2、 提供谈判文件中规定的全部响应文件。
3、 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。
4、 保证遵守谈判文件中的其他有关规定。
5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6、 我方已详细阅读全部谈判文件，包括谈判文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。
7、 如我方成交，我方承诺：
7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同； 
7.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
7.3按照谈判文件要求提交履约保证金； 
7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
8、 其他补充说明:                                        。

谈判供应商名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日
注：按本格式和要求提供。






二、资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：
供应商名称：
统一社会信用代码：
供应商地址：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

谈判供应商名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日





B、联合协议（如果有）
（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据谈判文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。
三、本次联合响应中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体谈判的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按谈判文件第一部分邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。） 
五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合响应的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。



C、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据谈判文件第一部分竞争性谈判邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
a.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。 

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性谈判邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
    
c、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性谈判邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。


D、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）
（由供应商根据“谈判文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）



北海市政府采购竞争性谈判文件
                                                                      北海市政府采购竞争性谈判文件

第 1 页 共 1 页


第 53 页 共 129 页
三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
                                
授权委托书（适用于非联合体谈判）                               
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购谈判的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 谈判供应商名称（公章）：
法定代表人（负责人） (签名)：
                                       签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：



                 
         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
                                北海市政府采购公开招标文件

第 102 页 共 129 页

第 62 页 共 128 页


       授权委托书（适用于联合体谈判）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购谈判的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。




联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：

……
                                               日期：  年  月   日

委托代理人和联合体牵头单位法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：



                 
         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
                                北海市政府采购公开招标文件

第 103 页 共 129 页

第 63 页 共 128 页

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表谈判供应商参加谈判）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

          （姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。
特此证明。

                        

谈判供应商名称(公章)：                              
                               日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                 




四、分包意向协议（如果有）
（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
 
二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）
1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
[bookmark: _Hlk101133173]2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按谈判文件第一部分邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                                  
四、质量
                                                                                       
五、价款或者报酬
                                                                                     
六、违约责任
                                                                                     
七、争议解决的办法
                                                                                  
八、其他
中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                         
谈判供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
分包供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
……
                                        日期：  年  月   日


五、所有资信文件（复印件）
（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

谈判供应商名称(公章)：
日期：   年  月   日

六、主要业绩证明
附表 :相关项目建设业绩一览表
	项目名称
	项目
类型
	简要描述
	项目
投资
（万元）
	开竣工日期
	项目地址与建设单位联系电话
	所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。



谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日

七、关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明
（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：    
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                    
                                      日期：  年  月   日




八、认为需要的其他商务文件或说明
（由供应商根据采购需求自行编制）


谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日




九、技术解决方案
（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）


谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日

       
响应产品规格配置清单
	序号
	设备名称
	响应品牌及型号
	规格配置详细说明
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。


节能产品认证证书

 
环境标志产品认证证书

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日


十、组织实施方案
（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）
附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 
	工
作
日



内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日

十一、售后服务方案
（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单
（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）
附表A:本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	响应截止时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	资质证书
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。
附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）
谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日


十三、优惠条件及特殊承诺
（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日


十四、培训计划
（由供应商根据采购需求自行编制）
附表: 培训日程及费用
	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：
· 课程概要
· 课程目的
· 教学方式
· 先决条件
· 教材目录
B  按照附表A提供授课教师的简历
注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日


十五、随机特殊工具和备品备件清单
	名称
	品牌
	制造厂/原产地
	规格型号
	数 量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日



十六、认为需求的其他技术文件或说明
（由供应商根据采购需求自行编制）

谈判供应商名称(公章)：                       
                                      日期：  年  月   日





十七、政府采购供应商廉洁自律承诺书
（采购人）、（采购代理机构）：    
我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。



谈判供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                   
日期：   年   月   日










十八、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：
一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件第三部分的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
八、参加本次谈判采购活动，我方完全同意谈判文件第三部分关于“谈判费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。
九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在响应报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

谈判供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                   
日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。




[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK69]十九、商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:
项目编号:   

	                     序号
	谈判文件要求
	响应文件具体响应
	正偏离/无偏离/负偏离
	说明

	商务部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	服务（技术）部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1.应写明谈判文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；
2.应对照谈判文件“第四部分  采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对谈判文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务、服务、技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                   
日期：   年   月   日

二十、初始报价表
（初始报价表格式参照第八部分  最后报价格式）

北海市政府采购竞争性谈判文件
北海市政府采购竞争性谈判文件
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[bookmark: _Toc181265288]第八部分  最后报价格式
（一）报价一览表（货物类）
（采购人）、（采购代理机构）：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。
报价一览表(单位均为人民币元)
	序号
	名称
	生产厂家、
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	
备注（如果有）


	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判报价（小写）
	

	谈判报价（大写）
	


注：
1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5、符合谈判文件中列明的可享受本国产品标准及相关政策的供应商，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》。注：供应商提供的《声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
6、供应商报价属于谈判文件规定异常低价情形之一的，应按谈判小组要求在规定时间内提供书面证明及必要的证明材料，否则谈判无效。
7、如有多轮报价，则每轮报价供应商均需按本表格式填写。

   谈判供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                   
日期：   年   月   日

[bookmark: _Toc465665161]（二）中小企业声明函（如果有）

 [竞争性谈判邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]



附件
附件1：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               谈判供应商名称(公章)：：
       日  期：



附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。




供应商（法定名称章）：
日期：       年     月     日
附：
供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）




附件5：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
谈判供应商名称(公章)：
                                           日期：  年  月   日
注：
1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据谈判文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件7：关于符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次谈判所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次谈判所提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：
1.本声明函须同时提供关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不享受价格扣除政策。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商拟享受该政策时提供。当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。


