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[bookmark: 第一部分][bookmark: _Hlt74649545][bookmark: _Hlt74707423][bookmark: _Hlt74729822][bookmark: _Hlt74728647][bookmark: _Toc176185119][bookmark: _Toc234833067][bookmark: 第二部分][bookmark: _Toc91899870][bookmark: _Toc91899871]
第一部分  招标公告
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK68]北海市政府采购中心关于北海市第十四中学厨房设备项目(BHZC2026-G1-990186-CGZX)公开招标公告（远程异地评标）
项目概况
厨房设备项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月13日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况                                            
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK102]    项目编号：BHZC2026-G1-990188-CGZX
项目名称：厨房设备项目
预算金额（元）：2,307,486.00
采购需求：

标项名称: 厨房设备项目
数量:1批
预算金额（元）:2,307,486.00
[bookmark: OLE_LINK139]简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：厨房设备1批，具体以招标文件第三部分采购需求为准。
最高限价（如有）：/。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]合同履约期限：签订合同后5个日历日。
本标项（否）接受联合体投标
备注：

[bookmark: _Hlk101132948]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK24]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件 
时间：2026年7月21日至2026年7月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK149]地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155]方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 
售价（元）：0 	
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]提交投标文件截止时间： 2026年8月13日9点00分00秒（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29]投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
开标时间：2026年8月13日9点00分00秒（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK156]开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK133]1.本项目不收取投标保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）实施本国产品标准及相关政策：本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（4）支持中小企业发展：本项目专门面向中小企业采购。（5）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。
3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK33]4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网、北海市政府采购监管网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站。
5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。
6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
7.本项目采用远程异地评标。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：北海市第十四中学 
[bookmark: OLE_LINK85]    地    址：北海市银海区浙江路以西,侨风路以北      
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK95]项目联系人：吴美连	
项目联系方式：0779-2032718
采购代理机构信息            
名    称：北海市政府采购中心             
[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK36]地    址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层          
项目联系人(询问)：陈工             
[bookmark: _Toc6543][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]项目联系方式(询问)：0779-3056122

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。



[bookmark: _Toc176185120]第二部分  投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]货物类，单一产品或核心产品为： 长龙洗碗机带烘干 。


	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	标的： 采购需求所列各项货物 ，属于工业行业；



	3
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。
☐可以就    采购进口产品。

	4
	分包
	☐ A同意将非主体、非关键性的             工作分包。 B不同意分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	6
	样品提供
	A不要求提供。
☐B要求提供，
（1）样品：    ；
（2）样品制作的标准和要求：    ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。
（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	方案讲解演示
	A不组织。
☐B组织。
（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过    分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过    人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。
（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：
方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。
方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为       ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。
注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。

	8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。
投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	10
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。
投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
投标报价属于招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，且投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。
供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

	12
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	A不接受。
☐B接受：备份投标文件送达地点：         ；备份投标文件签收人员联系电话：        。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

	13
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	14
	解释权
	本招标文件解释权属采购人及代理机构。



[bookmark: 第三部分][bookmark: _Toc164416483]




一、总则
1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。
2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策
3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2 实施本国产品标准及相关政策
3.2.1 本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
3.2.2 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.2.3 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.2.4 供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》（样式见附件9）。
3.2.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
3.2.6中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件应当随成交结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
3.3 支持绿色发展
3.3.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.3.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
[bookmark: _Hlk107568539]3.3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.3.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.4支持中小企业发展
3.4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。
3.4.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.4.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.4.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
3.4.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.5平等对待内外资企业
政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.6平等对待符合条件的破产重整企业
平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉
4.1在线询问、质疑、投诉
根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。
询问联系部门：北海市政府采购中心采购二科  联系电话：0779-3056122  地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区
质疑联系部门：北海市政府采购中心监督科  联系电话：0779-3960826  地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: _Hlk212630267][bookmark: OLE_LINK10]投诉联系部门：北海市财政局  联系电话：0779-3063975  地址：北海市海城区北部湾西路19号
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。
4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下： 
质疑答复责任主体一览表
	质疑内容
	质疑答复责任主体

	对采购文件提出质疑
	对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑
	采购人

	
	对采购文件中其他内容提出的质疑
	采购代理机构

	对采购过程提出质疑
	有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑
	采购人

	
	对采购过程中其它事项提出的质疑
	采购代理机构

	对采购结果提出质疑
	对采购结果提出的质疑
	采购代理机构


注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。
4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4供应商投诉
4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
二、招标文件的构成、澄清、修改
5．招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件：
5.1.1招标公告；
5.1.2投标人须知；
5.1.3采购需求；
5.1.4评标办法；
5.1.5拟签订的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改
6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
    
三、投标
7. 招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
8.开标前答疑会或现场考察
采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
10. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。具体标注由采购人根据项目需要确定。相关格式见招标文件第六部分）
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK31]11.1资格文件：
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK101]▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
[bookmark: _Hlk101259339]11.1.2联合协议（如果有)；
▲11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。；
11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。
11.2  商务技术文件：
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK114]▲11.2.1投标函； 
[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK116]▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
11.2.3分包意向协议（如果有)；
11.2.4符合性审查资料（如果有)；
11.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有)；
11.2.6投标标的清单（如果有)；
[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]▲11.2.7商务技术偏离表；
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK119]▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK121]▲11.2.9承诺函；
11.2.10技术解决方案（如果有)。可以是针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；
11.2.11组织实施方案（如果有)。可以是本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；
[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK169]▲11.2.12售后服务方案。可以是项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。
11.3报价文件： 
▲11.3.1开标一览表（报价表）；
11.3.2中小企业声明函。
11.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；
11.3.4关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
12. 投标文件的编制
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。
13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回
14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
15.备份投标文件
不接受备份文件。
16.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：
17.投标有效期
17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
18.开标 
18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
19.资格审查
19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。
19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.4合格投标人不足3家的，不再评标。
20.信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。


五、评标
[bookmark: _Toc91899903]21.评标
21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。
21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标
22. 确定中标供应商
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标供应商。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。
23. 中标通知与中标结果公告
23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、评审专家抽取规则、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商和未中标供应商的评审报价及排名；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标供应商和未中标供应商的评审总得分及排名。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。
23.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订
25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。
25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
25.6政采贷
政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：
（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。
（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。
（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。
（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。
（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。
注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。
对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。
供应商中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：
1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）
2.合作银行咨询办理
	银行名称
	联系电话
	最高授信金额
	最长授信期限
	最低利率
	流程简介

	建设银行
	13077729988
	最高3千万
	1年
	4%
	开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。

	中国银行
	0779-3997084
	最高1千万
	3年
	1.93%
	在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。

	兴业银行
	0779-3158330
	最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%）
	1年
	3.70%
	全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。

	工商银行
	0779-3050645
	最高1千万且不超过合同金额70%
	货物类1年
服务类3年
工程类5年
	3.45%
	为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。

	国民村镇银行
	0779-2668801
	最高500万
	5年
	2.80%
	银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款

	桂林银行
	18577993959
	最高1千万
	1年
	3.45%
	线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。

	中小微商务服务公司
	19907799988
	
	
	
	具体业务可电话咨询。


注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。
[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK103]26. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。
27.预付款
采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的30％，不高于合同金额的50%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。
供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。
八、电子交易活动的中止
28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收
30.验收
30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
[bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt74730295][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt74714665]30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十、代理费用的收取标准和方式
31.代理费用的收取标准和方式
		北海市政府采购公开招标文件
             北海市政府采购公开招标文件
[bookmark: OLE_LINK203]本项目不收取代理服务费。
1
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[bookmark: _Toc176185121][bookmark: _Toc234833068][bookmark: 第四部分]第三部分  采购需求
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Toc9838479][bookmark: OLE_LINK84]说明：
1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术
3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库(2019)9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，(品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询)，投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。
4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明，不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
5.采购需求一览表核心产品为：长龙洗碗机带烘干。
6.采购需求一览表中带“●”的技术指标作为加分项。投标人可提供国家认可的第三方检测报告或相关证书复印件加盖投标人公章，作为加分佐证材料。
	编号
	项目名称
	单位
	数量
	是否
标准
配置
	技术参数

	A01
	平板车（沥水式）
	台
	2
	
	规格：长900mm*宽700mm*高800mm
钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚2.0mm，配4个4寸活动胶轮。

	A02
	摇摆汤炉
	台
	2
	是
	1、规格：长1600mm*宽1000mm*高1200mm,功率/电压：25KW/380V 、容积：200L；                                                             2、材质：整机采用SUS304磨砂不锈钢板，面板用1.4mm厚不锈钢板，坚固耐磨、显示2、屏边框整体冲压成型；四面可直接喷淋；
3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 
4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理；
5、档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次；
6、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试；
7、前板急停、防触紧急断电开关设置；
●8、产品依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（仅进行保护评级）进行试验达到耐腐蚀等级≥8 级（试验周期≥ 96 h 的中性盐雾试验）标志认证试验报告；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图；
●9、商用控制板、控制机芯、线盘依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图；
●10、商用电磁炉控制系统依据GB/T25000.51-2016进行功能性项目检测，所检项目符合判定依据的要求；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CNAS和CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图；
11、所投产品符合CQC16-429121-2023认证规格的要求，依据GB/T 10125-2021、 GB/T 6461-2002标准测试，测试结果为耐腐蚀等级≥9 级（试验周期≥ 720 h 的中性盐雾试验），提供所投产品由国家认可的第三方检测机构出具的有效期内厨房用具耐腐蚀等级认证产品认证证书扫描件及网络查询截图；
12、产品商用电磁炉（控制机芯）、商用电磁炉（线盘）、商用电磁炉IGBT在(29士1)℃、(90%~100%)RH条件下，接种黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、短帚霉、土曲霉、树脂子囊菌、绳状青霉、绿色木霉培养实验≥84天。试验结束后外观、电性能以及机械性能均正常。在放大50倍下，没有发现明显长霉并且长霉程度为0级，符合GB/T 2423.16-2022《环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉》标准；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA标识）彩色扫描件；
13、所投产品整机满足GB 4806.9-2023要求，提供所投产品由中国质量认证中心或国家认可的第三方检测机构出具的食品接触产品安全认证证书扫描件及网络查询截图。

	A03
	大单星水池
	台
	2
	是
	规格：长1000mm*宽800mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	A04
	单头电磁大炒炉
	台
	6
	是
	规格：长1200mm*宽1300mm*高(810+440)mm
电压功率：380V/25KW 单头结构设计，使用409材质，经过GB4806.9-2023检测并完全符合要求，厚度≥3.0mm，锅口直径≥1000mm 。
1、采用SUS304#不锈钢制作，采用框架式承重结构，IPX4 标准防水设计，清洁时可四面直接清洗。三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
2、9 档火力调节，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。
3、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。
4、数字驱动磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
5、耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
6、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，停机时风机延迟工作，散热彻底。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。
●8、电磁大锅灶的机芯，线圈盘具有：①符合GB/T2423.51-2020（方法4：试验气体每小时体积更换数≥5,持续时间500h）要求的检测报告；②符合GB/T2423.18-2021（试验方法8：在盐雾、干燥、湿热环境循环试验，循环周期≥8H/次，不低于100周期）要求的检测报告（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告佐证）。
●9、电磁大锅灶的电路板具有符合GB/T2423.66-2025要求的检测报告（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告佐证）。
●10、电磁大锅灶的显示屏，火力开关、风扇电机具有符合GB/T2423.30-2013（试验方法2：试样在温度为55±5℃的蒸馏水中完全浸渍5min左右，将样品取出，在标准试验室条件下放置2h，对标志，封装等外观进行检测，测试电性能和机械性能）要求的检测报告（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告）。

	A05
	炉拼台
	台
	3
	是
	规格：长800mm*宽1300mm*高1250mm+长620mm*宽910mm*高1250mm+长580mm*宽1300mm*高1250mm
1、优质SUS304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板0.8mm；
2、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。

	A06
	双通荷台
	台
	5
	是
	规格：长2600mm*宽1200mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	A07
	四层沥水式板式货架
	台
	8
	是
	规格：长1800mm*宽600mm*高1550mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	A08
	保温送餐车（配餐梯尺寸）
	台
	6
	是
	规格：长900mm*宽900mm*高1100mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；温度范围：30~80°摄氏度
2、有自动控温，自动恒温和定时装置                                                                 
3、配静音万向轮，带刹车.

	A09
	地台架（沥水式）
	台
	3
	是
	规格：长1500mm*宽800mm*高200mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、横柱用SUS304#38×25×0.8mm厚不锈钢；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢；
4、配置塑胶脚垫。

	A10
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	3
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	A11
	传餐梯（包办证）
	台
	1
	是
	                                                                                                
1.采用螺旋纹优质不锈钢  额定牵引力≥300kg
2.桥箱内规格：长1000mm*宽1000mm*高1200mm
3.相序检测、断、错相保护功能；忘记关门语音提示功能；关门到位提示功能
4.呼梯显示功能；
5.上下行语音提示，箭头指示，数码显示；
6.开门显示；急停显示；
7.轿厢位置显示；
8.自动平层功能；
9.电梯故障自诊断功能；
10.限位保护，缓冲器保护；
11.控制柜设有急停开关，检修开关，上下行点动接触功能。
12.全集选功能；
13.安全回路保护；
14.锁梯服务；
15.自动返基站；
16.微机自检保护；
17.长中短楼层运行速度执行功能；
18.曳引机防堵转功能；
19.关门故障自动保护；
20.检修操纵运行功能；
21.外呼语音提醒司机功能；
22.到站语音报站功能；
23.掉电数据保护功能；
24.故障存储功能；
25.门锁安全保护；
26.接触器不释放保护功能；
27.应急照明装置；
28.上行超载保护功能；
29.符合GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》标准要求。
符合TSGT7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》标准要求。

	A12
	洗地龙头
	台
	4
	是
	1、外形尺寸∶ L=10m土5%
2、壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材  3、锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;·
4、接水口口径为1/2"外螺纹; 中国节水认证产品：符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》;GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级 》
5、所投产品水嘴通过技术条件须符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》相关要求。
产品符合管理体系认证证书
水嘴水效等级I级

	B面点间

	B01
	三层六盘烤箱
	台
	2
	是
	规格：长1240mm*宽860mm*高1515mm
1、电压：380V/50Hz
2、功率：19.8KW
3、重量：255KG
4、全机1.2mm加厚板材，烤炉表面做封釉处理。
5、后通风隔板夹层设计；加热管升级，效率高，升温快，304#材；
6、国际一线控制器控温更加精准，温差在2左右，而且此控制器优点在于配备记忆功能，12种烤制方式的存储，可以记下烤制面包所需要的时间、温度、及蒸汽使用等关键数据。
7、电子式超温模块；
8、接电时零火线接错后控制器报警形成断路，防止烧毁线路及电器件，强弱电分开，避免强电干扰使得控制线灵敏度降低，影响烤箱工作。
9、底架做拉丝处理，收纳烤盘；
10、产品依据GB4706.1-2005和GB4706.34-2008标准检测，符合对输入功率和电流、工作温度下的泄露电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施等检测要求
11、产品依据GB4806.9-2023标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章
12、产品控制器符合： GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》GB/T 19466.1-2004《塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分：通则》GB/T 19466.2-2004《塑料差示扫描量热法(DSC)第2部分：玻璃化转变温度的测定》
GB/T 19466.3-2004《塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定》ISO 11358-1:2014《塑料高聚物的热重分析法(TG)一般原理》

	B02
	四门双温柜
	台
	1
	是
	 规格：1220*760*1965mm
1、 容量：910L；                                          
2、制冷方式：直冷；-3℃～-20℃/5℃～-4℃；                    
3、产品按43℃环温设计，采用一线品牌压缩机、精创温控器，所有电器元件均采用上市公司直供，全铜管制造，优质不锈钢板，板材表面封釉无指纹处理，经久耐用，采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，压力发泡，发泡更充分，每立方米发泡高达42KG，超厚发泡层，保温效果更好。箱体强度高，提高承重能力，90°自动回归门设计，避免冷量流失，易拆卸磁性门封，内箱底板采用圆弧拉伸，配合围板大圆弧设计，易清洁；
4、TP2铜管蒸发器，TP2 状态：软化退火O60中8x1.0mm，柔韧性高。8口径，热效率更高，1.0壁厚，更耐用，杜绝漏氟。蒸发器铜管高达56米/台。
5、产品依据GB26920-2024/SB/T10794.2-2012标准,检测总能量消耗/有效容积/气候类型/能效指数。符合标准并获取证书，出具检测报告及证书并加盖公章。
6、所投产品保温材料，满足GB/T16172-2007/GB8624 -2012标准，提供检测报告复印件加盖公章
7、设备依据JB/T7244-2018标准，符合总容积、冷却速度、耗电量、负载温度回升时间、储藏温度、噪声(声压级)制冷系统密封性能、电气强度、泄漏电流、接地装置、对触及带电部件的防护检测，提供CRAA产品认证证书。

	B03
	120型双门可视刀具砧板消毒柜
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽600mm*高1790mm
电压功率：220V/50Hz 930w
容量：970L
产品特点
内外SUS304#不锈钢板材，多工序折弯工艺设
计，带调温、调时功能特设下门带锁功能
钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间
紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒一体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险
产品具备食品接触产品安全认证，产品标准和技术要求符合GB4806.5-2016及GB4806.9-2023。

	B04
	面粉车
	台
	4
	是
	规格：长700mm*宽700mm*高600mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；
3、下层板厚度1.0mm。

	B05
	饼盘车
	台
	3
	是
	规格：长495mm*宽790mm*高1670mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、L片厚度为1.5mm；
3、脚管采用SUS304#38*38*1.0mm不锈钢方通；
4、配静音万向轮，带刹车.

	B06
	单通移门荷台柜
	台
	1
	是
	规格：长1800mm*宽800mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；
4、加强筋厚度1.0mm；
5、配置不锈钢可调子弹脚。
6、移门为双层结构。

	B07
	搅拌机
	台
	1
	是
	规格：长598mm*宽460mm*高1020mm
容量：30L
最大和面量：6公斤
转速：一档100
      二档200
      三档392
（点动换挡）

	B08
	压面机
	台
	1
	是
	规格：长600mm*宽750mm*高1120mm
电压功率：220V/1.5KW压面滚筒长度：300mm
压面滚筒转速：125转/分
可调厚度：1-18mm
不锈钢机架和不锈钢滚筒

	B09
	和面机
	台
	1
	是
	规格：长930mm*宽730mm*高980mm
电压功率：380v/2.2KW和面量：50公斤
转速：45转/分

	B10
	开水器带底座
	台
	1
	是
	规格：长565mm*宽350mm*高885mm
1、独特全新设计开水器内胆构造
2、蒸汽开水不会外流，保证外观清洁完美
3、加设带锁装置，保证水源安全卫生干净
4、特设底部排污装置，有效保证饮水卫生
5、缺水自动断电，发热管防干烧保护装置
6、全新感观采用优质雪花不锈钢材料制造
7、产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；、
8、容量：≧60L。
9、电压功率：380v/9KW。

	B11
	包边木案工作台
	台
	2
	是
	规格：长2000mm*宽1000mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面采用银杏木，整体全包边；
3、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	B12
	大单星水池
	台
	1
	是
	规格：长1000mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS30438*25*1.0mm方管。

	B13
	双开门发酵箱
	台
	1
	是
	尺寸：长1395mm*宽770mm*高1950mm
1、电压：220V/50HZ
2、功率：1.5KW
3、容量：36盘
4、使用环境：室温~60°C/室温~99%
5、防水等级：IPX4
箱内立体循环加热，使发酵更均匀，全系列配有自动进水装置，不用担心缺水干烧问题，加热管选自国内大厂放心可靠，控制器选自国内大厂家，特型定制，系统稳定，通体式可视玻璃窗，可视面积广:方便观察箱内实时状况，整机采用不锈钢板材，真材实料看得见，整机发泡，厚度可达25mm，保温更出众，加重型转向脚轮(前刹车、后万向)便于推拉固定，内置 LED 灯管，更方便在光线不利的条件下观察内部发酵过程
6、产品依据GB4706.1-2005和GB4706.34-2008标准检测，符合对输入功率和电流、工作温度下的泄露电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施等检测要求
7、产品控制器符合：GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》
GB/T 19466.1-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第 1 部分:通则》
GB/T 19466.2-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第 2 部分:玻璃化转变温度的测定》
GB/T 19466.3-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第 3 部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》
ISO 11358-1:2014《塑料 高聚物的热重分析法(TG) 一般原理》  

	B14
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	C肉类加工间

	C01
	双层工作台（沥水式）
	台
	1
	是
	规格：长1800mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	C02
	单星杀鱼台
	台
	2
	是
	规格：长1500mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#32*1.0mm圆通；

	C03
	双层工作台（沥水式）
	台
	1
	是
	规格：长1600mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	C04
	大单星水池
	台
	3
	是
	规格：1000*700*800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	C05
	收糠车
	台
	1
	是
	规格：长700mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm；
3、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
4、配静音万向轮，带刹车

	C06
	绞切肉机
	台
	2
	是
	规格：长550mm*宽400mm*高750mm
电压功率：220v/1.5KW单电机
标配切肉厚度：3.5
可订做：6mm
绞肉配件为不锈钢配件
符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，并过第三方检测。

	C07
	四门双温柜
	台
	2
	是
	规格：长1220mm*宽700mm*高1980mm
-采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计
-机组独立模块化技术，外挂防尘网
-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝
-内箱规格(mm)：1100*590*1405
-控温类型：电子数字温控
-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a
-压缩机：制冷稳定，效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。

	C08
	120型双门可视刀具砧板消毒柜
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽600mm*高1790mm
电压功率：220V/50Hz 930w
容量：970L
产品特点
内外SUS304#不锈钢板材，多工序折弯工艺设
计，带调温、调时功能特设下门带锁功能
钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间
紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒一体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险
产品具备食品接触产品安全认证，产品标准和技术要求符合GB4806.5-2016及GB4806.9-2023。

	C09
	6脚砍切工作台（台中间凹槽沥水）
	台
	2
	是
	规格：长2800mm*宽1350mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	C10
	四层沥水式板式货架
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽500mm*1550mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	C11
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	D蔬菜加工间

	D01
	平板车（沥水式）
	台
	2
	是
	规格：长900mm*宽700mm*高800mm
钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚2.0mm，配4个4寸活动胶轮。

	D02
	120型双门可视刀具砧板消毒柜
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽600mm*高1790mm
电压功率：220V/50Hz 930w
容量：970L
产品特点
内外SUS304#不锈钢板材，多工序折弯工艺设
计，带调温、调时功能特设下门带锁功能
钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间
紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒一体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险
产品具备食品接触产品安全认证，产品标准和技术要求符合GB4806.5-2016及GB4806.9-2023。

	D03
	四层沥水式板式货架
	台
	3
	是
	规格：长1500mm*宽500mm*高1550mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	D04
	大单星侵泡水池
	台
	4
	是
	规格：长1200mm*宽900mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	D05
	大单星水池
	台
	4
	是
	规格：长1200mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	D06
	全能切菜机
	台
	1
	是
	规格：长1160mm*宽530mm*高1300mm
产量：300-1000kg/h  整机重量：140kg
叶菜切制规格：1-50mm（可调）
球根切可选规格（原机每个品种仅带一种规格）：切丁：10/15/20/26mm（标配15mm）
      切丝：2/3/4/5/6/9mm（标配3mm）
      切片：2/3/4/5mm（标配3mm）
功率：2.62KW*2/220V

	D07
	球茎类切菜机
	台
	1
	是
	规格：长800mm*宽500mm*高800mm
产量：300-500kg/h    
整机重量：70kg 
球根切可选规格（原机每个品种仅带一种规格）： 
切丁：10、15、20、26mm。（标配15mm）
切丝：2、3、4、5、6、9mm（标配3mm）
切片：2、3、4、5mm（标配3mm）
功率：0.75KW*2/220V

	D08
	薯仔脱皮机
	台
	1
	是
	规格：长520mm*宽470mm*高840mm
电压：220V/0.75KW
容量：15KG
生产效率：480-900kg/h

	D09
	6脚砍切工作台（台中间凹槽沥水）
	台
	2
	是
	规格：长2800mm*宽1350mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	D10
	双孔收糠台
	台
	1
	是
	规格：长1400mm*宽1350mm*高1200mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	D11
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	F更衣间

	F01
	六门更衣柜
	台
	8
	是
	规格：长1240mm*宽500mm*高2000mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用烤漆板制作；
3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
4、配置不锈钢可调子弹脚。

	F02
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	F03
	洗手池（脚踏式）
	台
	4
	是
	规格：长500mm*宽450mm*高530mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm

	G主副食库
	
	
	
	
	

	G01
	平板车（沥水式）
	台
	2
	是
	规格：长850mm*宽600mm*高800mm
钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚2.0mm，配4个4寸活动胶轮。

	G02
	地台架
	台
	11
	是
	规格：长1500mm*宽800mm*高200mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、横柱用SUS304#38×25×0.8mm厚不锈钢；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢；
4、配置塑胶脚垫。

	G03
	四层货架
	台
	14
	是
	规格：长1200mm*宽500mm*1550mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	G04
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	H二楼蒸煮间

	H01
	饼盘车
	台
	5
	是
	规格：长820mm*宽650mm*高1360mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、L片厚度为1.5mm；
3、脚管采用SUS304#38*38*1.0mm不锈钢方通；
4、配静音万向轮，带刹车.

	H02
	洗米机
	台
	2
	是
	规格：长700mm*宽700mm*高1370mm
1、材质:不锈钢304
2、规格:50kg洗米机
3、电压:220V
4、重量:23kg
5、水压:4kg

	H03
	保温饭桶带车
	台
	11
	是
	规格：长700mm*宽750mm*920mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；
3、下层板厚度1.0mm；

	H04
	电力48盘蒸饭车（智能控制）
	台
	5
	是
	1、规格：长1420mm*宽1035mm*高1550mm
2、功率：36kw
3、 整机结构强度高，內箱钣金为高铜
201 优质不锈钢组成，整体拉伸成
型，美观易清洁，强度倍增
4、整体高密度环戊烷发泡 , 环保、节能、 
5、 人性化设计，实时显示箱内
6、多气囊耐高温硅胶门封 , 密封效果显著溢水阀采用一次成型工艺，外观漂亮、经久耐用，保证了设备正常运行的水位高度
7、所投产品依据GB4806.9-2023标准检验，符合标准并获取证书，提供证书及检测报告复印件加盖公章（食品可接触安全认证）。
8、所投产品保温材料，满足GB/T16172-2007/GB8624 -2012标准，提供检测报告复印件加盖公章
9、产品热源依据GB/T3280-2015；GB/T11170-2008检测，满足检测标准，提供检测报告复印件加盖公章

	H05
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	3
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	H06
	大水池
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	H07
	大浸泡池
	台
	1
	是
	规格：长1800mm*宽800mm*高950mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	H08
	双层工作台（沥水式）
	台
	2
	是
	规格：长2600mm*宽1200mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	I售卖间

	I01
	双头煲汤炉
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽800mm*高750+120mm
电压功率：380V9KW
容量：110L

	I02
	保温售饭工作台（5格）
	台
	15
	是
	规格：长1800mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、电压：220v
3、功率：3kw
4、配食品级1/1份数盘5只

	I03
	单星水池
	台
	3
	是
	规格：长700mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	I04
	洗手池（脚踏式）
	台
	2
	是
	规格：长500mm*宽450mm*高530mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm

	I05
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	I06
	双层工作台（沥水式）
	台
	9
	是
	规格：长1800mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	I07
	三门碗柜
	台
	6
	是
	规格：长1200mm*宽500mm*高1800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；
3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
4、配置不锈钢可调子弹脚。

	J留样间

	J01
	双门留样柜
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽580mm*高1950mm
1、电压:220V
2、温度:0~8℃
3、容积:688L

	J02
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	1
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	K消毒间

	K01
	中央消毒房（25平方）
	台
	1
	是
	1、消毒房库体：库体内外壁均采用SUS304/0.5MM优质不锈钢板，中间100MM厚容重100G/m³憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，手工压制而成，防火等级A级。库体顶部配置耐高温防爆灯。
2、消毒房顶板：内外壁均采用0.5MM优质不锈钢板，中间100MM厚容重100G/m³憎水岩棉搭建而成，高温胶复合，手工压制而成，防火等级A级。
3、耐高温专用门：门内外壁均采用SUS304/0.8MM优质不锈钢板材，中间为双层钢化玻璃，可耐温300度，门口四周E型耐高温硅胶密封处理，防火等级A级。
4、地板：2.5MM厚防滑板
5、加温加热系统：
1)热风系统结构：为强对流热风循环结构模式。
2)加热器：不锈钢翅片加热管，精密螺旋纹，发热均匀。加热快，能效高。电压/功率：380V/28KW/每组
3)运行风机：风机采用耐高温离心风机，耐高温为300℃，并加装风机罩壳。风量为2100-2900m³/H，转速2800r/min，电压/功率：380V/1.1KW。
4)出风口：采用优质耐高温不锈钢板定制而成。
6、控制系统：控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定智能控制系统。风机加热启动停止等操作按钮，库体上方装有液晶显示屏。操作方便，消毒温度、时间可控、数字显示、直观准确。
7、设备运行参数：
1）电源：380V/50HZ
2）功率：56KW
3）消毒方式：高温热风循环
4）温度：RT30℃-130℃(空库情况）
5）升温时间：RT30℃-125℃约20分钟(空库情况）
生产厂家需具备《消毒产品生产企业卫生许可证》；
生产厂家需在全国消毒产品网上备案信息服务平台进行备案，并能提供消毒产品卫生安全评价报告；
产品标准和技术要求满足GB17988-2008（电器安全部分）以及GB4706.1-2005认证
产品具备食品接触产品安全认证，产品标准和技术要求符合GB4806.5-2016及GB4806.9-2023
依据GB17988-2008食具消毒柜安全和卫生要求二星级消毒柜检测报告；                                                                                                                                                                                      
产品所属原材料检测标准和执行标准具备GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准A（A1）级性能要求                                                                                                                                                                                    
产品所属原材料检测标准和执行标准应满足GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》以及GB/T9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法 第8部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》                                   
产品具备防腐蚀等级认证，产品标准和技术要求符合GB/T10125-2021\GB/T6461-2002(保护评级10级）
生产厂家需提供企业环评报告

	K02
	消毒房推车
	台
	12
	是
	规格：1220*650*1860mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、L片厚度为1.5mm；
3、脚管采用SUS304#38*38*1.0mm不锈钢方通；
4、配耐高温万向轮，带刹车.
5、每台配不锈钢篮16个。

	K03
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	1
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	K04
	五层货架
	台
	5
	是
	规格:长1500mm*宽500mm*高1800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	L洗碗间

	L01
	长龙洗碗机带烘干（核心产品）
	台
	1
	是
	1. 整机由入口区、主洗区、双清水漂洗区、烘干区、出口区等组成。
2.主机规格尺寸：长4400mm*宽1070mm*高2000mm（因场地设限误差±10mm）；
3.清洗量：每小时3000个；
4.功率：58KW（±2KW）、洗净温度60-65℃、清洗温度80-88℃,烘干温度80-120℃，耗水量≦400L/小，供电要求：380V 50Hz 4P(三相五线制）。
5.电器原件包含继电器、相系保护器等。
6.智能化控制面板，能对设备运行状态及故障进行一目了然的显示。
7.侧装电控柜，采用一体式的结构，提拉门采用一体成型，美观大方。
8.电箱保护装置：电箱位于正面可开门设计，坚实耐用，美观大方，有效隔热，防水，保障电箱安全。
9.内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排。机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。
10.不锈钢喷淋臂和不锈钢喷嘴，外凸式清洗子设计，水压更强、清洗效果更好。
11.主洗喷淋系统采用上五下四组合喷淋系统，更强劲，清洗效率高，清洗效果更佳。
12.45度斜角鹰嘴式传动链带，食品级材质，耐高温，抗老化，更卫生。
13.洗碗时餐具放在输送带，无需碗碟筐。
14.机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至30-40℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上，减少日常运营成本。
15.烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉；第二部分设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。
16.餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行。电机扭矩保护系统，防上餐具滑落损失设备。
▲17.提供国家认可的第三方检验机构出具的符合GB/T4706.50-2008《商用电动洗碗机的特殊要求》标准的检测/检验报告复印件，提供的第三方检测机构出具的检测报告复印件需带CMA或CNAS标识并加盖供应商公章及检测机构官网截图。
▲18.提供国家认可的第三方检测机构出具的洗碗机检测报告，检测内容包含:洗碗机带电部分与可触及部件之间的绝缘电阻不小于1MΩ；带电部件应能承受1000V电压历时１min(出厂试验为１Ｓ)的工频耐压试验，试验时不发生击穿或闪络现象；检测洗碗机是否可将密胺碗、陶瓷碗和不锈钢碗大部分水珠吹散，并加热餐具，烘干效果按水珠的数量可达96%以上，参照标准0-10个水滴：96%－100%，11-20个水滴：91%－95%，21-30个水滴：86%－90%）；等检测内容的检测/检验报告复印件，提供的第三方检测机构出具的检测报告复印件需带CMA或CNAS标识并加盖供应商公章及检测机构官网截图。
▲19.提供洗碗机厂家的洗碗机烘干风机检测报告，符合JB/T10563-2006一般用途离心通风机技术条件的技术要求、试验方法、检验规则等，功能要求（风机的功率：2.2KW，风量：5000M3/H，风压：650Pa,噪音：72db(A)，测试在规定的通风机全压或者静压下，所对应的风机功率偏差-10%-10%，流量偏差为-5%-5%，通风机全压效率不得低于其对应点效率5%，功率的偏差不得大于2%，噪音<72分贝等的检验报告复印件，提供的第三方检测机构出具的检测报告复印件需带CMA或CNAS标识并加盖供应商公章及检测机构官网截图。
▲20.提供洗碗机厂家的洗碗机主洗喷臂和喷嘴的检测报告，主洗喷臂和喷嘴都采用304不锈钢材质，并符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品》的要求的检测/检验报告复印件，提供的第三方检测机构出具的检测报告复印件需带CMA或CNAS标识并加盖供应商公章及检测机构官网截图。 
▲21.提供洗碗机厂家的商用洗碗机升降提拉门的检测报告，检测内容包含但不限于：（1）采用一体成型的隐藏式把手（2）提拉门的采用双滑竿配滑块的结构设计，精密丝滑。（3）采用减重无极定位技术，可以在任何位置自动定位，不需要进行挂钩定位。（4）采用一次性发泡技术，整体性，耐久性，粘合强度高，保温隔热效果佳。并符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品》的要求的检测/检验报告复印件，提供的第三方检测机构出具的检测报告复印件需带CMA或CNAS标识并加盖供应商公章及检测机构官网截图。

	L02
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	L03
	收糠台
	台
	1
	是
	规格：长1500mm*宽800mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	L04
	大浸泡池
	台
	1
	是
	规格：长1800mm*宽800mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS30438×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS30438*25*1.0mm方管。

	L05
	收餐具台
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽800mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	L06
	四层沥水式板式货架
	台
	3
	是
	规格：长1200mm*宽500mm*高1550mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	M二楼餐厅

	M01
	双孔收残车
	台
	3
	是
	规格：长1400mm*宽700mm*高1200mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm；
3、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
4、配静音万向轮，带刹车

	M02
	长条洗手池
	台
	3
	是
	规格：长2500mm*宽500mm*高800+150mm
1、整体SUS304不锈钢制作；
2、台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；
3、星盆斗采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板制作；
4、立柱采用SUS304#38*38mm方通，配可调式子弹脚；
5、横撑采用SUS304#25*38mm方通；
6、不锈钢下水器；
7、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。

	M03
	条凳餐桌椅
	台
	177
	是
	规格：长1200mm*宽1550mm*高780mm
-座高：450mm
－台面采用SUS304#1.0mm不锈钢板材折弯成型，平整无缝、防水防锈。主框架采用40×40mm不锈钢方管焊接，管材壁厚1.2mm，整体焊接牢固，不易变形。配套四张连体座椅，凳面采用1.0mm不锈钢板制作，凳面离地高度450mm，桌面离地标准高度750mm。整体连体结构，一体焊接成型，所有焊口经过打磨抛光处理，桌腿加装防滑橡胶脚垫

	O三楼售卖间

	O01
	双头煮煲汤炉
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽800mm*高750+120mm
电压功率：380V9KW
容量：110L

	O02
	单星水池
	台
	3
	是
	规格：长700mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	O03
	保温售饭工作台（5格）
	台
	15
	是
	规格：长1800mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、电压：220v
3、功率：3kw
4、配食品级1/1份数盘5只

	O04
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	3
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	O05
	洗手池（脚踏式）
	台
	2
	是
	规格：长500mm*宽450mm*高530mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm。

	O06
	三门碗柜
	台
	6
	是
	规格：长1200mm*宽500mm*高1800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；
3、并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
4、配置不锈钢可调子弹脚。

	O07
	双层工作台（沥水式）
	台
	9
	是
	规格：长1800mm*宽700mm*高800mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、脚管采用SUS304#38*25*1.0mm厚不锈钢方管；
4、配不锈钢可调子弹脚。

	R洗碗间

	R01
	粘捕式灭蚊蝇灯
	台
	2
	是
	规格：长600mm*宽240mm*高60mm
12W 烤漆外壳 不锈钢外网

	R02
	大水池
	台
	3
	是
	规格：长1200mm*宽700mm*高800+150mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
2、星盆斗厚SUS304#1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；
3、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；
4、横撑采用SUS304#38*25*1.0mm方管。

	R03
	四层沥水式板式货架
	台
	1
	是
	规格：长1200mm*宽500mm*高1550mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；
2、立柱采用SUS304#38×38×1.0mm厚不锈钢方管；
3、配不锈钢可调子弹脚。

	S三楼餐厅

	S01
	双孔收残车
	台
	3
	是
	规格：长1200mm*宽600mm*高840mm
1、整体采用SUS304不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm；
3、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
4、配静音万向轮，带刹车

	S02
	长条洗手池
	台
	3
	是
	规格：长2500mm*宽500mm*高800+150mm
1、整体SUS304不锈钢制作；
2、台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；
3、星盆斗采用SUS304#1.0mm厚不锈钢板制作；
4、立柱采用SUS304#38*38mm方通，配可调式子弹脚；
5、横撑采用SUS304#25*38mm方通；
6、不锈钢下水器；
7、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。

	S03
	条凳餐桌椅
	台
	186
	是
	规格：长1200mm*宽1550mm*780mm
座高：450mm
台面采用SUS304#1.0mm不锈钢板材折弯成型，平整无缝、防水防锈。主框架采用40×40mm不锈钢方管焊接，管材壁厚1.2mm，整体焊接牢固，不易变形。配套四张连体座椅，凳面采用1.0mm不锈钢板制作，凳面离地高度450mm，桌面离地标准高度750mm。整体连体结构，一体焊接成型，所有焊口经过打磨抛光处理，桌腿加装防滑橡胶脚垫

	S04
	不锈钢挡鼠板
	块
	12
	是
	整体SUS304#1.0mm不锈钢制作；

	S05
	靠背式节能饮水机
	台
	30
	是
	规格:长1100mm*宽430mm*高1030mm
(常规)过滤系统:三级过滤/超滤/RO反渗透
内胆材质:304-1Cr18Ni8出水方式:一开三温电压:380V50Hz
适用水压:0.1-6Mpa
功率:4.5kw
供水量:开水45L/H温开水250L/H
内胆容积:30L供应源:市政自来水
可供人数:150人
内胆材质:食品级SUS304#不锈钢
安全等级:防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水
显示屏:LCD液晶显示显示、智能换芯提示、智能故障上报
智能系统:智能控温、智能定时开关、智能水位







	S06
	吊装式紫外线臭氧杀菌消毒灯
	台
	20
	是
	规格：长1207mm*宽1223mm
适用面积：40㎡
产品特点
设备起动后通过紫外线+臭氧产生的化学作用，
达到固定密封范围内的全方位消毒若带遥控，可选择一档15分钟、二档30分钟、三档60分钟，可根据个人的时间灵活选择

	排烟系统1（烹饪间）

	1
	不锈钢烟罩
	米
	18.6
	是
	规格：长L*宽1350mm*500mm
采用优质SUS304#1.0不锈钢制作，带防爆灯

	2
	油网
	米
	18.6
	是
	采用优质SUS304#1.0不锈钢制作

	3
	不锈钢炉后墙板
	米
	18.6
	是
	采用优质SUS304#1.0不锈钢制作

	4
	集烟管
	㎡
	46
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	5
	集烟管
	㎡
	55
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	6
	排烟管、弯头、变口（楼顶需喷漆）
	㎡
	225
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	7
	帆布软接
	套
	2
	是
	防火帆布

	8
	离心风机
	台
	1
	是
	1、功率/电压：15KW/380V 、转速：660r/min 、风量≥30000m3/h、噪音≤86dB 、压力≥1351Pa ，  静压≥911Pa。                                                                             
2、采用1.3mm厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定；

	9
	油烟净化器
	台
	1
	是
	1、规格：长860mm*宽2020mm*高1278mm 风量32000，净化效率不低于95%；  
2、外壳采用1.2mm厚冷扎钢板，防尘防水。
3、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息：
4、具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护：
5、对不同工沉具有超强自适应性，同时配置手动调节功能：如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已设定为默认值)：
●6、所投油烟净化器符合HJ/T 62-2001及CCAEPI-RG-Q-015-2021标准，额定风量下（修正后）净化率≥98%，极板厚度≥0.5mm，极板间距≥22.5mm，电场材质为430不锈钢，且单个电源功率≥500W。（提供带CMA或CNAS标识的检测报告，并附带报告编号）
●7、所投油烟净化设备核心原件绝缘元件符合GB/T 1033.1-2008 《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》、GB/T 2411-2008 《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》标准，经浸渍法测试绝缘器件的平均密度和硬度，测试结果：密度平均值≥2.1g/cm3，邵氏硬度平均值≥56；
（须提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS"标识的有效检测报告复印件佐证。）
●8、所投油烟净化设备核心材料不锈钢电极依据GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分:试验火焰50W 水平与垂直火焰试验方法》进行测试，经检测，送检样品符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，电器设备外壳及附件的燃烧性能等级≥B1级。（须提供国家认可的检测机构出具带“CMA”或“CNAS"标识的有效检测报告复印件佐证。）

	10
	风机、净化器支架
	套
	2
	是
	与风机配套;50#角铁制作

	11
	风机控制器
	个
	1
	是
	1、外壳：长300mm*宽390mm*高160mm,
2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯；
3、箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈；                                                        

	12
	风机强簧减振胶
	个
	6
	是
	胶制

	13
	防火阀
	个
	1
	是
	采用1.0mm不锈钢板制作

	14
	打墙洞
	个
	2
	是
	

	15
	五金配件
	项
	1
	是
	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆、法兰等。

	排烟系统2（面点间）

	1
	不锈钢烟罩
	米
	4
	是
	规格：长L*宽1200mm*500mm
采用优质SUS304#1.0不锈钢制作，带防爆灯

	2
	油网
	米
	4
	是
	采用优质SUS304#1.0不锈钢制作

	3
	不锈钢炉后墙板
	米
	4
	是
	采用优质SUS304#1.0不锈钢制作

	4
	集烟管
	㎡
	22
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	5
	烟管、弯头、变口
	㎡
	52
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	排烟系统3（二楼蒸饭间）

	1
	不锈钢烟罩
	米
	7.8
	是
	规格：长L*宽1250mm*500mm
采用优质SUS304#1.0不锈钢制作，带防爆灯

	2
	油网
	米
	7.8
	是
	采用优质SUS304#1.0不锈钢制作

	3
	不锈钢炉后墙板
	米
	7.8
	是
	采用优质SUS304#1.0不锈钢制作

	4
	集烟管
	㎡
	20
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	5
	排烟管、弯头、变口
	㎡
	158
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	6
	帆布软接
	套
	1
	是
	防火帆布

	7
	离心风机
	台
	1
	是
	1、功率/电压：7.5KW/380V 、转速：660r/min 、风量≥18000m3/h、噪音≤86dB 、压力≥1289Pa ，  静压≥910Pa。                                                                             2、采用1.3mm厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定；

	8
	风机支架
	个
	1
	是
	与风机配套;50#角铁制作

	9
	风机控制器
	个
	1
	是
	1、外壳：长300mm*宽390mm*高160mm,
2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯；
3、箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈；                                                        

	10
	风机强簧减振胶
	个
	6
	是
	胶制

	11
	防火阀
	个
	1
	是
	采用1.0mm不锈钢板制作

	12
	打墙洞
	个
	2
	是
	

	13
	五金配件
	项
	1
	是
	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆、法兰等。

	排烟系统4（二楼洗碗间）

	1
	不锈钢烟罩
	米
	4
	是
	规格：长L*宽1000mm*高500mm
采用优质SUS304#1.0不锈钢制作，带防爆灯 

	4
	排烟管、弯头、变口
	㎡
	12
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	5
	帆布软接
	套
	1
	是
	防火帆布

	6
	圆筒风机
	台
	1
	是
	750W

	7
	风机支架
	个
	1
	是
	与风机配套;50#角铁制作

	8
	百叶窗
	个
	1
	是
	定制

	11
	五金配件
	项
	1
	是
	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆、法兰等。

	新风系统（一楼）

	1
	鲜风机
	台
	1
	是
	功率1.1KW

	2
	鲜风管、弯头、变口
	㎡
	242
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	3
	风机支架
	个
	3
	是
	与鲜风机配套;50#角铁制作

	4
	鲜风嘴
	个
	53
	是
	规格：直径200mm
1、采用1.0厚不锈钢制作，

	5
	帆布软接
	个
	3
	是
	防火帆布

	6
	打墙洞
	个
	5
	是
	

	7
	五金配件
	项
	1
	是
	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆。

	新风系统（二楼）

	1
	鲜风机
	台
	1
	是
	功率1.1KW

	2
	鲜风管、弯头、变口
	㎡
	72
	是
	采用优质1.1mm镀锌板制作

	3
	风机支架
	个
	1
	是
	与鲜风机配套;50#角铁制作

	4
	鲜风嘴
	个
	15
	是
	规格：直径200mm
1、采用1.0厚不锈钢制作，

	5
	帆布软接
	个
	1
	是
	防火帆布

	6
	打墙洞
	个
	4
	是
	

	7
	五金配件
	项
	1
	是
	膨胀钉、螺杆、吊杆、横杆。

	
	
	
	
	是
	

	厨房小件

	1
	红柄砍切刀
	把
	10
	是
	红柄230*100MM 碳钢制作

	2
	红柄砍骨刀
	把
	6
	是
	红柄200*100MM 碳钢制作

	3
	蓝柄砍切刀
	把
	2
	是
	蓝柄230*100MM 碳钢制作

	4
	白柄砍切刀
	把
	6
	是
	白柄230*100MM 碳钢制作 

	5
	绿柄切片刀
	把
	10
	是
	绿柄230*100MM 碳钢制作

	6
	红柄切片刀
	把
	10
	是
	红柄230*100MM 碳钢制作

	7
	绿色大方篮
	个
	20
	是
	绿色630*470*235MM 塑料

	9
	红色大方篮
	个
	20
	是
	红色630*470*235MM 塑料

	11
	48cm白色篮
	个
	20
	是
	51cm白色510*170MM 塑料

	13
	48cm红色篮
	个
	20
	是
	51cm红色510*170MM 塑料

	16
	28cm密漏
	个
	4
	是
	28cm 木柄钢网厘

	17
	28cm线漏
	个
	4
	是
	28cm 木柄钢线厘

	18
	黒柄粉捞
	个
	2
	是
	木柄粉厘14CM 柄长19CM

	19
	十两勺
	个
	10
	是
	十两炒勺 木柄长40CM 口径13.5CM

	20
	2两分餐勺
	个
	12
	是
	2两 不锈钢18CM长

	27
	加厚70cm不锈钢盆
	个
	10
	是
	加厚70cm 优质1.0mm不锈钢制作

	28
	加厚60cm不锈钢盆
	个
	10
	是
	加厚60cm 优质1.0mm不锈钢制作

	29
	加厚50cm不锈钢盆
	个
	10
	是
	加厚50cm 优质1.0mm不锈钢制作

	30
	不锈钢大锅铲
	个
	8
	是
	不锈钢2.0mm厚 21CM铲头 1000MM长

	31
	18cm不锈钢调味盅
	个
	30
	是
	18cm 201#1.0mm厚

	32
	不锈钢大汤勺
	个
	10
	是
	不锈钢8分壳 29CM长

	33
	10cm*42cm红色胶粘板
	个
	10
	是
	10cm*42cm红色 

	34
	10cm*42cm绿色胶粘板
	个
	6
	是
	10cm*42cm绿色

	35
	10cm*42cm蓝色胶粘板
	个
	2
	是
	10cm*42cm蓝色

	36
	10cm*42cm白色胶粘板
	个
	4
	是
	10cm*42cm白色

	37
	不粘分饭勺
	个
	4
	是
	塑料 210*85MM

	38
	擀面杖
	条
	4
	是
	规格：木制25CM

	39
	22cm菜勺
	个
	50
	是
	不锈钢 4两分菜勺

	40
	2.5升无铝勺
	个
	10
	是
	2.5升

	41
	不锈钢六格餐盘
	个
	3000
	是
	采用304#1.2mm厚不锈钢  一体成型

	42
	不锈钢双层碗
	个
	3000
	是
	采用304#0.7mm厚不锈钢  一体成型

	43
	汤勺
	个
	3000
	是
	采用304#不锈钢 

	44
	不锈钢筷子
	双
	3000
	是
	采用304#不锈钢 

	45
	不锈钢粉碗
	个
	3000
	是
	采用304#厚不锈钢 1.0mm厚 22CM


	▲商务要求表

	1
	交货（交付）时间
	签订合同后 5 个日历日。

	2
	交付地点
	北海市第十四中学

	3
	付款时间和方式
	自签订合同后7个日历日内支付中标合同金额30%预付款。项目验收合格后，2026年12月30日前支付中标合同金额的20％。剩余的50％分两期付清，第一期：2027年12月30前支付支付中标合同金额的30%；第二期：2028年6月30前支付支付中标合同金额的20%。

	4
	质量要求
	1.产品必须是按厂家出厂标准配置的整套具备全新正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。
2.所有产品的质量标准必须符合国家现行的标准以及采购人要求的相关规定。供应商所供应的货物质量应不低于采购目录规定的技术质量相关要求，否则视为不合格产品，采购人有权退货、并拒付货款；如发生上述情况，采购人不承担成交供应商由此产生的任何费用，并对其给采购人造成的损失保留追索权利；

	5
	售后服务保障或维修响应时间要求
	1、产品保质、保修责任：产品质保期为1年，从产品验收合格之日起计算；产品质保期内，货物在正常使用情况下出现质量问题（非人为损坏）免费修理维护，免费更换零部件；中标人应在接到采购人修理通知后应1个小时内响应，6小时内派遣专业人员到达修理，修复时间不得超过24小时；中标人不在规定时限内派遣专业人员修理的，采购人可委托第三方维修人员修理，由中标人按实际产生费用支付。因所供货物质量问题致使货物无法修复或修复效果达不到货物出厂合格产品标准的，中标人负责免费更换相同品牌、型号的全新产品，更换到位时间不得超过72小时，质保期从换新产品可供正常使用之日起相应顺延。
2、售后服务承诺书应包含：保修期限、接质量问题通知达到现场时间、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、售后服务机构等方面内容。
3、产品质保期满后零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。

	6
	核心产品
	核心产品：长龙洗碗机带烘干
签订合同前，成交供应商须提交以上货物需求一览表中提供的第三方权威检测机构的检测报告的原件给采购单位逐一核对参数，确认无误后签订合同并按合同履行供货验收，如果存在虚假应标，将追究弄虚作假供应商的法律责任，并上报给相关部门处理。

	7
	其他要求
	（1）报价为全包价，包含货物运输、装卸、安装、调试、辅材、税费、售后等全部费用，采购人无需支付任何额外费用； 
（2）供应商需提供所有设备的原厂保修凭证、使用说明书、驱动程序等配套资料； 
（3）供应商需安排专业人员上门完成所有设备的安装、调试、系统激活，确保设备正常使用；
（4）验收标准按国家相关标准、厂家出厂标准、采购需求约定的参数执行，验收不合格的，供应商需无条件退换货，直至符合要求。
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评标办法前附表
1.价格分（满分30分）
（1）评审价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。
（2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
评审价=投标报价×（1-本国产品价格扣除比例）。
（7）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。
（8）价格分计算公式：
某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
2.设备性能分（满分18分）
采购需求中标注“●”的技术需求，投标人满足或优于采购需求并能提供佐证材料的，每提供一项得2分，满分18分。
注：佐证材料包括国家认可的第三方检测报告或相关证书复印件加盖投标人公章，否则不予计分。不提供证明只在偏离表中填写无偏离的，不予计分。签订合同前，采购人有权要求中标人提供以上证明材料原件进行核查。
3.项目技术实施方案（满分 31分）
由评委在打分前根据供应商所提供的项目设计方案、实施方案、配送方案等划分档次，按档次独立打分。
（1）配送方案（满分12分）
一档（4分）：运输工具、运输能力的保障条件等方面一般，配送方案一般。
二档（8分）：运输工具、运输能力的保障条件等方面较详细，配送方案良，能满足招标文件要求。
三档（12分）：运输工具、运输能力的保障条件、配送措施等方面详细，包装质量满足运输距离、防破损装卸等条件，配送方案完全满足招标文件要求。
注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。

（2）项目实施方案分（满分12分）
一档（4分）：投标人能提供简单的实施方案的，基本满足采购文件要求，基本阐述清楚实施方法及保障措施、形成项目管理文档计划，方案基本可行；
二档（8分）：投标人能提供比较详细的实施方案，基本满足采购文件要求，有项目管理组织机构、拟投入人员安排及开发进度安排，方案可行、科学合理的；
三档（12分）：投标人提供详细的项目实施方案，满足采购文件要求，详细说明各个阶段工作安排，阐述清楚实施组织办法及保障体系，项目实施规范和管理制度，有较完备的质量管理体系和安全保障措施。对本项目的风险预见、风险应对措施完备。项目实施方案表述清晰、完整、严谨、合理，可操作性较强，方案思路清晰，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议；
（3）项 目实施人员分（满分7分）
一档（2分）：主要管理人员基本满足项目实施需要，管理人员配备齐全，项目小组成员数量不低于 2人（含项目负责人），能简单说明各个阶段工作安排。
二档（4分）：主要管理人员满足实施需要，管理人员配备齐全且有经验，项目实施小组成员数量不低于 4 人（含项目负责人），能简单说明各个阶段工作安排。
三档（7分）：主要管理人员完全满足项目实施需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀，项目实施小组成员数量不低于 7 人（含项目负责人），且成员中至少有一人持有低压电工作业证书，能详细说明各个阶段工作安排。
注：提供项目实施小组成员身份证复印件、相关证书复印件并加盖投标人公章。须附有投标单位为其缴纳的 2026 年3 月至投标截止时间止任意一个月社保证明材料，否则该项不予计分。
4.售后服务方案分（满分12分）
一档（4分）：售后服务方案简单，基本满足采购文件要求。
二档（8分）：方案能较好满足采购需求，服务措施较全面，有一定的针对性、可行性；人员及设备配置较好，服务经验较丰富，有较为详细的售后维护方式和售后保障能力等，基本保证项目售后服务及时性和高效性。
三档（12分）：方案针对性、可行性强，具有可靠的售后服务技术支持，整体方案对采购人有实际性帮助提供实现承诺内容的具体方案，有全面详细的售后维护方式和售后保障能力等方面内容，服务团队配备、培训方案、定期回访、应急预案、保障措施、保修期外维修方案等内容切合运维需求，完全保证项目售后服务及时性和高效性。
注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
5.商务分（满分9分）
[bookmark: _GoBack]（1）投标人或投标产品生产厂家在有效期内的ISO 9001质量管理体系认证；ISO 14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证的；每项证书得1分，满分3分。
（2）投标人或投标产品生产厂家近三年内（指2022年1月1日至本项目竞标截止之日止）承接过的同类项目业绩（厨设备采购），每提供一个有效业绩得1分，满分4分。（注：应附合同协议书或中标通知书的扫描件，否则不计分。）
（3）政策功能分：
投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。（适用于非强制采购节能产品）每有一项得1分，满分1分。
投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的,投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。每有一项得1分，满分1分。
（三）总得分＝1+2+3+4+5
*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。
一、评标方法
1.本项目采用的评标方法:
A综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
□B最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2. 评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4政府采购异常低价审查：
3.4.4.1按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关规定，本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
按照规定，采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%，本项目采购人决定将上述（1）（2）（3）数值标准分别确定为50%，50%，45%。采购项目未设定最高限价的，审查时取项目预算金额作为最高限价。
3.4.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.4.6政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品，不能享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》，否则不能享受本国产品价格扣除政策。
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
3.5排序与推荐。
3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（招标文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人均认定为一个投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（招标文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人均认定为一个投标人），评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
   4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
4.2.8投标报价属于招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，且投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;
4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10投标人提供虚假材料投标的；
  4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.14投标人存在下列情形之一且无法合理解释的：（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；（3）不同投标人的投标文件的内容存在3 处（含）以上错误一致的；（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。
五、评审过程的保密与录像
8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
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北海市政府采购合同

（货物类）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                  
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                     询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
强制采购       优先采购    
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
强制采购       优先采购    
否
是否涉及绿色产品： 
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
强制采购       优先采购    
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
             大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4.合同验收
验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                   分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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  一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：
供应商名称：
统一社会信用代码：
供应商地址：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日



二、联合协议（如果有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
    
C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）



商务技术文件部分
目录
[bookmark: _Hlk203408480]▲（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）▲（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）
（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）
（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）
（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）▲（7）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）
[bookmark: _Hlk203408512]▲（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）
[bookmark: _Hlk203408516]▲（9）承诺函…………………………………………………………………………………（页码）
（10）技术解决方案…………………………………………………………………………（页码）
（11）组织实施方案…………………………………………………………………………（页码）
▲（12）售后服务方案………………………………………………………………………（页码）














一、投标函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于60天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的投标文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；
2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。
2.2 商务技术文件：
2.2.1投标函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.3分包意向协议（如果有）；
2.2.4符合性审查资料（如果有）；
2.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有）；
2.2.6投标标的清单（如果有）；
2.2.7商务技术偏离表；
2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
2.2.9承诺函；
2.2.10技术解决方案（如果有）；
2.2.11组织实施方案（如果有）；
2.2.12售后服务方案。
2.3报价文件
2.3.1开标一览表（报价表）；
2.3.2中小企业声明函（如果有）。
2.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；
2.3.4关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
4、如我方中标，我方承诺：
4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明:                                        。
投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。


















二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
                                
授权委托书（适用于非联合体投标）                               
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人） (签名)：
                                       签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：



                 
         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
                                北海市政府采购公开招标文件
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       授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。




联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：

……
                                               日期：  年  月   日

委托代理人和联合体牵头单位法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：



                 
         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
                                北海市政府采购公开招标文件
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法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

          （姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。
特此证明。

                        

投标人名称(公章)：                              
                               日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                 
         
                                                                  北海市政府采购公开招标文件
                                北海市政府采购公开招标文件
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三、分包意向协议（如果有）
[bookmark: _Hlk101169080][中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]






四、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的
页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
	
见投标文件
第  页

	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件第  页

	3
	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见投标文件第  页


注：按本格式和要求提供。

            






五、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）



六、投标标的清单
	序号
	名称
	
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。


七、商务技术偏离表
项目名称:
项目编号:   

	                     序号
	招标文件要求
	投标文件具体响应
	正偏离/无偏离/负偏离
	说明

	商务部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术（服务）部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1.应写明招标文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；
2.应对照招标文件“第三部分  采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对招标文件的商务、技术（服务）要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务、技术（服务）要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。 


投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。





八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。



投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


注：按本格式和要求提供。


九、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。
七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。
九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

十、技术解决方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称（公章）：                       
                                      日期：  年  月   日

十一、组织实施方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称（公章）：                       
                                      日期：  年  月   日

十二、售后服务方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称（公章）：                       
                                      日期：  年  月   日
                                                                    北海市政府采购公开招标文件
                                                 北海市政府采购公开招标文件
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[bookmark: _Toc176185127]一、开标一览表（报价表）
（采购人）、（采购代理机构）：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。
开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)
	序号
	名称
	生产厂家、
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	
备注（如果有）


	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：
[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK137]1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5、符合招标文件中列明的可享受本国产品标准及相关政策的投标人，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》。注：投标人提供的《声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
6、投标报价属于本招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，投标人应当按照评标委员会的要求提供书面说明、证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，投标无效。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


[bookmark: _Toc176185128][bookmark: _Hlk101259491]二、中小企业声明函（如果有）
[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

















[bookmark: _Toc465665161]附件
附件1：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               投标人名称（公章）：
              日期：  年  月   日















附件2：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。



投标单位（法定名称章）：
                              日期：       年     月     日
附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）
















附件5：联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
                   ……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。























附件6：分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
[bookmark: _Hlk101133173]2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                                  
四、质量
                                                                                       
五、价款或者报酬
                                                                                     
六、违约责任
                                                                                     
七、争议解决的办法
                                                                                  
                                              投标人名称(公章)：
                                              法定代表人（负责人） (签名)：
                                              分包供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
……
                                        日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。



























附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(公章)：
                                           日期：  年  月   日
注：
1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。




























附件8：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


附件9：关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次投标所提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：
1.本声明函须同时提供关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不享受价格扣除政策。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人拟享受该政策时提供。当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。
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