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[bookmark: _Toc21753][bookmark: _Toc14063][bookmark: _Toc8675]第一章 公开招标公告
	项目概况：
    智能网联汽车实训室设备的潜在投标人应广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月3日9:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G1-990307-GXTG 
项目名称：智能网联汽车实训室设备
预算金额(元）：1020000.00
采购需求：
标项名称：智能网联汽车实训室设备
数量：1
预算金额（元）：1020000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能网联汽车实训室设备，具体详见招标文件。
最高限价（元）：/
  合同履约期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。
  本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：/至2026年8月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。 
售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
提交投标文件截止时间：2026年8月3日9:30（北京时间）。
投标地点：通过广西政府采购云平台在线投标。
[bookmark: OLE_LINK2]开标时间：2026年8月3日9:30（北京时间）。
开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc44405606][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）、全国公共资源交易平台（广西.桂林）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
  （1）政府采购促进中小企业发展;
  （2）政府采购支持监狱企业发展；
  （3）政府采购促进残疾人就业政策；
  （4）强制采购节能产品；
  （5）政府采购支持采用本国产品的政策；
  （6）优先采购节能产品、环境标志产品；
  （7）财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知（财库〔2017〕210号）。
 3.本项目采购标的所属行业：“工业”。
    4.资格条件特别说明：
   （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
   （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
5.监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室    电话：0773-2862142
七、本次投标联系事项：
　  1.采购人信息
名    称：桂林市机电职业技术学校    
    地  址：桂林市临桂区致远路2号 
    联系方式：17777330985
    2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：广西天罡工程项目管理有限公司    
地　　址：桂林市七星区七里店路108号桂林国家大学科技园2栋2单元5楼
    项目联系人：张工

    项目联系方式：0773-5896688
1
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[bookmark: _Toc2782]第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目编号及项目名称
	项目编号：GLZC2026-G1-990307-GXTG
项目名称：智能网联汽车实训室设备

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
5.3本项目的特定资格要求：无。
资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作
	6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	7
	联合体投标要求
	本项目不接受联合体参与投标。

	5
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目政府采购预算金额（人民币）：壹佰零贰万元整（￥1020000.00），投标报价超过政府采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	6
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	7
	18.1
	电子投标文件的制作、加密
	18.1.1投标人登录广西政府采购云平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。
18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书电子签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书电子签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	8
	18.2
	投标人公章及签字
	18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书电子签章。
18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

	9
	19
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至广西政府采购云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交投标文件。
19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	10
	20.1
	提交投标文件截止时间、地点
	20.1.1投标人于2026年8月3日9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。
20.1.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

	11
	20.2
	投标文件解密
	投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，视为投标人放弃投标。

	12
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）。
开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	13
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

	14
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	15
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选投标人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选投标人资格。

	16
	33
	中标公告及中标通知书
	32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	34.1
	履约保证金
	按中标金额的2%收取（若小微企业中标，则按照中标金额的1%收取）。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。

	18
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件2份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

	20
	36.1
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人向采购代理机构一次性支付。

	21
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	39
	监督管理机构
	桂林市政府采购管理办公室     电话：0773-2862142

















一、总则
1. 项目编号及项目名称
项目编号：GLZC2026-G1-990307-GXTG
   项目名称：智能网联汽车实训室设备
2. 适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3. 定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的桂林市交通运输智慧执法平台建设服务以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。
3.6实质性要求：本招标文件第三章“采购需求”中的标注▲的内容为实质性要求。
4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
5. 投标人资格
5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
5.3本项目的特定资格要求：无。
 资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、严重税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
6. 参与电子投标的准备工作
6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体参与投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9. 特别说明
9.1关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。
9.2投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉	
10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑投标人在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购管理办公室政府采购监督管理部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：详见招标公告。

二、招标文件
11. 招标文件的构成
   （1）招标公告；
   （2）投标人须知；
   （3）采购需求；
   （4）评标办法；
   （5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
   （6）投标文件（格式）。
12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制
 13. 投标文件的组成及要求
 13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
 13.1.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（4）投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表，二表缺一不可，二表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；
（5）投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或无欠税证明】复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；
（6）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社会保障费的凭据或依法免缴社保费的相关证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；
（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
 13.1.2商务、技术性响应证明材料：
（1）投标报价表（必须提供）；
（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（4）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
（5）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
（6）项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
（7）项目实施人员一览表（格式见附件）(如有，请提供)
（8）节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供。若属于《节能产品政府采购品目清单》中的产品则必须提供）；
（9）环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
（10）投标人2022年1月1日同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（12）投标人相关获奖证书、认证证书等彩色扫描件（如有，请提供）；
（13）如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
（14）如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；
（15）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（16）符合本国产品标准声明函（如有，请提供）；
（17）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书电子签章，否则投标无效。
13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
15.投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目政府采购预算金额（人民币）：壹佰零贰万元整（￥1020000.00），投标报价超过政府采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.3投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.4投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。
18. 电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字
18.1电子投标文件的制作、加密
18.1.1投标人登录广西政府采购云平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。
18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书电子签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书电子签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
18.2投标人公章及签字
18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书电子签章。
18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。
19. 投标文件的补充、修改和撤回
19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至广西政府采购云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交投标文件。
19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
20. 提交投标文件截止时间、地点；投标文件解密
20.1提交投标文件截止时间、地点
20.1.1投标人于2026年8月3日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。
20.1.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
20.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。
20.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
20.2投标文件解密
投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，视为投标人放弃投标。

四、开标
21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：
   （1）开标时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）。
   （2）开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
22. 开标准备及开标程序
22.1开标准备
22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实。
22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
22.2开标程序
22.2.1采购代理机构开启解密投标文件后，系统向投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在规定的时间内自行使用加密时的CA对投标文件进行解密。投标人在规定的时间内如无法完成解密的，投标人需将加密的或备份的电子投标文件提供给采购代理机构，由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，加密的或备份的电子投标文件上传成功后投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未在规定的时间内完成解密又未按要求提供加密的或备份的电子投标文件的，视为投标人放弃投标。
22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。
22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。
22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。
22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查
23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
 注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联投标人情形的，关联投标人均按投标无效处理。


六、评标
24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共 5人。
25. 评标办法
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
26. 评标
26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人电子签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　（一）分值汇总计算错误的；
　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购管理办公室政府采购监督管理部门报告。
27. 推荐及确定中标候选投标人原则
评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按货物性能、项目实施方案、售后服务方案、履约能力、政策功能得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。
   28. 属于下列情况之一者，投标无效：
  （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
  （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；
  （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
  （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
  （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
  （6）投标人未就“采购需求”中所投本项目的所有内容作完整唯一报价的；
  （7）未完全响应招标文件实质性要求的；
  （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
  （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的。
30. 属于下列情形之一的，应予废标：
  （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
  （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
  （4）因重大变故，采购任务取消的。
31.开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32.信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选投标人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选投标人资格。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同
34. 履约保证金
    34.1履约保证金金额:按中标金额的2%收取（若小微企业中标，则按照中标金额的1%收取）。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。
34.2 如果中标人没能按上述第28.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市人民政府采购管理办公室，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选投标人为中标人资格或重新组织采购。
34.3项目验收合格后，中标人凭履约保证金退还申请书、采购合同（原件）、验收报告（原件）和履约保证金银行回执单复印件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标人。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
34.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。
35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
   （3）拒绝履行合同义务的。
35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件2份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

八、其他事项
36.招标代理服务费
36.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人向采购代理机构一次性支付。
36.2招标代理服务收费标准：
	费率           服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%


      注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
37.采购代理机构银行账户：
   账户名称：广西天罡工程项目管理有限公司
   开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁安吉路支行
   银行账号：4505 0160 4771 0966 9988 
38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39.监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室     电话：0773-2862142
40.其他：为让政府采购投标人知晓运用政采贷政策，加强政采贷的推广力度，现将《中国人民银行桂林市中心支行桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知》转发。具体内容详见附表3。

附表1：
质疑函（格式）
一、质疑投标人基本信息：
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□谈判文件   采购文件获取日期：
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附表2：

投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
被投诉人1：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于     年   月   日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于        年  月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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   第三章 采购需求
[bookmark: _Toc4328][bookmark: _Toc17424]说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    （四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
（五）优先采购环境标志产品、节能产品。
（六）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。
	序号
	货物名称
	主要技术指标及性能
	数量
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	自动驾驶技术线控底盘实训平台
	1、 功能要求
采用全总线线控电动底盘，实现线控驱动、线控制动、线控转向、线控驻车、线控换挡一体化控制；支持传感器扩展、ROS二次开发、路径规划、自动循迹、避障、车路协同等实训；适配中职智能网联汽车专业教学、技能等级证书考核、技能竞赛备赛，可与自动驾驶智能车辆、传感器平台、教学工作站联动使用。
二、产品组成
1.线控底盘主体（车架、悬挂、车轮、制动、转向、驱动总成）。
2.线控控制系统：线控驱动控制器、线控制动控制器、线控转向控制器、整车安全控制器。
3.供电系统：动力电池组、BMS管理系统、充电机、电源分配模块。
4.通信与接口：CAN/CANFD、以太网、USB、RS232、急停、遥控接收。
5.安全系统：前后防撞条、紧急停止按钮、过流/过压/过热/短路保护。
6.软件系统：底盘调试上位机、PID参数配置、状态监控、数据记录仪、故障注入软件。
7.教学配件：实训指导书、维修手册、接线图、故障工单、课程资源。
三、核心技术参数
（一）整车机械参数
1.外形尺寸：1800mm×950mm×550mm（允许偏差±5%）（长×宽×高）。
2.整车质量：180kg–230kg。
3.结构形式：前转向后驱动，阿克曼转向结构。
4.轴距：≥1000mm；轮距：≥800mm。
5.最小转弯半径：≤2.8m。
6.最小离地间隙：≥150mm。
7.悬挂系统：整体桥式/独立悬挂，适配教学路面。
8.轮胎型号：145/70R12或同等规格。
9.最大爬坡：≥20°（满载）。
10.越障高度：≥80mm；跨越宽度：≥200mm。
11.防护等级：≥IP44。
12.工作环境温度：0℃–40℃。
（二）线控驱动系统
1.驱动电机：直流无刷电机，额定功率≥1800W。
2.控制方式：总线线控，支持CAN指令调速。
3.车速范围：0–20km/h无级可调。
4.速度控制精度：±0.2m/s。
5.响应时间：≤100ms。
6.反馈信号：转速、电流、温度、故障码。
（三）线控转向系统
1.转向电机：伺服电机，功率≥400W。
2.转向结构：电机直驱/齿轮齿条驱动。
3.转向角度：±30°（前轮转角）。
4.转向控制精度：±0.2°。
5.转向响应时间：≤10ms。
6.稳态误差：≤0.1°。
7.支持转角闭环、自动回正、故障保护。
（四）线控制动与驻车系统
1.制动形式：电机制动+液压碟刹+电磁驻车。
2.制动控制：总线线控，压力/减速度闭环。
3.制动响应时间：≤100ms。
4.制动距离：最高车速下制动距离≤2.5m。
5.驻车方式：电磁抱闸，断电自动驻车。
6.支持防抱死逻辑演示、制动状态反馈。
（五）供电与续航
1.电池类型：48V磷酸铁锂电池，带BMS管理。
2.电池容量：≥70AH，支持CAN通讯。
3.续航里程：≥50km（实训工况）。
4.充电时间：≤4小时（标配专用充电器）。
5.对外供电：支持48V/24V/12V多路输出，为传感器、工控机供电。
6.保护功能：过充、过放、过流、短路、温度保护。
▲（六）通信与接口
1.主协议：CAN2.0B/CANFD。
2.调试接口：RS232、以太网、USB。
3.遥控：2.4G(或以上)无线遥控，距离≥100m。
4.支持遥控/自动双模式切换，一键切换。
5.心跳检测、指令校验、故障上报机制完善。
（七）安全保护参数
1.紧急停止：物理急停开关，触发后整车制动、断电保护。
2.防撞保护：前后防撞条，触发立即急停并上报。
3.遥控掉线保护：失联自动减速停车。
4.故障分级处理：转向故障、驱动故障、电池故障分级保护。
5.过温保护：电机、控制器、电池超温降功率。
6.防撞解锁：支持后退解锁、遥控解锁、CAN指令解锁三重模式。
▲（八）软件与控制功能
1.PC端调试软件。
2.实时监控：车速、转向角、制动压力、电压、电流、温度、故障码。
3.参数配置：PID参数整定（转向/速度/制动）。
4.波形显示：控制曲线、误差曲线、超调量可视化。
5.数据记录与回放，支持实训分析。
6.转向控制精度：±0.1°。
7.速度控制精度：±0.2m/s。
8.支持单点导航、多点巡航、路径跟踪、自动避障。
9.支持ROS系统，提供开源驱动、例程、3D模型源码。
10.故障模拟功能可设置：动力断路、通信中断、传感器失效、转向异常、制动异常。
11.满足故障诊断、检测、排故实训需求。
（九）教学实训能力
1.支持实训项目
（1）线控底盘结构认知与拆装。
（2）线控驱动/转向/制动原理与调试。
（3）CAN总线数据采集与解析。
（4）PID参数整定与控制效果优化。
（5）故障设置、检测、诊断与排除。
（6）自动驾驶基础：循迹、避障、路径规划。
2.配套资源
（1）中职教学实训指导书、课程PPT、考核工单、故障库。
（2）提供源码、接口文档、调试视频。
（3）支持中等职业学校师生职业技能等级智能网联汽车测试装调考核。
四、师资跟岗培训服务
▲为保障采购人授课教师熟练掌握智能网联汽车专业底层控制、总线通信等核心前沿技术，中标人须在合同履约期内，为采购人提供智能网联汽车专业跟岗技术支持与对接服务，累计现场服务周期不少于30个自然日。供应商跟岗培训对接合作的高职院校，须为已入选教育部、财政部“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”（双高计划）的建设院校，确保培训专业性与前沿性。 
1.发明专利申报辅导：投标人需为采购人提供智能网联汽车领域发明专利申报全流程辅导服务，包含申报材料编制、流程对接、内容修改完善等，全程跟进申报工作，保障申报有序推进。 
▲2.技能大赛指导：投标人须具备专业赛事指导能力，全程负责采购人参赛队伍2027年广西壮族自治区教育厅主办的中职汽车赛道职业技能大赛备赛、参赛全流程工作，涵盖赛事规则解读、实操技能指导、专属备赛方案制定、比赛过程中提供设备维护服务。 
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	自动驾驶智能车辆实训平台
	1、 总体要求 
面向智能网联汽车环境感知模块教学需求，集成多类型传感器、标定工具、数据融合系统与专业实训软件；可开展传感器认知、安装、标定、数据采集、故障诊断、算法验证等实训项目，完全适配中职学校日常教学、技能训练、职业技能等级考核及竞赛备赛需求。
2、 产品组成 
1.实训台架主体：工业铝型材框架，配备万向轮及刹车装置，台面印刷亚克力电路原理图。 
▲2.感知传感器：搭载前视摄像头、鱼眼环视摄像头、77GHz毫米波雷达、角雷达、16线激光雷达、超声波雷达、RTK+IMU组合导航模块。
3.标定模块：包含标定板、标定支架、调光装置、专业标定软件。
4.控制与采集模块：车载域控制器、交换机、电源管理模块、急停装置、接口面板。 
5.软件系统：传感器可视化软件、数据采集标注工具、融合算法演示软件、故障设置软件。
6.配套配件：专用线束、安装支架、工具包、实训工单、实训指导书、课程资源。
三、技术参数
1.视觉感知系统 
▲（1）前视摄像头：≧800万像素，HDR≥120dB，视场角≥120°，帧率≥30fps，支持车道线、交通标志、目标识别检测功能。 
（2） 环视摄像头：4路190°鱼眼摄像头，分辨率≥1080P，支持同步采集、全景拼接。
（3）接口类型：GMSL/USB3.0，兼容Linux/ROS驱动系统。 
▲2.毫米波雷达系统 
（1） 前向77GHz雷达：探测距离≥200m，支持多目标跟踪，可输出点迹、目标列表数据。
（2）77GHz角雷达（2个）：探测距离≥100m，支持车辆盲区监测、
变道辅助功能。
  （3）接口协议：CAN/CANFD，支持数据回放与故障诊断。
3. 激光雷达系统 
   （1）设备类型：混合固态/机械可选，≥16线。
   （2）核心参数：探测距离≥150m，点频≥60万点/秒，支持点云可视化、SLAM建模、障碍物检测。
   （3）防护等级：IP65，工作温度区间-20℃~60℃。 
4. 超声波雷达系统 
   （1）配置数量：≥12个。
   （2）参数指标：探距离0.2~5m，工作频率40–58kHz，支持自动校准。  
   （3）功能适配：满足近距离避障、自动泊车辅助教学需求。
▲5.高精度定位系统 
（1） 定位模式：GPS/北斗双模RTK定位。
（2） 精度指标：定位精度≤2cm，航向精度≤0.1°，数据输出频率≥100Hz。
（3）功能特性：支持IMU数据融合，适配无GNSS信号场景定位作业。
6. 硬件平台 
   （1）域控制器：Intel i5/i7或同级ARM处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。
   （2）供电系统：DC24V/12V供电，具备过载、过压、短路保护功能。
   （3）台架参数：尺寸：1200mm×600mm×1500mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），结构稳固、可移动。
7.软件功能 
（1）兼容ROS/ROS2系统，提供开源驱动及配套实训例程。
（2）支持传感器数据实时显示、录制、回放、标注全流程操作。
（3）实现多传感器融合数据可视化展示。
（4）支持故障注入，可模拟供电故障、通信故障、信号丢失、标定漂移等问题。
（5）配套专用实训软件，包含演示、训练、考核三大模式，支持系统自动评分。
8.教学能力
可开展传感器认知、安装、接线、标定、数据解析、故障诊断等实训项目，支持与Carla/Apollo仿真平台联动使用，配套完整实训指导书、课程PPT、考核题库。
四、配备AI智能实训操作实时评价系统 
（1） 功能要求 
    1.实时监控与安全预警：实现实训现场无死角视频监控，可识别20余种实训危险操作行为，1秒内触发声光报警并同步推送教师端，自动留存危险行为关键帧，支持风险分级预警管控。 
▲2.操作规范识别：基于AI视觉算法，逐动作识别实训操作规范度，智能校验操作步骤顺序，对错误操作语音提示并纠正，自动记录错误类型、次数及发生时间。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等） 
▲3.智能评分与报告：严格遵循国家职业标准及技能大赛评分规则，自动统计实训操作准确率等核心数据，可生成学生个人实训报告（含得分、错误分析、优化改进建议）及班级整体教学效果评估报告。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等）
4. 教学管理功能：支持教师端创建、发布实训任务，实时监控学生实训学情；支持学生端接收实训任务、查询个人实训报告；适配多场景教学，可覆盖汽车、智能制造等多类实训项目。 
▲5.部署与交互模式：采用云端一体化部署架构，教师端依托大屏实现全域监控，学生端可通过小程序/APP查询实训信息。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等） 
（2） 技术参数 
▲1.识别技术：集成YOLOv11-PoseAI预训练模型，采用深度学习人体姿态估计算法，可提取人体21个关键关节点，实现实训动作时序精准分析。
2.硬件适配：支持双目摄像头数据采集，可对接声光报警系统，满足多工位同步监控需求，保障监测实时性与准确性。 
3.数据处理：支持实训视频异步智能识别，可留存实训操作全过程数据及关键帧，实现数据回流，支撑模型迭代优化。
4.系统性能：采用规则+AI双引擎评分模式，识别精准、响应高效，支持多用户同时在线操作，保障跨校区数据互通流畅稳定。
5.兼容性：适配主流电脑、移动终端，支持与学校现有教务系统对接，可导出实训记录、成绩数据，UI界面可根据校方需求定制调整。 
▲6.模型训练与培训：支持学校根据自身实训考核标准，自主开展实训项目专属模型训练；投标人须在系统部署调试完成后，对校方指定管理人员开展模型训练、系统操作专项培训，确保校方人员可独立完成模型优化、系统日常运维工作。
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	自动驾驶技术智能传感器实训平台
	一、台架整体
1.尺寸：1200mm×500mm×1580mm（长×宽×高）（允许偏差±5%）。
2.结构：钣金操作台＋示教面板＋可调节传感器安装支架＋工控机/显示器。
3.用途：激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、单目/环视相机、IMU/GNSS的安装、标定、数据采集、故障诊断实训。
二、激光雷达（16线，车规级）
1.线数：≧16线。
2.波长：≧905nm。
3.水平视场：360°。
4.垂直视场：±15°（共30°）。
5.测距：0.2m～150m（20%反射率）。
6.精度：≤±3cm。
7.角分辨率：水平0.09°（5Hz）～0.36°（20Hz）。
8.转速：5/10/20Hz（300/600/1200rpm）。
9.接口：以太网（PPS时间同步）。
10.供电：9V～36V DC。
11.温度：-20℃～+60℃。
12.防护：IP67。
三、毫米波雷达（76–77GHz，中长距二合一）
1.工作频率：76GHz～77GHz。
2.探测距离：
远距：2m～75m。
短距：0.6m～30m。
3.视场：
水平：远距±15°；短距±60°。
垂直：≥±5°。
4.精度：
远距：≤±1m。
短距：≤±0.3m。
5.速度范围：-100km/h～+100km/h。
6.速度分辨率：≤0.37km/h。
7.测速精度：≤±0.1km/h。
8.最大目标数：≥32个。
9.输出：CAN/CANFD（含目标ID、距离、速度、RCS等）。
10.供电：9V～16V（车规）。
11.温度：-40℃～+85℃。
12.防护：IP67。
四、超声波雷达（4路）
1.测距：130mm～5000mm（盲区≤13cm）。
2.波束角：10°～60°可调。
3.精度：≤5mm（近距）；≤0.5%×距离（远距）。
4.供电：12V～24VDC。
5.温度：-40℃～+85℃。
五、视觉与组合导航
1.单目相机：分辨率：≥200万像素（1080P）；
帧率：≥30fps；
接口：USB3.0及以上（向下兼容USB2.0）；
输出格式：支持主流图像格式（如JPEG、PNG等）。
2.环视相机：4×鱼眼，水平≥180°。
3.IMU+GNSS：定位精度≤1m，姿态角≤0.5°。
六、软件与接口
1.数据采集：实时显示点云、雷达目标、图像、IMU轨迹。
2.标定工具：激光雷达—相机联合标定、毫米波雷达角度标定。
3.故障模拟：可设置雷达/相机/通信断路、短路、信号漂移等。
4.通信：CAN、以太网、USB、RS232。
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	智能座舱装调与维修实训台
	一、实训台总体要求
智能座舱硬该智能座舱综合实训台用于开展智能座舱系统中的视觉交互、语音交互和智能座舱等领域的结构组成，完成理论教学、实训及考核任务，台架通过对仪表、中控、驾驶员、语音识别等环节展示，实现原理介绍、结构展示、装配、功能测试、编程开发等功能。
二、设备功能
1.支持仪表can开发、中控和娱乐显示同时具备网联等典型智能座舱功能。
2.仪表功能支持显示乘用车通用关键信息，包括但不限于：档位、油门、车速、电量、灯光等。
3.中控显示及娱乐显示组件可触控输入，支持语音播放，可实现导航交互及基本车载导航功能，包含但不限于目的地选择、导航路径规划等；多媒体功能：支持音视频播放、外部媒体接入。
4.驾驶员管理系统DMS，可进行：1）人脸分析，2）打哈欠、低头、闭眼等疲劳检测，设置疲劳持续时间进行报警；3）识别驾驶员脱岗情况，可设置脱岗时长进行报警；4）可加载摄像头数据或视频文件。        
5.手势识别系统：可通过深度学习算法，识别多种手势，并配备上位机，可对各种手势进行意义定义，输出座舱控制指令。
6.语音识别及对话：通过麦克风采集驾驶员声音，输出识别的语音文字，并通过系统设置唤醒语句，对识别的指令进行控制动作的生成，控制车辆部件。
三、设备参数
1、中控屏               
1)显示屏：≧13寸。
2)CPU：八核处理器，主频≥1.6GHz，整体性能不低于ARM Cortex-A55架构同等水平；
3)操作系统：Android 10.0 或更高版本；
4)存储：运行内存（RAM）≥8GB，机身存储（ROM）≥64GB；
5)网络通信：支持4G全网通（TD-LTE/FDD-LTE），向下兼容3G/2G网络。
6)支持模拟高清倒车360O。
7)带高保真低噪音 DSP，带 32 段 EQ，环绕声。
8)内置 GPS/WIFI/蓝牙/音视频处。
9)支持 CarPlay手机互联。
10)可支持 MIPI 接口显示屏，支持 800*480,1024*600,1024*768,1920*1080 分辨率； 8.GPS/北斗/GLONASS 的双模导航。
11)支持蓝牙 4.0 和 WIFI 802.11 b/g/n 连接，支持 5G WIFI。 
12)支持 1080P 多媒体视频播放，无损音乐播放。 
13)车规级别标准，低温-30度，高温70度。
2、仪表屏                   
1)高清显示。
2)信号接口：CAN。
3)屏幕分辨率：≧1280*480。
4)屏幕亮度：700-800尼特。
5)供电：12V。
3、智能触摸屏          
1)尺寸17寸。
2)触摸屏种类：工业电容触摸显示器。
3)显示比例:16:9。
4)制式:PAL NTSC。
5)物理分辨率:1920*1080。
6)对比度:≧800:1。
7)亮度:350cd/m。
8)频率:60-75HZIPS屏全视角。
9)非触摸产品接口:HDMI/VGA。
10)工作温度:-20℃--70℃。
4、计算单元             
1)11代i5-11500B或同等及以上性能。
2)内存≧16G。
3)硬盘≧256G。
4)接口：USBx6，千兆网口，VGA，HDMI。
5)软件系统：Ubuntu 22.04 LTS或更高版本。
5、摄像头           
1)Size≥3.0μm × 3.0μm。
2)USB接口（支持USB 2.0/3.0）。
3)有效像素≥200万像素，最高硬件分辨率≧1920×1080。
4)输出图像格式MJPEG/YUV2(YUVY）。
5)支持最高帧率 1920*1080p  30帧/YUV/MJPEG。
6）支持系统linux,Windows,安卓，ubuntu。
三、实训项目
1.智能座舱系统的认知和安装。
2.座舱设备的启动及控制实训。
3.驾驶员管理系统DMS及疲劳检测实训。
4.手势识别对车辆功能控制实训。
5.360环视摄像头标定实训。
6.语音识别及车辆功能控制实训。
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	智能网联汽车电机控制教学实训装备
	一、功能要求
1.针对智能网联汽车电机控制关键技术。实现智能网联汽车电机控制的基础实验。
    2.具有永磁同步电机、异步电机、直流有刷电机等3种电机的控制原理演示，可实现电机的机构展示、工作原理展示、手动控制展示。
3.可以开放式搭建电路，开展电机电气测量，电机手动（开关）控制、电机单片机控制实验、IGBT电桥实验、电机旋转传感器实验、电机PID恒速控制、电机PID恒力矩控制等等教学实验。
4.提供实训装备控制的所有程序和电路。
二、硬件技术参数
1.主控模块MCU控制器配置STM32F103单片机和STC12C60S2单片机作为电机控制器。
2.通过灯光等直观展现的方式体现电机控制原理和电流状态。
▲3.主控模块MCU控制器PWM输出：6路互补PWM（TIM1/TIM8，死区时间可编程，范围50ns~5μs），支持中心对齐/边沿对齐模式（通过寄存器配置）；ADC采样：采样速率：2.4MSPS（12位精度8通道扫描模式）输入范围：0~12V（外接信号经运放调理）。通信协议：UART：硬件流控（CTS/RTS），波特率误差≤0.1%（115200bps时）。
4.功率驱动模块
（1）IGBT逆变电路，IGBT规格：单管导通电阻：8mΩ（VCE=15V时）。
（2）开关时间：ton=120ns/toff=80ns（测试条件：VCC=600V, IC=100A）。
5.驱动电路：
（1）隔离电压：3750Vrms（1分钟）。
（2）驱动电流：±20A（峰值），栅极电阻可选（2.2Ω/10Ω跳线切换）。
6.保护功能：
（1）DESAT检测阈值：7.5V±5%（对应VCE≈9V）。
（2）过流响应时间：2μs（硬件保护，无需MCU干预）。
▲7.传感器模块
（1）温度检测，采用NTC电路，分压电阻：10kΩ±1%（25℃时），温度-电压转换规律符合公式：Vout=3.3×RNTC/(RNTC+10k)。
（2）转速检测：编码器接口，输入电平：3.3V TTL（兼容5V输入，串联220Ω电阻），计数方式：TIMx编码器模式（4倍频，等效4096PPR）。霍尔传感器，响应频率：0~100kHz（对应电机转速0~6000RPM）。
8.电源与负载
（1）电源输入
工作电压：DC 12V±10%（工业标准电源接口），纹波抑制：LC滤波（100μF+10μH，输出纹波50mVpp）。
（2）电机负载
电机参数：空载转速：3000RPM（24V时），堵转电流25A。转矩常数：0.08N·m/A（提供转矩-电流曲线图）。
三、单片机软件技术参数（代码级细节）
1.信号采样
（1）信号采样：100kHz采样率。
（2）软件滤波：递推平均滤波（窗口大小=10，RAM占用20B）。
2.控制算法
（1）转速闭环控制。
（2）PID参数范围：Kp: 1~50（步进1）。
（3）Ki: 1~10（积分抗饱和功能使能）。
（4）控制周期：200μs（中断优先级高于ADC采样）。
3.通信协议帧格式：// CAN帧示例（ID:0x201，数据8字节）。
（1）Byte0-1: 转速设定值（uint16，单位RPM）。
（2）Byte2-3: 实际转速（uint16）。
（3）Byte4: PWM占空比（0~100）。
（4）Byte5: 温度（uint8，单位℃）。
（5）Byte6-7: CRC16校验（多项式0x1021）。
四、控制测试参数
1.IGBT开关测试
（1）示波器测量项：
栅极电压上升时间（10%~90%）：100ns（驱动电阻2.2Ω时）。
米勒平台持续时间：1~2μs（VGE=15V，IC=50A）。
2.控制精度测试
（1）转速稳态误差：±5RPM（空载，2000RPM设定值）。
（2）温度采样误差：±0.5℃（25℃~100℃范围内）。
五、安全规范（符合教学设备标准）
1.电气安全
（1）高压警示：IGBT母线电容（600V）处标注红色危险标识。
（2）急停电路：双冗余设计（软件禁PWM+硬件切断MOSFET）。
2.EMC设计（电磁兼容性设计）
（3）辐射抑制：IGBT模块加装铜箔屏蔽层（接地阻抗0.1Ω）。
（4）传导干扰：输入电源端加共模电感（100μH@10MHz）。
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	智能网联汽车电池管理实训装备
	1、 总体要求
具备对智能网联汽车锂电芯电压、温度、电流等数据的采集功能，与外部车载模块可实时通讯。具备电池热管理系统、电芯自动均衡系统，整包电压可自由配置。
▲2.配套可视化演示软件
（1）能够测量并显示上述锂电芯电压、温度、电流感应数据，对于锂电芯电压、温度、电流等关键传感器能够显示传感器的电压波形。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等） 
（2）控制主正、主负、预充继电器。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等） 
（3）能够分析单体电芯压差故障数据。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等） 
（4）能够监控电芯衰减情况。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等） 
二、产品组成
1.台架主要由磷酸铁锂电芯、电池管理模块、温度传感器、电压采集线束、电芯连接铜排、通讯接口，诊断接口、故障设置面板、原理图电压检查面板、虚拟仪表、电线电缆、PCB电路原理板等组成，电池包总电压可根据需求自由串接。台架框架尺寸：600mm×400mm×170mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），采用航空铝材弯折、焊接等工艺制成。板材厚度1.4mm，型材厚度3.0MM，电路原理图采用PCB布线板，正面面板采用亚克力板。
三、技术指标
1.电芯: 磷酸铁锂3.2v 10AH，M8外螺纹接线柱，内阻0.2mΩ。
2.电池管理模块BMS: 直流输入电压12VDC,管理电池节数24节。
3温度传感器: 两线NTC 热敏电阻 10K 铝端子采集探头，精度1%。
4.电芯连接铜排:紫铜厚度2.0mm,两端冲孔φ8。
5.诊断接口:标准OBD2 16pin。
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	智能网联汽车单片机控制实训装备
	一、总体要求
具备利用单片机嵌入式系统模拟新能源整车各个模块之间的CAN通讯过程及通讯线路连接实操。各个通讯节点均设置电压检测端口。具备单片机对车身器件的好坏检测。设备输入电源为AC220V交流电源，设备独立使用。
二、产品组成
台架主要由单片机系统、CAN通讯驱动模块、电源模块、电机驱动电路、虚拟仪表、汽车门锁执行器、汽车灯光模块、按键单元、PCB电路原理板、负载器件、开关及灯光等组成。台架框架尺寸：600mm×400mm×170mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），采用航空铝材弯折、焊接等工艺制成。板材厚度1.4mm，电路原理图采用PCB布线板。
三、功能参数
1.采用STC12C60S2和STM32F103VET6或同级别及以上标准 两种单片机作为核心控制单片机。
2.具备车辆整车灯光控制实验功能，转向灯（模拟新能源车型多个LED的转向灯）、自动大灯等实训功能；
3.具备CAN总线实验功能，有模拟MCU、BMS、VCU等CAN节点。可以编程通过CAN指令控制车辆对应的执行器。
4.模拟车辆物理按键实验功能，有独立按键，通过编程采集按键的信号，控制其他执行器。
5.显示功能，具备液晶显示功能，模拟车辆仪表显示档位、车速等数据。通过编程可以改变显示的内容。
6.直流电机控制实验功能，配套电机继电器正反转、晶体管正反转控制电路。实现电机恒速控制、正反转控制，开展车辆电动车窗、电动座椅的控制实验。
7.交流三相电机控制实验功能，配套电机逆变电桥控制电路。实现三相电机恒速控制、正反转控制。模拟智能网联汽车电机控制技术。
8.电压电流采集功能，模拟汽车关键部件，采集直流电路的电压、温度、电机转速等参数。
9.配套20个实验程序。
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	智能网联汽车电器元件实训装备
	1、 总体要求：
1.具备智能网联汽车常用电器元件IGBT、mos晶体管、三极管、电容、电阻、继电器、电感、稳压管、二极管、变压器等认知和元件实际应用电路操作，元件原理图引脚设置电压检测点，各元件的好坏检测。
2.设备输入电源为AC220V交流电源，设备独立使用。
二、产品组成
▲1.台架主要由IGBT模块、mos管驱动电路、三极管驱动电路、继电器控制电路、稳压电路、升降压电路、电源模块、原理图电压检查面板、虚拟仪表、电线电缆、PCB电路原理板、负载器件、开关及灯光等组成。台架框架尺寸：600mm×400mm×170mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），采用航空铝材弯折、焊接等工艺制成。板材厚度1.4mm，型材厚度3.0MM，电路原理图采用PCB布线板，正面面板采用亚克力板。
三、技术指标
1.整机工作电源单相AC220V50hz交流电，安全保护：漏电保护（动作电流28ma），额定功率0.5kw，环境温度-10℃~40℃，相对湿度86%（25℃），外形尺寸800mm×600mm×1300mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），设备重量：30kg。
2.IGBT模块参数：IGBT40t60k耐压600V,最大电流40A,导通时间，关断时间17us，引脚定义：1.G(门极)。
3.mos管参数：7N65耐压650V,最大电流7A,导通电阻1.5欧姆(max)引脚定义：
（1）G(门极)
（2）D（漏极）
（3）S(源极)
4.三极管参数：S8050耐压40V,集电极电流0.5A,放大倍数200，引脚定义：1.B  2.C  3.D。
5.继电器LS GER150参数：12vdc 150A 。
6.稳压管7805参数：输入输出压差2V, 输出电压4.8V~5.2V，过热保护、过压保护，输出电流不超过1.5A。
7.故障设置面板：不锈钢板厚度1.0，尺寸：500mm*400mm*100mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），采用2.0mm香蕉接头。
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	智能网联汽车传感器实训装备
	一、总体要求
具备新能源主要传感器的故障设置及信号检测、传感器信号变送器故障设置及检测功能、传感器好坏检测，传感器信号实时可调、传感器数据可视化界面，设备输入电源为AC220V交流电源，设备独立使用。
二、产品组成
▲1.台架主要由电流传感器、真空压力传感器、温度传感器、电压传感器、旋变传感器、转速传感器、环境感知传感器（激光、超声波、毫米波、光电传感器）、传感器信号变送器、上位机可视系统接口、传感器电线电缆、PCB电路原理板、负载器件、开关及灯光等组成。台架框架尺寸：≥600mm×400mm×170mm（长×宽×高）（允许偏差±5%）采用航空铝材弯折、焊接等工艺制成。板材厚度≥1.4mm，型材厚度≥3.0MM，电路原理图采用PCB布线板，正面面板采用亚克力板。
▲2.配套可视化演示软件，能够测量并显示上述传感器感应数据或结果，对于转速传感器等关键传感器能够显示传感器的电压波形。
三、技术指标
1.整机工作电源单相AC220V50hz交流电，安全保护：漏电保护（动作电流<30ma），额定功率0.5kw，环境温度-10~40℃，相对湿度86%（25℃），外形尺寸：600mm×400mm×170mm（长×宽×高）（允许偏差±5%），设备重量：30kg。
2.电流传感器SD712工作电压4.5V--5V,带宽120khz，输出响应时间4us，测量范围5A--50A双向电流。
3.真空压力传感器：工作电压DC 5V，精度≤0.02%F.S ,测量范围：-100kPa～0kPa，工作介质：空气。
4.温度传感器（NTC）：标称阻值2KΩ，阻值容差±5%，测温精度±0.5℃，工作温度范围-55℃～125℃，额定功率≥150mW。
5.电压传感器。
6.电机旋变传感器：
采用集成式旋变或电感位置传感器方案。工作电压DC 4.5V--5.0V，绝对反向电源电压≥24v，工作温度-40℃~125℃，旋转速度最大25000RPM.标准接口定义1、cos   2、sin-  3、cos-  4、vdd   5、sin   6、Sin+  7、cos+  8、GND。
7.转速传感器：工作电压DC 12V，频率测量范围10Hz~100kHz，输出信号NPN常开，工作温度-25℃~80℃；检测距离≥4mm，响应时间≤0.5ms，最大负载电流≥200mA，测量精度≤±3%F.S。
8.超声波传感器：标称频率40kHz，发生声压≥120dB，工作温度-30℃~80℃，探测距离：0.2m~10m，接收灵敏度-65dB。
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	智能网联汽车动力单元虚拟仿真工作站及车辆实训仿真环境
	一、智能网联汽车动力单元虚拟仿真工作站：
1.虚拟仿真工作站与智能网联汽车电机控制教学实训装备和智能网联汽车动力电池教学实训装备项产品配套使用。
2.智能网联汽车虚拟仿真教学环境，配置有丁字路口、交通信号灯、人行道、停车场、围栏等实验设施，可实现真实车辆一样的驾驶效果。  
二、硬件：
（一）车辆实训仿真环境
包含道路版面布局设计标识牌、配置有丁字路口、交通信号灯、人行道、停车场、故障、围栏等实验设施，可实现真实车辆一样的驾驶效果。
（二）工作站硬件
1.机型：满足虚拟仿真工作站；
2.中央处理器：性能不低于Intel I5-14500 最高睿频5.0GHz,14核20线程；
3.内存：性能不低于16G DDR5 5600Mhz, 4个DIMM，最高支持128GB内存；
4.硬盘：性能不低于512 固态硬盘带协议，4个SATA III接口和3个M.2接口，方便以后升级存储；
5.主板：性能不低于B760，集成HD Audio，支持5.1声道和8声道音频接口；
6.USB接口：10个USB接口；前置2个USB3.2、 2个USB2.0和1个Type C USB 3.2 Gen2（方便手机数据传输），1个耳麦二合一插孔。后置5个USB接口， 2个PS/2; 1个HDMI接口, 1 个Display Port接口，1个VGA接口， 1个 RJ45接口，主板(2个PCI-e 3.0x 1 , 1个PCI-e 4.0 x 16)；
7.显卡：性能不低于GT1030-2G独立显卡；
8.为保证外设安全稳定使用，USB接口通过安全质量监督认证；
9.键鼠：原厂键盘和鼠标线长1.8M，光电鼠标和全键盘；
10.电源：300W高效电源，由于各地存在电压不稳定因素，电源通过电源适应能力测试，在交流电源供电时，恶劣供电AC89V-AC265V 频率范围49Hz-51Hz进行试验，并正常工作；
11.机箱：为方便使用，机箱容积15L，可兼容下4060显卡位置。前置开关，鉴于各地使用环境不同，针对南方客户高温潮湿的使用环境，机器通过高低温和潮湿认证，工作温度能达到60±2℃，2h正常工作。工作潮湿60±2℃、95%±3%、6h正常工作；
12.机器通过实时侦测系统使用情况，可自动调节内部电子元器件的电压，达到系统最合适的处理器性能，减少不必要的电源浪费；
13.显示器：≥23.8寸屏，分辨率1920*1080，刷新率120Hz，亮度250流明度，具有VGA+HDMI双接口，配有HDMI线。响应时间:1ms，超窄边框,边框最薄2毫米；
15.BIOS：中文界面BIOS，同时可用鼠标操作。
三、数字化智慧实训管理系统
（一）功能要求
1.系统架构：采用“PC管理后台+微信小程序”双端协同架构，支持B/S与C/S混合模式，实现教学、资产、耗材及工位作业的全链路数字化闭环管理。
2.多租户与数据安全：支持基于“机构码”的多租户物理隔离，确保各机构数据独立、权限互斥；数据传输采用SSL加密，敏感信息脱敏存储，符合《信息安全技术个人信息安全规范》要求。
3.全链路数字化覆盖：实现教学（排课、考勤、测验、成绩）、资产（一物一码、设备管理）、耗材（申购、领用、库存）及工位（扫码上岗、点检）全流程数字化，各模块数据实时同步，支持业务追溯与统计分析。
4.数据互通与拓展性：支持Excel模板批量导入导出人员、资产、成绩等数据；系统并发能力不低于5000TPS，响应时间≤2秒，支持与教务系统、一卡通系统通过API接口对接。
（二）系统网站技术参数
1.基础与组织管理：支持“机构码+账号+密码”登录，自动初始化独立数据空间；支持学校-院系-部门三级树状架构管理；员工档案包含工号、姓名、手机号等15项字段，支持一键导入教师身份；学生支持按学期、班级标签分组及批量导入。
▲2.数智教学与排课：按学期编制教学计划，包含课程编号、性质、责任老师、行政班、学时、学分等参数，支持一键“设置开班”；提供矩阵式周历看板，支持动态查询全校或特定教师授课分布。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等）
▲3.资产与工位管理：设备管理支持录入规格型号、原值、出厂编号、购置日期，状态（在用/维修/报废）动态更新；“一物一码”支持批量生成含设备编号、责任人、位置信息的加密二维码标签，支持打印与扫码查询；工位配置支持定义工位编号、所属实训室、设备清单，配置电子看板（职责、规程），生成工位专属二维码；仓储管理支持多仓库配置，耗材清单含名称、规格、库存预警值，支持实时库存动态看板展示。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等）
（三）系统移动端（微信小程序）技术参数
▲1.移动教学与课堂：支持查看“今日课表”“周历课表”，按周滑动切换，实时查询教室占用状态；教师可一键生成动态签到二维码（有效期可设），现场下发测验（单选/多选/判断），系统自动阅卷并生成成绩分布图；支持学生课程满意度反馈（评分+文字）；支持任务创建与指派，分类查看任务状态，展示个人“任务关闭率”及月度绩效数据。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等）
2.数字化实训与工位：支持学生扫码切换“待上班/上班”状态，自动记录上岗时间与工时；支持开机前移动点检（电压、工具、环境），异常情况可拍照上传并触发维修工单。
▲3.供应链与审批：耗材不足时，可登录小程序进入“物品申购”模块，选择物品、填报数量及缘由提交申购单；管理员收到待办推送，可直接进入审批流页面，对申购单进行一键“同意/驳回”并签署意见。（投标时需提供有效证明材料包括但不限于彩页、官网、功能截图等）
四、虚拟仿真教学资源：
1.演示模式
（1）教学任务选择：在演示模式中，教师可选择教学任务进行教学。
（2）器件位置：展示教学任务中器件的位置，便于了解位置信息。
▲（3）电路图分析：基于电路图资料，单独整理出教学任务中器件的工作电路，并对每根线束进行线束名称、线束电压、线束电阻等信息的标注，辅助了解工作电路原理。
▲（4）诊断流程图：以教学任务所选的器件为单位，按照故障诊断的排除思路，采用流程图的方式逐步进行排除思路的分析。帮助教师完成故障诊断思路的教学和演示。
（5）收尾工作：模拟真实的实训作业流程，自动演示完成作业后的收尾流程和内容。
2.训练模式
（1）诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需要，提供万用表、诊断仪等工具。
▲（2）维修工单：分解故障诊断排除的流程，进行数据记录和填写，同时介绍每步骤的作业原理，帮助学生更好的理解每一步的作业内容及原因。
（3）操作评价：学生在完成训练任务操作后，软件即时评价，方便学生知道自己的训练情况。
3.考核模式
（1）诊断工具：根据故障诊断排除流程中的工具需要，提供万用表、诊断仪等工具。
（2）诊断资料：提供维修手册。
（3）维修工单：分解故障诊断排除的流程，进行数据记录和填写。
（4）考核得分：完成考核任务后，软件即时对学生的考核情况进行评分。
（5）考核倒计时：根据设置的考试时间进行计时，时间结束后，自动提交考核。
4.技术架构
（1）采用B/S、C/S混合架构，B/S结构采用MVC框架，C/S结构采用Unity ETFramework 框架。
（2）B/S模式采用通用浏览器技术和云服务器技术，提供多样化的功能并保证实时性。C/S模式采用多层软件架构，面向服务的企业级应用系统，充分利用客户端硬件资源提高客户的视觉体验，满足需求。整套系统实用、安全可靠、便于兼容、易于扩展，进而提高系统的可移植性、可伸缩性、高安全性与在用价值。
（3）客户端系统采用当前主流的引擎开发，采用URP统一渲染管线提高3D画面渲染性能，采用代码热更新技术确保整个系统的可维护性，确保软件BUG的及时修复和系统可靠性。
5.性能指标 
（1）具备在线更新的方式，能方便快捷地更新内容。
（2）具备用户信息登录验证、虚拟教具模块授权验证。
（3）在用户网络带宽200M情况下，平均网络延迟在50ms以内。
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	11
	实训室文化建设
	一、施工总体要求
本项目实训室文化建设包含场地基层处理、墙面文化制作安装、标识标牌布设、场地清理、竣工验收等全部工作。所有施工用材、人工、运输、垃圾清运、成品保护、税费等全部费用均包含在投标综合总价内，采购人无需另行支付任何费用。所有施工工艺需符合国家装饰装修工程施工规范，成品效果整洁美观、牢固耐用，适配职业院校实训校园场景。
二、详细施工工序及标准
1. 场地基层处理及地坪漆施工
对实训室内施工区域墙面进行整体打磨找平处理，清除墙面浮灰、油污及凸起杂物，修补墙面瑕疵，确保墙面基层平整、干净、牢固。同时，对实训室进行专业地坪漆涂装，施工总面积为304平方米。严格按照地坪漆施工工艺作业，确保地面平整光洁、耐磨防尘，整体满足后续文化展板、标识安装及实训教学的环境要求。一楼实训室墙体拆除，拆除后对拆除面进行整体打磨找平处理，清除墙面浮灰，修补墙面瑕疵，确保墙面基层平整、干净、牢固；墙面修复后根据实训室尺寸安装玻璃门。
2.文化内容制作安装：根据智能网联汽车专业实训特色，定制实训室文化墙、专业介绍展板、安全操作规程、设备维护须知、技能素养标语等内容，采用环保、耐磨、防刮材质制作，平整固定于指定墙面位置，做到排版规整、图文清晰、安装牢固、无翘边脱落。
3.标识标牌布设：规范布设实训室功能标识、安全警示标识、设备责任标识、区域划分标识，所有标识尺寸统一、样式统一、文字规范，符合职业院校实训室标准化建设要求。
4.场地清洁整理：施工完成后，全面清理施工现场建筑垃圾、施工废料、粉尘杂物，对实训设备、地面、台面进行清洁擦拭，恢复实训室整洁实训环境。
5.竣工验收：施工全部完成后，配合采购人开展整体验收，确保所有文化建设内容合规、完好、美观，满足日常教学、实训展示、校园规范化建设需求。
三、服务范围
1.本项目所有文化建设施工内容，涵盖方案设计、产品定制制作、物流运输、现场安装、调试校准、成品清理、竣工验收全流程服务，确保项目整体交付、合规达标。
2.中标人需在合同履约期内，为采购人提供智能网联汽车专业跟岗技术支持与对接服务，累计现场服务周期不少于30个自然日，且对校方指定教师开展模型训练、系统操作专项培训，确保校方人员可独立完成模型优化、系统日常运维工作。
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	商务要求

	▲（一）售后服务要求
	（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不少于3年（自验收合格之日起计算），保修期内负责上门保修、提供技术服务和更换故障元器件（不收取任何费用），并提供终身维修服务。
（2）负责送货上门，安装、调试，提供现场技术培训，保证使用人员熟练操作各种功能；若设备自带软件，则在保修期负责升级；其余按供应商承诺执行。
（3）提供售后服务联系电话及联系人，保修期内，故障响应处理时间。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

	▲（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起1个月内安装调试实施完毕并验收合格交付使用。
2.交付地点：采购人指定地点。

	▲（三）付款
     方式
	货物验收后60个工作日内一次性付清（无息）。采购人在付款前，成交供应商须向采购人开具等额发票，否则，采购人有权拒绝支付。（备注：在合同履行期内，若因财政原因导致资金被取消或者抽走，乙方自愿同意甲方付款方式改变并承诺不追究甲方因此造成逾期付款的任何责任。）

	▲（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由供应商自行承担。

	▲（五）税费、保险
	本项目合同履行中相关的一切税费、保险均由供应商全部自行负担。

	▲（六）验收
     标准
	1.供应商必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准。
2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由供应商承担全部赔偿责任。
3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。
4.货物相关尺寸误差须参照国家标准的要求。
5.提供实训室对应实训指导书纸质文件和电子版文档。

	▲（七）进口产品说明
	本项目所采购货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。

	▲（八）采购
    预算
	本项目政府采购预算为人民币1020000.00元，供应商投标报价超出最高限价的，投标文件作无效处理。

	▲（九）核心产品
	第2项号：自动驾驶智能车辆实训平台。（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他投标文件无效）



注：本“采购需求”中的标注▲的内容为实质性要求，若有一项负偏离，则视为无效投标。







[bookmark: _Toc25587]第四章 评标办法
     一、评标依据及方式
    1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。
    2.评标方式：以封闭方式进行评标。
    3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
    二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1.价格分…………………………………………………………………………………………………50分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×20%。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。
即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：  
某投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额/某投标人评标报价金额） × 50分    
2.货物性能分……………………………………………………………………………………………满分16分
评委委员会根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“采购需求”的技术要求响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
①技术参数完全满足采购文件要求，且所有技术参数无负偏离的，得12分；
②技术参数每有1项优于招标文件要求的，得2分，满分4分。
注：投标人应对照本项目“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件或原厂彩页及功能配置界面截图复印件，所提供的证明材料均须加投标人公章。否则，投标人投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。
3、项目实施方案分…………………………………………………………………………………满分15分
一档（0分）：未提供方案或提供的方案差的不得分。
[bookmark: OLE_LINK25]二档（5分）：项目实施方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，能说明各个阶段工作安排、人员安排及实施进度。
三档（10分）：项目实施方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织方案，实施组织机构及人员配备齐全；能详细说明各个阶段工作安排、人员安排及实施进度，有项目实施安全保障措施、质量保证措施。
四档（15分）：项目实施方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善，优于采购需要，且系统设计完整、科学合理，对本项目有积极的推进作用，保证项目顺利落地；能详细说明各个阶段工作安排、人员安排及实施进度，有项目实施安全保障措施、进度图并有赶工措施、质量保证措施、项目风险管理措施。
4、售后服务方案及质保期承诺分…………………………………………………………………满分14分
（1）售后服务方案（满分9分）
一档（0分）：投标人未提供的售后服务方案或方案不适用于本项目；
二档（3分）：投标人提供的售后服务方案满足采购需求，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案、定期维护（注明时间）承诺；
三档（6分）：投标人提供的配套（售后）服务方案内容完整，包含项目售后维护、服务承诺和保障措施完整。提供具体的拟投入本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、售后服务站点详细地址等信息），承诺在接到故障通知起0.5小时内响应，2小时内到达现场，6小时内完成故障修复，并提供实现承诺内容的具体方案；
四档（9分）：投标人提供的配套（售后）服务方案内容完整，包含项目售后维护、服务承诺和保障措施完整。提供具体的拟投入本项目的售后服务团队名单（提供售后服务联系人姓名、电话、售后服务站点详细地址等信息），并承诺在接到故障通知起15分钟内响应，1小时内到达现场，4小时内完成故障修复，并提供实现承诺内容的具体方案；有保障定期维护（注明时间）安排、保修期外维修方案、保修期外备品备件优惠措施等方面优于招标文件要求并对采购人有实质性的帮助。
  （2）质保期承诺（满分5分）
满足招标文件最低质保期要求（1年），得基础分2分；在最低要求基础上每延长1年，加1分；
最高加分不超过3分，本项满分5分；延长不足1年不计分，仅对部分产品延长质保期不得分。
要求：需提供书面质保承诺函。
5、履约能力分……………………………………………………………………………………满分4分
[bookmark: OLE_LINK3]投标人或核心产品生产厂家获得质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、环境管理体系认证证书（ISO14001），提供证明材料扫描件，每项得1分，满分4分。
6、政策功能分……………………………………………………………………………………满分1分
（1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。
（2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。
（六）总得分＝1+2+3+4+5+6
（七）项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价审查程序：
(1)投标报价低于全部通过符合性审查投标人或供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人或供应商投标报价平均值×50%；
(2)投标报价低于通过符合性审且报价次低投标人或供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人或供应商投标报价×50%；
(3)投标报价低于招标采购项目最高限价45%的，即投标报价<招标采购项目最高限价×45%。
启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求投标人在规定的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。
三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，则依次按货物性能、项目实施方案、售后服务方案及质保期承诺、履约能力、政策功能得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。





























附表
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）服务人员，是指期末服务人员数，没有期末服务人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


















[bookmark: _Toc21181][bookmark: _Toc16765][bookmark: _Toc18777]第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）
项目编号：GLZC2026-G1-990307-GXTG 
项目名称：智能网联汽车实训室设备
甲方：桂林市机电职业技术学校  （采购人）
乙方：                                （中标人）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标投标单位承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第1条 合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家及品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	                                                      合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。
第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
2.免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”。免费保修期最短不得少于1年(“采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权力保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付
1.交付使用期：按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间。
2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。
    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  调试和验收
1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。
第七条  安装和培训
 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：不少于五个工作日，地点：广西桂林市采购人指定地点 。
第八条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　付款方式
货物验收后60个工作日内一次性付清（无息）。采购人在付款前，成交供应商须向采购人开具等额发票，否则，采购人有权拒绝支付。（备注：在合同履行期内，若因财政原因导致资金被取消或者抽走，乙方自愿同意甲方付款方式改变并承诺不追究甲方因此造成逾期付款的任何责任。）
第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方每天支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失，累计违约金不超过货款的20%。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5  %。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　10　%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额　5 %收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政局审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的投标单位委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据：
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；
4.中标通知书。
本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，桂林市政府采购管理办公室、采购代理机构各留存一份，具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原二份交采购代理机构。采购代理机构收到合同后将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

     甲方（公章）：                                    乙方（公章，自然人除外）：
     法定代表人签字：                                  法定代表人（负责人、自然人）签字（属
                                                        自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：
    委托代理人：                                        委托代理人：
    电  话：                                            电   话： 
    开户名称：                                          开户名称：
    开户银行：                                          开户银行：
    银行账号：                                          银行账号：
    日    期：                                          日    期：
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投标文件封面格式：
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投标文件





                项目编号： GLZC2026-G1-990307-GXTG  
项目名称：智能网联汽车实训室设备







               投标人单位名称：
[bookmark: _Toc32056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26465_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15933_WPSOffice_Level2]               日 期：      年   月    日





投标文件目录
   一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
4.投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表，二表缺一不可，二表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）
5.投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或无欠税证明】复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）
6.投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社会保障费的凭据或依法免缴社保费的相关证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）
7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
二、商务、技术性响应及其他证明材料：
1.投标报价表（必须提供）
2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
8.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
9.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
10.投标人2022年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
12.投标人相关获奖证书、认证证书等彩色扫描件（如有，请提供）；
13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；
15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
16.符合本国产品标准声明函（如有，请提供）；
17.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人(负责人/自然人)身份证正反面复印件（必须提供）


2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

附件：
  授权委托书（格式一）
致：广西天罡工程项目管理有限公司
我　　　　（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。


    投标人公章（或者电子签章）：
    法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人电子签名）：
    日     期：

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。





授权委托书（格式二）
致：广西天罡工程项目管理有限公司
我　　　　（姓名）系自然人，现授权委托（姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。


代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（个人电子签名）：     　 年　　　月　　　日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。




3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 




4.投标人近两年中任一年的财务状况报告复印件或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表，二表缺一不可，二表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。）（必须提供）；



5.投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或无欠税证明】复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；


6.投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社会保障费的凭据或依法免缴社保费的相关证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；



7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：
声   明（格式）

致：广西天罡工程项目管理有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

            投标人公章（或者电子签章）：
    　　　　法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人电子签名）：
   　　　　 日     期：


注：投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人电子签章）并加盖投标人公章（电子签章）。

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

    一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
5.不同投标人的投标文件相互混装。
    二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

             投标人公章（或者电子签章）：
             法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或个人电子签名）：
             日     期：

    注：投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人电子签章）并加盖投标人公章（电子签章）。




二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）
附件：                                      
投标报价表
	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                    元人民币（¥                                 ）

	交付使用期:

	免费保修期:

	说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。



投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只
允许有一个报价。
    2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
    3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人
的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
    4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料彩色扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。 







2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
附件：
技术规格偏离表（格式）

	序号
	货物名称
	主要技术指标及性能
	投标文件的响应情况
	[bookmark: _Toc254970701][bookmark: _Toc254970560]偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

 日          期：                                                   

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。









[bookmark: _Toc15632]3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
附件：
商务响应表（格式）

	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件承诺的商务条款
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                


 日          期：                                                   


注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。






[bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc495841796]4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：


[bookmark: _Toc495841797][bookmark: _Toc12988]5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
附件：





售后服务承诺书（格式）





投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   















6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
附件：






项目实施方案 （格式）


（根据采购需求自行编制） 




投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       

 

日          期：                              













7.项目实施人员一览表（格式见附件）(如有，请提供)
附件：
项目实施人员一览表（格式）
     
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                       

日          期：                                                   
[bookmark: _Toc495841799][bookmark: _Toc10856]



8.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；





[bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc495841800]9.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；


[bookmark: _Toc495841802][bookmark: _Toc6517]10.投标人2022年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；





[bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc495841803]11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；






[bookmark: _Toc495841804][bookmark: _Toc5317]12.投标人相关获奖证书、认证证书等彩色扫描件（如有，请提供）；















13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
[bookmark: _Toc24169_WPSOffice_Level1]附件
中小企业声明函(货物)

[bookmark: bookmark1]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称[盖公章（CA签章）]：
                         日期：


备注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

[bookmark: _Toc26450]
14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；


[bookmark: _Toc17129]15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 
       单位名称[盖公章(CA签章)]：
                         日  期：



16.符合本国产品标准声明函（如有，请提供）；
关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
企业名称[盖公章（CA签章）]：　        
日期：　     年　  月　  日         


[bookmark: _Toc14735][bookmark: _Toc495841807]17.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
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