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[bookmark: _Toc22845]第一章 竞争性谈判公告

[bookmark: _GoBack]广西科文招标有限公司交通综合运输大数据工程研究中心-高速公路机电运维管控平台（GXZC2026-J1-002413-KWZB）竞争性谈判公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
广西交通职业技术学院交通综合运输大数据工程研究中心-高速公路机电运维管控平台的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判采购文件，并于2026年7月31日15：00（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc71366047]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]项目名称：广西交通职业技术学院交通综合运输大数据工程研究中心-高速公路机电运维管控平台
项目编号：GXZC2026-J1-002413-KWZB
采购计划编号：广西政采[2026]15459号
预算金额：171.6万元
最高限价：同采购预算
采购需求：
	序号
	标的名称
	数量
	预算单价（元）
	预算合计（元）
	简要技术需求

	1
	高速公路MTC智慧收费全真实训平台
	1套
	980000
	980000
	1.高速公路MTC智慧收费全真实训平台要求采用全真的高速公路混合车道智慧收费系统的设备和软件，平台包含一个混合车道进口、一个混合车道出口和一个自由流预交易门架系统，组成一个封闭式混合车道智慧收费系统，可以实现ETC+MTC无人化智慧混合收费系统的开放式硬件与软件的安装、维护、故障处理实践操作。
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]……
具体详见第三章采购需求。

	2
	交通通信技术实验系统
	8套
	45000
	360000
	1.交通通信技术实验系统要求采用常见的通信系统，采用移动式开发。
2.要求具有轨道车辆行驶检测模块1套，参数配置要求如下：包含环形轨道1套、轨道列车1辆和车号检测传感器1套；轨道采用可拼接非金属材料制作；轨道列车采用锂电池供电，内置WIFI和微波通信模块，支持无线控制以及状态获取；车号检测传感器识别距离：≤5cm；响应时间：＜50ms；工作频率：13.56MHz；数据传输速率：最大10Mbit/s。
……
具体详见第三章采购需求。

	3
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]智能交通隧道机电智能控制平台
	8套
	47000
	376000
	一、智能交通工程实训工位
1.配置网孔面板，可从正面、背面灵活安装各类物联网设备；
2.设置正面、背面走线槽，方便提供布线实训；
3.内置弱电供电模块：不少于2组弱电供电端子，每组不少于三种不同输出电压；
4.内置强电供电模块：不少于3组（220V）强电插座；
5.外观尺寸：不大于1200mm*700mm*1900mm；
主面板尺寸：不小于500mm*900mm。
……
具体详见第三章采购需求。


具体详见采购需求。
合同履行期限：详见采购需求商务条款。
本项目是否接受联合体：否。
二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判采购文件
时间：2026年7月27日至2026年7月30日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判采购文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间：2026年7月31日15：00前（北京时间）
2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
五、开启
1.首次响应文件开启时间：2026年7月31日15：00（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
4.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策
5.谈判注意事项：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在参与电子竞争性谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名称：广西交通职业技术学院
地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道1258号
联系人：胡老师，联系电话：0771-5650225
2、采购代理机构信息
名称：广西科文招标有限公司
地址：广西壮族自治区南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层
3.项目联系方式
项目联系人：刘忠虎、严广廷，联系电话：0771-2023903
代理机构：广西科文招标有限公司
2026年7月27日
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[bookmark: _Toc30957]第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体参与：否。

	5.2
	如接受联合体参与，要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与竞争性谈判，联合体供应商的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。
2.以联合体形式参与竞争性谈判的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点“3、本项目的特定资格要求”的要求。
3.联合体参与竞争性谈判的，须提供《联合体参与竞争性谈判协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将《联合体参与竞争性谈判协议书》放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体参与竞争性谈判的业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判采购文件另有规定的除外）。
7.联合体各方均应按照竞争性谈判采购文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	本项目不允许分包。
本项目允许分包：
分包内容：/
分包金额或者比例：/

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（首次响应文件提交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（首次响应文件提交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告（提供2024年或2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止时间不超过一年）；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件）（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.参与竞争性谈判声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.参与竞争性谈判声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
4.联合体参与竞争性谈判时，以上第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别按格式要求盖章或签字，否则响应文件按无效响应处理。
5.分公司参加参与竞争性谈判的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件
1.无串通参与竞争性谈判行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.竞争性谈判报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料（格式后附，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）。（如有请提供）
4.《关于符合本国产品标准的声明函》（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函；（如有请提供）
6.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	商务技术文件
1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.谈判保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
9.供应商认为需要提供的其他有关资料。
【注】1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则做无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞争性谈判报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、垃圾清理及排放、保险、现场安装、培训调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税费及其他所有成本费用的总和，成交供应商必须自行考虑项目需要的其他设备和材料，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞争性谈判有效期：首次响应文件提交截止之日起120天内。

	17.1
	本项目不收取谈判保证金。
本项目收取谈判保证金。
谈判保证金（人民币）：17000元。
保证金专用银行账号：
开户名称：广西科文招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部
银行账号：0101012090615689
谈判保证金的交纳方式：银行转账或者银行出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账；采用保函方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交保函原件。否则视为无效谈判保证金。
相关要求：
1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.谈判保证金采用银行出具的保函交纳方式的，供应商应将保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
【备注】1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人参与竞争性谈判除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。
3.保函有效期短于竞争性谈判有效期的，视为无效谈判保证金。
4.谈判保证金保函必须是无条件保函，否则视为无效谈判保证金。

	18.2
	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25.2
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的非实质性条款数为0项。

	
	谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。
符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项。

	
	最后报价相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保产品累计金额多的优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金：详见商务条款。
履约保证金递交方式：详见商务条款。
履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。
【备注】
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）。
3.采用保函的，必须为无条件保函。
4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司招标部，
质疑联系人：刘忠虎   联系电话：0771-2023903
通讯地址：广西壮族自治区南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 
业务时间：工作日（上午8：00-12：00；下午15：00-18：00）

	32
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
2、采购代理服务费收取标准：以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准货物类采用差额定率累进法下浮40%计算出收费基准价格，由采购代理机构向成交供应商收取。
3、采购代理服务费收取银行账号：
开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询二分公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行
银行账号：805030158300001

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞争性谈判阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞争性谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞争性谈判的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞争性谈判的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
5.自然人参与竞争性谈判的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。
6.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文
一、总则

1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞争性谈判”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞争性谈判报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞争性谈判费用
竞争性谈判费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞争性谈判结果如何，均应自行承担。
5.联合体参与竞争性谈判
5.1本项目是否接受联合体参与竞争性谈判，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体参与竞争性谈判，具体要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包。
6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.特别说明
7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在参与竞争性谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性谈判事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；
（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
（8）供应商之间约定成交供应商；
（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性谈判或者成交；
（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性谈判；
（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
[bookmark: _Hlk54682620]7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争性谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，按照前附表第26条规定确定一个参加评审的供应商，其他响应文件作无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理；多家供应商提供的所有产品品牌相同，按前款处理。
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二、谈判文件
8.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）响应文件格式；
（5）合同文本；
（6）评审程序和评定成交的标准。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞争性谈判的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞争性谈判报价
15.1竞争性谈判报价应按谈判文件中“竞争性谈判报价表”格式填写。
15.2竞争性谈判报价的内容详见“供应商须知前附表”。
15.3竞争性谈判报价要求
15.3.1供应商的竞争性谈判报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所需竞争性谈判的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所需竞争性谈判的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。
15.3.3竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞争性谈判有效期
16.1竞争性谈判有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞争性谈判有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞争性谈判有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。
17.2谈判保证金的退还
未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3谈判保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的，但在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832699][bookmark: _Hlk65832569]18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.响应文件的加密、解密
19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
22.首次响应文件的退回
22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其谈判保证金。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）
25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。
27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的，除不予退还其谈判保证金外，若给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人项目实施计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
29.2签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。
29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的规定执行。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额（人民币）
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费下浮40%为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）×（1-40%）
33.需要补充的其他内容
33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.4本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
33.4.1在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（4）简单的上漆、磨光和分装；
（5）其他不属于属性改变的情形。
33.4.2在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: IMG_256]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
33.4.3特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
33.5对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

[bookmark: _Toc27832]第三章 采购需求
说明：
1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商提供的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。
2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞争性谈判设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。
3.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商参与竞争性谈判提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件（商务及技术文件）中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则响应文件作无效处理。
4.如供应商参与竞争性谈判提供的产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
5.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞争性谈判无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及性能（配置）要求
	中小企业划分标准所属行业名称

	1
	高速公路MTC智慧收费全真实训平台
	1套
	1.高速公路MTC智慧收费全真实训平台要求采用全真的高速公路混合车道智慧收费系统的设备和软件，平台包含一个混合车道入口、一个混合车道出口和一个自由流预交易门架系统，组成一个封闭式混合车道智慧收费系统，可以实现ETC+MTC无人化智慧混合收费系统的开放式硬件与软件的安装、维护、故障处理实践操作。
2.每套平台包含了1套模块化收费车道、3套ETC天线、1套自由流门架车牌识别摄像机、2套轻量化折叠情报板、2套一体化自动关道机、2套岛头智能节点、1套入口自助发卡机器人、1套智慧收费岗亭、2套多合一栏杆机、4套地感线圈及车检器、2套收费边缘计算单元、1套自由流预交易系统软件、1套前端车道收费程序软件、1套智慧收费数字孪生数据管理系统、4辆无人驾驶收费车辆、1套线缆及线管等设备。
3.模块化收费车道参数配置要求：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]（1）应采用模块化拼装，模仿高速公路收费站收费车道制作，主体材料采用≥15mm厚防火板制作，车道宽度≥60cm，车道长度≥1000cm。
（2）车道包含高速公路1个混合车道入口、1个混合车道出口和1个自由流预交易门架系统。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]（3）在底部安装有车辆循迹诱导线，要求采用隐形循迹电磁轨道方式，使车辆能够按照预先设定的线路行驶，可实现自动控制车辆的速度、转弯、避障等功能。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]（4）在车道上安装高精度定位模组：当车辆行驶在道路上，车辆定位模块接收到此位置的定位信息，并把这个信息实时传送到控制中心，系统即可知道车辆当前车辆的位置。为确保不会误检或漏检，在道路的每个埋设横截面上合理分布定位卡，每个定位卡有独立的ID信息，该ID信息与其在道路上的地理位置坐标相对应。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]（5）需配套设备安装支架，要求可以固定可靠安装ETC天线、自由流门架车牌识别摄像机和轻量化折叠情报板等设备，支架材料采用金属杆，表面喷涂防氧化油漆，支架立柱直径≥5cm，最大高度≥200cm。
4.ETC天线参数配置要求：
（1）自由流预交易门架系统、入口和出口各1套。
（2）ETC路侧读写单元，支持5.8G微波通讯交易，含配套天线控制器。
（3）应符合GB/T 20851.1、GB/T 20851.2、GB/T20851.3、GB/T 20851.4、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》等相关规定，且满足交通运输部《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、《取消高速公路省界收费站工程建设方案》规定。
（4）与OBU之间处理一个完整收费交易所需的典型交易时间小于270ms。
（5）支持车道交易通车速度≤40公里/小时。
（6）采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。
（7）可支持多角度、多自由度可调的门架或立柱安装方式。
5.自由流门架车牌识别摄像机参数配置要求：
（1）抓拍摄像一体机，像素≥200w；全车牌识别准确率大于95%。
（2）可识别车型，支持输出车辆照片和不少于5秒的检测视频。
6.轻量化折叠情报板参数配置要求：
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK27]（1）折面屏部署在出入车道上方，不仅能同时显示车辆交易信息，更能充当车道LED屏，上屏显示车道类型，下屏显示车道实时状态，如前车交易发生特情，可通过信息屏播报信息提示后车保持车距，提高安全性同时指引车辆高效有序通行。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK55]（2）结构：需采用轻量化LED屏，采用透风不透光结构。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK66]（3）点间距：≤16mm；分辨率：≥128×64点。
（4）显示屏发光像素由双基色发光二极管（LED）组成，可显示红绿黄三色。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]（5）驱动模式：静态恒流，需具有过流保护功能。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]（6）显示屏亮度：≥8000cd/㎡。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]（7）显示屏发光亮度100级亮度可调。
（8）显示屏整屏亮度均匀度≥95%。
（9）整屏视认角≥30°。
（10）屏体厚度：≤65mm；前后防护等级：≥IP65。
（11）通信方式：TCP/IP网口通信接口。
7.一体化自动关道机参数配置要求：
（1）集成雾灯、通行标识、限速标识、电动栏杆、LED显示等功能，栏杆臂采用可折叠隐藏式设计。
（2）雾灯：显示尺寸≥Φ200mm；亮度≥5000cd/㎡。
（3）LED显示屏：采用64×128点阵全彩户外型LED显示屏构成，点间距5mm，屏幕显示内容可根据抬降杆状态进行自动切换。
（4）控制方式：支持与车道软件联动控制、无线遥控控制和关道机按键控制等多种栏杆控制方式，无需人力抬杆降杆。
（5）栏杆单元：栏杆起落时间＜6s，栏杆长度≤1m，隐藏式可折叠栏杆臂，并悬挂禁行标志。
（6）声音警示：≥105dB。
（7）通信接口：标准RS-232、IO输入。
8.岛头智能节点参数配置要求：
（1）设置于收费岛前端，整体集成边缘计算控制网关、车型识别、车牌识别、费额显示屏等一体化的实用新型设备，且可车道天线控制器和交换机提供收容空间。
（2）车牌识别：全车牌正确识别率≥95%；需支持输出车辆正面照；输出1张或2张车辆大图（可设置）车牌彩色小图，车牌二值图，车牌颜色，车牌号码，附加信息等。
（3）车型识别：全车牌识别准确率≥95%；可识别车型，车型识别准确率≥95%；需支持输出车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照和不少于5秒的检测视频。
（4）毫米波雷达：集成毫米波雷达，可对车辆进行精准分割。
（5）LED显示屏：采用64×128点阵全彩户外型LED显示屏构成，点间距5mm；实时显示最近两辆车的ETC交易信息。
（6）节点控制器：CPU处理器64位4核，主频≥2.0GHz；操作系统：内存：4GB DDR4；存储EMMC：16GB；网络：2个千兆以太网接口。
（7）视频流监控：需支持。
（8）通信接口：需配备以太网接口。
9.入口自助发卡机器人参数配置要求：
（1）支持工控机、天线控制器、交换机等车道设备空间，自助发卡机柜内预留机架式机柜，可满足其他设备的放置，内部可收容收费键盘，支持人工应急收费。
（2）CPC卡容量：整机不低于800张储卡量，上下工位数量可调。
（3）适应CPC卡尺寸：86mm×54mm（公差±1mm），4.5mm≤厚度≤5.5mm。
（4）发卡速度≤1.6s，滞卡率＜0.003%，读写失败率＜0.3%；传动件寿命：≥200万次。
（5）通讯接口：需支持RS232、RJ45（网口）可选。
（6）智能电源箱支持多路电流独立控制，支持串口通讯，接线方便易拔插；多路交流稳定输出。
（7）设备上下工位各设有一个音视频交互模块，当司机在缴费过程中遇到问题时，可与支持设备可视化语音交互。
（8）上下工位各1个视频摄像头，摄像头像素≥720P，视线清晰，视角覆盖车道交易区。
（9）具有现场呼叫或求助功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器，提醒现场收费员进行处理，同时具有语音提示，提示司机等待收费员处理。
（10）具备吐卡等车功能。
（11）自助发卡机配置主控机，64位4核1.8GHz处理器及以上配置，内存≥4G DDR4；内嵌≥16GB SSD固态硬盘，能承受严苛的作业环境，以增加了卡机控制的稳定性和高安全性。
10.智慧收费岗亭参数配置要求：
（1）要求集成出口式投卡机器人、LED情报板和收费键盘、读卡器等收费常用模块。
（2）支付模块：二维码扫描仪，支持支付宝、微信等二维码支付，可扩展其它扫码支付如云闪付等。
（3）智能电源箱支持多路电流独立控制，支持串口通讯，接线方便易拔插；多路交流稳定输出。
（4）适应卡尺寸：4.2～5.7mm，兼容厚薄卡，噪音≤60dB；
（5）通讯接口：9针串口（RS232）/RJ45（网口）。
（6）上下工位配置显示液晶屏，显示屏配备双层真空隔热玻璃，避免屏幕直晒高温导致的黑屏。满足特情处理过程中的人机交互需求，液晶屏显示相应的文字、图片、视频、语音信息，实现与司乘人员信息交互。
（7）需具有语音提示功能，辅助司机进行缴费和回收CPC卡操作。
（8）使用寿命≥400万张（5mm卡厚）。
（9）需具有现场呼叫或求助功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器，提醒现场收费员进行处理，同时具有语音提示，提示司机等待收费员处理。
（10）下工位伸缩距离≤20cm，且配备测距传感器，可根据测算与车辆之间的距离，结合内置算法，精准判定面板伸缩距离，便利车主取卡操作，大幅度降低卡机机箱和伸缩面板被车辆剐蹭的风险，机箱汽车级密闭胶条：防尘、密闭、隔气、防虫，缴费机装卡容量：800张以上。
（11）支持发票凭证打印：配备上下工位热敏纸打印机，支持识别通行纸券功能。
（12）上下工位各1个视频摄像头，摄像头像素≥720P，视线清晰，视角覆盖车道交易区。
（13）收卡方式：投卡式。
（14）机器人配备液晶维护控制屏，可显示卡机工作状态及日志、支持手动通过触摸屏设置卡数、下工位面板伸缩距离、切换天线板等操作，支持手动控制吐卡，收卡等功能。
（15）机器人配置信创主控机，采用RK3568J，64位4核1.8GHz处理器，内存≥4G DDR4，支持buildroot，Ubuntu，Debian操作系统；内嵌≥16GB SSD固态硬盘。
11.多合一栏杆机参数配置要求：
（1）集车道设备控制网关、车牌识别、费额显示屏于一体的智能化栏杆机。
（2）车牌识别：全车牌正确识别率≥95%；支持输出车辆正面照；含补光灯等。
（3）输出信息：车牌：1张或2张车辆大图（可设置）车牌彩色小图，车牌二值图，车牌颜色，车牌号码，附加信息等
（4）LED显示屏：采用64×192点阵全彩户外型LED显示屏构成，点间距5mm。
（5）节点控制器：CPU处理器64位4核，主频≥2.0GHz；操作系统：支持buildroot，Ubuntu，Debian；内存：≥4GB DDR4；存储EMMC：≥16GB；网络：2个千兆以太网接口，支持10Mbps/100Mbps/1000Mbps；8个输入、8个输出IO。
（6）高速栏杆单元：快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均≤0.6s，栏杆使用寿命大于300万往复次。
（7）防砸功能：带微波车辆检测器。
（8）费显亮度：≥3000cd/m，自动调节发光强度功能。
（9）补光灯：LED灯，适应全天候连续24h工作。
（10）车检模块：
1）自调电感范围：20-1500μH；
2）灵敏度：四级可调；
3）频率：四级可选；
4）具有高灵敏度检测功能；
5）具有故障安全功能；
6）检测输出方式：继电器（电流：5A/AC230V）。
（11）通行信号单元：汽车通行绿灯指示，禁止通行红灯指示。
（12）通信接口：标准RS-232和光纤以太网接口。
12.地感线圈及车检器参数配置要求：
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68]（1）通道数：双通道；
（2）灵敏度10级可调；
（3）反应时间≤50ms；
（4）频率范围20KHz至200KHz；
（5）输出：存在电平、离开脉冲、进入脉冲；
（6）电感范围：20~2500uh（随频率变化），自动调谐；
（7）磁场变化：0.01%～1.25%可调；
（8）检测率：≥99.99%；
（9）馈线最长距离≥400米；
（10）可检测模拟收费车辆。
13.收费边缘计算单元参数配置要求：
（1）需采用双核CPU、主频≥2.5Ghz；
（2）操作系统适配主流Linux操作系统或Windows操作系统；
（3）内存≥4G；
（4）硬件≥500G；
（5）RS232串口≥6个RS232 9针串口，用于接入读卡器、费显、打印机等串口设备；
（6）网卡10/100/1000Mbps有线以太网卡；
（7）USB接口≥4个USB 2.0接口，≥2个USB 3.0接口；
（8）显示接口1个VGA/HDMI接口，可接桌面显示单元，标配显示单元≥23.8英寸。
14.自由流预交易系统软件参数配置要求：外场设备接入及控制、ETC车道交易、特情车辆信息联动展示。
15.前端车道收费程序软件参数配置要求：支持外场设备接入、ETC+MTC收费、人工和自助车道交易；特情信息上报，联动后台视频回控。
16.智慧收费数字孪生数据管理系统参数配置要求：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]（1）要求平台以三维、沉浸性、交互性和构想性为基本特征的计算机高级人机界面，以“三维+实景”的数字孪生手段，构建智慧高速公路收费系统运行环境，完成对所有高速公路收费系统硬件设备进行三维数字孪生的状态监控和管理功能。
（2）平台要求采用C/S架构，服务端通过实时获取平台所有车辆、收费设备等系统的实时数据并将数据发送给客户端，客户端软件获取数据后，将真实数据与虚拟仿真环境融合，实现多种收费系统的在环仿真效果。
（3）系统要求包含统计信息功能，可支持交通流量的实时统计、平台车辆的状态信息显示、道路实时信息显示、收费设备实时状态信息显示等功能。
（4）系统要求支持场景快速跳转功能，可快速跳转到如进口、出口或自由流预交易门架等场景，逼真地展示场景的运行状态。
（5）系统要求支持车辆配置功能，可配置平台车辆的车牌、车型参数以及系统虚拟车辆的最大流量等数据。
（6）系统要求支持气象信息显示功能，包含晴/阴/雨状态、温度、湿度及风向等数据。
17.无人驾驶收费车辆参数配置要求：
（1）需根据混合车道的收费流程自动执行进行收费操作，需包含客车和货车等车型。
（2）车辆要求具有自动驾驶功能，可通过软件预先设计路径进行行驶和停止。
（3）无人驾驶收费车辆要求长≥25cm，宽≥12cm，高≥8cm；最小转弯半径≤30cm，连续运行时间≥2小时。
（4）无人驾驶收费车辆外形要求模拟真实车辆设计，车辆前后要求具备符合本地字的车牌，车牌字体符合国家车牌字体标准。
（5）无人驾驶收费车辆内部要求包括车辆控制模块、车辆定位模块、工业无线数据收发模块、避障模块、电磁循迹模块、转向舵机、直流电机、锂电池等，可以实现模型车辆在平台上的自动行驶，模拟高速公路收费站车辆行驶过程。车辆循迹行驶，能够自动进行定位，在车辆排队时能够自动停车，不会碰撞到前面车辆。所有的车辆信息能够通过Wi-Fi发送到计算机上进行路线位置信息模拟，可控制车辆的运行速度。
（6）车辆控制模块要求采用嵌入式微控制器和实时操作系统；内置磁场信号采集处理电路；转向舵机、直流电机控制驱动电路；掉电非易失存储电路；陀螺仪电路≥6轴，可解算输出航向角、获取车身姿态数据。
（7）工业无线数据收发模块要求支持802.11b/g/n无线协议，802.11n（2.4GHz）速度≥72.2Mbps。
（8）车辆定位模块要求安装在车辆底部，采用射频控制芯片，内置读写卡固件，工作频率≥13.56MHz，通讯速度≥106Kboud，读写距离≤5cm，读写时间≤2ms。
（9）无人驾驶收费车辆要求具有车联网功能，可实现与其他车辆数据交互，获取周围环境车辆状态数据，获取道路环境数据，获取路段交通拥堵状态数据。
（10）无人驾驶收费车辆要求模拟无人驾驶应用场景，可实现前向碰撞预警、紧急制动预警、限速预警、前方拥堵提醒、逆向行驶车辆预警、车辆编队行驶等功能。
（11）无人驾驶收费车辆要求搭载全彩IPS全视角屏幕，分辨率≥240×240，要求内嵌在车辆顶部，要求显示车辆号、无线状态、电量状态、实时位置、电机舵机状态、车身姿态、高速进出口等本车状态数据。
（12）无人驾驶收费车辆要求具有车灯控制功能，包括前照灯、转向灯、黄闪灯、刹车灯等灯光控制，模拟真实车辆灯光使用情况，当车辆在行驶过程中发生转向时，转向灯可根据转向方向开启，结束转向后关闭转向灯；车辆减速或停车时，刹车灯能自动开启；车辆低电量或硬件故障时，可自动开启黄闪灯提醒。
（13）车辆控制管理软件：要求具备对小车的管理和控制功能，软件可实时获取车辆内部信息和车辆定位信息，可实现小车的启停、加减速控制。软件包含车辆控制、车辆配置、车辆设置、线路规划、客户端列表等功能模块。
18.线缆及线管参数配置要求：用于各个场景内部和外部走线，含通信线，如网线、双绞线和各类电源线、线管等，各类线缆不低于相关国家标准及行业标准。
19.需提供高速公路MTC智慧收费平台常见故障问题实训指导书；实训指导书中包含高速公路MTC收费平台常见的问题类别，如何在采购产品上设置常见故障，学生如何解决这些故障的操作流程等相关内容。
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	交通通信技术实验系统
	8套
	1.交通通信技术实验系统要求采用常见的通信系统，采用移动式开发。
2.要求具有轨道车辆行驶检测模块1套，参数配置要求如下：包含环形轨道1套、轨道列车1辆和车号检测传感器1套；轨道采用可拼接非金属材料制作；轨道列车采用锂电池供电，内置WIFI和微波通信模块，支持无线控制以及状态获取；车号检测传感器识别距离：≤5cm；响应时间：＜50ms；工作频率：13.56MHz；数据传输速率：最大10Mbit/s。
3.要求具有汽车模型单元1套，参数配置要求如下：具有车头灯、黄闪灯、车尾灯等指示灯，支持常亮、常灭、闪烁模式，可模拟车门开关灯、模拟车窗开关灯；仿真车轮：直径≥23mm；电机：前后轮电机，减速比不低于1：118，要求具有AB双相增量式磁性霍尔编码器测速功能，能够控制前后转动，转速可调；要求具有超声波测距模块、亮度检测传感器。
4.要求具有无线AI视频监控模块1套，参数配置要求如下：
（1）1/4" Progressive Scan CMOS；
（2）有效像素：≥200万；
（3）视频压缩：H.264；
（4）镜头：4mm；
（5）云台角度：水平0°~355°，垂直向上90°，向下10°；
（6）快门自适应；
（7）3D数字降噪；
（8）智能报警：移动侦测。
5.要求具有无线路由模块1套，参数配置要求如下：（1）2.4GHz、5.8G双频段；
（2）传输速率：≥300Mbps+867Mbps；
（3）Wan口数量（千兆）：≥1个；
（4）Lan口数量（千兆）：不少于2个；
（5）支持无线桥接；支持Mesh组网。
6.要求具有无线网桥模块1对，参数配置要求如下：
（1）1对；
（2）传输频段：5.8GHz频段；
（3）速率：≥300M；
（4）Wan口数量：≥1个；
（5）Lan口数量：≥1个；
（6）可自动选择无干扰信道传输；
（7）支持无线桥接；
（8）天线增益：内置11dBi；
（9）WPS支持；
（10）传输标准IEEE 802.11b/g/n。
7.要求具有有线网络交换模块1套，参数配置要求如下：
（1）自适应RJ45端口；
（2）端口数量：≥8；
（3）不少于1个Console配置端口；
（4）支持本地Console配置和远程telnet配置；
（5）采用Cisco标准命令格式，支持CLI命令完成对交换机的配置；
（6）支持配置Access模式Vlan、混合模式Vlan、管理Vlan；
（7）支持DHCP功能、初始端口配置、NTP配置等。
8.要求具有电话网络光纤收发模块1对，参数配置要求如下：
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]（1）单模光纤；
（2）接口类型：RJ45，RJ11；
（3）光纤接口：单模FC；
（4）传输距离：≥20km；
（5）传输速率10/100Mbps；
（6）端口数量不少于：1个100Mbps RJ45端口、1个100Mbps FC光纤口、1个RJ11电话口；
（7）工作波长：发送：1550nm；
（8）接收：1310nm。
9.要求具有智能语音通信模块1套，参数配置要求如下：
（1）不低于10米内唤醒；
（2）98%以上识别率；
（3）支持自定义唤醒词、识别词；
（4）一键烧录功能，USB线直接烧录；
（5）自带3W功放，可外接扬声器；
（6）图形化配置，无需编程，直接修改词条后烧录即可；
（7）可输出一路串口，可选16进制和字符型数据，波特率1200-115200可选。
10.要求具有文字转语音模块1套，参数配置要求如下：采用RS485通信；支持可以播报任意发送的字符或者汉字。
11.要求具有蓝牙通信模块1套，参数配置要求如下：
（1）支持MP3、WAV、WMA、FLAC、AAC、APE格式全解码；
（2）最大支持128G的U盘和TF卡，支持断点记忆和曲目记忆功能；
（3）支持蓝牙音频传输连接手机传输音乐和蓝牙通话，支持播放暂停，接听挂断等常用功能；
（4）要求具有串口AT控制功能；
（5）通信距离≥10米左右；
（6）Class2 4dbM，频率范围在2.4G-2.480G；
（7）支持BLE透传；
（8）USB接口2.0标准；
（9）串口：TTL电平，波特率可设。
12.要求具有ZigBee通信模块1套，参数配置要求如下：
（1）包含ZigBee协调器1个、ZigBee节点2个；
（2）传输速率：9600Kbps；
（3）工作频段：24GHz；
（4）工作电压：5V；
（5）ZigBee有效通信距离：300m。
13.要求具有CAN总线通信模块1套，参数配置要求如下：
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]（1）包含CAN总线主节点1个和从节点2个；
（2）支持CAN总线的2.0A及2.0B规范；
（3）串口波特率：4800-921600Bps可选，CAN波特率：3K-1MBps；
（4）不少于14组屏蔽滤波器。
14.要求具有微波通信模块1套，参数配置要求如下：支持自动组网；支持串口TTL232通信。
15.要求具有NB_IOT模块1套，参数配置要求如下：
（1）支持串口AT命令配置；
（2）支持频段：850/900/1800/1900MHz；
（3）至少支持运营商：移动/联通/电信；
（4）支持网络：GSM/GPRS，传输速率：不低于85.6kbps。
16.要求具有WIFI转串口模块1套，参数配置要求如下：
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]（1）支持Wi-Fi@2.4 GHz 802.11b/g/n无线标准；
（2）支持WEP、WPA/WPA2安全模式；
（3）支持AP、STA、AP+STA工作模式；
（4）支持串口转无线TCP/UDP传输功能，多个串口速率选择；
（5）局域网搜索和无线参数设置功能；
（6）支持web配置；
（7）支持类RFC2217自动波特率适配功能；
（8）支持简单AT+指令集配置。
17.要求具有NFC通信模块1套，支持常用的NFC射频卡。
18.要求具有微型示波器1套，参数配置要求如下：
（1）微型，支持双通道，可用于查看PCM波形等；
（2）IPS屏幕≥3.5寸，分辨率≥480×320；
（3）模拟带宽≥50M；
（4）垂直灵敏度10mV/div~ 100V/div；
（5）触发方式：自动/普通/单次；
（6）触发类型：上升沿/下降沿；
（7）时基模式：YT/XY/滚动；
（8）采用可充电锂电池供电。
19.要求具有单片机开发模块1套，参数配置要求如下：
（1）包含不少于3路MCU模块；
（2）MCU支持4路串口，1路LED状态灯，引出IO口，带电源开关；
（3）支持代码编程，串口程序烧录。
20.要求具有北斗/GPS通信模块1套，参数配置要求如下：
（1）信号跟踪不低于32通道；
（2）支持北斗、GPS、GLONASS；
（3）精度指标（GNSS）：单点定位精度：≤2.5m（RMS）；
（4）授时精度：≤20ns；
（5）信号获取：冷启动：＜50s；
（6）温启动：＜30s；
（7）热启动：＜15s；
（8）信号重捕获：＜2s；
（9）数据格式：标准NMEA-0183；
（10）通讯接口：TTL232/TypeC；
（11）数据更新率：定位数据更新率：≥1Hz；
（12）功耗：＜2W。
21.要求具有4G/5G移动通信模块1套，参数配置要求如下：支持5G-NR SA/NSA，兼容4G LTE网络，全网通，模块提供不少于1路千兆自适应以太网接口，不少于1路TypeC USB接口，1路UART数据接口，支持AT指令。
22.要求具有安卓屏模块1套，参数配置要求如下：
（1）CPU：不少于Cortex A55内核，不少于四核，主频不低于2.0GHz；
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70]（2）内存RAM：不低于1GB；
（3）存储EMMC：不小于8GB；
（4）显示器参数要求：≥1024×600 7英寸IPS广角；
（5）操作系统OS：不低于Android 6.0。
（6）网络支持：以太网、支持WIFI、蓝牙；
（7）USB接口：≥2个。
23.要求具有程控电话套件1套，参数配置要求如下：
（1）包含程控电话交换机1台、有线话机2台；
（2）端口：1进8出；
（3）支持电脑话务员语音、总机设置、人工/电脑值守切换、查询端口及分机号码、出局方式设置等功能。
24.要求具有2路喇叭和2路麦克风并引出接口；2路电脑USB转TTL232接口；支持多路电源独立开关。
25.要求提供各种配套连接线，如网线、光纤线、电话线、其他连接线等实验所需线缆。
26.成交后要求线下提供二次开发接口及实验操作视频。
	工业

	3
	智能交通隧道机电智能控制平台
	8套
	1.智能交通工程实训工位
（1）配置网孔面板，Q235钢，防锈处理，厚度0.8mm～1.2mm之间。可从正面、背面灵活安装各类物联网设备；
（2）设置正面、背面走线槽，方便提供布线实训；
（3）▲内置弱电供电模块：不少于2组弱电供电端子，每组不少于三种不同输出电压；
（4）内置强电供电模块：不少于3组（220V）强电插座；
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]（5）外观尺寸：不大于1200mm×700mm×1900mm；
主面板尺寸：不小于500mm×900mm，Q235钢，防锈处理，厚度0.8mm～1.2mm之间。
2.硬件模块，主要包含的设备及数量：PLC 1台,可调LED灯1套,车道指示器1套,隧道交通信号灯1套,综合显示屏1套,网关1台,风机1个,洞内光照传感器1个,洞外光照传感器1台,风速传感器1个,风向传感器1个,一氧化碳传感器1个,手动报警按钮1个,火焰传感器1个,警示灯1个,串口服务器1套,交换机1台,无线路由器1台,视频采集终端1台,视频边缘网关1台。
（1）PLC
1）工程系统：PLC编程软件，支持LAD、FBD、STL编程语言，具备以太网通信、程序上下载、实时监控、参数配置、数据记录功能；
2）存储器类型：DDR；
3）用户数据可用存储器：12kbyte；
4）存储器大小：18kbyte；
5）数字输入的数量：≥18个；
6）数字输出端数量：≥12个；
7）工业以太网接口数量：≥1个；
8）RS485接口数量：≥1个；
（2）可调光LED灯
1）电压：220V
2）功率因素（@230VAC满载）：≥0.9
3）THD（@230VAC,满载）：≤10%
4）电流：0.4Amax@230VAC
5）功率：60W
（3）车道指示器
1）显示内容：单面显示红+绿箭；
2）灯珠数量：红色45颗，绿色36颗；
3）灯珠类别：晶元芯片灯珠；
4）LED亮度：R：4000-5000mcd；
5）G：8000-12000mcd；
6）红色波长：620-625NM；
7）绿色波长：520-525NM（翠绿）；
8）左右上下视角：≥30度；
9）使用寿命：≥100000H；
10）工作温度：-40℃-60℃；
11）防护等级：≥IP65；
12）额定功率：红色5W，绿色5W；
13）可视距离：≥500M；
（4）隧道交通信号灯
1）发光直径：≥100MM
2）显示内容：红黄绿满屏+左绿箭头
3）单个发光灯盘数量：红色40颗，黄色40颗，绿色40颗，绿箭头24颗；
4）LED亮度：R：4000-5000mcd；
G：8000-12000mcd
5）LED波长：R：620-630G：520-526
6）波长：505±5nm
7）左右上下视角：≥30度
8）环境温度：-40度至+60度
9）可视距离：≥500m
（5）综合显示屏
1）点间距：≥4.75mm；
2）显示颜色：Red；
3）分辨率：≥44321点/m；
4）综合屏分辨率：≥长128点、高64点、屏幕8192点；
5）最大功耗：≤100W；
6）平均功耗：≤25W；
7）外框尺寸长：640（±2mm）×宽330（±2mmmm）×厚55mm（±2mm）；
8）最佳视角：75度±10%；
9）最佳视距：3～15m；
10）接口通讯：DB9母头\RS485；
（6）网关
1）CPU不低于TICorte×A8800MHz
2）内存不低于：DDRL3256MB
3）不少于1个Micro-SD插槽
4）不少于2个RS-232/485隔离串行端口
5）不少于2个10/100Base-T以太网端口
6）需包含一个minipcie口供扩展wifi/4g用
7）需支持Web服务可进行远程在线监控
8）需支持SD卡和在线固件更新
9）需支持Modbus、IEC-60870-101/104协议
10）需支持SD卡数据记录
11）操作系统：RT-Linux
12）需支持2000点以上数据点采集
（7）风机
1）额定电压：220V
2）额定转速≥2600r/min
3）功率：40W
4）风量≥600m³/h
（8）洞内光照传感器
1）光照强度量程：0～20万Lux范围内可选（默认0～65535Lux）
2）最大功耗：≤1.2W
3）光照强度精度：±7%（25℃）以内
4）供电电源：12V-24VDC
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK79]5）工作温度：-25℃～85℃
6）工作湿度：0%RH-80%RH
7）长期稳定性：≤5%/y
8）响应时间≤0.1s
（9）洞外光照传感器
1）最大功耗≤0.7W；
2）精度：在±7%（25℃）以内；
3）光照强度量程：0～20万Lux范围内可选（默认0～65535Lux）；
4）响应时间：＜1s；
5）输出信号：4mA～20mA；
（10）风速传感器
1）电源：DC10-30V
2）输出：RS485
3）量程：0-70m/s
4）分辨率不低于0.1m/s
（11）风向传感器
1）电源：DC10-30V
2）输出：RS485
3）测量范围：8个指示方向
4）响应速度：≤0.5s
（12）一氧化碳传感器
1）供电电源：10～30VDC
2）平均功耗：0.18W
3）输出信号：4～20mA、0～5V、0～10V
4）CO分辨率：1ppm
5）CO精度：±5ppm或±10%
6）零点漂移：±3ppm
7）工作温度：-20～50℃
8）工作湿度：15～90%RH无冷凝
9）稳定性：≤2%信号值/月
10）响应时间：≤30S
11）预热时间：≥5min
12）重复性：≤2%
（13）手动报警按键
1）需支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
2）需支持凸出墙体表面安装，螺丝固定
3）需支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
4）需自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位
（14）火焰传感器
1）额定工作电压：DC24V
2）监视电流：≤2.5mA
3）报警电流：≤15mA
4）输出容量：常开无源输出，触点容量1A，DC24V
5）输出控制方式：报警后自锁
6）报警复位：瞬间断电（5sMAX，DC2.5VMAX）
7）上电时间≤5s
8）指示灯：报警确认灯，红色，监视时周期性闪亮，报警时常亮
9）光谱响应范围：185nm～260nm
（15）警示灯
1）需采用了真空处理的反射镜
2）转数：120-140RPM4
3）采用高亮白炽灯泡发光,照度＞800LX，寿命＞1000小时
4）材质：灯-PS（聚苯乙烯），底座-ABS（工程塑料），反射镜耐热-ABS（工程塑料）
（16）串口服务器
1）LAN口：以太网：10/100Mbps，RJ45；保护：内置的5KV电磁保护；支持多个串口服务器级联
2）串口：4个RS-232接口，2个RS485接口；串口保护：所有信号15KVESD保护
3）串口通讯参数：校验位：None,Even,Odd数据位：5,6,7,8停止位：1,2流控：Xon/Xoff速度：75~194000bps
4）协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP
5）工具：支持Windows10/7/XP的管理软件
6）配置：Web网络浏览器、Telnet、Console控制台
7）电源输入：12VDC
8）操作温度：-20～70˚C（-4～158˚F）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]9）储藏温度：-40～85˚C（-40～185˚F）
10）工作湿度：5～95%RH
（17）交换机
1）产品端口：8个10/100Mbps/1000Mbps电口；
2）端口浪涌：共模10KV；
3）静电：空气放电8KV、接触放电6KV；
4）工作温度：-5～55℃；
5）存储温度：-40～70℃；
6）工作温度：10%到90%RH；
（18）无线路由器
1）网络标准：IEEE802.11n，IEEE802.11g，IEEE802.11b，IEEE802.11.ac，IEEE802.11.a，IEEE802.3，IEEE802.3u
2）网络协议：TCP/IP协议
3）最高传输速率：不低于1200Mbps
4）频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）
5）网络接口：不少于1个10/100MbpsWAN口，不少于4个10/100MbpsLAN口
（19）视频采集终端
1）需内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
2）至少支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、人数统计、视频结构化、道路监控等；
3）需支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别
4）需支持人脸检测：支持跟踪、优选、抓拍、上报最优的人脸抓图、人脸增强、人脸曝光、人脸属性提取，支持不少于6种属性，8种表情
5）需支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等；
6）需支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
7）需支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
8）需支持三码流功能，两路高清视频显示
9）需采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
10）需最大可输出400万（2688×1520）@25fps
11）需支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
12）需内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥60米，最大暖光监控距离≥30米
13）需支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
14）需支持ROI，SMARTH.264/H.265，AIH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
15）需支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512GMicroSD卡，内置双麦克和扬声器
16）需支持IP67防护等级
（20）视频边缘网关
1）需支持疲劳检测告警、行人区域入侵预警等多种行为分析
2）需支持预警事件的图片、视频等信息回看
3）需支持实时查看监控区域的实时视频
4）需支持监控任务自定义设置预警阈值
5）需支持CPU：四核ARMCortex-A55@1.8GHz
6）需支持4GB内存
7）需支持USB接口≥4个
8）需具备HDMI接口≥1个，支持HDMI2.0接口
9）需支持TF卡接口≥1个，自动弹出自动锁定式插座
10）需支持内置3.5寸硬盘仓
11）需支持网口≥5个，支持WAN/LAN自适应
12）需支持硬路由功能
13）需支持DI接口≥4个
14）需支持DO接口≥4个
15）需支持RS485接口≥2个
16）需支持RS232接口≥2个
17）需支持4G功能
18）IP40防护等级
19）工作温度：-25℃～55℃
20）相对湿度：5%-95%非凝结
21）需支持安防、农业、交通、建筑、家居、低空经济场景算法，支持人员密度统计、人员徘徊检测、抽烟检测、人员闯入监控检测、疲劳检测等安防场景算法；支持车辆逆行检测、道路拥堵检测、实线变道检测、车辆违停检测、安全带检测、司机驾驶行为检测等交通场景算法；支持植物病虫害智能检测、农作物生长趋势判断等农业场景算法；支持人体摔倒检测等家居场景算法；支持未戴安全帽检测、人员闯入监控等建筑场景算法；支持车辆闯入检测、工业烟尘监控等低空场景算法
22）网口需支持1WAN口+4LAN口、2WAN口+3LAN口、5WAN口、5LAN+4G的多模式切换
[bookmark: OLE_LINK5]23）需支持对接云平台，上报告警信息；连接摄像头，获取实时监控
（21）配套教学资源
需附赠《高速公路机电系统》或相关教材一本，配套的电子档资料至少包含设备配套的软件安装包、部署文档、实训指导手册、其他配套教学资料；需提供智能交通隧道机电智能控制平台常见故障问题实训指导书；实训指导书中需包含隧道机电平台常见的问题类别，如何在采购产品上设置常见故障，学生如何解决这些故障的操作流程等相关内容。
▲3.隧道机电实训设备核心功能：
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]（1）需支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；（投标文件中提供功能截图或产品官网介绍或产品彩页等证明材料）
（2）需支持通过低代码开发，制定业务策略；（投标文件中提供功能截图或产品官网介绍或产品彩页等证明材料）
（3）需内置20+款行业设备3D模型，支持构建多种真实行业场景；（投标文件中提供功能截图或产品官网介绍或产品彩页等证明材料）
（4）仿真实训需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线对错；（投标文件中提供功能截图或产品官网介绍或产品彩页等证明材料）
（5）消息面板需可查看设备通信消息；（投标文件中提供功能截图或产品官网介绍或产品彩页等证明材料）
（6）仿真硬件需具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（投标文件中提供功能截图或产品官网介绍或产品彩页等证明材料）
（7）无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等；
	软件和信息技术服务业

	▲商务要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起10个日历日内。

	交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起25日内到货安装调试完成并通过验收，正式交付采购人使用。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
[bookmark: OLE_LINK40]2.交付地点：广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道1258号采购人指定地点。

	报价要求
	1.本项目实行总价包干制，竞标报价包括货物价款、配套软件、标准及随配附件、辅助材料、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、技术培训及资料、保险、验收、售后服务、人工、税费等完成项目所需的全部费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同合计金额以外的其他费用。
2.供应商的竞标报价不能超过采购预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则竞标无效。

	货物验收
	1.要求供货产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。主机及零部件、配件均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》并符合国家有关质量安全标准的产品货物。交付验收时，出具货物生产厂家原厂供货证明、售后服务证明材料。
2.产品到达现场后，供应商须在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。供应商须保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，均视为供应商虚假响应及合同违约，采购人有权拒绝验收且报财政部门。
4.货物验收时由采购人（或委托有资质的第三方检测机构）对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面检验检测，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核对，如不符合采购文件参数要求、响应文件承诺或提供虚假承诺、虚假检测报告等的，采购人有权拒绝验收并认定供应商违约，采购人有权单方解除合同，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告：
（1）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，并完成采购人的使用操作培训。
（2）供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料、产品合格证、使用说明书、管理和配置指南手册、使用手册等。
（3）供应商已提供各项保修文件和故障定位/排除指南手册等。
（4）验收过程如有第三方检测机构参与，产品须获得第三方检测机构出具的检测合格报告。
6.货物验收过程中所产生的一切验收费用均由供应商承担，已包含在产品投标报价中。
7.竞标产品不能涉及任何法律纠纷。
8.采购人需要制造商对供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合，相关配合事项由供应商与制造商协调。
9.产品包装材料归采购人所有。

	质量保证要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起3年；配套软件提供终身维护。（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）。
2.在质量保证期内，由供应商对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在竞标总价中。
3.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。
4.质保期外服务要求成交供应商无偿提供电话咨询服务，并应承诺以优惠价格提供产品或上门维护服务。软件平台升级维护服务以不超过软件系统单价的3%收费，并由双方协商后另行达成协议。同一项目升级后两年之内需要再次升级的,成交供应商负责升级,不另外收取费用。硬件损坏只收取硬件费用，不收取人工服务费。
5.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，供应商须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，供应商须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。

	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]售后服务要求
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]1.负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。
2.维修响应：售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的供应商及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。
3.在收到采购人通知后1小时内作出响应，如有必要作出响应后2小时内到达故障现场，到达故障现场后6小时内未解决的，供应商应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用。如果供应商72小时内未解决故障问题，采购人有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由供应商承担。
4.供应商未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。
5.供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
6.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和培训资料。

	履约保证金
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]1.履约保证金金额：供应商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的，履约保证金为合同价款的2%；供应商为大型企业的，履约保证金为合同价款的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时需要提交履约保证金缴纳凭证原件。
2.履约保证金缴纳方式：银行转账、保函等非现金方式，并注明：“项目名称+项目编号”。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物质量保证与软件服务期满后，供应商提供履约保证金缴款凭证、退付意见书，采购人于5个工作日内无息退还（扣除违约部分）。
4.履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自成交通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为中标人放弃签订合同。
5.保证金缴纳的账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院；
开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行；
银行账号：45050160435309888999

	付款方式
	1．供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；
2．本项目自合同签订后支付合同总价30%预付款，在成交供应商交货并通过采购人最终验收后20个工作日内采购人支付合同总价70%的余款。采购人付款前，成交供应商必须向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]3．票据要求：供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉，并扣除全部履约保证金。

	其他要求
	1.供应商必须自行实施，不得转包或委托给其他单位，否则采购人有权无偿取消合作并追回资金，由此产生的一切责任和经济损失由供应商负责。
2.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的按无效响应处理。
3.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
4. 没有采购人书面同意，供应商或供应商的工作人员不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料及履行本合同过程中接触的采购人任何未公开的信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也注意保密并限于履行合同的必需范围。否则供应商须赔偿采购人因此所遭受的全部经济损失，本条约定不因本合同的解除或终止而失效。




附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。


附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc26993][bookmark: _Hlk68601507]第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“中国执行信息公开网”网站（https：//zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞争性谈判报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的谈判保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交谈判保证金；
4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞争性谈判有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性谈判有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.4条的情形的；
11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞争性谈判报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所参与竞争性谈判分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）最后报价超过所竞标分标规定的分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5）或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；
7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
8）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)的规定，供应商在规定时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7竞争性谈判方式采购的货物、服务项目，竞争性谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据竞争性谈判文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。
3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
政府采购异常低价审查
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，调整对小微企业的价格评审优惠幅度，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对竞争性谈判报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5对本国产品的价格扣除
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]6.6除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准
7.成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。




[bookmark: _Toc14567]第五章 响应文件格式


[bookmark: _Toc71366060][bookmark: _Toc71365382]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
                                                  

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件


项目名称：
项目编号： 
所竞分标（如有）：
供应商名称：


年    月    日

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 








3.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商（公章 ）：                               
日期：     年  月  日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。



供应商（公章）：                
        日期：     年  月  日

参与竞争性谈判声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其参与竞争性谈判的产品和服务，我方就本次参与竞争性谈判有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞争性谈判有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：    
电话/传真：                         电子函件：                 
开户银行：                           帐号/行号：               
8.我方若参与竞争性谈判成功，将采取      （汽车、火车、飞机等）方式运输货物。
9.我方若参与竞争性谈判成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的要求承担法律责任和失信惩戒。
10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
    注：如为联合体参与竞争性谈判，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

        
供应商（公章）：                                          
                      日期：      年  月  日
联合体参与竞争性谈判协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞争性谈判。现就联合体参与竞争性谈判事宜订立如下协议。
1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞争性谈判活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞争性谈判项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执壹份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（公章）：                
法定代表人或者其委托代理人（签字）：                

联合体成员名称（公章）：               
法定代表人或者其委托代理人（签字）：               

联合体成员名称（公章）：                 
法定代表人或者其委托代理人（签字）：              
……
日期：     年  月  日 


二、报价商务技术文件格式 
1.报价商务技术文件封面格式
                                                   


响  应  文  件

报价商务技术文件


项目名称：
项目编号： 
所竞分标（如有）：
供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通参与竞争性谈判行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性谈判的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性谈判事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者参与竞争性谈判的报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性谈判报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章 ）：                 
                              日期：     年  月  日
竞争性谈判报价表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    
货币单位：人民币元

	序号
	标的名称
	生产
厂家
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	是否小微企业生产
	是否本国产品

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额人民币大写：                                （¥           ），其中，本国产品金额人民币大写：                                （¥           ）


注： 
1.竞争性谈判报价表中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.所填写的型号与货物铭牌一致。
3.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
5.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
6.如为联合体参与竞争性谈判,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
7.如为联合体参与竞争性谈判,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
8.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）



供应商（公章）：           
日期：     年  月  日


中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.高速公路MTC智慧收费全真实训平台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.交通通信技术实验系统，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 智能交通隧道机电智能控制平台，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（公章）：
日  期：




注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：    年   月   日    


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日
法定代表人身份证明

供应商名称：                                                        
地    址：                                                          
姓    名：                        性      别：                      
年    龄：                        职      务：                      
身份证号码：                                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章）：               
日期：     年     月     日

注：
自然人参与竞争性谈判的无需提供，联合体参与竞争性谈判的只需牵头人出具。


授权委托书
（非联合体参与竞争性谈判格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                      法定代表人（签字）：                                    
委托代理人身份证号码：                                                       
                                
                         供应商（公章）：                                      
                         日期：     年  月  日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。


 
授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商（盖公章）：                      
                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
[bookmark: _Hlk65853109][bookmark: _Hlk65853542]2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表
（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：                       
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。



供应商（公章）：                        
日期：     年  月  日


货物配置清单
项目名称：                  
项目编号：                  
所竞分标（如有）：                 
	序号
	标的名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。标的名称、数量、单位、品牌等必须与“竞争性谈判报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



供应商（公章）：                        
日期：     年  月  日




技术要求偏离表
采购项目名称：                 
采购项目编号：                 
分标号：                       
	序号
	标的名称
	技术要求
	竞争性谈判响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据其参与竞争性谈判设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞争性谈判响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供参与竞争性谈判产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的竞争性谈判响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


供应商（公章）：                            
日期：     年  月  日

其他文书、文件格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                  公章：                
日期：     年  月  日

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                      公章：            

日期：         年  月  日                                                         

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

[bookmark: _Toc20436]第六章 合同文本


项目名称：      
合同编号：      
采购人（甲方）：广西交通职业技术学院                      
供应商（乙方）：      
项目编号：      
签订地点：广西壮族自治区南宁市  
本合同为中小企业预留合同：（是□/否□）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	生产
厂家
	品牌
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额人民币大写：                                （¥           ）


2.合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、质量保证期内服务、售后服务、保险、竞争性谈判费用、一切税金等全部费用，甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装、运输和签收
1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输： 由乙方负责。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗。
4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
5.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。
第五条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。
3.培训时间、地点：甲方指定。
第六条　调试、交付和验收
1.交付时间：自签订合同之日起   日内到货安装调试完成并通过验收，正式交付甲方使用。乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；交付地点：广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道1258号甲方指定地点。
2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
6.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到验收请求后5个工作日内组织开展履约验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执壹份。
7.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
8.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。
9.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。
10.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收过程所产生的一切费用均由乙方承担。
11.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的货物验收条款互为补充。
第七条　付款方式
1.合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；乙方按约定完成交货且经甲方最终验收合格之日起20个工作日内，甲方支付合同总价款剩余70%尾款。
2.甲方付款前，乙方向甲方提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。
3.本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4.票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。
第八条　履约保证金
1.履约保证金金额：合同金额的     %（¥   ），即人民币（大写）       ；乙方在签订合同时交至指定账户，否则不予签订合同（备注：交通综合运输大数据工程研究中心设备采购项目履约保证金。）
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]2.履约保证金递交方式：电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。采用保函形式缴纳的，甲方在质量保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。在成交通知书发出后、合同签订前，乙方须足额缴纳履约保证金到甲方指定账户。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在质保期满后，由乙方提出申请，甲方在5个工作日内无息退还（除违约扣除部分外）。
4.备注：
（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）。
（2）采用保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
（3）履约保证金缴纳账号信息：
开户名称：广西交通职业技术学院 
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行
银行账号：45050160435309888999
签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十条  质量保证、售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、响应文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.乙方应按采购文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。
4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。
5.质量保证：
（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起   年；配套软件提供终身维护。（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）。
（2）在质量保证期内，由乙方对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由乙方承担，包含在竞标总价中。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]（3）乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。
（4）质保期外服务要求乙方无偿提供电话咨询服务，并应承诺以优惠价格提供产品或上门维护服务。软件平台升级维护服务以不超过合同价的3%的收费。同一项目升级后两年之内需要再次升级的,成交供应商负责升级,不另外收取费用。硬件损坏只收取硬件费用，不收取人工服务费。
（5）质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，乙方须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。
6.售后服务：
（1）负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、调试服务、负责技术培训和质保期内的远程服务。
（2）维修响应：售后服务要求工作日8小时工作制，提供有固定的乙方及产品制造商的售后服务电话，提供7×24小时咨询服务。
（3）在收到采购人通知后  小时内作出响应，如有必要作出响应后  小时内到达故障现场，到达故障现场后  小时内未解决的，乙方应提供详细的应急解决方案，  小时内修复使用，若  小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证甲方的正常使用。如果乙方  小时内未解决故障问题，甲方有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由乙方承担。
（4）乙方未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。
（5）乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。
（6）提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和培训资料。
第十一条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等不合格的，应及时更换，更换不及时的按废标处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每逾期一天按合同金额的万分之五支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每逾期一天向乙方偿付逾期款额万分之五违约金，但违约金累计不得超过延期款额5%。
6.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金。
7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
8.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，乙方应向甲方一次性支付合同总价20%的违约金，且甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，乙方还应当自收到甲方要求合同解除的函之日起5日内退还甲方已经支付的全部款项，赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。
9.其它违约行为按合同金额的5%收取违约金并赔偿经济损失。
10.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。
第十四条  合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书
2.采购需求
3.参与竞争性谈判声明函
4.竞争性谈判报价表及货物配置清单
5.商务要求偏离表和技术要求偏离表
6.售后服务承诺
7.其他合同文件
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十七条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。


（以下无正文）
	甲方：（章）
广西交通职业技术学院

年   月   日
	乙方：（章）       
  

 年   月   日

	单位地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑大道1258号 
	单位地址： 

	法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）：
	法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）：

	电话：0771-5650225
	电话：

	开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行
	开户银行： 

	账号：45050160435309888999
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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