南宁市第四幼儿园中泰园区食堂设备采购在线询价文件
一、报价要求:
1、竞标人在报价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须按采购需求明确品牌（如有）、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，总报价不得高于控制价，否则视为无效报价。
2、竞标人必须认真审核采购文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。
二、采购货物技术要求：
南宁市第四幼儿园中泰园区食堂设备采购项目清单一览表
	序号
	名称
	品牌
	 规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	球茎切丝片粒机
	厨中厨、百成、特睿思
	定电压:220V
额定频率≥ 50Hz
电机功率 ≥  0.75kW
切丝尺寸:常规≥ 3mm
切片厚度≥ 3mm
切粒尺寸≥ 10mm
生产能力 ：90-500kg/h
整机重量约 85kg
外形尺寸 约800x500x930mm
▲托盘采用冷轧钢板长≥425*宽375*高8mm，650度以上高温绝缘防腐涂层，压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、经650度以上烧制后，表面涂层具有耐刮防腐特点，用尖锐金属利器刮擦不脱落，须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标。
	台
	1
	9550
	9550

	2
	切肉丝片机
	厨中厨、百成、特睿思
	额定电压:220V
额定频率≥ 50Hz
电机功率约 0.75kW+0.75kW
切刀转速≥ 180r/min
切丝规格 ≥ 5mm
整机重量约 127kg
外形尺寸约675x620x890
	台
	1
	9450
	9450

	3
	除湿机
	权尚、湿曼、爱湿特
	额定功率≥1680W
最大功率≥2000W
电源：220v/50Hz
适用温度5-38℃
适用面积150-200m²
风量≥1000m³
重量约52Kg
保修≥1年
控制方式：温湿度调节
排水方式：水箱
尺寸：约400*480*940mm
	台
	1
	2650
	2650

	4
	农药残留快速检测仪
	优云谱、蓝景、勤邦
	基本参数： 
屏幕显示：选配 4-12 英寸主显示屏和 0.96 英寸 OLED 显示屏 
操作界面：Android 智能操作系统，操作习惯与手机相同，使用简单方便 
接口：1 个 USB 接口、1 个 RJ11 扩展接口 
联网：支持 WIFI（或 3G/4G）连接网络，将数据上传至云端服务器，具有 
用户权限管理功能，实现数据安全化管理，也可通过用户设置实现检测结果强制上 
传；可自动诊断系统故障，同时内置远程监管系统，与食品安全追溯系统进行数据 
传输，方便维护及故障诊断 
定位：内置 GPS 芯片可实现检测地点的精确定位 
打印：内置微型打印机（热敏 / 点阵），可随时打印检测报告 
供电：12V/4A 电源适配器，内置大容量锂离子电池，待机时间至少 10 小 时 
检测模块： 
比色池：8×n 通道 
波长：412±2nm
透射比准确度：≤ ±0.5% 
透射比重复性：≤ 0.2% 
光电流稳定度：≤±0.003A/3min 
抑制率重复性：≤0.5%

	台
	1
	 6900

	6900

	5
	不锈钢碟
	彦颜、国风、厨管家
	316不锈钢；
直径约14cm
	个
	630
	12
	7560

	6
	不锈钢叉子
	彦颜、国风、BOKATA
	食品级304
规格长：约13.2cm  宽：约2.1cm  重量：约32.1g
	把
	630
	7.5
	4725

	7
	干地机
	玉豹、洁霸、荣事达
	最高风速：20m/s 有效风距:16m 功率：1000W
	台
	4
	780
	3120

	8
	压面机
	强厨、百成、旭众
	规格：约640*640*1150cm                                               
额定电压:220V/2.2KW               
额定频率≥50HZ                                        
滚筒尺寸约300mm
	台
	1
	4980
	4980

	9
	破壁机
	九阳、美的、奥克斯
	搅拌功率≥1000W
最大噪音≥80分贝
额定电压220V
加热功率≥800W
主杯容量约1.75L
操控方式：按键模式
刀具：精钢波浪6页刀
	台
	3
	480
	1440

	10
	空气炸锅
	苏泊尔、美的、荣事达
	额定电压：AC220V/50Hz，国标三插电源线，线长≥0.8m；
额定功率：≥1600W，立体双风道加热，上下双发热管循环热风，免频繁翻面烹饪；
温控范围：60℃～200℃连续可调，电子 NTC 智能控温，腔体温差≤±15℃，符合国标温控要求；定时范围：0～60min 电子倒计时，到时自动断电停机；待机功耗≤1W
	台
	4
	300
	1200

	11
	吐司机
	小熊、美的、苏泊尔
	规格容量：卡槽数量 2 槽 / 4 槽，单次烘烤 2 片 / 4 片标准切片面包
额定电压：AC 220V 50Hz
额定功率：≤1200W
	台
	3
	330
	990

	12
	送餐车
	定制
	尺寸约1000*600*900mm材质不锈钢厚≥1.3mm
	台
	2
	950
	1900

	13
	幼儿出勤人数显示屏
	定制
	参数：液晶面板约22寸
分辨率：≥1920*1080，
功耗30W（Max）
电源管理AC 220 V~ 50Hz
工作温度﹣10℃~60℃
含：专属APP
	台
	1
	2520
	2520

	14
	食堂人员出勤打卡机
	定制
	壁挂考勤设备约5寸
参数：电源DC12V 2.5A 5.5-2.1
工作温度约0℃~40℃
存储温度约-20℃~60℃
安装室内
	台
	1
	2430
	2430

	15
	吸油烟机
	定制
	约5.8米
	套
	1
	8600
	8600

	16
	挂壁风扇
	荣钻、多丽、美的
	电源：220V,直径约500mm 叶片：铝叶
	台
	20
	250
	5000

	17
	微波炉
	美的、格兰仕、苏泊尔
	容量约20升
操控方式：旋钮式
尺寸：约440*346*258mm
	台
	1
	380
	380

	18
	烤箱
	美的、格兰仕、苏泊尔
	容量：约38升
操控方式：旋钮式
尺寸：约478*403*334mm
	台
	2
	350
	700

	19
	不锈钢双层水果盘带盖
	梦之厨、创顺福、俏乐厨
	双层托盘、横向翻盖、带孔钢内盒、尺寸约33*26*26cm
	个
	21
	145
	3045

	20
	陶瓷圆碟
	梦之厨、创顺福、俏乐厨
	尺寸约29.3*23.2*2.6cm
	个
	21
	28
	588

	21
	不锈钢保鲜盒
	梦之厨、创顺福、俏乐厨
	尺寸约40*28.5*12.5（带盖）
	个
	84
	65
	5460

	22
	密胺簸箕
	精裕美、创顺福、俏乐厨
	深圆盘12英寸，直径约30.5cm、高约3.5cm
	个
	21
	30
	630

	23
	密胺簸箕
	精裕美、创顺福、俏乐厨
	长方盘12英寸，约29.5*16.6*2.3cm
	个
	21
	32
	672

	24
	不锈钢骨碟
	彦颜、国风、厨管家
	不锈钢304、直接12cm
	个
	200
	5.5
	1100

	25
	刀具消毒柜
	定制
	刀具消毒柜：约宽500*深680*高1900mm
	台
	1
	2260
	2260

	[bookmark: _GoBack]26
	大型酸奶机
	定制
	约1200*730*1850,不锈钢面板，液晶显示屏，双大风机设计，臭氧发生器杀菌，内部循环系统，加粗可调镂空层架。
	台
	1
	5000
	5000

	27
	密封罐子
	狮王、创顺福、俏乐厨
	0.75L:约10*15.5cm,0.9L:约13*13CM,1.4L:约13*18cm.
	个
	30
	76
	2280

	28
	蛋糕托
	定制
	托盘约18英寸，直径约45.5*4.3cm，盖子尺寸：外直径约47cm,外高约19.5cm。
	个
	21
	120
	2520

	29
	不锈钢汤桶
	镔煌、SUZU、厨贝恩
	直径25cm*25cm
	个
	30
	55
	1650

	30
	不锈钢汤勺
	猫尼、雅祥嘉、豪师傅
	勺口直径9.5cm 长约34cm
	个
	50
	14
	700

	合计人民币大写壹拾万元整（¥100000.00）



	▲三、商务要求

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起2日内。

	交货时间
	自合同签订之日起10日内交货并安装调试完毕。

	交货地点
	 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 中山街道 中泰路6号（南宁市第四幼儿园新园）

	质保期限
	质量保证期3年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。

	售后服务
要求
	1.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
2.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：教学仪器的软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。
3.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
4.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。
5.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。


	付款方式
	项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税普通发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。

	安装、调试要求

	1.供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
2.安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
3.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

	报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1.货物的价格；
2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3.运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；
4.必要的保险费用和各项税费；
5.安装、送货上门的费用；
6.开展培训（含教材费、场地租用费）的费用；
7.到现场验收和验收检测的费用；
8.供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。

	质量要求
	1.提供的产品必须是全新、完整、未使用过的原装正品，其产品必须符合国家、行业有关规定及厂家承诺执行“三包”服务，质保期内免一切费用进行上门服务及更换。 2.质量保障：本项目中标方提供的所有产品必须完全符合项目要求的品牌及参数，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，一旦发现不能满足参数要求、伪造贴标等虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的情况，业主可作为废标处理，并按相关法律法规予以处罚。

	验收标准
及要求
	 1.本次采购的全部货物，中标供应商必须免费上门安装、调试、培训，不接受电话指导安装、调试、培训等。 2.交付时所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收,不符合本项目采购需求的采购方将不予验收通过。 3.打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则竞价无效。 4.供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的参数要求及商务要求进行全部响应，并提供以国家权威部门或第三方检测机构出具认可的检测报告复印件等证明材料(竞价时投标人必须上传扫描件，否则采购人有权利取消预成交供应商的中标资格;报价结束后24小时内对预成交供应商核查原件，核查无误后方能确定成交供应商)，为确保货物质量，中标方必须在签订合同时提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，如不能提供的，视为“虚假竞标”，取消成交资格并上报财政等相关部门处理。

	其他要求
	1.公告发出后，供应商必须自行到现场勘察并提供设计效果图(业主不组织统一勘察)，由于勘察失误导致的后果供应商自行承担。 2.中标供应商必须派专业技术人员对所有设备的使用进行现场培训(达到使用人员能正常使用设备并能进行基础维护)




响应文件


项目名称：

项目编号：

供应商：

日期：         年     月     日
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标有“▲”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

 （一）供应商资格证明文件
▲1、有效的营业执照副本复印件（必须提供，否则按无效竞标处理）；
▲2、法定代表人身份证复印件（必须提供，否则按无效投标处理）；
▲3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（必须提供，否则按无效竞标处理）；
法定代表人授权委托书（格式）
 南宁市第四幼儿园       ：（采购人）
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

授权单位（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：           
签发日期：        年      月      日
附：被授权人身份证（正反两面复印件）



▲4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
无重大违法记录声明（格式）
南宁市第四幼儿园 ：（采购人）
我公司参与                                     （项目名称）的报价，我公司郑重声明：我公司近三年在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。
                                       声明人：（公章）
年    月    日

（二）商务技术类文件
▲1、技术响应表

采购项目编号:                 
采购项目名称:                 
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	[bookmark: _Toc388450313][bookmark: _Toc291581942][bookmark: _Toc322959187]采购文件要求
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[bookmark: _Hlk41521256][bookmark: _Hlk41521095]说明：应对照本在线询价采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:           
供应商名称（签章）：                              
日期：     年     月    日









▲2、商务响应表
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	响应文件具体响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

▲3、质量保证措施和售后服务承诺
质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。












（四）▲报价表。
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	产品
名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	单位
	单价①
	数量②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                      元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。精确到小数点后两位数。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“产品名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；
5、各分项报价不得高于分项单价控制价。
法定代表人或委托代理人（签字）:
供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日



（三）中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            企业名称（盖章）： 
日期：






