设备装备维修保养项目
采购文件

一、项目基本情况
1.采购方式：在线询价
  2.项目名称：设备装备维修保养项目
  3.采购预算：103395.00元
  4.最高限价：103395.00元
5采购需求：详见《三、采购需求》
6.合同履行期限：详见商务要求。
7.本项目是否接受联合体投标：不接受联合体投标。
  8.该项目不允许分包、转包。
二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（承接服务的供应商应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位）
□非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求： 无
4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求，该项目单独面向中小企业，所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.货物需求一览表中的实质性要求是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。竞价供应商的竞价响应文件未达到实质性要求或未标注▲的参数负偏离达到2项或者以上均按无效竞价处理。
3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.供应商报价必须同时上传货物需求偏离表、商务条款偏离表、响应报价表（按附件要求的格式提供）及要求必须提供的相关附件，否则按无效响应处理。



	服务需求一览表

	采购清单及参数
	序号
	采购服务名称
	数量
	单位
	
服务参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	[bookmark: OLE_LINK1]便携式炸药探测仪（品牌：美国，型号：Fido X3。品牌：金士盾，型号：STAR-ESI）
	6
	片
	定制校正模块
	28800.00
	

	
	
	
	1
	套
	电气路坏，更换电气路模块。
	7438.00
	

	
	
	
	5
	台
	对便携式炸药探测仪进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；；
2.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
3.安保活动期间伴随保障（活动时间10天左右）
	1915.00
	

	
	2
	非线性节点探测器（品牌：美国，型号：REI 2.4。）
	11
	套
	对非线性节点探测器进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；
2.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
3.安保活动期间伴随保障（活动时间10天左右）
	5049.00
	

	
	3
	探雷器（品牌：美国盖瑞特，型号：RECON-PRO）
	12
	套
	[bookmark: OLE_LINK3]对探雷器进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；；
2.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
3.安保活动期间伴随保障（活动时间10天左右）
	2040.00
	

	
	4
	安检门（品牌：意大利启亚，型号：HI-PE。品牌：安天下）
	24
	樘
	对安检门进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；；
2.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
3. 派2名工程师针对贵单位设备维保、现场安装、调试、回收，工程师现场驻点值守等（活动时间10天左右）。
	16320.00
	

	
	
	
	1
	块
	安检门（安天下）控制板烧坏，更换控制板。（配件在生产厂家定，运费及原厂主板费用高。）
	5058.00
	

	
	5
	金属探测仪（品牌：意大利启亚，型号：PD140。）
	14
	个
	更换电路元件及芯片
	2380.00
	

	
	6
	车底机器人（品牌：北联成业，型号：MFVB200T-A）
	1
	台
	对车底机器人进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；
2.更换24V20A专用锂电池；
3.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
4.安保活动期间伴随保障（活动时间10天左右）
	2975.00
	

	
	7
	排爆机器人
	1
	项
	1. 全面检测设备故障；；
2.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
3.维修机器人内部无线图传模块、专用线缆连接器、机载水炮枪，更换高容量电池组
	17000.00
	

	
	8
	视频伸缩检查镜
	1
	台
	1. 全面检测设备故障；；
2.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
3.视频伸缩检查镜蓝屏无图像，维修镜头及伸缩杆。
	1500.00
	

	
	9
	电动阻车器锂电池更换（品牌：华安
型号：LZ-D471
）
	3
	台
	对电动阻车器进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；
2.拆卸更换12V，5Ah专用锂电池组；
3.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备外部各个接口，对焊接处进行全面焊接加固处理；
4.附加服务：对电动阻车器（约40个）进行充放电维护，确保安保勤务期间能够正常使用。安保勤务期间伴随保障，接报设备故障4小时内达到现场处理。
	3600.00
	

	
	10
	电动阻车线路板及蓄电池更换（品牌：和为
型号：HWCD-07
）
	4
	台
	对电动阻车器进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；
2.拆卸更换12V，5Ah专用锂电池组；
3.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备外部各个接口，对焊接处进行全面加固焊接处理；
4.线路板拆卸，采用专用工具及清洁剂清洗设备内部接口、接头；
5.更换主控线路板全套；
6.焊接、测试封装；
7.安保勤务期间伴随保障，接报设备故障4小时内达到现场处理。
	7000.00
	

	
	11
	车底检查镜蓄电池更换（品牌：和为
型号：HWCD-07
）
	4
	台
	对车底检查镜进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；
2.拆卸更换12V，5000mAh专用锂电池；
3.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
4.附加服务：对车底检查镜（约20个）进行充放电维护，确保安保勤务期间能够正常使用。安保勤务期间伴随保障，接报设备故障4小时内达到现场处理。
	320.00
	

	
	12
	太阳能爆闪灯蓄电池更换（品牌：华安
型号：HA-JSD
）
	20
	台
	对太阳能爆闪灯进行维修维护，具体服务内容如下：
1.全面检测设备故障；
2.拆卸更换12V，8000mAh专用锂电池；
3.采用专用工具及清洁剂清洁处理设备各个接口、接头，对焊接处进行全面焊接加固处理；
4.附加服务：对太阳能爆闪灯（约80个）进行充放电维护，确保安保勤务期间能够正常使用。安保勤务期间伴随保障，接报设备故障4小时内达到现场处理。
	2000.00
	

	商务条款
	1、 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、服务期限：自合同签订之日起30日。
三、服务地点：南宁市内采购人指定地点。
四、服务要求：
1.处理问题响应时间：设备使用期间，中标供应商须指派不少于2名有经验的工程师作为服务现场技术人员，接到采购人处理问题通知后30分钟内到达采购人指定地点。
2.签订合同之日起5天内需完成所有设备维修/维保，确定设备正常使用。
五、验收标准：项目验收时由采购人对照采购文件的服务需求全面核对检验，如不符合采购文件的服务需求或要求及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
六、其他相关要求：
1.报价必须含以下部分，包括：
（1）配件、备品备件、工具的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）维修、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。
2.付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的服务经采购人书面验收合格后，采购人自收到中标供应商提供的正式发票后10个工作日内，一次性将合同款支付到成交供应商账户。 
3.合同延续年限、条件和方式：本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同（在下一年度同类安保任务期间续签），期限总长不得超过三年。如遇政策调整、需求调整或预算削减，采购人有权不再续签。
4.项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。
5.本招标项目所涉采购人工作任务如有调整、变动或取消的，采购人有权终止（取消）或部分终止（取消）本招标项下所涉采购的内容，供应商须无条件配合采购人实施上述行为。但供应商已经按照采购人书面要求实际履行合同的，采购人须将实际履行部分对应的款项支付给供应商。


[bookmark: _GoBack]附件：

货物需求偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)

	项号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照货物需求一览表的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照货物需求一览表要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的内容低于货物需求一览表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（盖章）：
日期：  年  月   日

商务条款偏离表（格式）

	项号
	采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：
1.说明：应对照货物需求一览表中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照货物需求一览表要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的参数内容低于货物需求一览表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。



供应商名称（盖章）：
                                日期：  年  月   日










响应报价表（格式）
   
供应商名称：                                    
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                            （￥                元）

	验收标准：

	优惠及其它：



注：
1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，否则其响应作无效响应处理。
2.以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
3.供应商报价超预算金额（包括分项报价）的作无效响应处理。


供应商名称（盖章）：
日期：  年  月   日
1

