柳州市雀儿山二小空调采购需求表及商务条款

1、 采购技术需求：

	序号
	产品类型
	主要技术参数及性能（配置）
要求
	数量
	单位
	单价
	金额（元）

	1
	美的3匹天花机 RFD-72QW/G2-1
	1、规格：3匹冷暖变频天花机；
2、能效等级：1级；
3、能效比APF：≥4.32；
4、额定制冷量(W)：≥7500；
5、额定制热量(W)：≥9500；
6、额定制冷功率(W)：≤2600；
7、额定制热功率(W)：≤3000；
8、电辅热(W）：≥2000
9、室内机噪音高风dB(A):≤45；
10、室外机噪音高风dB(A):≤54；
11、额定循环风量（m³/h）：≥1350；
12、电压/频率（V/Hz）：220V~/50Hz

	4
	台
	5500
	22000

	2
	空调专用铜管
	材质：脱脂无氧紫铜管，规格：Φ9.52/Φ15.88（需匹配3匹机型），保温棉：B1级阻燃橡塑保温棉，厚度≥15mm，含信号线及包扎带。
	60
	米
	150
	9000

	3
	
室外机专用不锈钢支架
	材质：304不锈钢，厚度≥1.5mm，规格：适配3匹室外机，承重≥200kg，带减震垫。
	4
	套
	100
	400

	4
	电源线
	国标阻燃铜芯线（ZR-BV），规格：6mm²，包含PVC穿线管、绝缘胶带等辅材。
	160
	米
	5
	800

	5
	排水管 
	材质：PVC-U或PPR给水管，管径：DN25（或Φ32），含防结露保温层及管卡辅材。
	60
	米
	40
	2400

	6
	开孔
	定制
	4
	个
	100
	400

	
合计（大写）：人民币叁万伍仟元整（35000.00）




2、 商务要求：
	参与询价
要求
	★1.投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包 ”。
★2.供应商参与询价时，必须提交国家认可的检测机构出具的检测报告；由生产厂家或广西一级总代理对本项目的原厂供货证明（生产厂家或广西一级总代理盖章）、原厂售后服务承诺书（生产厂家或广西一级总代理盖章）三项证明材料，否则报价无效。
★3.供应商参与询价时，须填写“附件 1 竞标报价表、附件2货物技术参数配置清单 ”，此文件在填写完和加盖公章后上传扫描件，否则报价无效。

	售后安装服务及质保期
	★1.供应商提供的产品必须是厂家合法渠道未使用过的全新产品。
★2.保修年限：投标产品免费保修期不低于六年。
★3.在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
★4.有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，1小时内响应，
24 小时内解决故障，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
★5.质保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。
★6.为了提高售后的时效，中标供应商在柳州区域必须有售后维修服务点或维修厂家，设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。
★7.报价包含空调整体安装调试辅材；空调专用加长铜管；室外机专用不锈钢支架、电源线、排水管 、高空作业、开孔等，采购人不再支付其他任何费用，所有辅材均要求按照国标提供。

	合同签
订及交货
	★1.签订合同日期： 自成交通知书发出之日起 3日内。
★2.交货期：合同签订之日起 7 日内交货。
3.交货地点：采购单位指定地点。
4.交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。

	验收方式
	★1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收时，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
★2、验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。
★3、中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

	付款方式
	本项目无预付款。中标供应商完成交货并经采购人验收合格，向采购人提交全额正规合法含税发票后，采购人及时向财政部门申请办理资金拨付。本项目付款受制于财政资金调度，具体支付时间以财政资金实际下达拨付时间为准，采购人不作付款期限承诺。

	其他要求
	★1.投标供应商必须完全响应或优于参数附件，供货时必须提供由生产厂家或广西一级总代理对本项目的原厂供货证明（生产厂家或广西一级总代理盖章）、原厂售后服务承诺书（生产厂家或广西一级总代理盖章）三项证明材料，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。
★2.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等 , 并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
★3.供应商要求：标注“★ ”部份必须满足。采购需求表中的技术参数如有任意一项负偏离或不满足的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效（设备详细配置及配件详见附件技术参数明细表）。
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附件1
竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：               
供应商名称：                                                                                            单位：元
	项号
	标的物名称
	单位
	数量
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
3、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
4、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日
附件2


货物技术参数配置清单

项目名称：                   项目编号：                   供应商：                  
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	
规格型号
	制造商
	参数性能、指标及配置

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日
