	投影仪设备配置单

	序号
	商品名称
	品牌/型号
	参数要求
	购买数量
	单位

	1
	投影仪
	英士W4800
	1、显示技术：3LCD
2、液晶板尺寸：≥0.59"
3、★亮度：≥4600流明（符合ISO21118标准）
4、分辨率：1280x800（标准）
5、★对比度：≥3000000:1
6、★镜头参数：定焦，投射比：0.46
7、★光源：激光二极管
8、★光源寿命：正常模式：20000h，经济模式：25000h
9、★梯形校正：水平、垂直梯形校正±30°（自动+手动）、支持四角校正、曲面校正
10、★输入接口：VGA*1、Audio in（minijack,3.5mm）*1、Video*1、HDMI*1、USB- A*1、USB-Mini*1、局域网RJ45 x1,Display and control，输出接口： Audio out（mini jack,3.5mm）*1，控制口：RS232
11、★符合D65色彩标准，独有的肤色增强技术，智能冷却系统，可兼容多品牌遥控器
12、★“带功能控制图形用户界面的投影机 ”专利
13、菜单语言：24种语言
14、★功能要求：
15、支持设置开机密码，支持设置菜单密码，遥控器锁定功能，支持自动搜索信号，支持测试图模式，支持画面冻结，支持一键黑屏，支持自动开机，支持高海拔模式，支持信号唤醒，支持画面自动翻转，支持360°旋转安装，支持Cretron，支持PJ-LINK，支持AMX。
16、★需原厂产品，非OEM/ODM产品（3C证书委托方、生产方、制造方为一家公司或者关联公司）
	24
	台

	商务条款

	序号
	商务项目
	商务要求

	1
	特别说明
	1、供应商在投标时必须以PDF格式上传质保服务承诺书（原厂商出具针对本项目的三年质保服务承诺书，以原件拍照或扫描制作成pdf，彩色，文件上需要有原厂商的公章）。以上文件必须提供，若资料不全、未按要求加盖公章或资料作假，一律视为恶意报价，由此产生的后果全部由供应商自行承担。
2、 以上资料以及本附件中要求的其他资料原件，在合同签订前提供原件。供货时还需由厂家提供供货证明函.
3、 本附件中★为必须响应条款,如★项未响应的，视为虚假应标，招标人拒绝招标结果并将上述虚假应标情况上报采购监管机构，由此产生的后果有投标人自行负责；
4、安装在教室，负责旧投影机拆除，新投影机安装，接入工作由中标方完成。

	2
	交付及售后说明
	1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于三年。（中标单位必须签订合同前提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件（整机保修三年，含光源）盖章原件）
2、交付使用时间：自签订合同之日起7日（日历日）内。由于本次采购的设备急于投入使用，一旦出现中标后不能供货或不能按时供货的情况和对不能满足参数要求或者虚假响应，或者无法按时交货影响招标人办公使用的，招标人可作为废标处理，并将根据《中华人民共和国政府采购法》追究其相关法律责任。
3、交货地点：广西桂林市内（采购人指定地点）。
★4、交货方式：现场交货，不接受快递或物流。
★5、售后技术服务要求（1）免费送货上门，免费安装、调试。（2）服务承诺：供应商须在1小时内赶到现场处理，24个小时内按国家及行业标准排除故障。
★6、质量保证期三年（自交货并验收合格之日起计），交货时必须提供产品使用说明书等相关资料。为保证采购人的正常工作；成交人每个月至少进行一次定期回访以及对设备保养，提供终身维护；免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费现场培训。
★7、本次采购货物必须是供货商送货上门，不接受物流快递发货电话指导安装,根据客户需求进行为本项目提供安装、调试等系统实施与集成服务；包含软硬件安装调试，并提供设备使用培训。

	3
	其他要求说明
	★1、中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，供应商所供货物为厂商原装全新正品（中途不得作任何形式的拆封，拒绝样机、拆机货、二手货），产品出厂信息登记、包装箱上和保修卡，货物由最终用户在场拆包装箱查验货物合格性，中标产品验收时供应商人员陪同进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效。
★2、为保证售后服务质量，成交人在供货时必须提供厂家针对此项目的授权书、售后服务承诺书和供货证明原件（成交人非厂家时必须提供），并加盖厂家的公章，否则不予验收。


