博白县317个行政村就业社保网络信息化服务项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、采购内容
博白县317个行政村就业社保专网接入服务，含防火墙设备部署、光纤专线接入、安全认证平台对接、施工安装及全周期运维服务。
二、技术参数要求（★为实质性条款，不满足按无效响应处理）
1. ★防火墙设备：吞吐量≥200Mbps，VPN 混合包加密性能（平均包长 516 字节）≥60Mbps；≥5 个千兆电口、≥1 个独立管理口；须与玉林市社保专网现有 VPN 网关无缝对接，无需改造中心端设备。
2. ★专线接入：行政村点位采用光纤线路，上联社保专网骨干节点，分配固定专网 IP，单点位带宽≥100Mbps，链路年可用率≥99.9%。
3. ★平台对接：节点纳入 VPN 专线统一管理平台；统一认证系统与广西社保专网身份认证体系无缝对接，支持双因子认证与一键安全接入。
4. 安全加固：针对专线场景做嵌入式安全插件开发，具备访问控制、入侵防御能力，符合政务外网安全规范。
 三、供应商资格要求
1. 符合《政府采购法》相关规定，无失信惩戒记录。
2. 在博白县设有固定服务场所及常驻运维团队。
四、运维服务要求
7×24 小时故障响应，城区 2 小时、行政村 4 小时内到场；一般故障 4 小时内修复，重大故障 8 小时内修复，超时提供备用设备替换；本地备用设备不少于总量 10%，每季度全点位巡检，服务期内免费升级固件与安全规则。

