大化瑶族自治县第七初级中学（一期）

教学、生活、办公等家具采购项目采购需求

一、采购货物清单及参数技术要求
	序号
	货物名称
	规格型号或技术参数配置
	意向品

牌型号
	单位
	数量
	单 价

(元)
	合 价

（元）
	参考图片

	1
	学生课桌椅
	材料要求：

1、单人课桌椅每套包括单人位的桌子一张和椅子一张：

2、学生课桌椅型号规格：长600mm×宽400mm×高760mm；

3、采用钢木结构：

01、钢架采用冷轧20mm×40 mm椭圆无缝钢管，管壁厚不低于1.2mm，钢管表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑：

02、板面采用多层胶合板，面贴防火面板，桌面板总厚不低于15mm，椅子座面及靠背总厚不低于12mm;

03、书斗采用0.5 mm国产优质冷轧板，尺寸为长445mm×宽310mm×高145mm，表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑，

04、脚垫采用耐磨防滑塑料一体注塑成型。凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、等缺陷。

表面处理：金属表面经过浸泡式脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，单面涂层厚度=0.08mm。喷涂附着力达(0-1)级标准。
	瑶山小博士KZY-0002    
	套
	900
	218
	196200
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	材料要求：                                                                                                                                     整体尺寸为：长2000mm X宽900mm×高1850mm

材料要求：

1、主体材料

主柱：方管40mm×40mm，厚度1.5mm。
	
	
	
	
	
	

	2
	学生带柜双层床架
	主柱横担：矩形管30mm×20mm，厚度1.2mm。

床梃（床母）：矩形管50mm×25mm，厚度1.5mm。

床梃（床母）横担：矩形管30mm×20mm，厚度1.2mm，上床铺床梃（床母）横担为5根，下床铺床梃（床母）横担为5根；床底设两口储物柜和双层鞋架,储物柜规格约:480mm×400mmx600mm，储物柜用0.5mm冷板制作,所有钢铁都经过酸洗磷化喷塑。鞋架置于两口储物柜中间，合理即可所有钢铁都经过除油酸洗磷化。

2、上床铺面安全栏板及床两端护栏：安全栏板规格：1080mm×280mm (长X高），安全栏竖管不少于4根，钢管直径19mm， ，管壁厚： 1.2mm；安全栏板与主柱距离（缺口长度)为540mm；

3、床板材质为:14mm 厚环保多层胶合板，厚度偏差士3mm以内，长、宽偏差士3mm 以内：

4、每床配置蚊帐架，采用不小于中14× 1.0mm的圆钢管制成。

5、床梯子：圆管 Φ22mm和Φ19mm，厚度不小于1.2 mm，满焊构成，床梯宽度为300mm，脚踏数量不少于3根；

6、床架上，下架与左右拼采用耳式构件(床扣)床柱与床扣连接处必须采用鱼鳞焊式焊接，并用不锈钢螺钉钉固；

7、每三副床架之间相邻立柱应分别加装尺寸约为长300mmX宽45mmX厚2. 0mn钢制联片连接固件，以保证床体稳固及安全。钢制联片要求无棱角，毛边，经酸洗磷化喷塑等工序处理。

8、所有金属经过浸泡式脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化, 单面涂层厚度≥0.08mm。喷涂附着力达（0-1）级标准。
	瑶山小博士DGCJ-000X
	套
	450
	1200
	540000
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	3
	办公桌椅
	材料要求：                                                                                                1、办公桌椅每套包括单人位的桌子一张和椅子一张；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、桌子尺寸为：长1400mm×宽700mm×高780mm；

3、材料：桌子主体材料采用厚度18mm的E0级免漆复合多层板，质量等级为国家标准GBT5849-2006《细木工板》一等品；

涂料符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；                                                                  5、实木椅 
	瑶山小博士BGZY-000X   
	套
	70
	1300
	91000
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	4
	会

议

桌
	材料要求：                                                                                                  1、每套包括会议桌一张和椅子14张；                                                                                                                                                                                                                                                                                        2、桌子尺寸为：长4800mm×宽1800mm×高760mm； 

3、材料：桌子主体材料采用厚度18mm的E0级免漆复合多层板，质量等级为国家标准GBT5849-2006《细木工板》一等品；

4、涂料符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；                                                                  5、实木皮椅                                                                                                     

●椅座：42密度中软高弹力海绵

●椅架：实木
	瑶山小博士Z-5 
	套
	2
	10800
	21600
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	5
	讲

台
	材料要求：                                                                                                            1、尺寸为：长980mm×宽500mm×高930mm；

2、材料：讲台主体材料采用厚度18mm的E0级免漆复合多层板，质量等级为国家标准GBT5849-2006《细木工板》一等品；

涂料符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；
	瑶山小博士 JT-0003 
	张
	20
	650
	13000
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	合计
	
	
	
	
	861800
	

	总合计：人民币（大写）捌拾陆万壹仟捌佰元整（¥861800.00）


二、商务要求（带★为实质性条款，不满足直接无效报价）
	序号
	商务项目
	商务要求

	1
	报价阶段上传材料要求★

	①有效营业执照扫描件（加盖供应商公章）；

②技术参数响应承诺函（盖供应商公章），承诺所投全部产品完全满足本项目技术参数、安全标准、环保标准及使用功能要求；

③总价包干报价承诺函（盖供应商公章），本次报价为全包固定总价，包含材料费、生产费、包装、运输、校内搬运、上楼、安装组装、五金辅材、现场清洁清运、税费、质保售后服务等一切费用，采购单位不再另行支付任何费用。

	2
	合同签订要求★
	①成交结果公告发布之日起3个工作日内，成交供应商须与大化瑶族自治县教育局完成合同签订；逾期无正当理由拒不签约的，取消中选资格并上报平台记入失信台账。

②签约前须提交整套产品第三方CMA环保及力学性能检测报告、产品出厂合格证原件供采购方核验，资料不齐或不合格不予签订合同。

③本项目严禁转包、违法分包，一经发现，采购方有权单方解除合同、拒收货物并追究违约责任。

	3
	供货、安装、工期要求★

	①交货安装地点：大化瑶族自治县第七初级中学指定教室、宿舍、办公室点位。

②合同签订后5个日历天内完成全部货物送货、搬运、组装、安装、调试及现场清理，全部达到合格交付标准；本项目为教学刚需工期，未经采购人书面同意，工期不予顺延。

③所有货物必须为全新、原厂正品、未使用、无瑕疵产品，严禁翻新、返修、样品、残次、库存积压产品。到货验收材质、厚度、工艺、结构、环保不达标，供应商须3日内无条件免费更换全新合格产品，并承担全部工期延误损失。

	4
	验收标准及流程

	①安装全部完成后，供应商提交验收申请、产品合格证、检测资料等全套材料，采购人3个工作日内组织现场验收。

②验收严格按照本项目技术参数、国家现行家具安全标准、环保标准、结构工艺要求逐项核验。首次验收不合格限期整改，两次整改仍不合格，采购人有权拒收货物、解除合同并追责。

③采购人可根据验收需要委托第三方机构复检，复检不合格视为虚假响应，所有检测费用、整改费用、经济损失全部由成交供应商承担。

	5
	付款方式
	本项目无预付款。所有家具安装完成、现场清理完毕、整体验收合格，供应商开具合法足额增值税发票后，采购人按财政审批流程一次性支付全额合同价款。

	6
	质保与售后服务要求★

	①所有产品严格按照国家家具“三包”政策执行。

②所有钢质主体框架、床架钢架、课桌椅钢架质保不少于5年；桌面、板面、座椅、常规五金配件等易损部件质保不少于2年，质保期自整体验收合格之日起算。

③质保期内非人为损坏，免费维修、免费更换配件、免费上门服务；质保期满终身成本价维修，仅收取配件材料费，免收人工及上门服务费。

④售后响应：故障报修2小时内响应，24小时内到达现场处理；同一故障多次维修无法正常使用的，无条件整体更换新品。

⑤质保期内每年至少开展 1 次上门巡检、紧固、保养、回访服务。

	7
	违约与弃标约束条款
	①供应商存在恶意低价竞价、虚假响应、供货质量不达标、无故弃标、逾期完工、拒不整改履约等违约行为，采购人有权取消中选、拒绝付款验收，并上报政采云平台实施失信惩戒。

②因供应商供货、安装、工期、质量问题造成学校教学、住宿使用延误的，全部损失由成交供应商承担。

	8
	其他通用说明

	①供应商参与本次反向竞价，即视为已踏勘现场，充分了解现场搬运条件、安装环境、工期要求及全部采购需求，认可全部商务及技术条款，后期不得以任何理由增加费用或免责。

②本项目未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及政采云平台相关规定执行。




