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广西开放大学多链路网络接入服务项目
（政采云平台-在线询价）采购文件 


       



项目名称：多链路网络接入服务项目
项目编号：GXFBY-FW-YN-
      采购单位：广西开放大学
 
项目需求
一、采购项目名称：广西开放大学多链路网络接入服务项目
二、采购项目上控价：195000元，供应商报价不能超上控价，否则报价无效。
三、采购方式：政采云平台-在线询价
三、采购期限：1年（自2026年12月1日至2027年11月30日止）
四、互联网专线服务需求参数


项目需求一览表
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	项目名称
	规格型号、技术参数、性能配置及要求
	数量
	单位
	预算控制价（元）
	合计

	3
	广西开放大学多链路网络接入服务
	一、提供总带宽为800M互联网接入线路,具体服务参数要求为：
1.地址1：青秀区东宝路广西开放大学机房。地址2：邕宁区步云路31号广西开放大学机房。保证采购人具备优异的互联网访问性能，各校区具体接入带宽容量由采购人指定；
2.局域网连接到中国宽带互联网的总带宽为800M，为独享带宽，接入方式为光纤接入；
▲3.为了保证正在运行的业务的正常使用,要求本项目实施后，学校当前使用的12个公网IPv4地址及2段Ipv6地址保持不变，并地址1增加3个与原公网IPv4连续性的公网IPv4地址，地址2增加1个与原公网IPv4连续性的公网IPv4地址，共计提供16个公网IPv4地址；
▲4.互联网带宽裸机测试，要求：地址1线路上下行速率均能稳定在400Mbit/s，并具备快速稳定的互联网体验感受；地址2线路上下行速率均能稳定在400Mbit/s，并具备快速稳定的互联网体验感受。
▲5.接入层即用户端至运营商局端要求采用光纤接入，保证该光纤为本专线独享光纤，中间不允许与其他网络混用，保证专网专用性；
6.接入层线路技术指标：线路可用率≥99.90%，丢包率≤0.1%，用户端到运营商网关最大时延≤10ms；
▲7.汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个数据城域网的安全、可靠、快速；
8.接口类型：RJ45、SC/FC、SFP等主流接口；
9.接入地点：采购人指定地点；
▲10.服务期限：服务成果验收合格后，自2026年12月1日至2027年11月30日止；
▲11.质保期：服务成果验收合格后，自2026年12月1日至2027年11月30日止。
二、提供3条2000M动态专线带宽,具体服务参数要求为：
1.地址1：青秀区东宝路广西开放大学机房，1条2000M互联网动态专线带宽。地址2：邕宁区步云路31号广西开放大学机房，2条2000M互联网动态专线带宽；
2.接入方式为光纤接入；
3.2000M互联网动态专线带宽裸机测试，要求下行速率稳定在2000Mbit/s，上行速率稳定在200Mbit/s
▲4.接入层即用户端至运营商局端要求采用光纤接入，保证该光纤为本专线独享光纤，中间不允许与其他网络混用，保证专网专用性；
5.接入层线路技术指标：线路可用率≥99.90%，丢包率≤0.1%，用户端到运营商网关最大时延≤10ms；
▲6.汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个数据城域网的安全、可靠、快速；
7.接口类型：RJ45、SC/FC、SFP等主流接口；
8.接入地点：采购人指定地点；
▲9.服务期限：服务成果验收合格后，自2026年12月1日至2027年11月30日止；
▲10.质保期：服务成果验收合格后，自2026年12月1日至2027年11月30日止。
	1
	年
	195000
	195000

	金额合计：人民币壹拾玖万伍仟元整（¥195000元）

	▲商务条款要求

	签订合同时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	服务完成时间
	自签订合同之日起7日内完成线路安装调试，线路经采购人验收合格并出具证明才视为正式开通使用。


	服务地点
	南宁市内采购人指定地点。


	租用期（合同期）
	服务成果验收合格后，自2026年12月1日至2027年11月30日止

	质保期
	服务成果验收合格后，自2026年12月1日至2027年11月30日止

	售后服务要求
	1、成交供应商应保障网络的畅通，做好通信专线传输保障工作；免费培训传输知识，指导采购人技术人员做好日常维护管理工作；
▲2、提供7*24小时热线服务电话和售后服务，接到故障报修后，技术服务人员在1小时内进行电话反馈。如果确认需要现场服务，技术服务人员在4小时内到达现场。如果线路故障或设备在检修12小时后仍无法排除，应在24小时内提供速率不低于故障线路的备用线路更换使用。
3、采购人在使用过程中，对通信专线传输网络有疑问的，成交供应商应在8小时内及时给予处理和答复。
4、成交供应商应每个季度对网络进行一次巡检，检查网络设备和主干光缆的运行情况，提交巡检报告；
5、当采购人网络需要扩展或升级时，成交供应商免费提供相应解决方案等技术支持；   
6、成交供应商因施工、网络割接等原因影响通信专线传输的，应提前24小时通知用户，并尽快恢复通信线路。
7、成交供应商必须备有充足的备件、配件，可及时向采购人提供技术服务和备件服务。
▲8、拟投入本项目的实施人员配置充分，拟投入的1名技术负责人（不能与售后负责人为同一人）应同时具备信息与通信工程专业副高级及以上工程师证书、信息系统项目管理师高级证书；拟投入的1名售后负责人（不能与技术负责人为同一人）应同时具备光电信息工程专业副高级及以上工程师证书、通信工程质量监督工程师证书。供应商被列为预成交供应商后至成交确认前，应书面提供上述人员相关证书的复印件（加盖公章）以及报价截止时间前半年内连续三个月供应商为上述人员缴纳社保的证明材料(专用收据或者社会保险缴纳清单，加盖公章)供采购人核验，如达不到要求，采购人将作为废标处理，并上报监管部门追究供应商虚假应标责任。 
▲9、为保障售后服务质量，供应商应具有成熟的售后服务体系，售后服务符合GB/T27922 标准，获得售后服务五星级认证。供应商被列为预成交供应商后至成交确认前，应书面提供相关证书的复印件（加盖公章）供采购人核验，如达不到要求，采购人将作为废标处理，并上报监管部门追究供应商虚假应标责任。

	验收要求
	成交供应商提供的网络租用服务，正常稳定运行后。经双方现场测试确认后，成交供应商提出申请验收，采购单位组织验收，验收合格才算通过验收。

	其他要求
	▲1、供应商必须实质性响应本项目标注”▲“的技术参数要求，不允许负偏高，对技术参数要求和商务条款中非标注”▲”的技术参数和商务条款负偏离项数不超过2项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投服务须满足或优于技术参数配置要求[需提供《响应文件》、采购需求及商务条款中要求的佐证材料等材料，以上材料加盖供应商公章，否则视为无效响应。 
▲2、报价必须含以下部分，包括：
（1）租用服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：运输、装卸、安装、迁移、调试、培训、系统实施（含咨询）、软件开发、技术支持、项目验收、售后服务、更新升级等完成本项目服务所有内容及其他所有可能发生的一切费用，不再额外支付其它任何费用。
3.网络接入服务在安装调试过程中，中标方严格按照学校要求，规范施工，要做好调试安装人员安全保障工作，施工过程中产生的所有安全问题及纠纷由中标方承担。
4.供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《响应文件》及采购需求要求提供的材料等，以上材料加盖供应商公章】， 缺一不可。否则视为无效响应。
5.供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线询价采购违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

	▲付款方式
	本项目无预付款，采购人应在服务验收通过后的30个工作日内向中标人支付合同金额费用。






响应文件


项目名称：

项目编号：

供应商：
法定代表人或其委托代理人：
联系人及电话：

日期：         年     月     日
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标有“▲”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

 （一）供应商资格证明文件
▲1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；
▲2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；
▲3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；


法定代表人授权委托书（格式）
广西开放大学：
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）询价采购 公开询价采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

授权单位（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：           
签发日期：        年      月      日
附：被授权人身份证（正反两面复印件）


▲4、信用声明函







信用声明函（格式）
广西开放大学：
我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


                               法定代表人或委托代理人签字：             
竞标人（盖章）：                                    
                                               年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。










（二）商务技术类文件
▲1、技术响应表

采购项目编号（有就填）:                 
采购项目名称:                 

	序号
	项目名称
	采购文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明
	备注

	1
	
	
	
	
	
	备注设备要求检测报告页数

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：应对照本在线询价采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。备注栏填写设备需求中涉及检测报告等需要材料的存放页数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:           
供应商名称（签章）：                              
日期：     年     月    日





▲2、商务响应表
采购项目编号（有就填）：                 
采购项目名称：                 

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	报价人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

▲3、质量保证措施和售后服务承诺
质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。












（四）▲报价表。
报  价  表
项目名称:                 
项目编号（有就填）:                     

	序号
	项目名称
	规格型号、技术参数、性能配置及要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	1
	年
	
	
	

	合计：大写   小写
　

	服务期：




供应商名称（盖章）： 
报价人及联系电话：
报价公司地址：      
报价时间：     年     月    日



