广西经贸职业技术学院
在线询价采购文件
(适用于政府集中采购品目标的采购)
组织形式：政府集中采购             采购方式：政府采购云平台（电子卖场）-在线询价
项目名称：五合校区语言文化中心项目
采购预算：282395.00元
说明：
1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：（2）工业；


	序号
	*商品名称
	*参数
	*数量
	*单位
	*控制单价(元)
	参考品牌及型号

	[bookmark: _Hlk235712432]1
	一体机
	1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范，针脚数为行业通用80Pin ，与大屏无单独接线。
2.为保证产品安全性，采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
▲3. CPU采用不低于Intel第12代 I5处理器；内存：8G DDR4，支持拓展16G DDR4；硬盘：256G SSD，支持拓展512G SSD；
▲4. USB接口要求：USB3.0+USB2.0 ≥6个，其中高速USB3.0 ≥4个。
5.其他接口配置网络接口不低于1个，DP输出接口不低于1个，HDMI不低于1个，耳机输出接口不低于1个，麦克风输入接口不低于1个。
6. Wi-Fi 6：支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2。
▲7.整机屏幕采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示参考尺寸98英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率不低于3840×2160
8.液晶显示层与钢化玻璃层采用零贴合设计；采用金属防火外壳
9.整机采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部物理接口
10.整机前置物理接口不低于3个，所有接口均采用非转接方式，包含 2 路双通道 USB3.0/USB2.0接口(Windows和Android系统均能被识别，无需分区)、1 路 Type-C接口
11.整机前置物理接口（不限USB接口）均具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转设计
12.整机后置物理接口不低于7个，包含2路HDMI 2.0、1路USB2.0、1路TOUCH USB(触控输出接口)、1路Line out、1路RS232、1路RJ45
	1
	台
	22,000
	希沃、鸿合、科大讯飞

	2
	候考椅
	靠背、坐垫：光滑皮革，参考尺寸：50*50*78cm
椅架：不锈钢或烤漆工艺，样式根据现场实际情况定
无异味、环保无毒。 
	21
	张
	200
	定制

	3
	监考台
	1、人工及辅料
人工负责监考台制作全流程，含现场测量、弹线定位、基层处理等工序。辅料实木龙骨、环保木工胶等。
2、木工现场制作
监考台现场定制，结合考场空间与监考需求设计，基材多层实木板。台面结构合理、底部加固，高度约750 - 800mm、深度按需定制，边缘圆角处理。
3、免漆面板饰面
监考台用优质免漆面板饰面，环保、无异味、耐磨易清洁，符合考场需求。纹理清晰、色泽均匀，选简约原木色系。
4、采用E0级以上环保板材。
▲5、供货时需提供有CMA签章或者具有国家规定资质的第三方检测机构出具的环保检测报告。
	5
	米
	1,350
	定制

	4
	监考椅
	1、软包监考椅
监考椅采用软包设计，适配考场场景。软包选用环保面料内部填充高密度海绵，座椅框架选用加厚钢管，与考场设施风格统一。
2、可调式座椅
监考椅具备可调功能，可根据监考人员身高、坐姿习惯及执勤需求，灵活调节高度、靠背角度，适配不同体型，提升执勤便利。高度调节操作简单，范围在450 - 550mm，靠背角度调节范围在90° - 120°调节机构采用优质五金配件。
	2
	个
	750
	定制

	5
	书法桌
	1、中式书法桌规格
书法桌参考尺寸 600mm×1400mm 标准规格，适配书法创作，兼顾舒适度与空间适配，可容纳书法工具。桌椅高度遵循人体工学750 - 780mm，贴合中式美学，适配中式空间。
2、定制实木仿古桌
a. 材质选用：书法桌用定制实木（可定制橡木等）。
b. 仿古工艺：采用仿古工艺还原经典质感，桌腿等用古典造型，搭配榫卯工艺，无钉子外露，可雕刻中式纹样提升韵味，按现场实际效果定制。
	30
	张
	1,842
	定制

	6
	书法椅
	1、中式书法椅规格：整体参考尺寸500mm×400mm，贴合书法创作就坐需求与中式美学，适配中式空间，按现场实际效果定制。
2、定制实木仿古椅：材质上，书法椅定制实木（可按需定制榆木、橡木等）；工艺上，采用仿古工艺定制，保留实木纹理，还原中式古典家具质感，按现场实际效果定制。
	60
	张
	821
	定制

	7
	讲台桌
	1、规格
参考尺寸600mm×1800mm 标准规格，可容纳书法工具。桌椅高度遵循人体工学约750mm，贴合中式美学，适配中式空间。
2、定制实木仿古桌
a. 材质选用：定制实木（可定制橡胶木等）。
b. 仿古工艺：采用仿古工艺还原经典质感，桌腿等用古典造型，搭配榫卯工艺，无钉子外露，可雕刻中式纹样提升韵味。
c. 细节设计：桌面边缘圆角保障安全。
	1
	张
	3230
	定制

	8
	讲台椅
	1、规格：整体参考尺寸550mm×410mm×820mm，贴合书法创作就坐需求与中式美学，适配中式空间。
2、定制实木仿古椅：材质上，定制实木（可按需定制橡胶木等）；工艺上，采用仿古工艺定制，保留实木纹理，还原中式古典家具质感；契合中式书法创作需求，按现场实际效果定制。
	1
	张
	1,229
	定制

	9
	储物高柜
	1、人工及辅料：人工负责储物高柜制作全流程，涵盖现场测量、方案设计、柜体拼接等工序；辅料选用符合标准的环保产品，如实木龙骨、木工胶、五金配件等。
2、木工现场制作：现场定制储物高柜，柜体基材选优质多层实木板或细木工板，可定制分层隔板等，高度、宽度、深度与空间及墙面、地面紧密贴合。
3、18mm免漆面板饰面：高柜表面用18mm免漆面板饰面，此面板环保优质，耐磨耐刮、易清洁，纹理清晰、色泽均匀，可按需选款式，兼具储物与美观，适配各类室内空间。 
4、采用E0级以上多层实木环保板材。
▲5、供货时需提供有CMA签章或者具有国家规定资质的第三方检测机构出具的环保检测报告。                 
▲6、按现场实际需求定制。
	30
	㎡
	1,089
	定制

	10
	储物矮柜
	1、人工及辅料：人工负责储物矮柜制作全流程，涵盖现场测量、方案设计、柜体拼接等工序；辅料选用符合标准的环保产品，如实木龙骨、木工胶、五金配件等。
2、木工现场制作：现场定制储物高柜，柜体基材选优质多层实木板或细木工板，可定制分层隔板等，高度、宽度、深度与空间及墙面、地面紧密贴合。
3、18mm免漆面板饰面：矮柜表面用18mm免漆面板饰面，此面板环保优质，耐磨耐刮、易清洁，纹理清晰、色泽均匀，可按需选款式，兼具储物与美观，适配各类室内空间。
4、采用E0级以上多层实木环保板材。
▲5、供货时需提供有CMA签章或者具有国家规定资质的第三方检测机构出具的环保检测报告。                      
 ▲6、按现场实际需求定制。
	6
	㎡
	1,050
	定制

	11
	博古架
	1、新中式/明清古典
2、材质：100%纯实木
 结构：传统榫卯工艺，稳固耐用、可拆卸运输
 颜色：根据实际配色定（环保木蜡油/清漆）                 
▲3、按现场实际需求定制。
	2
	套
	7,098
	定制

	12
	天井机1
	1.设备类型：吸顶天井机、八面出风、嵌入式天花机
2.匹数规格：5 匹，直流变频，冷暖双用
3.能效等级：新国标一级能效，节能低耗
4.工作电源：380V～50Hz 三相交流电
5.额定制冷量：约12000W
6.额定制热量：约13500W，带电辅助加热
7.综合能效比 APF：3.49
8.循环风量：约2000m³/h
9.制冷剂类型：R32 环保冷媒
10.内机尺寸：约840×840×240mm，吊顶隐藏安装，节省空间
11.标配配置：内置冷凝水提升泵、防尘过滤网、遥控控制、断电记忆功能
	4
	台
	17,800
	格力、日立、三菱

	13
	天井机2
	1.设备类型：吸顶天井机、八面出风、嵌入式天花机
2.匹数规格：3 匹，直流变频，冷暖双用
3.能效等级：新国标一级能效，节能低耗
4.工作电源：220V/50Hz单相电
5.额定制冷量：约7200W
6.额定制热量：约9200W，带电辅助加热
7.综合能效比 APF：3.60
8.循环风量：约1280m³/h
9.制冷剂类型：R32 环保冷媒
10.内机尺寸：约840×840×200mm，吊顶隐藏安装，节省空间
11.标配配置：内置冷凝水提升泵、防尘过滤网、遥控控制、断电记忆功能
	1
	台
	14,600
	格力、日立、三菱

	合计金额：人民币贰拾捌万贰仟叁佰玖拾伍元整 （¥282395.00元）


二、商务要求
	序号
	商务名称
	商务内容

	1
	资质要求
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

	2
	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
▲（1）报价明细表（必须提供）
▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）
2.报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。
▲3. 自成交公告发出之日起20个工作日内签订合同，采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。

	3
	交货（实施）时间、地点
	▲1.签订合同后80个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 
2.交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。
3.交货方式：现场交货

	4
	产品要求
	1.为保障报价软件质量，成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为成交供应商违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由成交供应商承担。
▲2.所有提供的设备均要求是原厂新品、正品,未使用,设备出厂日期至合同签订日，不得超过6个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年。

	5
	▲履约保证金
	1、履约保证金的金额： 成交金额的5%（若成交供应商为中小微企业的则按成交金额的2%递交，以响应文件中提交的符合政策中小企业声明函为依据）。
2、成交供应商应在采购人确认询价结果后3日内，合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。
3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于。
（1）成交供应商不按文件要求签订合同的。
（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。
4.账户信息
开户名称：广西经贸职业技术学院；
开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；
银行账号：45001604556050701379；

	6
	付款方式、时间及条件
	1. 合同生效且供应商提供工作计划方案后15日内，采购人支付合同价款的50%作为预付款，采购人支付预付款前，供应商需开具与结算金额相对应的增值税专用发票（如小规模纳税人，可开具增值税普通发票）给采购人，采购人自收到发票后按合同约定支付相应的预付款；成交供应商未提供预付款发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延期履行的相关责任（在签订合同时，成交供应商应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。
▲2. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票，成交供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 
3. 采购人组织验收合格，且单据合格后支付剩余的50%合同价款。 
4. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	7
	验收、交付要求：
	1.验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理。
2.成交供应商须严格按照采购文件供货。因成交供应商提供货物与采购文件不符，导致验收不合格，则由成交供应商按照采购文件进行更换，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用（含退换货费用）由成交供应商承担。
▲3.验收时成交供应商提供验收文档，可包含但不限于：实施情况材料、电子文档（如有）等。 
4.故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后30分钟内做出技术支持反应，2小时内赶到现场，到达现场后必须24小时内解决故障。

	8
	售后服务要求
	▲1.竞价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。
（1）采购人保留对成交供应商供应竞价产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。  
▲2.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：1年，质保期自货物安装调试完成，并以最终验收合格之日起计算； 
3.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；
4.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。
5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；
6.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；
7.供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
（4）包括安装费用；
（5）到现场验收的费用。
8.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。
9.验收条件及标准：
（1）常温0℃－45℃，符合合同要求及国家相关标准；
（2）参数配置符合标书要求，无任何变动；
（3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。
10.验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。
11.实施和安装要求：
（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

	9
	培训
	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在供应商报价中，采购人不再另行支付。

	10
	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的10%赔偿采购人，并支付采购人5万元每次违约金。

	11
	▲诚信要求
	如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。

	12
	▲节能产品认证
	属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	13
	其它
	标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。

	14
	现场勘察
	第9-10项，供应商自行决定是否实地踏勘并根据采购人设计要求，可在实际施工过程调整，调整前须经采购人确认。成交供应商施工前提供效果图给采购人审核，采购人审核通过后方可实施。
勘察地点：广西南宁市青秀区上洲路8号广西经贸职业技术学院五合校区，勘察联系人：景莹莹，联系电话：13978860773，勘察时间：2026年7月28日上午10：00。
温馨提醒：本次统一踏勘，逾期不再安排，请准时参加。
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附件1：
报价明细表（必须提供）
采购项目名称:                     
采购项目编号:                  
                            金额单位：人民币（元）
	序号
	货物（服务）名称
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	品牌、型号规格
	生产厂家及产地
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点:



注：
1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。
2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
3.竞价报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。
5.本表可扩展，并逐页加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                     
供应商名称（加盖公章）：                          
日  期：         年   月   日 


附件2：
商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）

采购项目名称:                     
采购项目编号:                 

	序号
	名称                    
	采购文件要求
	报价响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	
	商务部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	技术部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2.应对照询价文件  “采购需求”，逐条说明 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。
3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。


法定代表人或法定代表人授权代表签字:                  
供应商名称（加盖公章）：                          

      年   月   日


