
广西中医药大学采购项目
询价文件
一、项目名称：广西中医药大学2026年数智化口腔医学实践中心建设集采目录设备采购
二、询价文件编号：GUCM-2026-ZCYXJ-004-LWJ
三、预算金额：人民币大写肆拾捌万柒仟元整（¥487000.00）
四、采购项目技术规格、参数及要求
	序号
	采购品目
	满足下列技术参数的同等性能产品
	技术规格、参数

	数量
	单位
	参考单价
	合计金额
（万元）
	实验室名称
	实验室地址（校区、楼宇、房号）

	1
	展示柜
	1、南京冠盈/定制
2、山东萨博/定制
3、广州乐晨/定制
	1.整体材质：主框架加厚铝合金型材 / 冷轧钢板可选，钢化透明玻璃，柜体高密度环保板材。
2.高度、宽度、深度≥1800mmx40mmx40mm,根据现场实际情况可定制调整。
3.玻璃配置：全透明8mm 钢化防爆玻璃，边角磨圆角处理，防刮防撞、不易碎裂。
4.层板配置：内置 3–5 层可调钢化玻璃层板，层距任意调节。
底部柜体：下部带封闭式储物底柜，带锁设计，隐私收纳、防尘防潮。
5.照明系统：内置 LED 无影灯带，无频闪，可独立开关控制。
6.锁具配置：配备专业防盗专用铜芯门锁，一把钥匙可统一管控，防撬安全。
7.表面工艺：框架静电喷塑 / 氧化拉丝工艺，耐磨防腐蚀、不掉色。
8.承重性能：单层玻璃层板静态承重≥30kg。
9.防护设计：整体防尘、防灰、防潮、防氧化，适合室内长期摆放展示。
10.安装结构：整装发货 / 模块化拼装，无需复杂组装。
	2
	套
	3
	6
	数智化口腔医学实训室
	明秀校区新8栋2F

	2
	LED显示屏

	.1、广东保伦/C1.86
2、BHX北航星
3、航宇星舟/PUSG
	1.尺寸：10平方米，LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.86mm点间距；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx，Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三档调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的显示，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度等数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲14.支持通过在线服务小程序提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选。可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且具有“再次申请”功能。（提供功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书佐证）
	4
	套
	10
	40
	数智化口腔医学实训室
	明秀校区新8栋2F

	3
	学生物品智能储物柜
	1、南京冠盈/定制
2、山东萨博/定制
3、广州乐晨/定制
	1.柜体材质：冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm，表面磷化静电喷塑，防锈防腐耐磨损。
2.整体外形尺寸：标准高 1800mm× 宽 850mm× 深 450mm，需根据场地实际情况定制尺寸。
3.格口配置：标配 12/18/24/36 门，可大小格口混搭组合，主柜 + 多副柜扩展，不少于100位。
4.识别方式：微信小程序 / 公众号二维码扫码开柜，无需打印纸质条码。
5.扫码响应速度：识别响应时间≤1 秒，识读距离 5–15cm，误识率＜0.01%。
6.供电规格：输入 AC100–240V、50Hz，宽电压自适应。
7.整机功耗：待机功耗≤5W，瞬时开柜功耗≤50W，节能环保。
8.门锁类型：电磁防锈电控锁，静音开合，防撬防暴力破坏。
9.承载性能：单层格口承重≥25kg。
10.环境适应：工作温度 0℃～75℃，存储温度 - 20℃～80℃，湿度 0–95% RH 防水防潮。
11.后台管理：云端远程监控、记录查询、故障告警、权限分级、数据导出。
12.安全防护：具备超时自动锁定、异常开门报警、操作日志全程留存功能。
13.结构设计：模块化拼装结构，安装维护便捷，柜体具备防尘、防水防潮功能。
	1
	套
	2.7
	2.7
	数智化口腔医学实训室
	明秀校区新8栋2F


	▲商务要求表

	报价要求
	1.供应商所投产品的技术参数须完全满足或优于询价文件要求。若实际供货产品与响应文件承诺不符，采购人有权要求供应商更换、退货或取消其成交资格，由此产生的一切损失及责任由供应商自行承担。
2.本次报价应包含但不限于货物本身、标准附件、备品备件、辅材、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务及税费等交付使用前的一切相关费用。采购人除合同约定价款外，不再另行支付任何费用。

	报价材料要求
	报价时需提交的材料包括但不限于：
1.项目报价表须根据项目需求逐项报价，并列明响应产品的生产厂家、品牌及型号（格式见附件1）。
2.技术参数响应表（格式见附件2）。
3.营业执照及其他相关资质证明复印件须在有效期内，且符合本项目要求。如涉及LED显示屏安装、建筑施工、机电安装或安全生产等，须同时提供相应的建筑业企业资质证书、安全生产许可证等（如有）。
4.服务承诺书（格式自拟）。
[bookmark: _GoBack]5.中小企业声明函（如有，请一并提供）。
6.法定代表人及项目负责人身份证明
提供法定代表人身份证复印件、本项目负责人身份证复印件（格式见附件3）。
如委托代理人办理报价事宜，须同时提供法定代表人授权委托书（格式自拟）及被授权人身份证复印件。
7.信用记录查询证明 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果，须包含未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重失信行为记录名单的相关记录。
8.关联关系声明
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。
9.报价有效期声明
报价自提交截止日起90个日历日内有效（或按询价文件具体要求执行）。
文件制作与提交要求
10.文件编制
以上所有材料须加盖报价单位公章（关键页建议加盖骑缝章），并按顺序编制目录（目录须至少包含序号、材料名称、对应页码）。
11. 文件格式与命名将所有材料扫描合成一个PDF文件，命名为“供应商公司名称+关于广西中医药大学2026年数智化口腔医学实践中心建设集采目录设备采购项目的报价文件（询价文件编号：GUCM-2026-ZCYXJ-004-LWJ，广西政府采购云平台竞价单编号：XXX）”，上传至广西政府采购云平台。文件总页数不得超过100页（含封面、目录及所有附件），文件大小建议不超过50MB，且扫描件须文字清晰、公章可辨，超出或模糊不清者按无效报价处理。（将“XXX”替换为实际编号后即可使用），上传至采购平台。
12. 澄清补正
采购人有权在评审前要求供应商对材料进行必要的澄清或补正，但不得改变报价文件的实质性内容。
以上要求均为实质性响应条款，任一条不符，均可能导致报价被否决。未按上述要求提交材料的，视为报价无效。

	交货时间
及地点
	合同签订后15个工作日内完成全部货物供货、安装及调试；交货地点为南宁市内采购人指定地点，供应商须安排专人送货、安装就位。采购人指定收货人为田歌

	质量保证
	成交供应商提供的货物为全新、未使用、正规渠道原装正品，各项技术参数完全符合采购要求；不合格产品须更换，并承担全部费用及由此造成的逾期损失。

	安装与验收
	一、到货与安装调试
本项目为交钥匙项目。成交供应商负责送货、安装及调试，并提供现场操作培训，确保采购人人员能够正常使用设备；其余服务内容按成交供应商竞标承诺执行。安装调试所需的工具、备件由成交供应商自行提供，过程中须采取充分安全措施，因成交供应商原因造成人身或财产损失的，由成交供应商承担全部赔偿责任。
针对安装环境，成交供应商需完成以下配套改造工作：（1）对4个房间的LED屏幕安装进行电路改造，包括自配电室至各房间配电柜及LED屏幕的电路铺设，配电室至单间距离约40米；（2）完成展示柜至配电柜的电源布置，距离约20米；（3）进行LED嵌入式背景墙改造，单面墙面积约35平方米，采用护墙板或木质模板，色调须与现有实训室保持一致。所有安装外表均不得出现明线，以确保设备正常运行及整体美观。
二、验收与风险转移
货物运抵后，采购人依据合同约定、询价文件技术规格及国家标准进行到货验收。安装调试合格后，组织最终验收，成交供应商须派员到场配合。
验收过程中，采购人将逐条核验设备的品牌、型号、技术参数及功能等指标。若发现与竞标承诺不符，采购人有权要求成交供应商在7日内更换、补齐或消除缺陷，相关费用及逾期交货造成的损失由成交供应商承担；成交供应商拒绝更换、补齐或消除缺陷的，采购人有权退货并追究成交供应商相应责任。对于技术复杂的货物，采购人可委托专业检测机构进行验收并出具报告，检测费用由采购人承担。货物的毁损、灭失风险，自最终验收合格之日起转移至采购人。

	保修与售后服务
	1.本项目质保期5年，自最终验收合格之日起算。质保期内供应商承担全部维修更换费用，提供7×24小时远程技术支持、系统升级及补丁更新，每季度上门巡检并提交书面报告。
2.故障分为两级：A级（重大紧急，核心业务中断、数据丢失或大面积无法作业）须30分钟内远程确认、2小时内到场，4小时内临时恢复业务（可备机替换），24小时内彻底修复；B级（一般故障，非核心功能受限或单点异常）须30分钟内远程确认、4小时内到场，8小时内修复完毕。
3.A级故障超过4小时未恢复，按日以合同金额5‰支付违约金直至恢复；到场24小时内无法修复的，2个工作日内提供备机；同一设备经3次维修仍无法使用，须无条件换新，换新后保修期重新计算。
4.质保期满后提供终身维修，仅收部件成本费，服务标准与质保期内一致。

	违约责任
	一、供应商违约责任
（1）逾期责任：供应商逾期交货或安装的，每日按合同总额的3‰向采购人支付违约金；逾期超过7个工作日的，采购人有权单方解除合同，供应商须另行支付合同总额20%的违约金。
（2）质量及保修责任
货物品牌、型号、参数、质量等不符合询价文件约定的，采购人有权拒收货物并要求成交供应商更换。成交供应商未按约履行保修义务的，采购人可委托第三方进行维修，相关费用由成交供应商承担，成交供应商应在收到费用凭证后7日内支付。成交供应商每违反保修义务一次，另须向采购人支付合同金额3‰的违约金。
（3）根本违约与损害赔偿：供应商经书面催告后仍拒绝更换或维修的，采购人可单方解除合同，并要求供应商支付合同总额20%的违约金；违约金不足以弥补采购人实际损失的，采购人有权继续追偿，追偿范围包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等合理费用。因货物质量问题或供应商服务质量问题造成采购人或任何第三方人身、财产损害的，供应商应承担全部赔偿责任。其他违约行为导致合同解除的，同样适用上述违约金及损失补足规则。
二、采购人违约责任
采购人无正当理由拒收货物的，须支付拒收货款总额5%的违约金；无故逾期验收或逾期付款的，每日按逾期金额的3‰支付违约金，但违约金总额不超过逾期应付金额的10%。
三、货物不符处置方式及合同文本效力
货物在交货、安装、验收、质保任一阶段不符合要求的，采购人有权择一行使以下权利：要求供应商消除缺陷、7日内更换、按损失程度降价，或退货退款（供应商须退还全部货款并承担运输、保险、利息等全部费用）。正式签订的政府采购合同（含广西政府采购云格式合同）中，涉及质保期、付款方式、违约责任、验收标准等实质性条款与本文件不一致的，以本询价文件为准。

	付款方式
	签订合同后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清成交供应商剩余的70%合同款。若成交供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由成交供应商负责)；如因成交供应商提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；成交供应商变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。

	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	合同签订
	成交结果确定后 15 个工作日内，成交供应商须通过广西政府采购云平台与采购人签订电子合同，逾期未签订的，视为放弃成交资格。

	合同文件构成与解释顺序
	合同附件及采购需求文件（含询价文件、成交供应商竞标文件等）中涉及质保期、付款方式、违约责任、验收标准等实质性条款与合同正文不一致的，以本询价文件为准。

	其他技术及服务要求
	询价文件中带 “▲” 的条款为实质性响应条款，不满足者按无效报价处理。
采购人有权邀请未成交供应商参与项目验收。
3. 本项目不组织统一现场考察，供应商自行踏勘了解项目情况。



附件：1、广西中医药大学采购项目报价表
2、 技术参数响应表
3、 法定代表人身份证明及法定代表人授权书
4、 售后服务承诺

广西中医药大学
2026年7 月22日
第 1 页 共 15 页

附件1
广西中医药大学采购项目报价表
采购项目名称：                             
询价文件编号：                             
广西政府采购云平台竞价单编号：                             
	序号
	货物名称
	数量及单位①
	响应品牌
	生产厂家
	质保期
	规格型号
	单价（元）②
	单项合价（元）③=①x②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	说明：
1.在完全满足询价文件第四款：采购项目技术规格、参数及要求（含技术要求与商务条款）、不超过预算金额，且质量与服务同等的前提下，报价总价最低者成交；否则报价无效。
2.报价须包含“项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的全部费用。
3.报价包括售后服务、税金、安装、调试、运输及其他所有相关成本费用的总和。
4.以上各项须逐项报价，且报价总价须控制在最高控制价范围内，否则视为无效报价。


项目联系人：                  报价供应商名称（签章）：
项目联系人电话：              报价日期：       年      月      日

附件2
技术参数、商务要求响应表
采购项目名称：                             
询价文件编号：                                 
广西政府采购云平台竞价单编号：                                 
	技术部分（项目需要及技术需求）

	                     序号
	标的名称
	询价文件要求（技术规格、参数）
	供应商响应文件具体响应（承诺）
	响应/偏离（正偏离、负偏离）

	1
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	2
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	3
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	4
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	……
	……
	……
	……

	商务要求

	商务要求
	询价文件要求
	供应商的响应（承诺）
	（无偏离/正偏离/负偏离）
备注

	……
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	……
	……
	……


说明：
1.针对询价文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”的内容，供应商须按所投项目逐条说明所投货物对“技术规格、参数及要求”的实质性响应情况，并逐条明确注明“响应”或“偏离”。对于带有具体参数要求的产品指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。如仅在响应文件中以“符合”、“满足”或“完全响应”等方式概括表述，将被视为无效响应，其竞标报价文件将予以拒绝。
2.若询价文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”中所列产品参数存在不明确或错误之处，供应商应以详实、正确的参数进行响应并作出承诺，同时在本表的“说明”栏中予以说明。
3询价文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”，逐条对应商务要求进行承诺，并申明与商务要求各条文的响应和偏离。“询价文件要求”栏及“ 供应商的承诺或说明”栏仅注明“符合”、“满足”或“完全响应”概括，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。
项目联系人：                              报价供应商名称（签章）：
项目联系人电话：                     报价日期：      年     月     日

























附件3
法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

报 价 人：
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。


供应商：（盖单位公章）                     

日期：   年    月    日









法 定 代 表 人 授 权 书

致广西中医药大学：
我_________（姓名）系_________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以本单位的名义参加 （项目名称及编号） 项目的竞标活动，并代表本单位全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
招标人对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。


被授权人签字：                           法定代表人签字：              
所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                                                供应商公章：
                                              年    月    日











附件4           
售后服务承诺
投标人须提供详细的《售后服务承诺书》，且内容须至少包含以下四项具体要求，否则视为非实质性响应：
1.质保期限：
2.服务时效：
3.巡检保养：
4.违约处罚：
























