

	南宁师范大学教育科学学院党建融合发展活动中心
会议一体机及展示柜采购需求表

	序号
	货物或项目名称
	品牌型号、技术参数及配置
	计量单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	98英寸会议一体机
	品牌型号：欧帝、DC980HW
1、屏幕显示尺寸≥98英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，表面采用不低于莫氏7级高透防爆钢化玻璃，具有防眩光效果。
2、采用零贴合工艺技术，有效提升显示效果。
3、前置非转接接口：双通道USB≥2个，TYPEC≥1个，HDMI IN≥1个，USB TOUCH≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。
4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI IN≥1个，USB TOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。
5、整机内置嵌入式安卓系统，采用不低于12核驱动芯片（8核CPU+4核GPU），系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。
6、任意信号源通道下具备左右侧边栏工具，支持U盘、批注、降屏、音量调节、硬件自检、录屏、截屏、亮度调节、主页、返回、护眼开关、光线感应开关等功能。侧边栏支持关闭不显示。
7、支持硬件自检功能，可检测CPU、RTC、系统版本、系统内存和存储、触摸屏、光感强度、本机温度、网络状态、OPS状态、屏体分辨率、软件版本等信息。
8、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、后置HDMI、前置HDMI、VGA等通道，点击信号源画面即可进入相应信号源。支持隐藏通道预览窗口。
9、支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。下移后可通过双指点击屏幕显示内容的上方区域恢复正常显示。
10、支持自定义开机通道，可自定义为安卓、OPS、后置HDMI、前置HDMI、VGA等通道。
★11、支持全通道屏幕录制，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。（竞价时必须上传提供具有CMA标识的检测报告复印件）
12、支持开机锁屏功能，可设置数字或手势两种密码解锁方式。 
★13、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。（竞价时必须上传提供具有CMA标识的检测报告复印件）
14、嵌入式系统下支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。
15、整机左右下边框具有磁吸设计，可以吸附触控笔。
16、内置OPS电脑不低于Intel Core I5 11代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。
17、整机配备不低于1300万像素摄像头和阵列麦。
二、白板功能
1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。
2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。
★3、无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。（竞价时必须上传提供具有CMA标识的检测报告复印件）
4、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。
5、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。
6、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。
7、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。
8、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。
9、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。
10、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图返回白板软件等。
11、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。
12、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。
13、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。
★14、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。（竞价时必须上传提供具有CMA标识的检测报告复印件或扫描件）
★三、为保证货物正规来源及售后服务质量，供货签合同前必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件、供货证明原件并加盖厂家公章

	台
	1
	30800.00
	30800.00
	

	2
	定制展示柜
	品牌型号：定制
1、展柜主体定制采用优质18厘实木颗粒板材及优质五金铰链配件。
2、展柜定制分为展示区和带门储物区两部分，上部分展示区宽度≥30cm、高度至格栅吊顶,下部分储物柜宽度≥40cm、高度≥70cm，边角进行圆弧设计；
	㎡
	38.4
	750.00
	28800.00
	

	合计(人民币大写):伍万玖仟陆佰元整
	59600.00
	

	商务要求 ：
1、 项目需求表所有设备产品的品牌、型号、规格、技术参数已确定，竞标人不得做任何变更，不接受其它品牌型号的商品。
2、 打“★”号条款为重要技术参数及服务要求，为避免虚假响应货物要求，报价供应商报价时必须按采购需求表中要求的上传提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下报价视作无效，同时将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。
3、为保证货物的正规来源、售后服务质量,会议一体机在供货签合同前必须按采购需求表中要求的提供原厂商出具针对此项目的售后服务承诺函及供货证明原件并加盖生产厂家公章,如无法提供采购方可作为废标处理，同时将依法向政采云平台举报，并上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。
[bookmark: _GoBack]4、服务：中标供应商须在项目所在地有服务网点，若报修，供应商须在1小时内赶到现场处理；其中会议一体机自交货并验收合格之日起1年内所有设备免费维护，质保期内提供7x24小时提供免费提供维护服务。
5、实施要求：本次采购货物必须是供货商送货上门，不接受物流快递发货电话指导安装,根据客户需求进行本项目提供上门安装、调试等系统实施与集成服务；包含软硬件安装调试，并提供设备使用培训，使所有货物都能够正常使用并达到采购单位的要求。
6、成交供应商提供的设备产品必须是原厂生产的正品全新的合格产品（中途不得作任何形式的拆封，拒绝水货、拆机货、二手货），产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合采购需求规定标准的均视为虚假响应货物，采购人有权拒收该货物。货物由最终用户在场拆包装箱查验货物合格性，满足要求后方能进行验收。若所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效。
7、交货时间：签订合同后7日内货物运送至采购单位指定地点并安装调试完毕。
8、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、安装、调试、各种附材、培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用,采购人不再支付任何费用。 



