

	南宁师范大学教育科学学院党建融合发展活动中心
会议一体机及展示柜采购需求表

	序号
	货物或项目名称
	品牌型号、技术参数及配置
	计量单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	98英寸会议一体机
	品牌型号：欧帝、DC980HW
[bookmark: _GoBack]1、屏幕显示尺寸≥98英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，表面采用不低于莫氏7级高透防爆钢化玻璃，具有防眩光效果。
2、采用零贴合工艺技术，有效提升显示效果。
3、前置非转接接口：双通道USB≥2个，TYPEC≥1个，HDMI IN≥1个，USB TOUCH≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。
4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI IN≥1个，USB TOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。
5、整机内置嵌入式安卓系统，采用不低于12核驱动芯片（8核CPU+4核GPU），系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。
6、任意信号源通道下具备左右侧边栏工具，支持U盘、批注、降屏、音量调节、硬件自检、录屏、截屏、亮度调节、主页、返回、护眼开关、光线感应开关等功能。侧边栏支持关闭不显示。
7、支持硬件自检功能，可检测CPU、RTC、系统版本、系统内存和存储、触摸屏、光感强度、本机温度、网络状态、OPS状态、屏体分辨率、软件版本等信息。
8、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、后置HDMI、前置HDMI、VGA等通道，点击信号源画面即可进入相应信号源。支持隐藏通道预览窗口。
9、支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。下移后可通过双指点击屏幕显示内容的上方区域恢复正常显示。
10、支持自定义开机通道，可自定义为安卓、OPS、后置HDMI、前置HDMI、VGA等通道。
▲11、支持全通道屏幕录制，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。（竞价时须提供具有CMA标识的检测报告复印件）
12、支持开机锁屏功能，可设置数字或手势两种密码解锁方式。 
▲13、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。（竞价时须提供具有CMA标识的检测报告复印件）
14、嵌入式系统下支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。
15、整机左右下边框具有磁吸设计，可以吸附触控笔。
16、内置OPS电脑不低于Intel Core I5 11代CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。
17、整机配备不低于1300万像素摄像头和阵列麦。
二、白板功能
1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。
2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。
▲3、无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。（竞价时须提供具有CMA标识的检测报告复印件）
4、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。
5、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。
6、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。
7、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。
8、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。
9、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。
10、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图返回白板软件等。
11、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。
12、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。
13、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。
▲14、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。（竞价时须提供具有CMA标识的检测报告复印件或扫描件）
▲15、为保证正品行货及售后服务质量，供货时须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件并加盖投标人和厂家公章。
	台
	1
	30800.00
	30800.00
	

	2
	定制展示柜
	品牌型号：定制
1、展柜主体定制采用优质18厘实木颗粒板材及优质五金铰链配件。
2、展柜定制分为展示区和带门储物区两部分，上部分展示区宽度≥30cm、高度至格栅吊顶,下部分储物柜宽度≥40cm、高度≥70cm，边角进行圆弧设计；
	㎡
	38.4
	750.00
	28800.00
	

	合计(人民币大写):伍万玖仟陆佰元整
	59600.00
	



