附件

2026年信息化专用线路接入服务项目要求

（标注“▲”为实质性条款，必须满足或优于，否则响应无效）

▲一、服务项目要求(或技术参数需求)
主要参数

1. 租赁线路为2条互联网专线、3条点对点专用线路、47条互联网宽带。租赁线路全网要求采用光纤技术组网。

2. 线路接入基本要求分别为：

（1）互联网专线1条，接入地址：南宁市乐村路1号南宁航道办公楼，租赁期8个月，带宽100M，公网IP地址4个;

（2）互联网专线1条，接入地址：崇左市江州区石景林路崇左市气象局对面广西新发展崇爱高速公路指挥部，租赁期8个月，带宽200M，公网IP地址1个;

（3）互联网宽带47条，接入地址：详见附表，带宽100M ，每条租赁期8个月。

（4）点对点专用线路3条。
1.南宁点对点专用线路。A端地址为南宁市乐村路1号南宁航道养护中心办公楼，B端地址为南宁市福建路10-23号南宁航道旧办公楼，带宽50M，租赁期8个月。

2.百色点对点专用线路。A端地址为百色市右江区翔云路 12 号原百色船舶检验分中心办公楼，B端地址百色市右江区莲塘路8 号百色航道船检中心办公楼，带宽50M，租赁期8个月。

3.横州点对点专用线路。A端地址为横州市横州镇茉莉花大道 376 号原横县船舶检验分中心办公楼，B端地址横州市横州镇蒙泽路 3号横县航道船检中心办公楼，带宽50M，租赁期8个月。

3．互联网专线、互联网宽带本端到互联网一线门户网站的访问平均时延要求不大于50ms。互联网专线上下行速率对等。互联网一线门户网站可选择新浪网（www.sina.com.cn）、搜狐网（www.sohu.com）、网易（www.163.com）、腾讯网（www.qq.com）、央视网（www.cctv.com）其中之一。

4.在点对点专用线路上，端到端时延均要求小于50ms，专线速率上、下行对称，全网采用的传输设备具有可网管能力，全网端到端采用PTN、OTN、PON等技术进行组网，提供端对端透明传输电路，并要求保证采购人的数字光纤线路与互联网物理隔离。为了确保采购人的网络安全、易维护性，在点对点专用线路上，采购方不接受采用VPN、IPSEC、MSTP等类似技术方式组网。
5.为保证与采购人现有网络的兼容性和一致性，在互联网宽带（47条）上要求全网采用商务快线组网。

6.成交供应商应能提供可选的光纤接口或RJ-45接口用于连接采购人网络设备。成交供应商在采购人提供的场地安装的设备应支持机架式安装方式。
7.供应商响应必须承诺确保采购人原有公网IP地址117.141.143.68、117.141.143.69、117.141.143.72、117.141.143.116能够继续使用，否则由采购人中止本项目合同，供应商退还所有已支付款项，由此造成的损失和违约金由响应供应商负责承担。（响应供应商须在报价附件提供承诺函，加盖公章）

8.供应商响应必须承诺能在合同签订后5个工作日内完成所有线路的调试，配置好其他全部服务内容，交付给采购人。否则由采购人中止本项目合同，供应商退还所有已支付款项，由此造成的损失和违约金由响应供应商负责承担。（响应供应商须在报价附件提供承诺函，加盖公章）
9.预成交供应商所采用的分组传送网技术应获得过国家级技术类奖励，且具备分组交换、面向连接的网络特性。响应供应商须在报价附件提供相关奖励证书扫描件或复印件（如有，均须加盖公章）。在系统报价截止时间结束后，采购人对预成交供应商提供的证明材料进行核验，证明材料经核验达不到要求，采购人可取消预成交供应商资格，并视为虚假应标，采购人有权追究该供应商相关虚假应标责任。

10.合同期内提供至多5条航道视频监控点互联网宽带在广西区内更改并迁移接入地点。（不同类型线路迁入地点均须满足投标人线路接入可行性前提条件）。
附表：

互联网宽带接入地址信息

	序号
	接入地址
	带宽要求
	租赁期（月）

	1
	南宁市英华大桥下游（豹子头工作点）
	100M
	8

	2
	南宁市白沙大桥上游
	100M
	8

	3
	南宁市北大桥上游
	100M
	8

	4
	南宁市葫芦鼎大桥下游
	100M
	8

	5
	南宁市邕江大桥上游
	100M
	8

	6
	南宁市永和大桥上游
	100M
	8

	7
	南宁市中兴大桥上游
	100M
	8

	8
	南宁市清川大桥上游
	100M
	8

	9
	南宁市老口船闸下游左岸邕宁39#标
	100M
	8

	10
	南宁航务工程处北岸邕宁25#标
	100M
	8

	11
	南宁市西明大桥
	100M
	8

	12
	百色市三叉滩（中城丽景）
	100M
	8

	13
	百色市三爷潭（城市花园）
	100M
	8

	14
	百色市百峰大桥上游
	100M
	8

	15
	百色市百林大桥上游
	100M
	8

	16
	百色市东合大桥下游
	100M
	8

	17
	百色市江坝大桥上游
	100M
	8

	18
	百色市拉域大桥下游
	100M
	8

	19
	百色市竹洲大桥下游
	100M
	8

	20
	百色市田阳县那坡大桥下游
	100M
	8

	21
	百色田阳县那吉船闸上引航道
	100M
	8

	22
	百色田阳县那吉船闸下引航道
	100M
	8

	23
	百色田东县鱼梁船闸上引航道
	100M
	8

	24
	百色田东县鱼梁船闸下引航道
	100M
	8

	25
	百色平果市右江小担干滩
	100M
	8

	26
	南宁市老口船闸上引航道
	100M
	8

	27
	南宁市老口船闸下引航道
	100M
	8

	28
	南宁隆安县金鸡滩船闸下引航道
	100M
	8

	29
	南宁隆安县金鸡滩船闸上引航道
	100M
	8

	30
	地伏滩四官埠
	100M
	8

	31
	南宁市横县伏波大滩滩头
	100M
	8

	32
	南宁市横县伏波大滩滩中
	100M
	8

	33
	南宁市横县西津船闸上引航道
	100M
	8

	34
	南宁市横县西津船闸下引航道
	100M
	8

	35
	贵港市贵港船闸上引航道
	100M
	8

	36
	贵港市贵港船闸下引航道
	100M
	8

	37
	崇左市扶绥县左江华航工作站码头
	100M
	8

	38
	崇左市区左江华航工作站码头
	100M
	8

	39
	崇左市扶绥县山秀船闸上引航道
	100M
	8

	40
	崇左市扶绥县山秀船闸下引航道
	100M
	8

	41
	贵港市贵港二线船闸上引航道
	100M
	8

	42
	贵港市贵港二线船闸下引航道
	100M
	8

	43
	南宁市横县西津船二线闸上引航道
	100M
	8

	44
	南宁市横县西津船二线闸下引航道
	100M
	8

	45
	南宁市邕宁船闸上引航道
	100M
	8

	46
	南宁市邕宁船闸下引航道
	100M
	8

	47
	南宁市西乡塘区西明村委会西明一路2号独栋
	100M
	8


▲二、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起至所有线路租赁期到期，每条线路租赁期自2026年8月1日起算。

2.合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。

3.服务要求：投标人必须提供以下线路故障及维护服务，提供7*24小时热线电话服务,并提供故障申告明确流程，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；接到采购人故障申告并受理后，应在2小时内安排指定人员跟踪处理；提供365*24小时的售后服务响应。

4.报价要求：报价应包含完成本项目所有服务内容、所涉及的知识产权、劳务、运输、旅差、管理、材料、维护、保险、维护期内所有升级、技术支持等相关服务费用、验收专家劳务费、验收会务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等服务业务及其它所有成本费用的总和。

供应商应对本项目进行总体报价和单项报价。其中单项报价形式为按每条线路报价，并写明每月费用。
5.合同变更要求：由于未获得场地准入、地理条件限制、运输不可达，无法取电等第三方客观因素导致线路无法开通的，经乙方举证书面说明，甲方审核确认后，按照合同约定的相应线路单价，调减相应线路在合同指定租赁期内的全部费用且不再支付。

6.验收要求：

采购人、成交供应商双方共同进行线路性能测试，形成测试报告，线路性能测试结果不低于以下要求。采购人对线路交付情况是否符合合同要求予以确认验收。

性能测试验收指标：

每条线路使用专用网络检测设备或网速测试软件工具检测，测试实际带宽负偏离误差率不大于6%。Ping测试时延应小于或等于时延要求。

7．履约保证金：合同签订后10个工作日内，成交供应商须向采购人提交合同总金额5%作为履约保证金（如成交供应商为中小企业，则履约保证金为合同总金额2%）以保证合同执行，履约保证金以银行保函方式的，保函应采用采购公告所附的或采购人事先同意的格式，由成交供应商在符合规定的银行开具，并保证其真实有效。保函的正本交由采购人保存，办理履约保函所需的费用由成交供应商承担。如果成交供应商不履行或未按合同约定履行义务的，采购人有权按合同约定扣划相应金额的履约保证金。采用银行转账方式交纳履约保证金，待合同通过验收且服务期届满后，由成交供应商提出履约保证金退回申请，采购人在收到成交供应商书面申请后的15个工作日内将履约保证金退回成交供应商（履约保证金不计利息）。
成交供应商未按时足额缴纳履约保证金的，采购人可以有权终止合同，不予支付合同任何费用，由此产生的一切损失由成交供应商承担。
8．合同签订后，自2026年8月1起，以4个月为1个支付周期，采购人按本期已开通线路的开通月时长计算当期费用并在每个周期内支付。
满足合同约定每期的支付条件时，应由成交供应商向采购人提出书面付款申请，否则采购人有权暂不付款且不视为采购人违约，采购人在收到成交供应商提交的付款申请15 个工作日内通过银行转账方式将款项支付给成交供应商。成交供应商须在收到款项后5个工作日内开具足额、合法有效的完税发票。
合同履行期间，若成交供应商的开户名称、开户银行、收款账号发生变更的，应当在变更当日书面告知采购人，否则由此产生的损失后果由成交供应商承担。采购人不接受成交供应商委托第三方收款。

9.银行账户信息： 

开户名称：广西壮族自治区南宁航道和船检管理中心

开户银行：工商银行南宁市江南支行

收款账号：2102 1060 0926 4001 617

