附件

采购需求表
	一、项目要求及技术需求

	用途:广西人工智能学院9号楼展厅更新

	项号
	采购

内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	触控一体机
	7台
	鸿合HiteVision、HD-86KS
	硬件
1.显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统Windows、Android下均支持≥50点触控（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，大于石墨1-9H等级；
3.智能交互平板采用全贴合设计，整机依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级（在签订合同后供货前需提供节能证书能效等级体现并加盖公章）；
4.智能交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口；
5.整机后置接口 音频输出≥1路，RS232≥1路；
智能交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；
7.智能交互平板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥20个；
9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸；
10.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置；
11.前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
12.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
扬声器采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W, 谐振频率不高于260Hz。（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
14.扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
15.智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥64G。（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
16.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；

17.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键； 
18.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于20个应用（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；

19.智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；
20.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写；
21. 智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；
22.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
23.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；
24.具备ECO光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔；
25. 智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节；

无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果；
27.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小；

28.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。
二、资源平台
（一）备课模式
1. 老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于200GB云端存储空间，可扩展至3TB云存储空间。（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
2. 提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看；
3. 支持老师根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足老师的个性化需求；

4. 教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助老师更好地选择、运用课件内容；
5. 支持教师对课件知识点进行评价；
6. 软件支持单独PPT 导入功能，并支持导入进度条提示功能，可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提供功能；
7.帮助学校组建自有教研体系，实现线上校本协同教研的工具，学校管理员和教研员可以发布教研任务，选择主备教师和参与教师，主备教师组织参与老师在线协同教研并上传教研任务资料，同一个教研任务下的资料可以互相查看、下载、分享，最终的教研成果可以保存到校本资源云平台，沉淀为本校教研资源，便于全校使用；

8. 提供语文生字卡片、英语生词卡片、化学工具编辑器、数学工具编辑器、物理仿真实验、英文手写识别等学课工具；
9. 提供知识配对、分类、填空、连词成句、翻翻卡、消消乐等8种类型的课堂活动，老师备课时通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动，实现任意课件的随时引用，提供3种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛；
10. 可插入音频，支持对音频的剪辑，可拖动或输入音频的开始和结束位置；
11. 可插入表格，表格支持设置行列数，在表格上可以进行行列的添加、删除、合并和拆分，可编辑文字格式和表格格式；
12. 可插入思维导图，包括逻辑图和组织结构图，思维导图可添加同级节点、下级节点上级节点，可编辑文字格式和思维导图格式；
13. 支持管理员与教研员对校本资源进行结构化管理，针对不同的学段学科、最多可创建三级目录结构；支持学校以课程为单位整合教案、课件等教学内容；支持导入 PPT/PPTX、DOC/DOCX格式的教学资源，生成结构化的校本资源库；支持超级管理员对学校教师身份进行管理、权限分配；支持管理员通过链接邀请本校教师加入校园版；管理员通过数据看板统计该学校沉淀的校本资源数量和该校老师使用校本资源上课的情况。

（二）、授课模式
1.绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
2.支持单指长按屏幕任意空白区域呼出便捷入口（文件、工具、应用、一键收起（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；

3. 支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换；
4. 文件入口支持拉起其他网盘，包含4种常用的三方网盘入口；
5. 工具条支持上下移动，支持收起/展开，工具条支持批注、清页、文件、工具、应用切换、更多；工具子菜单支持屏幕拖动（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；

6. 支持使用教辅工具，包含截图、时钟、放大镜、聚光灯、黑屏、随机数、骰子和大转盘8种；无论绿板状态、多文件全屏播放状态以及三方应用拉起状态均支持使用；
7. 支持打开本机文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF文件、DOC&DOCX文件及swf文件；支持不少于20个文件窗口同屏播放显示，满足多素材授课需求。支持批注的文件类型包含PPT&PPTX、图片、PDF、DOC&DOCX（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；
8. 支持展示当前已打开的文件，点击实现文件窗口的便捷切换，支持文件一键全部最小化，支持双击标题栏实现文件全屏播放（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；

9. 文件窗口之间可进行独立批注；当起笔落点在绿板上时，识别为绿板批注，当起笔落点在小窗口时，识别为小窗口文件批注；文件大小窗口批注同步，可实现翻页跟随；绿板批注可以跟随绿板漫游；不少于9种笔型，6种颜色可选（在签订合同后供货前需提供第三方检测机构出具的有效检测报告并加盖投标人公章）；

10. 支持展示当前打开的文件列表，按照打开的时间倒叙排序，点击可进行便捷进行文件切换；
11. 支持免登录打开离线课件，直接进入课件全屏播放状态；登录后，可返回备课编辑状态。可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页，还支持点击工具条进行课件的前翻页和后翻页，支持2-4指滑动上下翻页；
12. 提供不少于25个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素；
13. 课堂评价支持对全班、单个或多个学生进行评价评价结果可撤回，老师可通过移动端、 PC 端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列 的学生信息，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，软件 支持随机抽选学生进行评价，支持计时器功能，包括秒表和倒计时，支持家长通过移动端查看学生的近期表现。
（三）、移动家校互动
1. 老师可通过移动端进行课件的组合，并浏览已经组好的课件及其教学设计；

2. 支持老师在移动端对学生进行点评，点评可撤回、删除或重置；
3. 支持老师在移动端添加学生、自定义评价项，评价项提供表扬和待改进各不少于11种模板，自定义评价项提供默认图标，可进行分值的设置；
4. 支持查看全班所有老师和自己的当日、本周、上周、本月、近一年的评价报表、明细及班级排名；
5. 支持向家长发送教学拓展或学习任务，可向一个或多个班级中的全部或个别成员发送，家长单独收到，支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、课件、作业等附件，支持 老师对已收到的任务进行快速批改，并将批改结果反馈至家长端，预置不少于4种评语，支持以免费短信的形式提醒未查看或未反馈的家长；
6. 支持老师发起周期性的打卡任务，可设置任务的频次及周期，预置不少于 9 个打卡活动的模板，包括每日朗读等，同时可设置每天固定时间段进行提醒，且老师可以对学生的打卡结果进行点评，家长之间可以互评；
7. 班级内成员可通过移动端进行面容录入，用于课堂 AI 互动与智能云考勤使用；
8. 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员，支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义，通知查看或回执结果自动统计形成直观报表，支持老师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言，讨论组创建者可撤回任意成员的消息，支持老师发送成绩单，自动统计班级最高分、平均分等且家长只能看到自己孩子的成绩，支持家长撰写请假条发给老师，老师批复后可与手机终端查看，支持老师创建相册并上传照片、视频从而丰富班级文化建设；
9. 支持多个家长账号绑定同一个学生，支持家长创建多个学生，支持退出班级、更换班级、修改学生信息；
10. 支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请页面等多种方式加入班级；
11. 支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通；

12. 支持接收老师的通知、打卡、课件、教学拓展任务、一对一消息及讨论组内消息，通知支持进行回执选择，打卡、教学拓展任务支持以文字、语音、图片、视频的形式提交；
13. 支持接收和查看学生当日、本周、月度及年度的课堂表现评价统计报表，并可具体查看到每一条评价的原因、评价者和分值；
14. 支持撰写请假条发给老师，老师批复后可查看到；
15. 班级内成员可通过移动端进行面容录入，用于课堂AI互动与智能云考勤使用。

三、系统和设备管理功能
1. 部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署；
2. 系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码；
3. 窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用；
4. 一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPS S/N号、固件版本号；
5. 系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态需要与硬件一键备份还原保持一致；
6. 弹窗拦截：提供广告拦截 ，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截；
7. 查看各软件弹窗拦截次数，拦截数量，所有拦截记录等，可提供软件拦截名单；
8. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看；
9. 驱动程序：自动识别设备，获取当前设备驱动，可下载、升级至最新驱动；
10. 支持终端自动升级；

11.远程巡课功能：可实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备不少于80台；可切换摄像头画面，支持学生画面、教师画面同步教室声音；无需部署本地巡课服务器。支持添加巡课水印，防止画面恶意传播；

12.软件管理功能：支持一键下发安装包到终端（一体机）进行静默安装；也支持上传软件安装包至平台，实现一键下发至终端设备静默安装，安装包最大支持4G；

13.冰点管控功能：可按场地、设备状态、设备名称对冰点管控设备进行重启、批量冻结、批量解冻，可对单台设备或多台设备进行批量设置，可冻结单个盘符或多个盘符，统计开启冰点设备总数；

14. 远程设备详情查看：查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示；

15. 定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布；可实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。

四、内置电脑配置：

1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；
2.CPU采用Intel酷睿12代I5处理器或以上配置；
3.内存：≥8G DDR4；
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
5.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；

五、投屏软件：

1.软件接收端兼容 Windows、统信 UOS 及银河麒麟桌面操作系统；

2.支持不少于9张图片进行同屏对比，可将任意一路图片一键全屏或缩小，可将图片拖拽至屏幕任意位置，不影响其他界面操作。画面支持横屏与竖屏显示；

3.支持不少于9台设备同时进行直播推流，设备可同时呈现 9 路实时画面。可将任意一路画面一键全屏和缩小，方便教师展示直播内容。可将直播内容拖拽至屏幕任意位置，不影响其他界面操作。画面支持横屏与竖屏显示；

4、同网段连接：支持通过 同一Wi-Fi 网络，将手机、平板或电脑的屏幕内容实时镜像至交互设备；

5、跨网段连接：支持在不同网段之间进行投屏，手机端输入交互设备端ID即可实现连接；

6、DLNA投屏：支持DLNA投屏功能，可播放来自手机、平板、电脑等推送的图片和视频内容；

7、网页浏览器投屏：手机、电脑、平板端在浏览器地址栏输入交互设备端 ID 即可将当前标签页、桌面画面或本地媒体文件投屏至交互设备端显示；

8冻屏模式：投屏状态下支持暂停/播放。暂停时，手机/平板端操作及屏幕画面不呈现至交互设备，保护操作隐私；播放后实时同步画面。

手机、平板、电脑端支持实时查看预览交互设备端画面，并支持在手机、平板端自动旋转显示交互设备端画面。
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	笔记本电脑
	2台
	华为擎云 HM740-091
	
1.CPU：麒麟X90
2.显卡：集显
3.操作系统：HarmonyOS V1.0及以上
4.内存：16G LPDDR5X 6400MT/S以上
5.固态存储：512G SSD

6.显示屏：14.2寸，分辨率≥2880*1920，比例3：2
7.网络：有线支持RJ45网口，无线支持Wi-Fi 7, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

蓝牙：Bluetooth6.0及以上
9.USB接口：USB接口≥3个（其中至少包含一个USB-C接口）
10.前置摄像头：≥1080P
11.电源：支持65W USB-C 电源适配器

12.厚度：≤15mm，重量：≤1.5KG

13.电池：≥70Wh

14.含笔记本包和鼠标

15.3年原厂保修+3年原厂上门

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于三年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按竞价人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起7个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西南宁市采购人指定地点

	付款条件
	国产设备付款方式：
在交付验收合格、确认服务正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	履约保证金条款
	签订合同前，按成交金额的 5% 交纳履约保证金，并将转款回单扫描件交采购人一份，采购人银行账户信息：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：桂林市工行屏风支行

银行账号：2103 2152 0924 9017 694

	三、其他要求

1、供应商参与本次竞价，即视为完全响应本采购需求全部技术参数及商务条款。任意一项技术或商务条款不满足的，其竞价响应均作无效处理。

2、供货商承诺所投产品各项技术指标符合本次采购需求；且产品应具备第三方检测机构出具的有效检测报告、有效节能认证证书，证书可体现对应能效等级；以上相关原件及有效证书材料在签订合同后供货前需提供检测报告原件，否则不予验收；核验不通过的不予验收，按违约处理。






