反向竞价公告信息表
（以下信息必须填写，且会随公告一同发布，请谨慎填写）
反向竞价项目名称：广西科技师范学院西1-203机房改造项目（软件）
联系人：吴老师      电话：0772-6620920           
预算总价：46800元
商品信息：教学桌面云系统
商品类目：教学软件
品牌：详见报价清单
参数要求：详见报价清单
单位（套）：60套
最高单价：详见报价清单
最高总价：详见报价清单
供应商响应附件要求： 必须上传； 可不上传
所需上传的附件:详见报价清单
竞价需求公示期：  3  个工作日公示开始时间 ：
竞价开始时间 ：  年   月  日 09  ： 00 
竞价截止时间 ：竞价开始后45分钟；每轮：15 分钟；报价轮次：3 轮；若某个轮次无任何供应商参与报价，则系统判定竞价轮空，提前结束竞价活动。
有效竞价标准：首轮：有效报价供应商不少于 3  家
成交规则：采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商。
降价幅度 ： 100   元
报价策略：明拍 
结果确认时间：竞价结束后  7  个工作日内。
商务要求：按照以下内容
交货时间及地点：
交付使用期：采购人与成交供应商应在中标通知书发起7个工作日之内签订书面合同，自合同签订之日起20天内到货并安装调试完毕。
交货地点：采购人指定地点。					
质量保证期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起提供不少于3年的免费保修。						
报价要求：
1.以上所有货物报价含随配标准附件、备品备件、专用工具、包装费、运输费、运抵指定交货地点、装卸费、安装调试费、技术服务费、质保、保险、税金及其他所有成本费用的总和。						
售后服务要求：
按照国家有关法律法规和“三包”规定，提供24小时的急修服务，一旦出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。					
验收要求：
完成供货及安装调试后，经采购人验收合格。					
实施和安装要求：
1.安装过程中的所有安全保障由成交人自行负责，并服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
2.严格按产品的安装规范要求进行安装，确保安全。
3.供应商必须在供货时提供货物制造商针对本次采购项目出具的授权书与售后服务承诺书，否则拒绝验收货。
4.产品验收时成交供应商应将货物的全部有关产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明、原厂安装手册、技术文件、软件开发技术文档及安装、测试、验收报告等文档提交至采购人。
5.合同履行过程中，采购人按照本项目合同及谈判文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。
其他要求：
成交供应商必须在供货前提供与合同技术参数要求及功能符合的全部样品一套至采购人处进行整体性能演示，如出现所提供样品不符技术参数要求或提供的实物样品未满足技术参数要求，视为违约，将上报政府采购监管部门予以处理。

付款方式：
成交供应商将设备运至安装现场并经采购人验收确认后支付合同金额的100%。
【注：每次付款前成交人均需要向采购人提供的合法合规的报销票据，采购人在15个工作日内向成交人支付款项。发票必须开具增值税专用发票】						
报价时需提交的相关资料：
1.有效三证合一的营业执照副本复印件或营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证副本复印件
2.报价响应文件，包含报价单、商务响应偏离表等。
（以上材料必须加盖单位公章，必须提供，否则报价无效）  
供应商要求
基本要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。 3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。
是否邀请供应商：否；是；邀请供应商名称：

附件：
	广西科技师范学院西 1-203 机房改造项目（软件）
项目报价单

	序号
	货物名称
	指定品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	金额（元）

	1
	教学桌面云系统
	噢易云
	一、
1.在首页页面，通过单一IP地址可访问 Web 管理平台并管理所有区域对象，多区域之间可以进行切换；在系统设置页面，可设定默认访问的主区域;在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码。
2.为保障安全自主可控的使用需求，平台的服务端部署于国产化服务器操作系统上（如欧拉），同时平台底层数据库应采用国产化数据库系统（如GreatSQL），且支持将同品牌的采用非国产化操作系统（如CentOS）的老版本平台，升级并通过迁移工具将原有使用数据迁移至安全自主可控的部署环境中运行；
3.在操作日志页面，统计并整合呈现多个区域平台的操作日志，操作日志无法被管理员删除或修改，日志内容涵盖对操作者、操作者IP、操作时间、操作主机 IP、操作内容、操作状态、操作对象及操作对象类型，管理员可按照时间段筛选该时间段内所有的操作记录，也可通过搜索栏搜索操作内容、操作者、主机 IP 及操作对象快速筛选对应的信息。
4.支持底层Linux系统或windows系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式。 
5.在区域管理页面，可对服务器进行维护管理，包括关机、重启、查看服务器详细硬件配置、CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量;实时查看系统服务的开启、关闭状态，一键重启关键进程。
6.可根据办公、实训、教学等不同场景应用需求来为模板自定义划分不同分组，新增模板时可设定模板分组，支持根据模板的操作系统选择固件为BIOS或UEFI，可列表式选择已生成的硬件配置进行模板的性能设置，可自定义开启磁盘兼容模式，自定义设置模板的网络配置，支持调用已上传的操作系统镜像作为模板的系统从而生成新的模板等；
7.在资源池管理页面，可设置集群内节点多个网卡的bond 模式,涵盖 activebackup、broadcast、roundrobin、random、lacp和loadbalance 六种模式。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件；）
8.支持对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
9.在教学模板页面，可基于模板克隆一个无需设置硬件配置的新模板，支持克隆为VOI教学模板和个人模板，完整克隆模式不依赖原有模板数据创建完整副本模板并进行完整数据下发，链接克隆模式依赖原有模板数据创建增量模板并进行增量数据下发。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件；）
10.单台终端可部署多个操作系统，基于VOI桌面可在管理平台上设置终端数据盘（VOI），可任意选定可使用数据盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的容量大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；
11.在排课计划页面，可以编辑学期课表，设置学期开始/结束时间、单双周、每节课起始时间；可以通过拖拽的方式，将场景拖拽到课表中，与课程时间进行对应；可一键清除全部课表；桌面系统可根据课表时间自动启动。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件；）
12.支持本地存储及远端存储，支持Windows客户端和B/S网页端两种模式访问，创建桌面账户时，同步生成网盘账号，启用网盘后，在教学桌面中通过账号登录网盘，在个人桌面中无需登录可直接访问网盘；可扩容不同账号的网盘空间容量，网盘支持文件夹上传，教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端，多个用户可创建群组共享文件，可设置群组管理权限及对文件的读写权限，通过文件的共享链接可查看并下载文件。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件；）
13.平台导航栏上有原厂在线客服对话窗口，支持文字、图片和表情包发送；支持附件上传，可随时关闭、打开在线客服对话窗口，具备原厂官方微信服务号二维码。（提供第三方检测机构出具的具备CNAS和CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件；）
二、
1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2.教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学；
3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；
4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；
5.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性等。
6. 教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
7.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
8. 提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态；
9. 支持师生在屏幕广播期间发送弹幕进行双向互动，教师可将学生发送的弹幕进行置顶和引用，针对恶意弹幕教师可进行删除，在弹幕成员管理中可查看当前接入的所有学生以及发言状态，教师可将学生进行弹幕禁言及解禁操作，师生双方可发送指定表情进行更便捷的信息互动。退出屏幕广播后，教师可查看当前课程的所有弹幕记录。
10.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
11.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（提供加盖原厂公章的功能截图）
12.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）；
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	商务需求响应情况：

	报价公司(盖章)：                    公司法人代表（签字或签章）：        

联系人（签字）：                           联系电话：

报价日期：



