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采购需求
一、供应商必须认真审核在线询价文件所有要求，若发现供应商存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理；如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因供应商虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。
二、本采购文件中，“实质性要求”是指文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。技术要求中允许负偏离的条款数为 1项；商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。必须满足，否则竞价无效。
三、本项目所有设备均不接受进口产品，否则竞价无效。
四、采购货物技术参数要求及商务要求：
	序号
	名 称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	防泄密软件系统
	1、产品客户端支持在常见Windows、Linux系统以及国产化系统中部署。支持同一个服务端对安装在不同类型操作系统的客户端进行统一管理。提供100个WINDOWS终端基础授权和数据防泄密增值授权，200个国产化操作系统基础授权和数据防泄密增值授权，300个终端安全审计增值授权，提供三年规则库及软件升级；
2、一体化客户端：集成数据防泄密、桌面管理、安全基线、资产管理、终端审计、消息分发、补丁分发、软件分发、设备管理、移动存储管理、主机防火墙、准入控制、文档安全外发等功能，各功能受服务器策略控制可随时启用或停用，无需新增或重新部署安装客户端程序；
3、具备多维度的态势大屏，至少包括资产态势大屏、运维态势大屏、威胁态势大屏、数据安全态势大屏。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警Top5、敏感信息Top5、敏感终端Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息；
4、产品应具备资产运维和资产发现能力：可对终端资产进行关闭、重启、锁屏、结束进程、断开网络、远程协助等操作，同时可通过ARP、PING、NMAP三种方式对非法接入的终端资产进行探测，发现未安装客户端的终端资产；
5、具备安全审计能力，应包括软/硬件变更审计、资源使用审计、账号变更审计、文件操作审计、注册表行为审计、命令行审计、打印行为审计、刻录行为审计、FTP访问行为审计、网站访问行为审计等，便于审计人员溯源违规行为；
6、支持全景审计事件统计与列表化展示，可配置上报频率及生效策略；全面覆盖终端软硬件变更审计，记录变更细节与设备行为；支持实时监控包括CPU、内存、磁盘、网络流量等终端性能数据；
7、支持精准审计账号全生命周期操作、注册表变更、命令行操作、文件操作行为、FTP访问行为。支持完整追踪打印行为与光盘刻录行为。支持黑白名单实时管控网站访问行为，规范终端网络与输出行为合规性；
8、支持外设管控：基于接口类型与包括移动硬盘/U盘、光驱、鼠标、键盘、手机/平板、蓝牙等设备类型进行精细化管控，实时执行记录、拦截、告警或放行操作，并提供自定义设备扩展能力，具备灵活白名单机制及未知设备取样功能，可单独启用/禁用取样外设，实现动态安全调控；
9、对接入Windows终端的移动存储设备实施强制认证机制，未认证设备自动阻断读写并弹出注册提示，确保仅授权设备可用；提供包括禁止、只读、可读写、专用目录加密、全盘加密五种设备授权策略，其中专用目录加密自动创建加密区实现文件透明加密，非内部环境无法查看密文，全盘加密则通过安全格式化确保外部环境完全无法识别设备，最大化保障数据安全；
10、具备数据泄露防护能力，支持基于关键字、正则表达式、文件指纹等方式检测终端敏感文件，支持监测并阻止敏感文件的外发行为，包括文件拷贝、QQ、微信、打印刻录、邮件、HTTP、FTP通道等，防止敏感信息通过U盘、通讯软件等途径泄露敏感信息；此外，产品还应具备屏幕水印的功能，包括文字、图片、点阵水印，防止通过录屏、截屏等方式进行数据窃取；
11、支持配置包含常用文本、压缩文件、MS Office类文档、RAR、PDF等多格式组合识别，精准解析无扩展名或篡改扩展名的文件特征，支持页眉页脚批注等隐蔽区域关键词抓取及文件属性解析，支持自定义路径忽略索引，确保敏感数据无死角侦测；
12、支持基于文件关键字组合策略、预置正则表达式、文件指纹、文件类型、文件大小、文件MD5值比对等多维敏感信息检测机制，支持识别无扩展名或篡改扩展名文件的真实类型与大小特征，终端响应动作覆盖日志记录、弹窗通知、使用人确认及实时阻断，并开启敏感文件自动备份至服务端供审计追溯；
13、支持终端磁盘敏感文件深度扫描及精准定位，提供敏感信息等级分布与高风险文件统计可视化分析，终端本地可查看导出详情并接收全盘扫描完成提示。具备客户端敏感文件实时检测与动态上报，针对Windows系统支持文件密级颜色标识警示与打开敏感文件弹窗提醒，支持敏感文件清除管理，支持设置留存期、隔离期、清除期三层机制，清除前可选终端确认、提示清除、静默删除策略，并允许自定义提示内容，杜绝误删风险；
14、支持基于终端的常用敏感信息泄露途径的监控，支持U盘文件拷贝、QQ、微信途径的敏感信息外发管控。Windows系统针对文件拷贝支持拷贝文件加密，并对认证加密U盘自动豁免；针对Windows系统还支持剪贴板、打印、刻录、邮件、HTTP、FTP等通道的敏感文件外发拦截；
15、支持终端屏幕文字、图片、点阵水印防护，文字水印可嵌入部门、IP、MAC等终端信息并自定义字号、颜色、间距，图片水印支持透明度调节，点阵水印可配置边长、间距、颜色。针对Windows系统支持仅运行文档编辑、浏览器、图纸编辑、IM即时通讯或自定义进程时才启用水印，降低配置复杂度；
16、针对Windows系统支持敏感文件外发多级顺序审批流程，提供自动审批模式选项；客户端可提交外发申请并支持查看审批记录及结果详情，管理员审批通过后终端自动弹窗提醒并在指定有效期内授权外发。支持管理员对已处理申请标记无效状态，若启用审计备份可溯源预览外发文件详情，实现审批流程全闭环管控与风险可视化追溯；
17、支持敏感文件分级统计，按严重等级展示资产和文件数），并可一键跳转日志详情；提供全网数据泄露风险事件分析及双视角数据外发风险评估；
18、提供主机型入侵检测产品类别的网络安全专用产品安全检测证书；
19、提供防病毒类别的网络安全专用产品安全检测证书。
	套
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	服务器
	1、2U机架式服务器
2、CPU：配置2颗国产化CPU，单颗CPU32个物理核心，主频2.6GHz，须满足信创要求。
3、内存：支持16个DDR4内存插槽 ，支持RDIMM；内存设计速率2933MT/s；单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB/128GB等规格；内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing功能，支持扩展内存总容量2TB；配置2*16GB DDR4 RECC内存；
4、硬盘：设备满配情况下支持12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD硬盘+4个2.5英寸NVME SSD硬盘，所有硬盘支持热插拔；实际配置1*1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸硬盘+2*480G SSD固态盘;
5、阵列卡：配置1张独立RAID 卡;
6、网络I/O：板载可支持4-8*GE电口或4-8*10/25GE光口或4*GE电口+4*10/25GE光口，支持PXE，并可通过PICE插槽进行扩展；配置4*GE电口；
7、扩展槽：最大可扩展8个标准PCI-E 4.0插槽；
8、其他接口：前置：2*USB3.0+1*DB15 VGA，后置：2*USB3.0+1*DB15 VGA+1*RJ45串口+1*RJ45系统管理端口；
9、电源：配置≥2块900W高效冗余电源，支持1+1冗余备份，电源模块支持热插拔，具备过压、过流、短路、过载等多重保护功能；电源转换效率≥85%，符合绿色节能标准，支持宽幅电压接入，避免单电源故障导致整机宕机，保障服务器7×24小时不间断稳定运行;
10、具备带外故障检测功能（覆盖 CPU/内存/硬盘等硬件），BIOS 支持中文界面;
11、配置9台48口万兆全管理PoE交换机，,包转发率不低于222Mpps/333Mpps,交换容量758Gbps/7.58Tbps,48个千兆电口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带，支持最大4台堆叠;
12、产品须符合国家信息技术应用创新（信创）相关标准及要求。
13、本服务器用于部署应用软件，需配套一台下一代防火墙，防火墙规格性能要求如下：
①规格性能：硬件规格：标准1U机架式，≥10个10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个Combo光电复用口，1个USB 3.0，1个Console口，2个扩展槽，8G内存，标配冗余双电源；性能参数：网络吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥10万；
②部署模式：支持透明、路由、混合、旁路、直连（虚拟线）五种工作模式，模式切换无需重启设备；
③接口：支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。LAN口和WAN口无固化。支持4G USB 插卡，4G接口上支持运行IPSec VPN；
④入侵防御：系统定义超过8500条攻击规则。支持软件bypass（CPU and 内存高于85%），阀值可自定义设置。支持自定义IPS特征，支持针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序；
⑤病毒查杀：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持400万余种病毒的查杀。支持ZIP、TAR等压缩打包文件的病毒查杀，压缩：默认5层，最大20层；
⑥Web防护：内置Web防护特征库，提供HTTP协议检查、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于11种的防护类型；
⑦应用识别：应用特征不少于7100个，移动应用不少于2200个。支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名；
⑧URL识别与控制：内置URL分类库，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级。支持自定义URL过滤，包括恶意URL白名单、恶意URL黑名单、URL白名单等，并支持URL的模糊匹配；
⑨安全策略高级特性：支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤；
⑩防私接路由：支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。支持自定义配置终端数量、冻结时间和添加信任列表，信任列表支持IP、IP端和用户等；支持例外排除功能，可针对终端类型分别设置阀值数量。针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长；
⑪认证：支持本地、Portal、Radius、LDAP、POP3、AD域单点登录、短信、微信公众号、APP、IC卡、二维码、互联网钉钉、混合认证和免认证，其中微信公众号认证支持通过小程序获取手机号；
⑫旁路认证：支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证，旁路认证方式包括但不限于本地WEB认证、Portal Server认证、短信认证、免认证、混合认证、单点登录等；
⑬高级特性：支持用户MAC感知，当用户MAC地址变更后，要求重新认证，避免冒名认证现象；支持伪Portal抑制技术，支持通过http302重定向或html-refresh方式抑制非正常的http或https的页面请求；支持基于https协议推送认证页面；
⑭应用缓存加速：支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。支持手动上传缓存文件，支持模糊匹配；
⑮资质要求：a.产品持有《网络安全专用产品安全检测证书》，产品类别：第二代防火墙（增强级）；b.具备国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心《信息技术产品安全测试证书》；c.产品硬件平台具备《中国国家强制性产品认证（CCC）证书》；d.产品须符合国家信息技术应用创新（信创）相关标准及要求。
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	★商务要求

	报价要求
	竞标报价须为人民币报价，包含产品价款、运输费（含装卸费）、保险费、货到就位以及安装调试费、税费、备品备件、工具、产品检测费、产品质保期内维护费、验收等费用【送货上门、安装调试合格均应包含在竞标报价中】。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标报价中。项目总报价不得高于人民币贰拾玖万捌仟元（含税），总报价超过人民币贰拾玖万捌仟元（含税）的，作无效投标处理。

	交货期及交货地点
	1.交货期：自采购合同签订之日起30日内安装调试完毕并交付使用。
2.交货地点：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所（广西北海市银海区北铁一级公路与南宁至北海高速公路交汇处东侧）。
3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且供应商应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点。供应商将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。
4.供应商在交付产品的同时需向采购人提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料(如有)。

	付款方式
	1.采购人每次付款前，供应商应开具等额有效的增值税发票，未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不构成违约不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。成交供应商的各项合同义务仍按合同约定履行，包括成交供应商不得以此为借口而怠工、停工或延后提供质保服务，否则，由成交供应商承担相应违约责任。
2.付款方式：全部货物交货初验完毕，向成交供应商支付合同总金额的50%货款，安装、调试完毕验收合格后向成交供应商支付合同总金额的50%尾款。
3.票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权依法解除合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。

	履约保证金
	1、 履约保证金金额：合同总价的5%。
2、履约保证金提交方式：在签订合同前向指定账户提交履约保证金，以银行转账、支 票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后，由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》(详见桂财采(2015)22号),采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。
4、履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所
开户银行：中国农业银行股份有限公司北海科技支行
银行账号：20706401040007145
备注：
1.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效 期低于合同履行期限(即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止) 的，不予签订合同。
2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，并最少提供三年质保服务，三年质保期内不收取费用。
2.送货上门，安装调试合格。
3.质保期内提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在24小时内派工程技术人员上门维修解决问题，若需更换配件，要求更换配件与被更换配件品牌、类型一致或同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。
（3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。
（4）定期回访以及对设备维修。
4.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。

	知识产权要求
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	验收标准
	1.供应商所提供的产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
2.非生产厂家的供应商在供货时必须提供产品生产厂家针对本项目出具的销售授权书原件、售后服务承诺书原件及供货确认函原件，否则不予验收。
3.交货及采购人调试过程中，成交供应商应派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。
4.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，采购人可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由成交供应商承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。
5.具体验收合格条件如下：
（1）实际货物或服务技术参数与成交供应商响应文件中技术响应表、商务响应表或证明材料一致，性能或指标达到采购文件中的技术要求。否则，以实际货物或服务的技术参数与响应文件技术响应表、商务响应表或证明材料比较，按如下情况处理：
①成交供应商响应文件技术响应表、商务响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足采购文件中的技术要求或者仅满足并未优于技术要求的，视为成交供应商违约，采购人有权依法解除合同拒收货物，并追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。
②实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权依法解除合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，视为成交供应商违约，追究成交供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）技术资料、合格证等资料齐全。
（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
（5）货物或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收；如果成交供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（6）本项目政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

	现场勘察要求
	[bookmark: _GoBack]由于本项目建设标准、建设内容及整体环境为用户提供，因此供应商须到采购人指定地点进行现场踏勘，充分了解项目情况，领取采购人签章的《现场踏勘确认表》。
1.时间及地址：2026年7月13日，正常上班时间8:30-17:00（如有改变，另行通知）在广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所（广西北海市银海区北铁一级公路与南宁至北海高速公路交汇处东侧）现场签到，过时不候且不另行组织现场踏勘。
2.现场踏勘联系人：吴警官 0779-3890965。
3.现场踏勘须携带的资料之一：法定代表人资格证明书原件（法定代表人踏勘时提供），委托代理时，必须提供授权委托书原件及委托人身份证复印件。
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附件：响应文件格式



响 应 文 件(封面)



项目编号：

项目名称：

供应商名称：                         （盖公章）



年    月    日


标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章，如未提供，按竞价无效处理。

★一、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

★二、法定代表人证明书（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件

法定代表人证明书（必须提供）

供应商名称：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人有效身份证反面复印件
（国徽）
法定代表人有效身份证正面复印件
（人像）








供应商（盖公章）：
年   月   日

授 权 委 托 书（如有委托时必须提供）
致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（¨法定代表人/¨负责人/¨自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件委托代理人有效身份证正面复印件
（人像）

委托代理人有效身份证反面复印件
（国徽）










注：1. 本授权委托书如有委托时必须提供。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。








★三、竞 标 声 明

致：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1． 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2． 在此，我方宣布同意如下：
(1) 将按询价文件的约定履行合同责任和义务；
(2) 已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
(3) 同意提供按照贵方可能要求的与竞标有关的一切数据或者资料；
(4) 响应询价文件规定的竞标有效期。
3． 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
4． 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：
电话/传真：  电子函件：
开户银行：账号/行号：
5． 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。

法定代表人或委托代理人（被授权人）（签字）：
供应商名称（盖公章）：
                                                         年    月    日

★四、无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商（盖公章 ）：
                               年   月   日


★五、报  价  表

项目名称：项目编号： 分标（如有）：
供应商名称：

单位：元
	项号
	标的的名称
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	单价最高限价（元）
	竞标单价
	竞标总价

	1
	防泄密软件系统
	1
	
	
	
	161400
	
	

	2
	服务器
	1
	
	
	
	136600
	
	

	合计金额大写：      人民币（￥）




注: 1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月 




★六、技术要求偏离表

采购项目编号：
[bookmark: _Hlk55980577]采购项目名称：
	[bookmark: _Toc322959186][bookmark: _Toc388450312][bookmark: _Toc291581941]序号
	[bookmark: _Toc388450313][bookmark: _Toc322959187][bookmark: _Toc291581942]采购文件技术参数要求
	[bookmark: _Toc291581943][bookmark: _Toc388450314][bookmark: _Toc322959188]响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc388450315][bookmark: _Toc322959189][bookmark: _Toc291581944]响应/偏离
	[bookmark: _Toc388450316][bookmark: _Toc322959190][bookmark: _Toc291581945]说明

	[bookmark: _Toc322959191][bookmark: _Toc291581946][bookmark: _Toc388450317]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc291581947][bookmark: _Toc388450318][bookmark: _Toc322959192]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc291581948][bookmark: _Toc388450319][bookmark: _Toc322959193]3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



说明：应对照本在线询价采购文件“技术参数要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“技术参数要求”做出了实质性的响应，并申明与“技术参数要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“响应/偏离”栏中填写“完全响应无偏离”即可。


法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日










★七、商务要求偏离表格式


	项目
	竞争性在线询价文件商务条款要求
	供应商的承诺
	偏离说明

	★竞标报价要求
	
	
	

	★交货期及交货地点
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照在线询价文件“项目需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照在线询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。完全响应即为“无偏离”。
3.本表内容一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日







★八、采购人签章的《现场踏勘确认表》（参考格式）


（项目名称）
现场踏勘确认表

	供应商踏勘人员信息
	姓名
	　
　

	
	投标单位名称
	

	
	有效的工作证件
	

	
	身份证号码
	

	
	联系方式
	

	现场踏勘情况说明
	

	

采购单位：（盖章）          经办人签字：



	说明：此表一式两份，供应商一份，采购单位一份。



