广西金融职业技术学院智慧财税竞技中心建设项目
在线询价文件
1、 项目名称广西金融职业技术学院智慧财税竞技中心建设项目
2、 项目预算金额：33万元
3、 采购项目技术规格、参数及要求
	项号
	服务项目名称
	单位
	货物（服务）内容及具体要求、技术参数
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注
	参考品牌

	1
	6人位桌子
	张
	▲1、尺寸：1200*600mm，桌面采用25厘厚优质颗粒板，颗粒板需通过QB/T 4371-2012（或提供同等及以上效力的其他标准）《家具抗菌性能的评价》抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抗菌性能合格达到90%以上。供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的抗菌性能检测报告复印件并加盖供货单位公章。
2、铝箔封边条：铝箔致密不破损、延展性佳，可随意弯折裁切；耐高温 260℃、防水防油、防霉不发黑、阻燃隔潮；表面应光滑，金属哑光 / 亮面质感，密封封边、防潮、适配板材收口、厨卫缝隙密封、柜体防水封边。
3、 桌腿采用≥1.2mm厚度钢架，主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。
4、表面喷涂质量要求：塑粉（热固性粉末）符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。                                                                        
5、五金配件：采用优质品牌连接件、固定件、螺丝等（整体供货时需提供品牌标识，无品牌标识不予签收）。
6、质保三年。
	2
	0.4
	0.8
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	2
	4人位桌子
	组
	4、 ▲1、尺寸：1200*600mm，桌面采用25厘厚优质颗粒板，颗粒板需通过QB/T 4371-2012（或提供同等及以上效力的其他标准）《家具抗菌性能的评价》抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抗菌性能合格达到90%以上。供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的抗菌性能检测报告复印件并加盖供货单位公章。
2、铝箔封边条：铝箔致密不破损、延展性佳，可随意弯折裁切；耐高温 260℃、防水防油、防霉不发黑、阻燃隔潮；表面应光滑，金属哑光 / 亮面质感，密封封边、防潮、适配板材收口、厨卫缝隙密封、柜体防水封边。
3、桌腿采用≥1.2mm厚度钢架，主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。
4、表面喷涂质量要求：塑粉（热固性粉末）符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。                                                                        
5、五金配件：采用优质品牌连接件、固定件、螺丝等（整体供货时需提供品牌标识，无品牌标识不予签收）。
6、质保三年。
	1
	0.3
	0.3
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	3
	高端移动工作站
	台
	▲1.处理器 ：Intel® Core™ Ultra 9 275HX或以上，核心数≥24核（8性能核+16能效核），线程数≥24线程，主频≥2.7GHz，最高睿频≥5.4GHz，三级缓存≥36MB，二级缓存≥40MB，供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的检测报告复印件并加盖供货单位公章；
▲2.显卡：不低于RTX5090 24G；
▲3.内存：不低于96GB DDR5 5600MHz；
▲4.存储：2TB PCIe 5.0×4 M.2 NVMe SSD固态硬盘，双M.2 2280插槽，支持RAID 0/1配置；
▲5.屏幕：：≥16英寸OLED专业超竞屏，分辨率≥2560×1600（2.5K），屏幕峰值亮度≥1100尼特，支持10bit色深，屏占比≥91%，比例16:10。显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥100% ，供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的检测报告复印件并加盖供货单位公章；
6.网络：WiFi 7 无线网卡 + 蓝牙 5.4，支持高速网络连接；
7.电池：≥80Wh，整机电源管理符合国家能效标准；显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项，支持X-Rite专业色彩管理及6种色域切换功能，供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的检测报告复印件并加盖供货单位公章；
8.系统：预装Win11家庭中文版操作系统；
▲9. 屏幕保护及结构  ：提供阅读模式及多种色域切换模式，上左右边框≤5mm，下边框≤20mm，供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的检测报告复印件并加盖供货单位公章；
▲10.认证 ：产品须通过国家3C强制认证，供货时提供对应认证型号证书复印件并加盖供应商公章；
▲11. I/O接口  ： USB-A接口≥3个（含10Gbps接口）；USB-C接口≥1个；雷电4接口≥1个（支持视频输出和充电）；HDMI 2.1输出≥1个；耳机/麦克风二合一音频接口≥1个； RJ45网络接口≥1个（2.5Gbps以太网卡）。
▲12.内部插槽/扩展性  ：M.2 NVMe SSD插槽≥2个（支持PCIe 5.0×4）；SO-DIMM内存插槽≥2个；支持Wi-Fi 7无线网卡可更换；
11.质保三年。
	1
	5.74
	5.74
	
	联想、华硕、微星

	4
	笔记本电脑
	台
	▲1.处理器：≥Intel Core i9-14900HX（24核32线程，睿频5.8GHz，36MB三级缓存，TDP 55W）；
▲2.内存：≥32GB DDR5-5600MHz（双槽可扩展至64GB）；
▲3.存储：≥1TB PCIe 4.0 NVMe SSD（预留第二M.2插槽）；
▲4.显卡：≥NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR6（支持DLSS 3.5，140W满功耗释放）；
5.16英寸IPS面板，2560×1600（2.5K）分辨率；
6.240Hz刷新率，≤3ms响应时间；
▲7.100% sRGB色域，DC调光+莱茵低蓝光认证；
▲8. 散热：支持霜刃Pro 5.0系统（双风扇+6热管，液态金属导热）；
9.键盘：支持全尺寸RGB背光键盘（1.5mm键程，独立数字区）；
▲10. 接口：≥雷电4×1、USB-C 3.2 Gen2×2、HDMI 2.1、RJ45网口；
11.系统：预装正版Windows 11家庭中文版；
12.机身：金属外壳，厚≤20mm，重≤2.5kg ；
▲13.电池：≥80Whr（支持140W PD快充）；
14.质保三年。
	16
	1.4
	22.4
	
	联想、戴尔、华硕

	5
	壁挂式空调
	台
	▲1.能效等级：新一级能效
2.变频/定频：变频
3.类型：壁挂式
4.匹数≥2 匹
5.冷暖类型：冷暖
6.功能：自清洁，独立除湿
7.电压/频率≥220V/50Hz
8.额定制冷功率：≥630W
9.制冷功率≥1200W
10.内机最大噪音≤42dB(A)
11.制冷能量：≥4500W
12.制冷剂：R32
13.制热量：≥6000W
14.额定制热功率：≥1600W
15.质保年限：三年质保。
	2
	0.5
	1
	
	格力、美的、奥克斯

	6
	800MM资料柜
	个
	1. 尺寸800*400*2000mm，双开门设计；
2.采用木质材质，表面光滑不变形；
3.抗压耐磨，整体结构稳固；
4.零甲醛喷涂，绿色环保，不褪色不脱落。
5.质保三年。
	1
	0.2
	0.2
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	7
	2000MM资料柜
	个
	1. 尺寸2000*400*1000mm，多开门设计；
2.采用木质板材，表面光滑不变形；
3.抗压耐磨，整体结构稳固；
4.零甲醛喷涂，绿色环保，不褪色不脱落。
5.质保三年。
	1
	0.3
	0.3
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	8
	4人位会议桌
	张
	1. 尺寸：2000*1100*750mm；
2.实木材质：木材色泽均匀，纹理清晰自然，质地细密，无明显节疤。桌面总厚度不低于 25mm，可采用框架加芯材结构，框架用料不小于 80mm×40mm，芯材厚度 15mm - 20mm，框架与芯材交接处设置防变形伸缩缝，以应对环境湿度变化。桌面底部均匀分布 3 - 4 根 25mm×25mm 开槽穿连加强横撑，进一步增强桌面的稳定性，防止中部下塌。
▲3.拼接工艺：桌面拼接缝隙应严密均匀，宽度不超过 0.5mm，拼接处平整光滑，无高低差。采用榫卯拼接工艺时，榫头与榫眼的配合应精准紧密，确保结构牢固；使用胶水拼接时，应选用符合国家标准的优质环保胶粘剂，如符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》和GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，
水基型胶粘剂VOC含量限量室内装饰装修-聚乙酸乙烯酯类≤50g/L、水基型胶粘剂中有害物质限量值、游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤0.3g/kg；总挥发性有机物≤30g/L，且在固化后无异味、无污染，确保室内空气质量安全。供货时提供第三方权威机构（CMA或CNAS）出具的检测报告复印件并加盖供货单位公章；
4.质保三年。
	1
	0.4
	0.4
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	9
	四人位会谈桌椅
	套
	1、 金属材质皮椅、包裹性良好，防氧化、 抗疲劳。
2、桌椅材质厚实，椅子做工精细稳固耐用，岩板桌面质感细腻易清洁。
3、80直径岩板圆桌+四把椅子。
4、优质金属脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。
5、质保三年。
	1
	0.4
	0.4
	定制
	志远浩云、国鹏、红杉

	10
	交换机
	台
	1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥126Mpps
2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口
3、支持MAC地址学习数目限制
4、支持组播VLAN
5、支持端口自环检测
6、支持端口限速以及流限速功能
7、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式
8、支持防私接DHCP Snooping
9、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能
10、可console管理，支持命令行调试
11、支持sflow流量统计分析功能
12、支持以太网OAM和DLDP
13、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议
14、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段
15、支持静态路由
	2
	0.25
	0.5
	
	H3C、锐捷、中兴

	11
	无线路由
	台
	1、设备支持WAN口≥1*GE，LAN口≥4*GE，LAN/WAN≥1*GE 
2、支持Reset键，最大功耗≤12W。
3、带机量≥150。
4、适用带宽≥2Gbps。
5、内存≥512MB。
6、NAT会话数≥6万。
7、内置无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理32个AP。
8、支持IPSec VPN，吞吐可达100Mbps，支持隧道数≥100。
9、支持Wi-Fi功能，支持2.4G+5G双频Wi-Fi 6，最高无线速率可达2976Mbps（2.4G: 574Mbps + 5G: 2402Mbps）。
10、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式
11、支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。
12、支持端口划分VLAN，中小场景节省交换机成本。
13、支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。
	2
	0.1
	0.2
	
	H3C、锐捷、中兴

	12
	教学白板
	项
	1.冷轧钢板 + 高温耐磨烤漆材质；
2.磁性吸附、好写好擦、耐磨（铅笔硬度≥4H）、防眩光；
3.尺寸1≥1000mm*800mm；2张；
4.尺寸2≥1800mm*1500mm；2张。
	1
	0.16
	0.16
	定制
	优雅乐、齐富、得力

	13
	安装实施
	项
	1、 全部设备、家具安装实施服务（高空作业）；
2、 接电、网络调试服务；
3、 辅材（超5类网线、配件、线路10mm/6mm单股铜芯线压接铜接头接入、金属线槽等）；
4、 根据现场情况按需提供配电箱。
	1
	0.6
	0.6
	定制
	

	
	合计金额
	
	人民币：33万元
	
	
	
	
	

	▲（二）商务要求表

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 15 个日历日。

	项目完成时间及服务地点
	1.项目完成时间：2026年   月   日 
2.服务地点：南宁市大学西路168号广西金融职业技术学院

	付款方式
	1. [bookmark: _GoBack]付款方式： 
合同价款分 2 次支付： 
（1）全部货物到学校场地清点无误后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的70%；
（2）安装验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款尾款，即合同总价款的30%。
2.票据要求：每次付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，还须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。如乙方未提供符合要求的发票前，甲方有权暂停 
付款且不视为违约。 
3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4.本合同支付款项包含全部货物运输、安转调试及辅材费用，采购方不再额外支付其他费用。

	履约保证金
	1、本合同签订后，乙方应向甲方支付合同总价2%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。
2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔合同款中扣除，剩余履约保证金（如有）自货物验收合格后由甲方无息返还给乙方。

	质量保证与权利保证
	1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过得，并完全符合政府采购规定的质量性规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。
2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授予甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。
4、乙方保证其交付的所有货物、软件、服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益，如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

	交付验收
	（1）验收按国家有关规定、规范进行，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合招标文件规定之情形者，用户单位应做出详尽的现场记录，或由用户单位与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。
（2）如验收时中标货物达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

	转包或分包
	本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方违约责任。

	包装
	1、乙方提供的全部货物均应按照国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装，该包装应适于远程运输和反复拆卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所造成的损失均由乙方承担。
2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验说明操作手册、维护手册或服务指南等，该类文件应包装好随货发运

	交付
	货物类
1、交付期：合同签订后60个工作日内
2、交货方式：现场交货
3、收货信息：
收货人：韦老师
手机号码：15077109751
收货地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学西路168号
4、乙方应提前以书面形式通知甲方货物准备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备，如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知对方，并重新确定交货日期。
5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交予甲方。
服务类
1、服务提供日期
2、服务方式:
3、服务地点：

	安装与验收
	货物类
1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及反向竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收，如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后30日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。
2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直至符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。
3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在30日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
4、对技术很复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。
5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。
服务类
1、验收标准：
2、验收方式：

	保修与售后服务
	1、质保期为三年，验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。
2、技术支持
（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。
（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在8小时内派遣相关人员赶赴现场，8小时内排除故障；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场8小时内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。
（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、质保期届满后，乙方应对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	保密条款
	乙方应对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应付保密义务。未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金0.5万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

	违约责任
	（一）一般违约责任
1、任何一方未履行本合同项下的任何一条款项均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。
2、如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同价款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付相当于延迟付款额5‰的违约金。
3、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
（二）其它违约责任
货物类：
1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：
（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（2）由乙方在接到甲方通知后7日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并承担给甲方造成的全部损失。
（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失数额，乙方必须降低货物的价格。
（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
2、甲方无正当理由拒收货物时，应向乙方偿付拒收货款总值1%的违约金。
3、乙方逾期交付货物时，每逾期一日，应按逾期交货总额5‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期30个工作日内不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额1%的违约金。
4、乙方未在约定时间安装调试的，参照前款约定承担违约责任。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定以及反向竞价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值1%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿。
6、乙方未能按照约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付100元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
服务类

	不可抗力
	1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、本条所述的“不可抗力”系指哪些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
4、如不可抗力事件持续60日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

	法律适用与争议解决
	1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

	合同生效
	1、 本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本次采购过程中形成的反向竞价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。
3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。
4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

	其他
	1、 报价人为谋取中标，以明显低于市场价格参与报价，且有在广西高校发生违约、不良竞标记录的，甲方一旦发现直接取消报价人资格，并上报相关部门。
2、 乙方提供设备、参数、报告等真实有效，甲方在签收过程中发现乙方存在造假或与采购参数严重不符的，甲方有权拒绝签收，所产生一切损失后果由乙方承担。
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