
附表

人工智能学院高原学科数字经济软件开发中心建设项目需求表
	货物
编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家

	规格、技术参数、性能及要求 

	数量
	计量
单位
	单价
(元)
	金额
(元)
	备 注

	1
	开发终端
	(A1-1)华硕台式电脑P500MV配23.8寸显示器、嘉翔HF716 长城/GreatWall嘉翔 HF716一体机、联想/Lenovo 启天A835-A276 一体式电脑 一体机 (Ryzen 5 3600/8GB/1TB+128GB SSD/2GB独显/DOS/3年/21.5英寸）
	1.液晶显示器:23.8英寸，IPS屏幕，刷新率120Hz，响应时间1ms,亮度250，支持壁挂，超窄边框，具有调节蓝光功能，可从0%调到100%虑蓝光2.ACPU:Intel Core 5处理器210H;最高主频4.8Ghz;3.主板芯片组:华硕主板4.硬盘:机械硬盘:容量1TB;转速7200rpm;固态硬盘:容量512GB SSDM.25.A内存:容量16GB DDR55600MHz,最大可支持128G内存预留可扩容插槽6.显卡:集成显卡;标配VGA+HDMI+DP,支持多联屏幕7.光驱:选配(默认无光驱)8.网卡:10/100/1000M自适应，RJ45接口9.正版操作系统:预装Windows 10神州网信政府版64位操作系统;支持安装正版国产操作系统10.正版办公软件(选配):原厂选配专业网络管理软件，实现机房管理功能11.鼠标、键盘:光电鼠标、标准键盘;原厂标配高品质鼠标垫12.电源:300W能效85%;110V/220V;13.机箱预留装机械和固态硬盘的空间，15升机箱
	8
	套
	5750
	46000
	

	2
	萤石摄像头
	H6C、普联（TP-LINK）IPC55T2、海康威视（HIKVISION）POE 对讲DS-2SC3Q140MY-TE
	像素800万，带128G卡
	1
	套
	450
	450
	

	3
	路由器
	信锐 XMG-3320-PWR、普联（TP-LINK）AX3000米兰金、腾达（Tenda）AX3000
	多业务安全网关，8口千兆以太网口，1个千兆SFP光口，其中7口支持PoE+/PoE，整机PoE最大供电总功率100W，默认双WAN口，最大支持8个WAN口；最大支持接入150个AP(不区分吸顶与面板)，最大并发700终端，支持云管、VLAN划分、云认证(13种)、DHCP Server、静态路由和策略路由、静态MAC绑定、ACL、NAT、NAPT、端口映射、IPsec VPN、接入SASE平台、应用识别、流量控制与保障、ARP泛洪/ARP欺骗防御、DHCP泛洪/欺骗防御、端口隔离、MAC地址表项限制、上行链路检测；支持对接第三方服务器认证。
	1
	套
	1650
	1650
	

	4
	吸顶AP
	信锐 XAP-6230-E(V2)、普联（TP-LINK）AX5400、华为（HUAWEI）坤灵5761S-11|双频1800M
	 1、无线协议：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议；
2、射频规格：内置全向天线，新一代WIFI6技术，支持双频五流，信号更强更稳定；整机最大无线接入速率不低于2976Mbps；
3、端口数量：支持2个10/100/1000Mbps以太网接口；
4、最大接入客户数256，推荐最佳接入客户数<80；
5、供电方式：支持802.3af/at标准POE供电和DC12V/2V本地供电；
6、工作温度：0℃~45℃，工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
7、漫游特性：支持二、三层无缝漫游；
8、工作模式：支持AP与路由两种工作模式，支持胖/瘦切换；
9、支持小信云远程管理，支持XRT/XMG网关本地集中管理，支持锐灵APP开局上线和远程运维；
10、虚拟AP：最大支持32个ESSID，支持隐藏SSID，支持基于SSID的最大用户数接入设置，支持不同SSID可配置单独的加密机制和VLAN属性；支持不同SSID之间相互隔离；
11、支持配合网关设备智能组网，支持自发现自配置自组网；
12、独立喂狗芯片，设备系统运行更稳定；
13、高强度V0阻燃等级外壳，使用维护更放心；
	2
	套
	900
	1800
	

	5
	AI软件开发终端服务器
	定制DIY
		配件类型
	配置详情
	配件数量

	CPU
	Intel Xeon Platinum 8368Q（2.6G 主频 38 核 74 线程）
	2

	主板
	智微 P13DRG（支持四卡双宽 GPU）
	1

	内存
	海力士 32G DDR4 RECC 3200（共 128G）
	4

	散热
	悥墨定制 4U 风扇散热器
	2

	机箱
	悥墨定制 4U8 机架式机箱 (含导轨)
	1

	固态
	三星 990 PRO 2T M.2 NVME PCIE4.0+PCIE 转接卡
	1

	显卡
	NVIDIA RTX4090 48G 涡轮版
	2

	电源
	长城 2400W 金牌全模组电源
	1



	1
	套
	99300
	99300
	

	6
	香料种质监测系统
	定制DIY
	土壤温湿度酸碱度、电导率传感器：威盟士 7000
485转换模块  600
触摸显示屏  2000
气象百叶盒传感器	QXZ0001	3500
网络摄像头	奥龙威视	2076
风速传感器	SN-3000-FSJT  600
风向传感器	SN-3000-FSJT  760
雨量传感器	SN-3001-*	 1300
节点通信模块	LORA	1750
网络通信模块	4G/5G、WIFI		1200
主控模块STM32F1+STM32F4	1900
主控模块RDK X5		7000
	1
	套
	29686
	29686
	

	7
	AI终端显示器
	小米REDMI A27U、雷神27英寸JU27F160L、华为MateView GT 27
	REDMI显示器 A27U 2026版 1399 
	3
	个
	1399 
	4197
	

	8
	键盘
	达尔优EK815、狼蛛（AULA）WiN60 68HE、迈 从（MCH0SE）
	达尔优EK815 机械合金键盘 108键白蓝 青轴 126
	4
	个
	126
	504
	

	9
	鼠标
	戴尔 MS116、惠普（HP）M10、英菲克（INPHIC）W1
	戴尔 MS116鼠标有线 20
	4
	个
	20
	80
	

	
	
合计
	
	183667
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附件一



报 价 表
项目名称：                                       
项目编号：                                       
金额单位：人民币（元）
	序号
	采购标的
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	数量
1 
	单位
	偏离说明
	质保期
	单价
②
	单项合价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币              （￥                 ）

	交货期：



                                                                                             
                                                                                   
                                                                                                    供应商名称（公章）：
                                                               法定代表人或被授权人（签字）：      
                                                                                                    日期：       年    月    日



附件二
技术响应情况表
询价单编号:                        
采购项目名称:                      

	[bookmark: _Toc297193185][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc373333689][bookmark: _Toc295404981][bookmark: _Toc301781611][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc383699906][bookmark: _Toc254970729]                     序号
	采购标的
（货物名称）
	[bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc301781612][bookmark: _Toc383699907][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc373333690][bookmark: _Toc297193186][bookmark: _Toc254970730][bookmark: _Toc295404982]文件要求
	[bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc295404983][bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc373333691][bookmark: _Toc301781613][bookmark: _Toc383699908][bookmark: _Toc297193187]响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc295404984][bookmark: _Toc383699909][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc297193188][bookmark: _Toc301781614][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc373333692][bookmark: _Toc254970732]响应/偏离
	[bookmark: _Toc295404985][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc297193189][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc301781615][bookmark: _Toc383699910][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc373333693]说明

	[bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc373333694][bookmark: _Toc383699911][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc297193190][bookmark: _Toc301781616][bookmark: _Toc295404986][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc173211905]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc295404987][bookmark: _Toc297193191][bookmark: _Toc373333695][bookmark: _Toc383699912][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc301781617][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc254970594]2
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注：
1. 说明：应对照询价文件“规格、技术参数、性能及要求”中的技术要求逐条实质性响应，并做出偏离说明。
2.“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。。
3.有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供响应产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

                                                                                                    供应商名称（公章）：
                                                               法定代表人或被授权人（签字）：      
                                                                                                    日期：       年    月    日



附件三：
商务响应情况表
询价单编号:                             
采购项目名称:                               
	商务条款要求
	文件要求
	响应/偏离
	[bookmark: _Toc499129037]供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	....
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。


                                                                                        供应商名称（公章）： 
法定代表人或被授权人（签字）：                   。                                                                                
                  日期：       年    月    日 


