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	序号
	名称
	参考品牌型号
	技术参数要求
	单位
	数量
	采购预算（元）

	1
	人工智能+数学教育实训工作站
	戴尔Precision系列/联想ThinkStation系列/惠普Z系列或同等档次定制组装  
	★1. CPU：Intel Core i9-14900K 盒装正式版（非散片/非ES/QS测试版），24核心32线程，基础频率≥3.0GHz，睿频≥6.0GHz。交付时须在BIOS中开启“Intel Default Settings”配置文件以确保稳定性。
★2. GPU：NVIDIA GeForce RTX 4090 D (中国特供版)，显存容量≥24GB GDDR6X，显存位宽≥384-bit，CUDA核心数≥14592个，支持第四代Tensor Core。严禁提供RTX 4090非D版（因美国出口管制无法合法供货及验收）。
★3. 内存：总容量64GB DDR5，由2条32GB组成双通道，频率≥5200MHz，需为同品牌同批次套条。参考品牌：金士顿FURY Beast/芝奇Ripjaws/海盗船复仇者（或同级）。
★4. 硬盘：容量1TB NVMe M.2 SSD，PCIe 4.0接口，顺序读取速度≥7000MB/s，写入速度≥5000MB/s。参考品牌：阿斯加特V7/三星990 PRO/西部数据SN850X（或同级）。
5. 主板：Intel Z790芯片组，ATX标准大板，CPU供电相数≥14+1相，支持DDR5内存及PCIe 5.0。参考品牌：微星PRO Z790-P II / 技嘉Z790 UD / 华硕PRIME Z790-P（或同级），须在响应文件中列明具体型号。
★6. 电源：额定功率≥1000W，80 PLUS金牌及以上认证，ATX 3.0标准，必须原生提供12VHPWR（12+4pin）显卡直连线材（严禁使用转接线）。参考品牌：利民TR-TG1000W/鑫谷昆仑KL-1000G/微星MAG A1000GL（或同级）。
7. 散热：360mm一体式水冷散热器，支持LGA1700平台。参考品牌：雅浚BA5/九州风神冰堡垒/利民冰封远景（或同级）。
8. 机箱：中塔及以上尺寸，需兼容ATX主板及RTX 4090 D显卡（显卡限长≥330mm），具备良好前进后出水平风道设计。
9. 预装软件：不预装操作系统及任何应用软件，硬盘为出厂格式化状态，由采购方自行部署。
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	★商务条款

	1
	报价要求
	本次在线询价报价须为人民币报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、税费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。文件未列明的货物或服务，不在供应商报价之内。注：竞标供应商的投标总报价≤采购预算。

	2
	货物性能要求
	1.本项目所有货物规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；
2.对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的后果由成交供应商自行承担。

	3
	交货要求
	1.成交供应商应在签订合同之日起 14 日历天内到货安装调试完成并通过验收。
2.成交供应商提供的货物必须是原厂生产全新的、完整的、未使用过的合格产品， 具备正规合法经销渠道。 所有产品除满足上表要求的技术参数外，质量符合国家标准和规范及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换为合格货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求成交供应商赔偿经济损失。
3.如成交供应商不能按期交货，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。成交供应商提供的货物及服务不满足在线询价文件要求而导致最终验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。

	4
	交货地点
	采购人指定地点。

	5
	验收
	1.货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收并做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。验收标准：交付验收时，须使用AIDA64（勾选FPU）+ FurMark（4K分辨率）进行双烤机压力测试，持续运行≥30分钟无蓝屏、无重启、无异常降频（CPU温度≤100℃，GPU温度≤85℃），否则视为验收不合格。
2.货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由成交供应商提供产品保修文件。
3.当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告：
（1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
（2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。
（3）成交供应商需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。
4.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
5.成交产品不能涉及任何法律纠纷。

	6
	货款结算
	一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格，采购人凭成交供应商开具的全额发票后 15 个工作日内向成交供应商支付全部合同价款。

	7
	质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质量保证期不少于 3 年（ 分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺）， 交货验收合格之日起计。整机质保：整机提供≥3年免费上门维修服务（CPU/主板/显卡/电源三大件3年，其余配件≥1年），质保期内非人为损坏免费更换配件。
2.在质量保证期内出现的任何故障及损失，成交供应商负责维修、更换配件，并负责软件更新升级、系统维护和远程服务。
3.质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供终身技术咨询服务。

	8
	售后服务要求
	1.负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和 48个月远程服务。
2.维修响应：售后服务要求 7 天×8 小时工作制，成交供应商在接到用户维修电话后 1 小时内响应，3 小时内到达现场处理，一般情况下 24 小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。
3.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
4.终身提供技术协助服务。

	9
	违约责任
	1.本在线询价文件项下的货物在交货、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人有权向成交供应商索赔并选择下列一项或多项补救措施：
（1）由成交供应商采取措施消除货物缺陷或不符合合同之处，如果成交供应商不能及时消除缺陷，采购人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。
（2）由成交供应商在接到采购人通知后5日内用符合合同规定的规格、质量和参数要求的货物更换有缺陷的或者错误的货物，成交供应商应承担一切费用和风险并负担给采购人造成的全部损失。
（3）退货，成交供应商应退还采购人支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
2.成交供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额3‰向采购人支付违约金。逾期超过约定日期7日不能交货的，采购人有权解除本合同，并要求成交供应商支付合同总额 20 %的违约金。
3.成交供应商所交付的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求成交供应商支付合同总值 20 %的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应负责赔偿采购人的所有损失。
4.成交供应商未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向采购人支付合同金额的5%违约金，同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由成交供应商承担。若因货物缺陷或成交供应商服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，成交供应商应承担有关责任并做出相应赔偿。
5.潜在供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如潜在供应商恶意竞价且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政府采购云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由潜在供应商承担。

	10
	其他要求
	[bookmark: _GoBack]1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。
2.本项目实行总价包干制，报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、垃圾清理及排放、保险、现场安装、培训、调试及验收的各种费用和质量保证期内服务、售后服务、人工费、税费及其他所有成本费用的总和，成交供应商必须自行考虑项目需要的其他设备和材料，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。
3.成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。验收前，如果设备丢失、因供应商自身原因及第三方原因导致损坏，成交供应商应自行负责并承担不能交付货物的责任。
4.竞价响应要求：投标人须在响应文件中列明所投CPU、主板、显卡、电源、SSD、散热器的具体品牌及精确型号，不得仅以“同档次”含糊响应。





